Oficir plovidbene straže u mašinskom odjeljenju na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili jačim

Motori sa unutrašnjim sagorijevanjem
	1. Motori SUS se po broju taktova dijele na:

	2. Sabate kombinovani ciklus motora karakteriše:

	3. Oto motor je motor SUS:

	4. Visokotlačna pumpa goriva kod dizel motora se koristi za:

	5. Gorivo se ubrizgava u cilindar dizel motora preko rasprskača u obliku:

	6. Dizel motor koristi kao gorivo:

	7. Dizel motor je konstruisao:

	8. Najveće učešće za pogon putničkih brodova imaju:

	9. Dvotaktni motori su oni motori:

	10. Četvorotaktni motori su oni motori:

	11. Brodski motori se po broju okretaja dijele na:

	12. Prema procesu koji se odvija u cilindru, motori sa unutrašnjim sagorijevanjem se dijele na:

	13. Takt kod dizel motora je hod klipa:

	14. Četvorotaktni dizel motor radi:

	15. Prvi takt četvorotaktnog dizel motora je:

	16. Drugi takt četvorotaktnog dizel motora je:

	17. Treći takt četvorotaktnog dizel motora je:

	18. Četvrti takt četvorotaktnog dizel motora je:

	19. Brodski motori se upućuju prvenstveno:

	20. Za upućivanje glavnih motora postoje:

	21. Vazduh kojim se prilikom upućivanja gura klip ka DMT u cilindru dizel motora se zove:

	22. Uputni ventil kod dvotaktnih dizel motora se otvara:

	23. Razvodni ventili vazduha za upućivanje dizel motora pripadaju:

	24. Bregovi-kvrge razvodnika vazduha za upućivanje motora regulišu:

	25. Razvodnu osovinu pokreće koljenasto vratilo preko:

	26. Radni pritisak dizel motora se snima:

	27. Snimljeni zatvoreni dijagram dizel motora služi za:

	28. Otvoreni indikatorski dijagram služi, između ostalog, za:

	29. Razlika u odstupanju, od cilindra do cilindra u dijagramu kompresije i sagorijevanja smije biti:

	30. Sistem goriva motora služi:

	31. Rasprskači dizel motora se moraju:

	32. Dvotaktni dizel motori rade u:

	33. Dvotaktni dizel motori spadaju u:

	34. Prvi takt kod dvotaktnih dizel motora obuhvata:

	35. Drugi takt dvotaktnih dizel motora zove se:

	36. Temperatura vazduha pri kraju kompresije dizel motora:

	37. Temperatura samozapaljena ubrizganog dizel goriva u cilindar motora je:

	38. Instrument za mjerenje temperature izduvnih gasova motora se zove: 

	39. Kod dvotaktnih dizel motora je ispiranje:

	40. Kod četvorotaktnih motora se sagorjeli gasovi istiskuju:

	41. Sistem ispiranja cilindra dvotaktnih dizel motora može biti:

	42. Prednabijanje motora je proces:

	43. Za proces prednabijanja vazduha služe:

	44. Sankijev-Sankey dijagram kod motora služi za:

	45. Ispitivanje motora na probnom se vrši pod nadzorom:

	46. Upućivanje dizel motora na probnom stolu se vrši:

	47. Vrijeme upućivanja glavnog pogonskog motora na probnom stolu ne smije biti duže od:

	48. Efektivna snaga motora se dobija:

	49. Četvorotaktni motori su oni motori kod kojih:

	50. Regulator broja okretaja kod motora SUS služi da:

	51. Sigurnosni regulator kod motora SUS služi da:

	52. Više izlazne temperature rashladne vode:

	53. Radna temperatura porivnih brodskih motora je:

	54. Rashlada klipova dvotaktnih dizel motora se vrši pomoću:

	55. Temeljna ploča dvotaktnog dizel motora služi:

	56. Kućište brodskog dvotaktnog motora služi:

	57. Blok brodskog dvotaktnog dizel motora služi:

	58. Košuljica cilindra je dio motora za:

	59. Podmazivanje košuljica kod dvotaktnih dizel motora se vrši:

	60. Ulje nakon podmazivanja dodirnih površina klipnih prstena i zidova košuljice se:

	61. Mazalice za podmazivanje košuljica dobijaju ulje preko:

	62. Glava ili poklopac cilindra motora SUS služi za:

	63. Križna glava je dio dvotaktnog dizel motora koja:

	64. Uređaj za promjenu smjera okretanja glavnog motora:

	65. Propeler sa zakretnim krilima se koristi za:

	66. Jedinica za mjerenje kinematskog viskoziteta je:

	67. Kalorična vrijednosti goriva je:

	68. Za regulaciju potrebnog viskoziteta služi uređaj koji se zove:

	69. Priprema goriva dizel motoru obuhvata:

	70. Automatski sistem upravljanja glavnim motorom podrazumijeva:

	71. Zamajac motora SUS služi da:

	72. Kako se zovu sistemi za podmazivanje motora?

	73. Mehanički stepen djelovanja motora je:

	74. Stepen savršenstva rada motora je:

	75. Brodski pogoni obzirom na stepen automatizovanosti mogu biti:

	76. Alati i mjerila glavnog motora se dijele na:

	77. Efektivna snaga motora je snaga:

	78. Za mjerenje defleksija motora služi instrument:

	79. Metode održavanja motora se izvode po:

	80. Slivni tank kod sporohodnih motora mora biti kapaciteta:

	81. Koncetracija uljnih para u karteru se mjeri u:

	82. Slivni tank kod brzohodnih motora mora biti kapaciteta:

	83. Eksploataciona snaga glavnog motora je:

	84. Maksimalna snaga glavnog dizel motora je:

	85. Nominalna snaga pogonskog brodskog motora je:

	86. Ekonomična snaga porivnog brodskog motora je:

	87. Minimalna snaga glavnog motora je:

	88. Karakteristike opterećenja i brzine vrtnje dizel motora zavise od:

	89. U radne karakteristike koje definišu glavne dizel motore spadaju:

	90. Oto motori za paljenje smješe goriva i vazduha koriste:

	91. Dovođenje toplote sagorijevanja kod dizel motora se vrši pri:

	92. Dizel motori sa hidrauličnim ubrizgavanjem goriva rade po:

	93. Dijagram kompresije i sagorijevanja služi za:

	94. Instrumenti za mjerenje radnih parametara mogu biti:

	95. Za rashladu brodskih dizel motora služi:

	96. Vrijednost kinematskog viskoziteta na ulazu u motor je:

	97. Specifična toplota je:

	98. Očitavanje radnih parametara se vrši:

	99. Otov kružni proces se sastoji od sledećih procesa:

	100. Specifična indicirana potrošnja goriva motora SUS je:

	101. Stepen dobrote radnog ciklusa motora SUS pokazuje:

	102. Koji je osnovni princip rada dvotaktnog benzinskog motora?

	103. Koji je karakterističan element u radu četvorotaktnog Oto motora?

	104. Koji je osnovni princip rada dvotaktnog dizel motora?

	105. Koji je osnovni princip rada četvorotaktnog dizel motora?

	106. U dvotaktnom benzinskom motoru, šta se dešava tokom usisnog takta?

	107. U četvorotaktnom oto motora, kada se vrši kompresija goriva i vazduha?

	108. Koji je ključni moment u procesu sagorevanja u dvotaktnom dizel motoru?

	109. Koja je razlika između dvotaktnog dizel motora i četvorotaktnog dizel motora u pogledu broja potrebnih okretaja radilice za završetak jednog ciklusa?

	110. Kod četvorotaktnog dize motora, koji je zadatak izduvnog ventila?

	111. Kako funkcioniše dvotaktni benzinski motor u pogledu kompresije?

	112. Koji je osnovni princip rada četvorotaktnog dizel motora u pogledu sagorevanja goriva?

	113. Koji je zadatak svećice kod četvorotaktnog Oto motora ?

	114. Koja je osnovna svrha klipa u dizelskom ili benzinskom motoru?

	115. Koji je glavni razlog za hladjenje klipa u dizelskom motoru?

	116. Kako se najčešće vrši hlađenje klipa u modernim brodskim dizelskim motorima?

	117. Koji je zadatak ulja za podmazivanje klipnih prstena u motorima?

	118. Kako klip utiče na rad motora u pogledu radnog takta motora?

	119. Šta se dešava ako klip postane pregrejan tokom rada motora?

	120. Koji je glavni razlog za ugradnju klipnih prstena na klipu?

	121. Koji je osnovni razlog za postojanje rashladnog prostora oko košuljice motora?

	122. Koja je osnovna funkcija košuljice cilindra u brodskom motoru?

	123. Odaberite tačnu tvrdnju:

	124. Odaberite tačnu tvrdnju:

	125. Kako se najčešće vrši hlađenje košuljice cilindra u velikim brodskim motorima?

	126. Koji je razlog hlađenja košuljice motora?

	127. Gdje se u konstrukciji motora nalaze prolazi za rashladnu tečnost u odnosu na košuljicu?

	128. Koja se metoda najčešće koristi za proveru stanja unutrašnje površine košuljice cilindra?

	129. Što ukazuje na moguće neujednačeno trošenje košuljice prilikom kontrole košuljice?

	130. Kojim parametrima se indirektno može proceniti stanje košuljice tokom rada motora?

	131. Koja je osnovna funkcija glave motora?

	132. Koji dijelovi su smešteni u glavi motora kod brodskih dizel motora?

	133. Kako se glava motora hladi kod modernih dvotaktnih dizel motora?

	134. Koja je primarna funkcija ispušnog ventila u dizel motoru?

	135. Kod brodskih dizel motora koji način hlađenja se koristi za rashladu ispušnog ventila?

	136. Od kog materijala se izrađuje glava motora kod brodskih dizel motora?

	137. Na koji način glava motora učestvuje u formiranju kompresije?

	138. Kako se ispušni ventil pokreće kod brodskog četvorotaktnog motora?

	139. Na koji način se osigurava pravilno naleganje ispušnog ventila na sedište?

	140. Kako se kod brodskih sistema rešava problem korozije u sistemu rashlade?

	141. Gde se vrši razmijena toplote između slatke i morske rashladne vode?

	142. Koja je osnovna funkcija rasprskivača goriva?

	143. Koji tip ubrizgavanja goriva se koristi kod savremenih brodskih dvotaktnih dizel motora?

	144. Koji deo rasprskivača određuje oblik i finoću raspršivanja goriva?

	145. Kojim sredstvom se hlade i podmazuju visokotlačne pumpame goriva?

	146. Koja je osnovna funkcija sistema podmazivanja u motoru?

	147. Kako se kontroliše pritisak ulja u sistemu podmazivanja?

	148. Koji medijum se koristi za upućivanje glavnog dvotaktnog brodskog motora?

	149. Koja je uloga startnog ventila (starting air valve) na svakom cilindru?

	150. Kako se kontroliše redosled otvaranja startnih ventila tokom upućivanja motora?

	151. Koja uređaj obezbeđuje otvaranje glavnog startnog ventila kada motor dobije komandu za START?

	152. Što motor mora postići prije nego što se komanda za ubrizgavanje goriva aktivira?

	153. Koja je osnovna funkcija ispirnog zraka u dvotaktnom dizel motoru?

	154. Koji uređaj se koristi za stvaranje pritiska ispirnog zraka kod dvotaktnih brodskih motora?

	155. Kako se hladi ispirni zrak prije ulaska u cilindre?

	156. Kako se ispirni zrak uvodi u cilindar dvotaktnog motora?

	157. Šta se dešava sa pritiskom ispirnog zraka prilikom opterećenja motora?

	158. Šta predstavlja toplotni bilans motora?

	159. Koji dio hemiske energije goriva se u idealnim uslovima pretvori u mehanički rad kod dizel motora?

	160. Koji su glavni toplotni gubici kod dizel motoru?

	161. Koja je osnovna funkcija koljenastog vratila u motoru?

	162. Šta je funkcija protivtegova na koljenastom vratilu?

	163. Kako se podmazuju ležajevi koljenastog vratila u brodskim motorima?

	164. Što pokreće turbinska strana turbopunjača?

	165. Koja je uloga rashladnika zraka (air cooler) u sistemu prednabijanja?

	166. Koji materijal se najčešće koristi za izradu kliznih ležajeva?

	167. Koji alat se koristi za mjerenje zračnosti između rukavca i kliznog ležaja?

	168. Koji tip ležaja se koristi kod koljenastog vratila?

	169. Koji ležaj preuzima aksijalna opterećenja u glavnom motoru?

	170. Koji tip pumpe se najčešće koristi za podmazivanje dizel motora?

	171. Zašto se ulje u dizel motoru mora hladiti?

	172. Šta je osnovna funkcija razvodnog mehanizma kod dizel motora?

	173. Čime se pogoni bregasto vratilo kod dizel motora?

	174. Koja je osnovna funkcija visokotlačne pumpe goriva kod dizel motora?

	175. Kako se podmazuju visokotlačne pumpe goriva u dizel motorima?

	176. Koji su mogući problemi uzrokovani neispravnom visokotlačnom pumpom goriva?

	177. Po konstrukciji, visokotlačne pumpe goriva su?

	178. Koji je tipični radni tlak visokotlačne pumpe u dizel motorima?

	179. Odaberite tačnu tvrdnju:

	180. Koja je osnovna funkcija sistema VIT u brodskim motorima?

	181. Kako sistem VIT utiče na efikasnost sagorevanja goriva?

	182. Koje su prednosti korišćenja sistema VIT u modernim brodskim motorima?

	183. Koja je osnovna funkcija uređaja za prednabijanje motora?

	184. Koje posledice može imati neispravan uređaj za prednabijanje motora

	185. Šta predstavlja termin "slip" motora?

	186. Kakav rezultat ''slipa'' može biti?

	187. Kako se povećanje slipa motora obično odražava na efikasnost broda?

	188. Koji faktori mogu uticati na ''slip'' motora?

	189. Koja je funkcija "slow down" sistema na glavnom motoru?

	190. Šta najčešće izaziva automatski "shut down" glavnog motora?

	191. Koja je osnovna funkcija regulatora broja okretaja?

	192. Kako regulator broja okretaja reaguje kada se opterećenje na motoru poveća?

	193. Koji tip regulatora broja obrtaja se koristi na savremenim glavnim brodskim motorima?

	194. Koja je razlika između "slow down" i "shut down" funkcije?

	195. Koji je osnovni cilj uvođenja ECA zona?

	196. Koje gorivo se koristi u ECA zonama da bi se ispunili zahtevi za emisiju sumpora?

	197. Koja je maksimalna dozvoljena koncentracija sumpora u gorivu van ECA zona prema MARPOL-u (bez upotrebe sistema za tretman ispušnih plinova)?

	198. Koja je maksimalna dozvoljena koncentracija sumpora u gorivu unutar ECA zona (bez upotrebe sistema za tretman ispušnih plinova)?

	199. Koja je osnovna funkcija scrubbera na brodu?

	200. Koji se medij koristi kod otvorenom režima rada scrubbera za ispiranje gasova?

	201. Koja je osnovna funkcija sigurnosnog ventila na glavi motora?

	202. Šta predstavlja NOx Technical File na brodu?

	203. Šta je osnovni cilj preventivnog održavanja?

	204. Koja je glavna karakteristika korektivnog održavanja?







Parni kotlovi i turbine
	1. Kotao služi za proizvodnju?

	2. Ako se nivo vode ne vidi u donjem dijelu vodomjera kotla, koju od navedenih radnji treba odmah preduzeti?

	3. Vodovi povrata kondenzata sa grijača tankova goriva se vode ka:

	4. U kojem od navedenih elemenata se hemijska energija pretvara u toplotnu energiju u vezi sa radom kotla?

	5. Svrha „špijunskog“ otvora (peep hole) na oplati kotla je da:

	6. Proces raspršivanja goriva u sitne kapljice radi boljeg sagorijevanja naziva se:

	7. Najveći gubitak toplote u brodskom kotlu nastaje zbog toplote koja je: 

	8. Recirkulacija napojne vode obezbjeđuje protok vode kroz: 

	9. Nakon napuštanja turbine para ulazi u:

	10. Koja karakteristika goriva određuje temperaturu do koje residualno gorivo mora biti zagrijano za pravilnu atomizaciju?

	11. Svrha sigurnosnog ventila u sistemu goriva je da: 

	12. Test kotlovske vode na sadržaj hlorida pokazuje količinu:

	13. Vodokazno staklo kotla treba povremeno protiskivati da bi se:

	14. Jedinica mjere za sadržaj hlorida u kotlovskoj vodi je:

	15. Uzorci kotlovske vode treba da se rashlade kroz rashladni spiralni hladnjak prije analize jer: 

	16. Koji zapaljivi element u lož-ulju je glavni uzrok korozije kotla?

	17. Koja pumpa se obično koristi u sistemu goriva?

	18. Koja od navedenih funkcija opisuje ulogu sapnice (nozzle) u akcionoj (impulsnoj) turbini?

	19. Uzorak kotlovske vode se obično uzima:

	20. U vodocijevnom kotlu cirkulacija nastaje zbog razlike u:

	21. Nivo u atmosferskom kaskadnom tanku se obično održava pomoću:

	22. Osnovna funkcija kaskadnog inspekcionog tanka je da:

	23. Gotovo transparentni dim iz dimnjaka obično ukazuje na:

	24. Ako je potrebno napustiti prostor zbog velikog curenja pare, najbolji put za izlaz je:

	25. Najveći pojedinačni ukupni gubitak efikasnosti cjelokupnog parnog postrojenja i kotla nastaje zbog:

	26. Kada test kotlovske vode pokaže pH vrijednost 6, treba:

	27. Ako se pri otvaranju ventila na parovodu pojavi vodeni udar, treba:

	28. Na automatski loženom kotlu, gubitak ventilatora prinudne promaje će izazvati:

	29. Koncentracija ukupnih rastvorenih materija u kotlovskoj vodi može porasti zbog:

	30. Filteri se ugrađuju u linije goriva kotla da bi:

	31. Na automatski loženom kotlu, regulator pritiska pare upravlja dovodom goriva prema gorionicima reagujući na promjene u:

	32. Rastvorene i suspendovane materije u kotlovskoj vodi održavaju se na minimumu:

	33. Grijači napojne vode koriste se na brodovima da smanje termički šok na kotao i da:

	34. Zašto se u glavnim pogonskim turbinama koristi pregrijana para umjesto zasićene?

	35. Kada skener plamena registruje nestanak plamena tokom rada kotla, šta se dešava odmah nakon toga?

	36. Rasprskači goriva u gorionicima kotla služe da:

	37. Vodeni udar u parovodu najbolje se sprječava:

	38. Koja tvrdnja je tačna u vezi sa upotrebom hidrazina u tretmanu kotlovske vode?

	39. Fotoćelija ugrađena u sigurnosni sistem automatskog kotla:

	40. Viskozitet goriva prema atomizeru može se smanjiti:

	41. Automatski sistemi kontrole sagorijevanja sprječavaju trenutno paljenje gorionika nakon normalnog ili sigurnosnog isključenja kako bi se omogućilo vrijeme za:

	42. Šta se dešava sa parom dok prolazi kroz pokretne lopatice u reakcijskoj turbini?

	43. Hemikalije se dodaju u napojnu vodu kotla da bi:

	44. Prljave cijevi ložišta mogu uzrokovati višu temperaturu u ložištu jer:

	45. Nepravilno raspršivanje goriva može biti uzrokovano:

	46. U akcionoj (impulsnoj) turbini, fiksne lopatice služe da:

	47. Bypass ventil glavnog parnog stop ventila služi da:  

	48. Nepravilno postavljen atomizer u gorioniku može izazvati: 

	49. Ako je temperatura residualnog goriva preniska na rasprskivaču, gorionik će: 

	50. Za neutralisanje korozije, kotlovska voda treba da bude: 

	51. Rutinsko ispitivanje napojne vode normalno uključuje test na:

	52. Hemikalije se u kotlovsku vodu dodaju: 

	53. Zašto se ložište kotla mora pročistiti (ventilisati) prije paljenja prvog gorionika?

	54. Difuzor zraka gorionika:

	55. Prije paljenja gorionika na hladnom kotlu treba:

	56. Da bi se bezbjedno smanjio previsok nivo vode u kotlu pod parom, treba koristiti:

	57. Ako nivo vode u vodokaznom staklu kotla kroz kojeg prolaze ispušni plinovi glavnog motora, ostaje stalan tokom promjene režima rada motora u manovri, najvjerovatniji uzrok je:

	58. Mogućnost povratnog plamena (flareback) smanjuje se ako:

	59. Odzračni pipac parnog doma se otvara pri hlađenju kotla da:

	60. Maksimalni prenos toplote u brodskom kotlu postiže se:

	61. Pravilan vakuum u glavnom kondenzatoru je potreban da bi se:

	62. Najbrži način da se kotlu isključi dovod goriva je:

	63. Pri podizanju pare pri zagrijavanju kotla, odzračni pipac se zatvara nakon što:

	64. Ako pritisak postane previsok, višak pare se odvodi u:

	65. Para koja se dovodi u glavne pogonske turbine je:

	66. Sigurnosni ventil kotla mora:

	67. Kod reakcione turbine statorske mlaznice:

	68. Pjenjenje u kotlu može biti uzrokovano:

	69. Prilikom pranja ložišta i cijevi kotla treba koristiti:

	70. Koji uslov zahtijeva prioritetnu pažnju?

	71. Senzor indikatora saliniteta nalazi se u:

	72. Zaslanjenje kondenzata može nastati u:

	73. Koja je osnovna razlika između vatrocjevnog i vodocjevnog kotla?

	74. Koji tip kotla se najčešće koristi na savremenim trgovačkim brodovima za prevoz tečnog tereta?

	75. Koji tip kotla se najčešće koristi na savremenim trgovačkim brodovima za prevoz rasutog tereta?

	76. Utilizacioni kotao koristi toplotu iz:

	77. Glavna prednost vodocjevnih kotlova je:

	78. Stepen iskorišćenja kotla predstavlja odnos između:

	79. Ekonomajzer (utilizacioni kotao) služi za:

	80. Koji oblik prenosa topline je dominantan u ložištu kotla?

	81. Prenos topline kroz cijevi kotla odvija se prvenstveno putem:

	82. Prirodna promaja u kotlu zavisi od:

	83. Prisilna promaja se ostvaruje pomoću:

	84. Kapacitet kotla je:

	85. Pritisak pare u kotlu je definisan kao:

	86. Temperatura pregrijane pare zavisi od:

	87. Koji faktori utiču na efikasnost kotla?

	88. Koje vrste promaje se koriste kod brodskih kotlova?

	89. Koji su tipovi brodskih parnih kotlova?
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Pomoćne mašine i uređaji
	1. Pumpe su pomoćni uređaji koji na brodu služe:
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	12. Centrifugalna pumpa nema pritisak, jedan od uzroka je:
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	52. Kontrolna armature u brodskim sistemima služi za:
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	54. Uzrok pojave kavitacije u centrifugalnim pumpama:
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	57. Samousisni uređaji kod centrifugalnih pumpi služe:
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	59. Šupernica je dio uređaja koji:

	60. Standardni modeli šupernica kod centrifugalnih pumpi su:

	61. Izmjenjivač toplote je uređaj koji je

	62. Izmjenjivači toplote se prema načinu strujanja medija u njima, dijele na:

	63. U zagrijače spadaju:

	64. Evaporator je:

	65. Apsorpcioni proces sižavanja temperature je:

	66. U sastavne djelove evaporatora spadaju:

	67. Mjerni instrument kojim se mjeri relativna vlažnost je:

	68. Kaljužni separator moraju imati:
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	70. Za spaljivanje otpada na brodu se koristi:

	71. Kompenzacije na cijevima cjevovoda ga štiti:

	72. Za punjenje i pražnjenje brodskog balasta se koriste:

	73. Kompresori vazduha na brodu moraju po pravilima registara:

	74. Kavitacija je:

	75. Vijčana pumpa ima sledeće karakteristike:

	76. Brodski cjevovodi mogu biti:

	77. Pumpe za iskrcaj tečnog prirodnog gasa su smještene:

	78. Protivpožarne mrežice služe za:

	79. Rashladnici se po konstrukciji dijele na:

	80. Usled djelovanja centrifugalne sile se težina krutih čestica:

	81. Armatura flaša vazduha se sastoji od: 

	82. Generator inertnog gasa je: 

	83. Rashladni prostori za čuvanje namirnica se na brodu dijele na: 

	84. Separatori ulja i nafte se dijele na: 

	85. Kao rashladna sredstava sistema frižidera i klimatizacije se najviše upotrebljava:

	86. Filteri su elementi koji:

	87. Povratna osmoza je:

	88. Akumulatori su:

	89. Pumpa je pravilno napunjena, ali nakon starta ne uspostavlja stabilan protok. Koji je najlogičniji uzrok?

	90. Tokom rada pumpe dolazi do postepenog porasta temperature kućišta bez promjene protoka. Šta to ukazuje?

	91. Pumpa proizvodi vibracije koje se povećavaju sa protokom. Koji uzrok je najvjerovatniji?

	92. Nakon remonta pumpa ima manji pritisak nego prije, iako je protok sličan. Šta je vjerovatan uzrok?

	93. Pumpa se često zaustavlja zbog preopterećenja motora pri startu. Šta prvo treba provjeriti?

	94. Tokom rada dolazi do povremenog gubitka pritiska, koji se sam vraća. Koji uzrok to objašnjava?

	95. Pumpa ima normalan zvuk rada, ali znatno slabiji učinak. Šta je najlogičnije objašnjenje?

	96. Pri radu pumpe dolazi do naglog porasta buke na višem protoku. Šta je najvjerovatniji uzrok?

	97. Pumpa je ispravna, ali često zahtijeva ponovno odzračivanje. Šta to ukazuje?

	98. Tokom dugotrajnog rada dolazi do porasta struje motora pumpe. Koji uzrok je najlogičniji?

	99. Pumpa ne postiže projektovani pritisak nakon zamjene brtvi. Šta treba prvo provjeriti?

	100. Nakon dužeg mirovanja pumpa ima nestabilan rad. Koji uzrok je najvjerovatniji?

	101. Pri radu pumpe dolazi do lokalnog zagrijavanja kućišta blizu osovine. Šta to ukazuje?

	102. Pumpa radi sa smanjenim protokom nakon promjene cjevovoda. Koji uzrok je vjerovatan?

	103. Pumpa se zaustavlja zbog pregrijavanja motora iako je protok mali. Šta to ukazuje?

	104. Pumpa proizvodi pulsirajući protok. Koji uzrok je najlogičniji?

	105. Pri nadzoru pumpe uočava se postepeni pad pritiska tokom dana. Šta je najvjerovatniji uzrok?

	106. Nakon povećanja viskoznosti fluida pumpa ima veće opterećenje. Zašto?

	107. Pumpa se ne može stabilizovati pri malom protoku. Koji uzrok to objašnjava?

	108. Tokom preventivnog održavanja, šta je najvažnije za dug vijek pumpe?

	109. Kompresor postiže projektovani pritisak, ali temperatura izlaznog vazduha je viša nego ranije. Koji je najvjerovatniji uzrok?

	110. Kompresor ima povećanu potrošnju ulja bez vidljivog curenja. Koji uzrok je najlogičniji?

	111. Tokom rada kompresora dolazi do povećanih vibracija. Šta prvo treba provjeriti?

	112. Kompresor se često uključuje i isključuje pri maloj potrošnji vazduha. Zašto?

	113. Nakon dužeg rada uočen je pad kapaciteta kompresora. Koji uzrok je vjerovatan?

	114. Kompresor proizvodi neobičan metalni zvuk tokom rada. Šta to može ukazivati?

	115. Nakon remonta kompresor se jače zagrijava nego ranije. Šta je moguće objašnjenje?

	116. Kompresor ima produženo vrijeme punjenja sistema. Koji uzrok je najvjerovatniji?

	117. Povećana količina kondenzata u sistemu ukazuje na:

	118. Ventilator ima normalan broj obrtaja, ali slab protok vazduha. Koji uzrok je najvjerovatniji?

	119. Tokom rada ventilatora dolazi do povećane buke bez promjene protoka. Šta to ukazuje?

	120. Ventilator se pregrijava pri normalnom opterećenju. Koji uzrok treba prvo ispitati?

	121. Nakon zamjene ventilatora primijećen je slabiji efekat ventilacije. Zašto?

	122. Ventilator pokazuje nestabilan rad pri malim brzinama. Koji uzrok je moguć?

	123. Tokom rada ventilatora dolazi do vibracija koje se prenose na konstrukciju. Šta to ukazuje?

	124. Smanjenje efikasnosti ventilacije tokom vremena ukazuje na:

	125. Zašto se ventilatori redovno pregledaju tokom preventivnog održavanja?

	126. Šta je ključni cilj preventivnog održavanja ventilatora?

	127. Nakon kraćeg rada filter goriva pokazuje nagli pad pritiska. Koji je najvjerovatniji uzrok?

	128. Filter se često mora čistiti iako je gorivo deklarisano kao čisto. Šta to ukazuje?

	129. Nakon zamjene filter uloška dolazi do curenja goriva. Šta je najčešći uzrok?

	130. Pri radu automatskog separatora uočava se slabija separacija. Koji uzrok je najvjerovatniji?

	131. Separator se često zaustavlja zbog alarma, iako nema vidljivih kvarova. Šta prvo provjeriti?

	132. Nakon čišćenja separatora kvalitet separacije se poboljšava. Zašto?

	133. Filter ulja se zaprlja brže nego ranije. Koji uzrok je vjerovatan?

	134. Pri radu filtera dolazi do pulsiranja pritiska. Šta to ukazuje?

	135. Nakon zamjene goriva separator zahtijeva novo podešavanje. Zašto?

	136. Separator pokazuje veće vibracije pri većem protoku. Koji uzrok je najlogičniji?

	137. Zašto se filteri redovno kontrolišu tokom rada?

	138. Nakon nepravilnog sastavljanja separatora dolazi do lošijeg rada. Šta je najvjerovatnije?

	139. Zašto se preporučuje postupno povećanje protoka kroz separator?

	140. Povećana količina mulja u separatoru ukazuje na:

	141. Filter vazduha ventilacije je zaprljan. Koja je posljedica?

	142. Zašto se pri radu sa separatorima poštuju sigurnosne procedure?

	143. Filter goriva se začepljuje ubrzo nakon čišćenja. Šta to ukazuje?

	144. Zašto se stanje filtera prati preko diferencijalnog pritiska?

	145. Koji je osnovni cilj preventivnog održavanja separatora i filtera?

	146. Nakon zamjene dijela cjevovoda primijećen je veći pad pritiska u sistemu. Koji je najvjerovatniji uzrok?

	147. Pojava curenja na prirubnici nakon zagrijavanja sistema ukazuje na:

	148. Cjevovod pokazuje povećane vibracije tokom rada pumpe. Šta je najvjerovatniji uzrok?

	149. Zašto se cjevovodi redovno pregledaju na koroziju?

	150. Pri nagloj promjeni protoka dolazi do udara u cjevovodu. Koji je uzrok?

	151. Nakon zamjene elastičnih spojeva primijećeno je smanjenje buke. Zašto?

	152. Povećani gubici pritiska tokom vremena ukazuju na:

	153. Zašto se ventili otvaraju i zatvaraju postepeno?

	154. Curenje na zavarenom spoju ukazuje na:

	155. Koji je osnovni cilj preventivnog održavanja cjevovoda?

	156. Rashladni kompresor ima produžene radne cikluse i slab učinak. Koji je uzrok najvjerovatniji?

	157. Rashladni sistem se često zaustavlja zbog visokog pritiska. Šta prvo treba provjeriti?

	158. Smanjen učinak hlađenja uz normalne pritiske ukazuje na:

	159. Kompresor rashladnog sistema radi sa povećanom strujom. Zašto?

	160. Povećana pojava leda na isparivaču ukazuje na:

	161. Rashladni sistem ima česte kratke cikluse. Koji uzrok je moguć?

	162. Nakon odmrzavanja isparivača poboljšan je učinak hlađenja. Zašto?

	163. Nedovoljan učinak kondenzatora dovodi do:

	164. Zašto se rashladni sistemi redovno nadziru tokom rada?

	165. Koji je osnovni cilj preventivnog održavanja rashladnih uređaja?

	166. Nakon puštanja u rad kormilarskog uređaja primijećena je spora reakcija kormila. Koji je najvjerovatniji uzrok?

	167. Kormilarski uređaj pokazuje nestabilan pritisak tokom rada. Šta prvo treba provjeriti?

	168. Kormilo se ne zadržava u zadatom položaju već se polako vraća. Šta to ukazuje?

	169. Tokom preuzimanja straže provjerava se rad kormilarskog uređaja. Zašto?

	170. Nakon servisa kormilarskog uređaja potrebno je izvršiti probu. Koji je cilj?

	171. Pojava curenja hidrauličnog ulja na spojevima ukazuje na:

	172. Zašto se hidraulično ulje u kormilarskom uređaju redovno filtrira?

	173. Koji je osnovni cilj preventivnog održavanja kormilarskog uređaja?

	174. Pumpa nakon starta kratko daje protok, zatim gubi kapacitet. Koji uzrok to objašnjava?

	175. Pumpa radi stabilno, ali ima povećanu potrošnju energije. Zašto?

	176. Pri radu pumpe uočen je miris zagrijanog materijala kod brtve. Šta to ukazuje?

	177. Pumpa ne može da postigne stabilan rad pri smanjenom protoku. Zašto?

	178. Nakon zamjene fluida pumpa ima veće opterećenje. Koji je uzrok?

	179. Pumpa se pregrijava i pri malom protoku. Šta to ukazuje?

	180. Pumpa ima dobar protok, ali slab pritisak. Šta to ukazuje?

	181. Pri dugom radu dolazi do postepenog pada efikasnosti pumpe. Zašto?

	182. Koji je cilj pravilnog puštanja pumpe u rad?

	183. Povećana temperatura ulja kompresora ukazuje na:

	184. Kompresor često izbacuje ulje u sistem. Koji je uzrok?

	185. Tokom rada kompresora dolazi do nepravilnog zvuka ventila. Šta to ukazuje?

	186. Kompresor se pregrijava pri malom opterećenju. Zašto?

	187. Ventilator ima slab učinak i pored ispravnog motora. Koji je uzrok?

	188. Ventilator proizvodi povećanu buku pri određenoj brzini. Zašto?

	189. Povećanje otpora sistema ima kakav uticaj na ventilator?

	190. Zašto se ventilatori balansiraju?

	191. Koji je glavni cilj nadzora ventilatora tokom rada?

	192. Filter goriva se zaprlja brže nakon promjene rezervoara. Zašto?

	193. Nakon čišćenja filtera primijećen je stabilniji rad sistema. Zašto?

	194. Separator pokazuje pad efikasnosti pri niskoj temperaturi goriva. Zašto?

	195. Nakon dugog perioda bez rada (servisa) separator proizvodi više vibracija – uzrok?

	196. Zašto se separator postepeno opterećuje pri startu?

	197. Povećana količina metalnih nečistoća u filteru ulja ukazuje na:

	198. Nakon zamjene filter uloška dolazi do pada pritiska. Zašto?

	199. Zašto se diferencijalni pritisak filtera stalno prati?

	200. Separator pokazuje nestabilan rad pri većem protoku. Šta je uzrok?
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	64. Zašto je tokom straže važno održavati urednost u mašinskom prostoru?

	65. Zašto se tokom straže prati stanje ventilacije mašinskog prostora?

	66. Šta oficir treba učiniti ako se sistem ne ponaša u skladu sa uputstvima?

	67. Koja je svrha redovnog upoređivanja stvarnih parametara sa propisanim vrijednostima?

	68. Zašto je važno da oficir tokom straže ostane stalno prisutan i dostupan?

	69. Koji je ispravan postupak ako se tokom straže uoči povećan rizik od zagađenja?

	70. Zašto se tokom straže mora poštovati hijerarhija odlučivanja?

	71. Šta oficir treba učiniti ako se tokom straže javi potreba za hitnom intervencijom?

	72. Koji je cilj stalne procjene stanja sistema tokom straže?

	73. Zašto se tokom straže ne smije zanemariti komunikacija unutar tima?

	74. Zašto se tokom straže redovno provjerava stanje pomoćnih pumpi?

	75. Koji je ispravan postupak ako se tokom straže primijeti pad pritiska u sistemu bez alarma?

	76. Zašto se tokom straže vodi računa o rasporedu posade u mašinskom prostoru?

	77. Šta oficir treba učiniti ako se tokom straže pojavi potreba za hitnim manevrom broda?

	78. Zašto se tokom straže prate radni sati ključnih sistema?

	79. Koji je ispravan postupak ako se tokom straže uoči povećana temperatura u mašinskom prostoru?

	80. Zašto se tokom straže ne smije napuštati mašinski prostor bez zamjene?

	81. Koja je obaveza oficira ako se tokom straže promijene uslovi rada pogona?

	82. Zašto se tokom straže prati stanje rezervnih sistema napajanja?

	83. Šta oficir treba učiniti ako se tokom straže pojavi sumnja u ispravnost instrumenta?

	84. Zašto je tokom straže važno održavati dobru komunikaciju sa posadom?

	85. Koji je ispravan postupak ako se tokom straže uoči opasnost po sigurnost ljudi?

	86. Zašto se tokom straže mora poštovati raspored obilazaka?

	87. Koja je svrha stalne budnosti oficira tokom straže?

	88. Zašto se tokom straže mora poštovati procedura izvještavanja?

	89. Zašto je važno da oficir tokom straže prati stabilnost napajanja pomoćnih sistema?

	90. Koji je ispravan postupak ako se tokom straže uoči nepravilno funkcionisanje sigurnosnog uređaja?

	91. Zašto se tokom straže ne smije dozvoliti neovlašteno izvođenje radova u mašinskom prostoru?

	92. Šta oficir treba učiniti ako se tokom straže pojavi odstupanje koje ne ugrožava odmah sigurnost?

	93. Zašto je važno održavati redovno čišćenje tokom straže?

	94. Koja je obaveza oficira ako se tokom straže promijene uputstva sa mosta?

	95. Zašto se tokom straže prati stanje sistema za gašenje požara?

	96. Šta oficir treba učiniti ako se tokom straže pojavi sumnja u tačnost više instrumenata?

	97. Zašto se tokom straže mora voditi računa o opterećenju pomoćnih mašina?

	98. Koji je ispravan postupak ako se tokom straže uoči neovlašteno isključenje sistema?

	99. Zašto se tokom straže mora poštovati raspored i dužina obilazaka?

	100. Šta oficir treba učiniti ako se tokom straže pojavi potreba za promjenom prioriteta sistema?

	101. Zašto se tokom straže mora održavati stalna pažnja i koncentracija?

	102. Koja je obaveza oficira ako se tokom straže uoči kršenje sigurnosnih pravila?

	103. Koji je krajnji cilj pravilnog obavljanja straže u mašinskom prostoru?

	104. Koji je osnovni cilj pravilne predaje straže u mašinskom prostoru?

	105. Koju informaciju oficir mora obavezno prenijeti pri predaji straže?

	106. Zašto je važno prenijeti informacije o radovima u toku pri predaji straže?

	107. Šta oficir treba učiniti ako tokom straže nije završena planirana intervencija?

	108. Koji dokument mora biti ažuriran prije predaje straže?

	109. Zašto se pri predaji straže prenose informacije o aktivnim alarmima?

	110. Šta oficir mora učiniti ako je tokom straže došlo do vanredne situacije?

	111. Zašto je važno prenijeti informacije o ograničenjima u radu sistema?

	112. Kada se straža smatra pravilno predatom?

	113. Zašto se pri predaji straže navodi stanje tankova i kaljuža?

	114. Koja je obaveza oficira ako sljedeći oficir ima pitanja tokom predaje straže?

	115. Zašto se pri predaji straže mora prenijeti stanje pomoćnih sistema?

	116. Šta oficir ne smije učiniti prilikom predaje straže?

	117. Zašto je usmena predaja straže jednako važna kao i pisana?

	118. Koja je odgovornost oficira nakon završene predaje straže?

	119. Zašto se pri predaji straže mora naglasiti stanje sistema koji rade u ručnom režimu?

	120. Koju informaciju je posebno važno prenijeti ako je tokom straže došlo do privremenog kvara?

	121. Zašto se pri predaji straže prenose informacije o promjenama režima rada?

	122. Šta oficir treba učiniti ako sljedeći oficir ne razumije u potpunosti stanje pogona?

	123. Zašto se pri predaji straže mora prenijeti informacija o privremeno isključenim sistemima?

	124. Koja je obaveza oficira ako je tokom straže korišćen rezervni sistem?

	125. Zašto se pri predaji straže navodi stanje sigurnosnih uređaja?

	126. Šta oficir treba učiniti ako tokom predaje straže uoči novu nepravilnost?

	127. Zašto se pri predaji straže prenose informacije o potrošnji ključnih sistema?

	128. Kada oficir ne smije završiti predaju straže?

	129. Zašto se pri predaji straže prenose informacije o privremenim mjerama opreza?

	130. Koja je odgovornost oficira ako je tokom straže došlo do zagađenja ili rizika od zagađenja?

	131. Zašto se pri predaji straže mora navesti stanje sistema za hitne slučajeve?

	132. Šta oficir treba uraditi ako tokom predaje straže nema pisanih zapisa o važnom događaju?

	133. Koji je cilj detaljne predaje straže u mašinskom prostoru?

	134. Koji je prvi postupak oficira mašine u slučaju iznenadnog gubitka napajanja tokom straže?

	135. Zašto je važno odmah identifikovati uzrok vanredne situacije u mašinskom prostoru?

	136. Šta oficir treba učiniti ako se tokom straže aktivira alarm za požar?

	137. Koja je uloga oficira mašine u slučaju prodora vode u mašinski prostor?

	138. Zašto je važno pozvati upravitelja mašine u ozbiljnoj vanrednoj situaciji?

	139. Šta oficir treba učiniti ako tokom vanredne situacije automatika ne reaguje očekivano?

	140. Zašto je tokom vanredne situacije važno održavati jasnu komunikaciju?

	141. Koji je ispravan postupak nakon stabilizacije vanredne situacije?

	142. Zašto se vanredni događaji detaljno unose u mašinski dnevnik?

	143. Koja je odgovornost oficira nakon završetka vanredne situacije?



Brodska elektrotehnika
	1. Električna struja je:

	2. Magnetno polje predstavlja:

	3. Prosto električno kolo se sastoji od:

	4. Prvi Kirchoff-ov zakon glasi:

	5. Električno kolo stalne jednosmjerne struje predstavlja:

	6. Paralelnu vezu otpornika čini skup otpornika koji se spajaju tako da:

	7. Drugi Kirchoff-ov zakon glasi:

	8. Faktor snage se obilježava sa:

	9. Magnetno polje je:

	10. Jedinica za magnetnu indukciju u SI obilježava se sa:

	11. Magnetsko kolo je:

	12. Princip rada elektromotora zasniva se na:

	13. Sila sa kojom magnetsko polje djeluje na provodnik kojim teče električna struja naziva se Amperova sila njen smjer odredjuje se sa pravilom desne ruke

	14. Princip rada električnog generatora i transformatora zasniva se na:

	15. Aktivna snaga naizmjenične struje je:

	16. Prividna snaga je:

	17. Faktor snage naizmjenične struje je odnos, odnosno količnik:

	18. Tro-fazni sistem naizmjenične struje čine:

	19. Koja od navedenih vrsta električnih struja se može spajati u vezu zvijezda ili trougao?

	20. Elektrolit koji se koristi kod nikal-kadmijumovog akumulatora je destilovana voda i:

	21. Tri trofazne struje su medjusobno pomjerene za:

	22. Frekvencija naizmjenične struje predstavlja:

	23. Akumulator prilikom punjenja električnu energiju pretvara u:

	24. Aerometrom ili bometrom se provjerava:

	25. Kao elektrolit kod olovnog akumulatora koristi se:

	26. Dva generatora mogu raditi u paraleli ako nemaju:

	27. U postupku sinhronizacije generatora pomoću sinhronoskopa provjerava se:

	28. Veći broj navojaka na sekundarnom namotaju nego na primarnom transformatora znači:

	29. Brzina kojom se okreće rotor asinhronog motora je:

	30. Koliki max. napon se može smatrati bezbjednim?

	31. Sklopke služe za:

	32. Na glavnoj razvodnoj tabli ne postoje polja:

	33. Klasa električnog mjernog instrumenat pokazuje:

	34. Osnovni parametri električne struje su:

	35. Izvori električne struje na brodovima mogu biti akumulatori, galvanske baterije, generatori

	36. Snaga električne struje se mjeri sa:

	37. Električni izolator je:

	38. Na izolatore, odnosno izolaciju najviše negativno utiče:

	39. Na brodovima postoje vrste/šeme razvoda električne energije na brodovimai to: radijalna, prstenasta, zrakasta

	40. Šta su osigurači:

	41. Klasa izolacije pokazuje:

	42. Sinhroni generator na brodu se pobudjuje/uzbudjuje:

	43. Transformator je uredjaj koji pretvara:

	44. Klizanje kod asinhronog elektromotora pokazuje:

	45. Kako se zove rotor asinhrone mašine koji omogućava dodavanje otpora u kolo rotora?

	46. Prekidač služi za:

	47. Preko razvodne table u nuždi napajaju se:

	48. Provjera otpora izolacije (meger test) na električnim uredjajima na brodu spada u:

	49. Instrumenti za mjerenje struje i napona se dijele na:

	50. Trofazna naizmjenična struja se može spajati/vezivati u:

	51. “Popravak” faktora snage (cosφ) se može izvršiti ako se instaliraju u paraleli sa potrošačima odgovarajući:

	52. Pogonska stanja (režimi rada) izvora električnestruje su: opterećenje prazni hod kratki spoj

	53. Osnovni djelovi sinhronog generatora su:

	54. Koja od navedenih mjera nije mjera zaštite od opasnog napona:

	55. Slobodno pokretljiva naelektrisanja koja mogu obrazovati električnu struju su:

	56. Pojava električne struje povezana je sa određenim pratećim efektima i koji su, uglavnom:

	57. Da bi se u nekom dijelu električnog kola izmjerila jačina električne struje, ampermetar se priključuje:

	58. Električna otpornost predstavlja pokazatelj unutrašnjih opiranja provodnika proticanju električne struje.Zavisi od:

	59. Veličina koja karakteriše generatore u pogledu stvaranja struje naziva se:

	60. Elektromotorna sila E generatora ima smjer:

	61. Napon u električnom kolu mjeri se:

	62. U električnim kolima stalne jednosmjerne struje prijemnici – potrošači su:

	63. Vezivanje otpornika-otpora u električnim kolima ostvaruje se na slijedeći način:

	64. Po Lencovom pravilu smjer indukovane struje je takav da ona svojim magnetnim poljem teži da

	65. Šta je Lorencova sila?

	66. Navedite koje sve vrste otpora imamo u strujnom kolu naizmjenične struje? Upisati odgovor

	67. Kod otpornika(ohm) u naizmjeničnom strujnom krugu:

	68. Izvori električne struje se mogu spajati: serijski, paralelno, kombinovano

	69. Snaga električne struje je:

	70. Električna struja predstavlja usmjereno kretanje

	71. Električna struja se obilježava slovom:

	72. Jedinica za mjerenje struje je:

	73. Instrument za mjerenje struje je:

	74. Amplituda kod naizmjenične struje predstavlja:

	75. Frekvencija naizmjenične struje predstavlja

	76. Jedinica za frekvenciju je:

	77. Tri trofazne struje su međufazno pomjerene za

	78. Zbir tri trofazne struje je:

	79. Zvjezdište kod sprege trofaznih namotaja u zvijedu se nalazi na potencijalu

	80. Električni napon se obilježava sa

	81. Jedinice za električni napon je

	82. Koji od ovih instrumenata se koristi za mjerenje napona

	83. Električni napon se definiše kao

	84. Uslov da bi jedan materijal mogao da provodi električnu struju je

	85. Poluprovodnici se koriste za izradu

	86. Dielektrici se koriste za izradu

	87. Klasa izolacije pokazuje

	88. Električni kapacitet se obilježava slovom

	89. Jedinica za električni kapacitet je

	90. Jedinica za mjerenje električne snage jednosjerne struje je:

	91. Šta se obilježava sa Q?

	92. Sa P se obilježava

	93. Džulov zakon govori o

	94. Faktor snage se obilježava sa:

	95. Ako se poveća debljina (površina poprečnog presjeka) provodnika doći će do

	96. Jedinica za električnu otpornost je

	97. Što utiče na promjenu električne otpornosti provodnika

	98. Izvori nazmjenične struje na brodu su

	99. Izvor jednosmjerne struje na brodu su

	100. Akumulatori pretvaraju

	101. Kao elektrolit kod olovnog akumulatora korisiti se:

	102. Bometrom se provjerava

	103. Kod čeličnog akumulatora kao elektrolit se koristi:

	104. Sinhroni generatori na brodu služe za:

	105. Promjenom broja obrtaja rotora sinhronog generatora mijenja se:

	106. Sinhroni generatora na brodu se pobuđuje

	107. Dva generatora mogu raditi u paraleli ako nemaju

	108. Prilikom sinhronizovanja generatora sijalice služe za provjeru:

	109. Kod kombinovanog spoja sijalica generator je u sinhronizmu kad:

	110. Prilikom sinhronizovanja generatora na mrežu dupli voltmetar mjeri:

	111. U postupku sinhronizovanja pomoću sinhronoskopa provjerava se:

	112. Na namotaj primara transformatora priključuje se

	113. Oznaka Y na trofaznom transformatoru znači

	114. Kada se primar trofaznog transformatora veže u spregu trougao to se označava sa slovom

	115. Veći broj navojaka na sekundranom namotaju nego na primarnom znači:

	116. Transformator je uređaj koji pretvara

	117. Brzina kojom se okreće rotor asinhronog motora je

	118. Klizanje kod asinhrone mašine pokazuje:

	119. Koliko namotaja imamo na statoru asinhone mašine

	120. Kako se zove rotor asinhrone mašine koji omogućava dodavanje otpora u kolo rotora

	121. Koliko su stepeni međusobno pomjereni namotaji kod trofaznog namotaja na statoru asinhrone mašine

	122. Koje električne mašine imaju komutator i četkice

	123. Polovi na statoru jednosmjerne mašine su

	124. Da bi jednosmjerna mašina radila kao motor potrebno je dovesti

	125. Starter kod sijalica sa fluorescentnim premazom omogućava start sijalice tako što

	126. Uzemljenje električnih uređaja na brodu vrši se tako što se vod za uzemljenje veže za

	127. Maksimalni dozvoljeni napon za proizvodnju na brodu je

	128. Koji sistem distribucije električne energije na brodu nije dozvoljen

	129. Sklopke služe za:

	130. Pekidači služe za:

	131. Na glavnoj razvodnoj tabli ne postoji polje:

	132. Sekundarna razvodna tabla se napaja

	133. Preko razvodne table u nuždi napajaju se

	134. Klasa električnog mjernog instrumenta pokazuje:

	135. Koja klasa tačnosti od navedenih označava instrument sa najvećom tačnošću

	136. Provodnici kod kablova na brodu se najčešće izrađuju od

	137. Koji od navedenih materijala se ne može koristi za izradu izolacije kod kabla

	138. Što označava broj X kod oznake IP XY na električnom motoru:

	139. Što označava broj Y kod oznake IP XY na električnom motoru:

	140. Osigurači štite električni uređaj od:

	141. Bimetali štite električni uređaj od:

	142. OCR relej štite električni uređaj od:

	143. Termistori štite od:

	144. Termistori se postavljaju:

	145. Relej povratne snage štiti:

	146. Zaštita elektromotora tromim osiguračima omogućava:

	147. Da bi se omogućila selektivnost zaštite u brodskoj električnoj mreži vrijeme reagovanja zaštite je:

	148. Provjera otpora izolacija (meger test) na električnim uređajima na brodu spada u:

	149. Održavanje električnih uređaja na brodu po unaprijed poznatom rasporedu spada u

	150. Korektivno održavanje podrazumijeva

	151. Ukoliko se električni uređaj pregrijava usled nečistoća najprikladniji metod za čišćenje je

	152. Ukoliko je mjerenjem otpora izolacije (meger test) ustanovljena manja vrijednost od propisane, električni uređaj treba

	153. Ukoliko se kod električnog uređaja primijete povećane vibracije treba obratiti pažnju na

	154. Ukoliko se kod električnog motora ustanovi da je probila međuzavojna izolacija kojim se postupkom dati kvar može otkloniti

	155. Kada se u kolo jedosmjerne struje struje uključi kondenzator, dolazi do:

	156. Kada se u kolo naizmjenične struje uključi kalem, dolazi do:

	157. Kada se dva otpornika od 10 oma vežu paraleleno, ekvivalentan otpor iznosi

	158. Ako se asinhorni motor preoptereti dolazi do:

	159. Ako se transformator 220V/110V priključi na mrežu od 110 V koliko će biti napon na sekundaru


















Brodska automatizacija
	1. Automatizacija u pomorstvu je:

	2. Definišite upravljanje

	3. Signal je:

	4. Šta je proces?

	5. Šta je sistem automatski regulacije?

	6. Nabroj osnovne jedinice/elemente regulacionog kruga

	7. Veličine (parametri) navedene u osnovnom blok-dijagramu automatske regulacije su:

	8. Mjerni pretvarači u sistemima automatike su:

	9. Uloga pojačivača u sistemima automatike je:

	10. Prema vrsti energije, pojačivači mogu biti: električni, pneumatski, hidraulički, mehanički, kombinovani

	11. Uloga regulatora u automatskim sistemima je:

	12. Prema tipu regulacionog djelovanja, regulatori mogu biti:

	13. Uloga izvršnih elemenata /organa u automatskim sistemima je:

	14. Šta je komparator u automatskim regulacionim sistemima?

	15. Mjerni pretvarači/davači broja okretaja/brzine mogu biti Linearne-pravolinijske brzine i za ugaone brzine (brzine okretanja)

	16. Navedite neke od mjernih pretvarača/davača okretaja/brzine

	17. Kako se nazivaju elektromagnetski pretvarači ugaone brzine koji se dosta koriste na brodovima?

	18. Kako se nazivaju mjerni pretvarači brzine/broja okretaja čiji se rad zasniva na brojenju impulse (iz generatora impulsa)?

	19. Navedite kako smo podijelili mjerne pretvarače nivoa

	20. Od bezokontaktnih pretvarača nivoa na brodovima se najviše koriste:

	21. Mjerni pretvarači protoka se u osnovi svrstavaju u tri grupe, i to:

	22. U dilatacione mjerne pretvarače temperature spadaju:

	23. Termistor je:

	24. Kako smo podijelili mjerne pretvarače pritiska?

	25. Koje tri osnovne vrste senzora pomaka se koriste kod deformacionih mjernih pretvarača pritiska?

	26. Mjerni pretvarači ne-električnih veličina služe za:

	27. Mjerni pretvarači električnih veličina služe za:

	28. Dioda ima:

	29. Tranzistori su:

	30. Bipolarni tranzistori su:

	31. Integralno kolo/sklop se sastoji iz: diode, tranzistori, otpornici, kondenzatori

	32. Ispravljači mogu biti neupravljivi, poluupravljivi i upravljivi:

	33. Pretvarači pretvaraju:

	34. Invertori pretvaraju:

	35. Konvertori pretvaraju:

	36. Šta se postiže automatizacijom na brodu, odnosno koje su prednosti njene primjene?

	37. Šta je sistem?

	38. S obzirom na prirodu nezavisne vremenske promjenljive “t” i na vrijednost signala “v(t)”, signali se mogu podijeliti na slijedeće tipove: analogne, digitalne, vremenski diskretne, kvantizovane diskretne

	39. S obzirom na prirodu nezavisne vremenske promjenljive “v(t)”, i na vrijednost signala “t” signali se mogu podijeliti na slijedeće tipove: analogne, digitalne, vremenski diskretne, kvantizovane diskretne

	40. Šta je informacija?

	41. Čime se prenose informacije?

	42. U jednom otvorenom sistemu upravljanja

	43. Upravljački sistem u kojemu je upravljačko djelovanje ponekad zavisno od izlaza/izlazne veličine je poznat kao:

	44. Po čemu se zatvoreni sistem upravljanja razlikuje od otvorenog sistema upravljanja?

	45. Na koji način se grafički prikazuju automatski sistemi?

	46. Opšte karakteristike mjernih pretvarača su:

	47. Izvršni organi/elementi mogu biti:

	48. Mjerni pretvarači nivoa sa tlačnim senzorom koriste:

	49. Kod poluprovodnika, proticanje/provodjenje električne struje nastaje:

	50. Kada se peto-valentni elemenat/nečistoća doda nekom čistom poluprovodniku on postaje:

	51. Navedite koje vrste dioda postoje?

	52. Tiristori su:

	53. Kod kojeg sistema automatizacije nemamo povratnu spregu

	54. Koja od sledećih električnih komponenti se pravi od poluprovodnika

	55. Spoj koja dva tipa poluprovodnika čini diodu?

	56. Kod digitalnih kola koriste se samo dvije vrijednosti









Održavanje i popravka
	1. [bookmark: _Hlk231382079]Ko vrši ispitivanje kvaliteta limova za gradnju broda prije njegove ugradnje?

	2. Koje metode ispitivanja materijala se obavlja?

	3. Od čega se izrađuje osovina propelera?

	4. Kod začepljenja više od 20% cijevi kotla što je potrebno uraditi?

	5. Što može biti uzrok kvara kod parne turbine? 

	6. Koji je najčešći razlog neispravnog rada kompresora vazduha?

	7. Čime kontrolišemo defleksije dizel motora?

	8. Što sve spada u sudove pod pritiskom?

	9. Koji alati spadaju u specijalne alate i mjerne instrumente?

	10. Koji cilj imaju metode ispitivanja materijala prije ugradnje u brod?

	11. Odaberi tačnu tvrdnju:

	12. Što je cilj planskog održavanja broda?

	13. Odaberi tačnu tvrdnju:

	14. Čime mogu biti uzrokovana oštećenje na parnim kotlovima?

	15. Odaberi tačnu tvrdnju:

	16. Neispravnost klipnih kompresora vazduha može biti uzrokovana istrošenošću klipnih prstena 

	17. Kako dijelimo alate i instrumente za mjerenje i održavanje opreme i uređaja?

	18. Što predstavlja rasprema broda? 

	19. Ko vrši nadzor izvođenja radova tokom gradnje broda?

	20. Kako se štiti brodske oplate od galvanske korozije?

	21. Na koji način blagovremeno otkrivamo pojavu kvara na brodskom uređaju?

	22. Razloga oštećenja letećih ili temeljnih ležaja dizel motora moramo tražiti u? 

	23. Kako provjeravamo kvalitet zavarenih spojeva?

	24. Što je obavezna procedura nakon demontaže brodski propeler?

	25. Šta je najvažnija sigurnosna komponenta na posudi pod pritiskom?

	26. Servisiranje sigurnosnog ventila kotla obavlja?

	27. Koja je standardna praksa pije otvaranja posude pod pritiskom radi pregleda?

	28. Koji se test se koristi prilikom proveru čvrstoće posude pod pritiskom?

	29. Koji je mogući znak oštećenja posude pod pritiskom?

	30. Zašto se u sudove pod pritiskom ne smije ulaziti bez posebnih mjera bezbednosti?

	31. Koji je osnovni razlog za redovno čišćenje vodenih strana kotla?

	32. Šta je neophodno uraditi prije ulaska u kotao radi pregleda?

	33. Što je uzrok pojave pucanja cijevi kotla?

	34. Zašto je važno redovno ispitivanje sigurnosnog ventila kotla?

	35. Što nam ukazuje na problema sa sagorijevanjem goriva u ložištu kotla?

	36. Koja vrsta popravke zahteva specijalnu dozvolu klasifikacionog društva?

	37. Koji je glavni cilj operativnog plana održavanja?

	38. Koji dokument je osnova za izradu operativnog plana održavanja?

	39. Koji je ključni element za pravilno sprovođenje plana održavanja?

	40. Koji je osnovni razlog za demontažu klipa motora tokom remonta?

	41. Uzrok oštećenja klipnih prstenova prioritetno tražimo u?

	42. Šta se mora konrolisati pri proveri istrošenosti košuljice cilindra?

	43. Koja je uloga košuljice u motoru?

	44. Koji alat se koristi za merenje istrošenosti košuljice motora?

	45. Što je osnovna radnja pri demontaže brodske pumpe?

	46. Koji dio centrifugalne pumpe zahteva zamenu pri preventivnom remontu?

	47. Zašto je važno izvršiti centriranje osovine pumpe i pogonskog motora?

	48. Kako se proverava ispravnost rada pumpe nakon remonta?

	49. Koja je posledica nepravilne montaže mehaničke zaptivke?

	50. Koja je osnovna svrha „Work Permit“ sistema na brodu?

	51. Koji od sledećih radova obavezno zahteva izdavanje dozvole za rad („Work Permit“)?

	52. Ko je odgovoran za izdavanje i ovjeru Work Permit dokumenta prije početka rada?

	53. Što ukazuje na istrošenosti radilice ili ležajeva u karterskom mehanizmu?

	54. Kako se proverava zazor temeljnog ležaja motora?

	55. Šta se mora proveriti prilikom montaže novog ležaja?

	56. Koji je osnovni razlog za demontažu rasprskivača goriva?

	57. Na šta se posebno obraća pažnja tokom testiranja rasprskivača?

	58. Čime se testira ispravnost rada rasprskivača?

	59. Šta se mora provjeriti prije ugradnje remontovanog ili novog rasprskivača?

	60. Ko vrši remontovanje rasrskača goriva?

	61. Koja je moguća posledica rada neispravnog rasprskivača u cilindru?

	62. Koji je prvi korak po otkrivanju kvara na brodskom uređaju?

	63. Koji dokument sadrži proceduru za postupanje u slučaju kvara kritične opreme?

	64. Koja je procedura obaveza nakon otklanjanja kvara?

	65. Koliko često se prema zahtijevu SOLAS-a  mora testirati fiksni CO₂ protivpožarni sistem (od strane ovlašćenog servisa)?

	66. Koja procedura se primjenjuje tokom testiranja požarne pumpe?

	67. Kako se testira upućivanje motora čamca sa spasavanje?

	68. Šta je ključno za pravilnu montažu glave motora nakon demontaže?

	69. Koja do glave motora treba provjeriti tokom remonta?

	70. Šta predstavlja plan održavanja na brodu?

	71. Prilikom montaže kugličnog ležaja potrebno je?

	72. Kako se proverava ispravnost klipnih prstena?

	73. Koji alat se koristi za merenje istrošenosti klipnih prstena?

	74. Prije montaže klipa u cilindar, šta je neophodno uraditi?

	75. Što je posledica pogrešne montaže klipa?

	76. Kontrola čela klipa podrazumjeva?

	77. Uzrok smanjene efikasnosti separatora može biti?

	78. Koji parametar je najvažniji za pravilan rad separatora?

	79. Šta treba redovno kontrolisati tokom rada separatora?

	80. Koja je posljedica nepravovremenog pražnjenja separatora (self-cleaning circle)?

	81. Koji je preporučeni postupak pri montaži separatora nakon čišćenja?

	82. Koji je osnovni razlog za demontažu košuljice motor?

	83. Koji instrument se koristi za merenje istrošenosti cilindarske košuljice?

	84. Na kojoj visini se vrši mjerenje istrošenosti košuljice?

	85. Šta je važno provjeriti prije montaže nove košuljice motora?

	86. Šta predstavlja ovalitet košuljice motora?

	87. Koja je osnovna karakteristika specijalnih alata

	88. Koji je najvažniji sigurnosni postupak prilikom otvaranja kartera?

	89. Karter motora se može otvoriti?

	90. Koji je osnovni zadatak oil mist detektora u brodskim motorima?

	91. Koja je posljedica nepravilnog rada oil mist detektora?

	92. Od čega zavisi izbor materijala koji ćemo upotrebiti pri izradi zaptivki (brtvi) ?

	93. Prilikom dopune rashladnog sredstva u sistem klimatizacije broda ili brodskih rashladnih komora neophodno je?

	94. Salinitet kotlovske vode najčešće je poslijedica?

	95. Što predstavlja najefikasniji postupak smanjenja saliniteta kotlovske vode ?

	96. Koliko je dozvoljeno propuštanje mehaničke šupernice pumpe mora?

	97. Razlog povećanje saliniteta FWG je?

	98. Uzrok smanjenja kapaciteta FWG-a može biti?

	99. Osnovni parametar zaprljanosti usisnog filtera pumpe je?

	100. Kako se sprječava galvanska korozija na brodu?

	101. Uzrok pregrijavanja elektromotora vitla je?

	102. Što ukazuje na mogući mehanički kvara na sidrenom vitlu?

	103. Uzrok brze potrošnje kočnice na bubnju vitla je?


























Engleski jezik
	1. The main engine usually ________________on heavy fuel oil during the voyage. 

	2. At the moment, the generator __________ power to the deck equipment.

	3. Is the following statement grammatically correct?

	4. Is the following statement grammatically correct?

	5. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets using past simple or past continuous.   
The engineers __________(test) the cooling system when the seawater valve leaked.

	6. Choose grammatically correct answer.                                                            The mechanic __________ the gasket when the main engine shut down.

	7. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets using past simple or past continuous.                                                                                                                            We were repairing the bilge pump when the fire alarm ___________(activate).

	8. The engineer __________ inspect the fuel injectors tomorrow morning at 1030.

	9. The cooling pump is making noise. It __________ break down.

	10. Which statement is gramatically correct?


	11. Which statement is grammatically correct?

	12. Complete the sentence with the correct verb form in passive voice.
The lubrication system __________ (test) every week.             

	13. The bearings __________ (lubricate) yesterday.

	14. The Chief Engineer is in charge of the ______________________.

	15. Third Engineer is usually responsible for__________________________.

	16. According to the cycle of operation, diesel engines are divided in two general types known as four-stroke and two-stroke engines

	17. According to the action of the piston, engines may be classed as single-acting, and double –acting.

	18. Which statement is correct?

	19. In V- engines, cylinders are placed in an oblique or _______ position

	20. As for speed, all engines may be divided into three classes: slow-speed, if they run below 200 rev/min, medium-speed, if between 200 and 750 rev/min and_______________ engines above 750 rpm.

	21. If the fuel is burnt within the engines themselves, i.e. in their cylinders, then they are known as__________________________________.

	22. The four-stroke cycle is completed in four strokes of the piston, or two revolutions of the ________________.

	23. Which statement is correct?

	24. Piston is located in a

	25. Inlet and exhaust _____________ are located in a cylinder head.

	26. V- engines are classed according to the feature known as cylinder arrangement.
       

	27. The boiler furnace is situated at the bottom of a fire-proof casing.

	28. Water drums, in a boiler, are connected to the steam drum by banks of ____________.

	29. Which statement is correct?

	30. Superheaters _______________ the saturated steam to make it drier an more efficient.

	31. The water in the boiler is turned to steam. This steam is used__________ heating purposes

	32. Boiler is fitted with various valves and gauges. ___________ valves control the passage of steam to the engines.

	33. Salinometer valves allow water samples to be taken for testing.

	34. In compression ignition engines there is no need for spark plugs, since the fuel-air mixture ignites by itself.

	35. To ignite means

	36. Spark-ignition engines burn diesel while compression-ignition engines burn petrol. 

	37. To inject means to spray liquid fuel into the cylinder.

	38. Exhaust and inlet valves are located in the:

	39. Piston rings are used to fill the gap between the piston and the ______________.

	40. Which statement is correct?

	41. Generator produces electric power for the lightning system, auxiliaries, cranes, derricks, hatches etc.

	42. To reduce voltage means to

	43. The voltage can be stepped down to 220 volts or even 110 volts by a transformer.

	44. A/C stands for:

	45. The rotor is a rotating electro-magnet. It produces a magnetic field.

	46. Nowadays the modern generators do not have carbon brushes because they require regular _____________________.

	47. Complete the sentence with a correct form of the verb in Present Simple Passive

	48. Complete the sentence with a correct form of the verb in Present Simple Passive

	49. Complete the sentence with a correct form of the verb in Past Simple Passive

	50. Complete the sentence with a correct form of the verb in Past Simple Passive

	51. Decide whether the following sentence is grammatically correct.                 The engine room was cleaned after the repair last Monday.

	52. Choose grammatically correct solution for the following sentence in passive voice.                                                                                                         The fuel __________ (filter) before injection regularly.

	53. Choose grammatically correct solution for the following sentence in passive voice.                                                                                                         The propeller __________ (drive) by the main engine.

	54. Choose the most appropriate modal verb for the following statement.                                                                                          Crew memebers _____________ wear safety equipment while working near moving machinery.

	55. Decide whether the following sentence is grammatically correct.                Exhaust gases are discharged through the exhaust system.

	56. Complete the sentence with a correct form of the verb in Future Simple(will+V-inf) Passive. 

	57. Complete the sentence with a correct form of the verb in Present Continuous Passive. 

	58. Decide whether the following statement is true.

	59. Choose the most appropriate modal verb for the following statement.  The filter______________ remove impurities from the fuel.

	60. Decide whether the following statement is true.

	61. Choose the most appropriate modal verb for the following statement. Engineers____________work without protective equipment.

	62. Is the following statement true?                                                                        The damaged parts shouldn't be replaced.

	63. Complete the sentence with an appropriate form of the verb in PAST SIMPLE TENSE.

	64. Complete the sentence with an appropriate form of the verb in PAST SIMPLE TENSE.

	65. Which statement is grammatically correct?

	66. Complete the sentence with an appropriate form of the verb in PAST CONTINUOUS.













Pomorski propisi
	1. Ko propisuje dužnosti posade u vanrednim situacijama?

	2. Šta je familiarizacija posade?

	3. Koja sredstva moraju biti dostupna na brodu prema SOLAS-u?

	4. Šta je ISM Code?

	5. Šta označava osnovni pregled klasifikacionog društva?

	6. Šta obuhvata kontrola i utvrđivanje štete na brodu?

	7. Šta su radnje kod neravnomjernog plavljenja broda?

	8. Šta je cilj pripreme obuke posade?

	9. Šta su zahtjevi STCW 78 i STCW 95?

	10. Šta obuhvata upravljanje opterećenjem na brodu?

	11. Šta podrazumijeva alternativni pregled klasifikacionog društva?

	12. Koji su najčešći uzroci naplavljivanja broda?

	13. Koji su osnovni zahtjevi STCW 78 i STCW 95 u pravnom kontekstu?

	14. Koja su sredstva pregledana pri redovnom klasifikacionom nadzoru?

	15. Šta reguliše STCW konvencija sa aspekta pomorskog prava?

	16. Kako se rješava konflikt između oficira sa pravnog aspekta?

	17. Šta su posljedice gubitka klase broda?

	18. Kako klasifikacioni nadzor doprinosi sigurnosti plovidbe u pravnom kontekstu

	19. Šta je mašinski dnevnik?

	20. Ko je odgovoran za vođenje mašinskog dnevnika?

	21. Šta se evidentira u knjizi o uljima?

	22. Ko izdaje svjedočanstvo o klasi broda?

	23. Koja je pravna svrha svjedočanstva o klasi broda?

	24. Šta je zakonski minimalni period čuvanja mašinskog dnevnika

	25. Koje podatke mora sadržavati mašinski dnevnik prema ISM/SOLAS propisima?

	26. Koje su pravne posljedice nevođenja mašinskog dnevnika?


	27. Koja je pravna obaveza vođenja knjige o uljima?

	28. Koje podatke mora sadržavati svjedočanstvo o klasi broda?

	29. Ko je ovlašten za provjeru knjige o uljima tokom PSC inspekcije?

	30. Koje su posljedice plovidbe bez važećeg svjedočanstva o klasi broda?

	31. Koje su pravne posljedice nepravilnog vođenja knjige o uljima?

	32. Koja je pravna svrha vođenja svih brodskih isprava i knjiga?

	33. Koje dokumente brod mora imati na brodu prema SOLAS-u i klasifikacionom nadzoru?

	34. Koja je zakonska obaveza posade u vezi mašinskog dnevnika?

	35. Šta je svrha inspekcije knjige o uljima?

	36. Koje dokumente koristi klasifikaciono društvo prilikom pregleda broda?

	37. Koji je pravni efekt neposjedovanja svjedočanstva o klasi broda?

	38. Koja je zakonska svrha knjige o uljima u okviru ISM sistema?

	39. Koja je pravna obaveza kapetana u vezi brodskih knjiga?

	40. Koja je pravna funkcija vođenja svih brodskih isprava?

	41. Što označava skraćenica SOLAS?

	42. Kada je prvi put stupila na snagu SOLAS konvencija?

	43. Koja organizacija nadzire provedbu SOLAS konvencije?

	44. Koji je glavni cilj SOLAS konvencije?

	45. SOLAS konvencija primjenjuje se na:

	46. Koji dio broda SOLAS regulira posebno?

	47. Koje je pravilo SOLAS-a u vezi s brodskom signalizacijom?

	48. Koji dokument potvrđuje da brod ispunjava SOLAS zahtjeve?

	49. Koji SOLAS poglavlje reguliše sigurnosnu opremu?

	50. Koje SOLAS poglavlje se odnosi na navigaciju i komunikaciju?

	51. Koje je značenje pojma „lifeboat“ prema SOLAS-u?

	52. Koja je minimalna oprema za gašenje požara na brodu prema SOLAS-u?

	53. Koje su SOLAS-ove obveze u vezi s radarskom opremom?

	54. Što SOLAS propisuje za elektroničke navigacijske karte (ECDIS)?

	55. Koji je cilj SOLAS poglavlja III?

	56. Ko je odgovoran za poštivanje SOLAS pravila na brodu?

	57. Koje je poglavlje vezano za ISPS Code

	58. Koje poglavlje SOLAS-a se bavi opasnim teretom (IMDG)?

	59. Kada je zadnja revizija SOLAS konvencije stupila na snagu?

	60. Koja je maksimalna starost brodova za primjenu određenih SOLAS standarda za spašavanje?

	61. Koja je obveza broda prema SOLAS-u pri sigurnosnim inspekcijama u luci?

	62. Što SOLAS propisuje o stabilnosti broda?

	63. Koja je svrha SOLAS poglavlja VII?

	64. Koja se oprema smatra minimalnom za navigaciju prema SOLAS-u?

	65. Kad je donijet ISM Code?

	66. Kad je stupio na snagu ISM Code?

	67. Ko je donio ISM Code?

	68. Šta znači MARPOL?

	69. Koji je glavni cilj MARPOL konvencije?

	70. Kada je MARPOL prvi put donesen?

	71. Koja organizacija nadzire primjenu MARPOL-a?

	72. Koji dio broda MARPOL reguliše posebno?

	73. Koji Prilog MARPOL-a se odnosi na ulja?

	74. oji Prilog MARPOL-a se odnosi na otpadne vode ?

	75. Koji Prilog MARPOL-a se odnosi na otpad smeće sa broda?

	76. Koji Prilog MARPOL-a se odnosi na emisije iz motora broda (zagađenje vazduhA)?

	77. Koja je obveza brodova prema MARPOL-u za sprječavanje zagađenja?

	78. Koja oprema mora biti prisutna na brodu za primjenu MARPOL standarda?

	79. Šta se podrazumijeva pod “prihvatni uređaji na kopnu”?

	80. Koja je svrha mjera opreza za zaštitu mora?

	81. Šta Prilog II MARPOL-a reguliše?

	82. Koja je obveza posade prema MARPOL-u u slučaju ispuštanja  otpadom?

	83. Koje vrste zagađenja MARPOL posebno zabranjuje u međunarodnim vodama?

	84. Što brod mora imati za odlaganje otpada prema MARPOL-u?

	85. Koja je veza između SOLAS i MARPOL konvencije?

	86. Koja vrsta opreme sprečava izlivanje ulja sa broda u more?

	87. Koji je minimalni standard za prihvatne uređaje na kopnu prema MARPOL-u?

	88. Koji Prilog MARPOL-a propisuje pravila o emisijama sumpornih i azotnih oksida?

	89. Kako se dokumentuje odlaganje otpada sa broda?

	90. Koja je obaveza broda pri uplovljavanju u luku sa otpadom?

	91. Koje vrste zagađenja Prilog V zabranjuje?

	92. Koja je svrha MARPOL procedura za sprečavanje zagađenja?

	93. Koja država ima prvenstvenu nadležnost za sankcionisanje MARPOL prekršaja počinjenog na otvorenom

	94. Kada država luke može zadržati strani brod zbog MARPOL povrede?

	95. Ko snosi međunarodnopravnu odgovornost ako država zastave ne sprovodi MARPOL nad svojim brodovima?

	96. Koji dokaz ima najveću pravnu težinu u MARPOL postupku pred Port State Control?

	97. U kojem morskom području obalska država ima najšira ovlašćenja prema MARPOL-u i UNCLOS-u?

	98. Ako dođe do zagađenja mora usled više sile (force majeurE), kako MARPOL to tretira?

	99. Ko ima obavezu da dokaže da zagađenje nije nastalo namerno ili nepažnjom?

	100. Kako se MARPOL odnosi prema nacionalnom zakonodavstvu država članica?

	101. Koja je pravna posledica falsifikovanja Oil Record Book-a?

	102. Koji princip MARPOL i pomorskog prava je ovde najizraženiji?
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