Prvi oficir palube na brodu od 3.000 BT ili većem

Navigacija i planiranje plovidbe
	1. Šta je najvažnije pri korišćenju elektronskih navigacionih sistema?

	2. Šta je osnovni cilj kombinovanja klasične i elektronske navigacije?

	3. Šta je to nebeska sfera?

	4. Šta je to nebeski meridijan?

	5. Šta su to nebeski polovi?

	6. Šta je to Zenit?

	7. Šta je to Nadir?

	8. Šta je to Horizont?

	9. Šta je to Astronomski Horizont?

	10. Kako se naziva projekcija zemljinog ekvatora na nebeskij sferi?

	11. Šta je 'Ekliptika'?

	12. Šta predstavlja deklinacija (Dec) nebeskog tijela?

	13. Koji instrument se primarno koristi za mjerenje visine nebeskih tijela iznad horizonta?

	14. Šta je to 'GHA' (Greenwich Hour Angle)?

	15. Prilikom ispravljanja izmjerene visine Sunca, šta predstavlja korekcija 'Dip'?

	16. Šta je nautički sumrak (Nautical Twilight)?

	17. Koja zvijezda se na sjevernoj hemisferi koristi za približno određivanje geografske širine?

	18. Radeći metodom Marcq Saint Hilaire, šta dobijamo poređenjem prave visine (Ho) i izračunate visine (Hc)?

	19. Ako je izmjerena prava visina (Ho) veća od izračunate visine (Hc), u kom smjeru se pomjera stajnica?

	20. Koliko iznosi jedna lučna minuta na velikoj kružnici Zemlje u nautičkim miljama?

	21. Šta je 'Indeksna greška' (Index Error) sekstanta?

	22. Koja publikacija sadrži podatke o efemeridama nebeskih tijela?

	23. Šta je meridijanski prolaz (Meridian Passage)?

	24. Kako nazivamo ugao u središtu Zemlje između smjera prema nebeskom tijelu i horizontske ravni?

	25. Zašto se radi korekcija izmjerene visine  za refrakciju?

	26. Šta je to proljetna tačka (Aries) ?

	27. Šta je to 'LHA' (Local Hour Angle)?

	28. Koju vrijednost dobijamo iz jednačine: z = 90° - Ho?

	29. Svi proračuni u Nautičkom godišnjaku se odnose na centar tijela pa je prilikom mjerenja donjeg ruba Sunca (Lower Limb) izmjerenoj vrijednosti potrebno dodati njegov poluprečnik (Semi-diameter)?

	30. Koji je pravilan redosled ispravljanja visine izmjerene sekstantom (hi)?

	31. Koliko iznosi nagib Zemljine ose u odnosu na ravan ekliptike?

	32. Šta su 'stajnice' u astronomskoj navigaciji?

	33. Koja je glavna prednost astronomske navigacije u odnosu na elektronsku (GPS)?

	34. U kom sazviježđu se nalazi Sjevernjača (Polaris)?

	35. Šta se dešava sa vidljivim horizontom kako se povećava visina oka posmatrača?

	36. Za koje nebesko tijelo je korekcija za paralaksu najznačajnija?

	37. Šta je UTC (Coordinated Universal Time)?

	38. Prilikom rješavanja navigacijskog trougla (PZX), šta predstavlja stranica PZ?

	39. Šta je 'Azimut' nebeskog tijela?

	40. Koji je minimalan broj stajnica potreban za dobijanje fiksa (pozicije)?

	41. Koja je osnovna namjena 'Sight Reduction' tablica ?

	42. Šta je to 'Amplituda' Sunca u astronomskoj navigaciji?

	43. Šta je to 'Jednadžba vremena' (Equation of Time)?

	44. Koja je formula za izračunavanje GHA zvijezde?

	45. Kada je zvijezda 'cirkumpolarna' za određenog osmatrača?

	46. Kako se naziva greška sekstanta koja nastaje kada veliko ogledalo (Index mirror) nije okomito na ravan instrumenta?

	47. Kolika je širina jedne standardne vremenske zone u stepenima geografske dužine?

	48. Koji dva atmosferska faktora najviše utiču na vrijednost refrakcije?

	49. Šta se dešava kada nebesko tijelo prolazi kroz 'Prvi vertikal' (Prime Vertical)?

	50. Šta je 'Chronometer Rate'?

	51. Gdje se nalazi nebesko tijelo ako vam je LHA (Local Hour Angle) 000°?

	52. Prilikom mjerenja sekstantom, zašto je važno 'njihati' (swing) instrument?

	53. Koju korekciju iz Almanaha koristimo samo za Mjesec, a rijetko za zvijezde?

	54. Šta je komplement visine (90 - h) u horizontskom kordinatnom sistemu?

	55. Koje su četiri planete koje se standardno koriste u astronomskoj navigaciji?

	56. Šta je 'LMT' (Local Mean Time)?

	57. Koji je najbolji način za čuvanje sekstanta kada se ne koristi?

	58. Čemu služe 'Incremental Tables' u Nautičkom godišnjaku?

	59. Ako uzmete dva opažanja Sunca sa razmakom od 4 sata, šta morate uraditi sa prvom stajnicom?

	60. U kom dijelu dana je najbolje mjeriti visinu Sjevernjače za određivanje geografske širine?

	61. Kako se naziva luk nebeskog meridijana od nebeskog ekvatora do zenita posmatrača?

	62. Koji kriterijum je poželjno koristiti za izbor navigacijskih zvijezda u sumrak?

	63. Šta je 'Side Error' (Bočna greška) sekstanta?

	64. Kako se naziva trenutak kada Sunce prelazi sa južne na sjevernu nebesku poluloptu?

	65. Koja je uloga 'index arm' (indeksne ručice) na sekstantu?

	66. U kom smjeru se SHA (Sidereal Hour Angle) mjeri od proljetne tačke Ovna?

	67. Šta je 'Dead Reckoning' (Zbrojena pozicija) u kontekstu astronomske navigacije?

	68. Koja se zvijezda nalazi u sazviježđu Lira i čini dio Ljetnog trougla?

	69. Šta se dešava sa 'LHA' ako putujete tačno prema zapadu istom brzinom kojom se Zemlja okreće?

	70. Koja je glavna razlika između sideralnog (zvjezdanog) i sunčevog dana?

	71. Šta je 'Great Circle' (Velika kružnica) u navigaciji?

	72. Ako hronometar kasni 2 minute i 15 sekundi u odnosu na UTC, kakav je predznak njegove greške (Chronometer Error)?

	73. Koliko iznosi 10 stepeni i 30 minuta geografske dužine kad se ptretvore u vremensku vrijednost.

	74. Prilikom očitavanja visine na sekstantu sa mikrometarskim bubnjićem, šta očitavamo na samom bubnjiću?

	75. Koji je osnovni uslov da bi se mogla koristiti metoda meridijanske visine za određivanje širine?

	76. Ako je izračunati azimut 045°, a intercept je 5 milja 'Away' (od tijela), u kom pravcu ucrtavate intercept?

	77. Zašto se Venera naziva 'jutarnja' ili 'večernja' zvijezda?

	78. Kada mjerite visinu Sunca, koji rub (limb) je sigurnije mjeriti i zašto?

	79. Šta je 'Personal Error' u astronomskoj navigaciji?

	80. Ako je GHA Aries 300°, a SHA zvijezde 100°, koliki je GHA zvijezde?

	81. Koja je uloga 'Polaris Correction' tablica u Nautičkom godišnjaku?

	82. Šta je 'Dip of the Horizon' u odnosu na visinu oka?

	83. U navigacijskom trouglu PZX, šta predstavlja stranica ZX?

	84. Šta su to 'Navigation Stars' ?

	85. Koja je primarna opasnost pri mjerenju nebeskih tijela sa visinom manjom od 10°?

	86. Šta je 'Upper Transit' (Gornji prolaz)?

	87. Prilikom izračunavanja fiksa iz 3 zvijezde, šta predstavlja 'mali trougao' u presjeku stajnica?

	88. Koja je uloga 'Moon's Phases' (Mjesečevih faza) u planiranju noćne navigacije?

	89. Šta je 'Rhumb Line' (Loksodroma)?

	90. Šta se dešava sa vidljivošću planeta tokom 'Konjunkcije' sa Suncem?

	91. U kom smjeru se prividno okreće nebeska sfera za posmatrača na Zemlji?

	92. Šta je 'Parallax in Altitude'?

	93. Koja je vrijednost deklinacije Sunca tokom ljetnog solsticija (oko 21. juna)?

	94. Zašto je važno provjeriti 'Index Error' prije svake serije mjerenja?

	95. Koja je razlika između 'Civil' i 'Nautical' sumraka?

	96. Ako zvijezda ima deklinaciju 90° N, o kojoj zvijezdi se radi?

	97. Koji je finalni korak nakon dobijanja 'Fiksa' astronomskom navigacijom?

	98. U navigacijskom trouglu PZX, ako je LHA tijela 320°, koliki je polarni ugao 'P'?

	99. Kako ekstremno visok atmosferski pritisak i niska temperatura utiču na standardnu refrakciju?

	100. Zašto se stajnica (LOP) u Marcq St. Hilaire metodi crta kao prava linija, iako je ona zapravo dio kružnice?

	101. Ako je Ho (osmotrena visina) veća od Hc (izračunate visine), u kom smjeru se pomjera intercept?

	102. Zašto je 'Horizontal Parallax' (HP) Mjeseca značajno veći od onog kod Sunca ili planeta?

	103. Šta se nalazi u centru 'Kružnice jednakih visina' (Circle of Equal Altitude)?

	104. Prilikom računanja greške kompasa, formula sin(Amp) = sin(Dec) / cos(Lat) koristi se za izračunavanje:

	105. Ako je prava visina tijela (Ho) tačno 60°, kolika je onda zenitna udaljenost (Z)?

	106. Zašto nautički sumrak traje znatno duže na visokim geografskim širinama (npr. 60°N) nego na ekvatoru?

	107. Prilikom rješavanja navigacijskog trougla (PZX), šta predstavlja stranica PX?

	108. Šta je 'Precession of the Equinoxes' (Precesija ravnodnevnice)?

	109. Kod 'Running Fix' metode (prenos stajnice), što morate uraditi sa prvom stajnicom?

	110. U sfernoj trigonometriji, koja se formula najčešće koristi za izračunavanje visine (Hc)?

	111. Koji je minimalni broj satelita potreban za dobijanje trodimenzionalne (3D) pozicije (latituda, longituda i visina) u GPS sistemu?

	112. ECDIS je skraćenica od?

	113. Koja je glavna svrha AIS (Automatic Identification System) uređaja?

	114. Koji frekvencijski pojas koristi X-band radar?

	115. Što je 'Safe Depth' postavka na ECDIS-u?

	116. Doppler Log' služi za?

	117. Kod radarskog prikaza, što označava CPA (Closest Point of Approach)?

	118. Što je 'Multipath' greška kod GPS-a?

	119. Koja je razlika između vektorskih (ENC) i rasterskih (RNC) karata na ECDIS-u?

	120. Što mjeri ehosonder (Echo Sounder)?

	121. Šta predstavlja pojam 'Target Swap' kod radarskog uređaja (ARPA)?

	122. Koja je glavna prednost S-band radara (3 GHz) u odnosu na X-band radar (9 GHz)?

	123. Šta označava termin 'WGS 84' ?

	124. U ECDIS sistemu, šta je 'Safety Contour'?

	125. Koja je funkcija 'Gain' kontrole na radarskom ekranu?

	126. Šta je 'HDOP' (Horizontal Dilution of Precision) u GPS navigaciji?

	127. Koja je razlika između 'Static' i 'Dynamic' podataka koje šalje AIS?

	128. Šta je 'SCAMIN' funkcija u vektorskim elektronskim kartama (ENC)

	129. Kod rada sa radarom, šta označava kratica TCPA (Time to Closest Point of Approach)?

	130. A) Koji je osnovni princip rada elektromagnetskog brzinomjera (EM Log)?

	131. Šta je primarna svrha 'Dead Reckoning' (DR) funkcije u navigacionim sistemima?

	132. Koji senzor je neophodan da bi radar mogao prikazivati 'North-Up' orijentaciju slike?

	133. Šta u ECDIS sistemu označava pojam 'Standard Display'?

	134. Kako 'Sea Clutter' (STC) kontrola utiče na radarsku sliku?

	135. Koji je osnovni zadatak 'Integrity Monitoring' (RAIM) funkcije kod GPS-a?

	136. Šta je 'Look-ahead' funkcija na ECDIS sistemu?

	137. Kod ARPA radara, šta znači situacija 'Lost Target'?

	138. Koja je glavna razlika između relativnog i pravog traga (Relative vs True Trails) na radaru?

	139. Šta je 'Cross Track Error' (XTE)?

	140. U ECDIS-u, šta označava pojam 'Official Charts' (Senc)?

	141. Što je 'Vertical Beam Width' kod radarske antene i zašto je važna?

	142. Koja je uloga VDR (Voyage Data Recorder) uređaja?

	143. U ECDIS sistemu, što se događa ako je 'Safety Depth' postavljen na vrijednost veću od 'Safety Contour'?

	144. 'SOG' je skraćenica od?

	145. Kod žiro-kompasa, što je 'Settling Time'?

	146. Što je 'Radar Shadow' (Radarska sjena)?

	147. Kako funkcioniše 'Differential GPS' (DGPS)?

	148. Koja je glavna opasnost pri korištenju 'Overzoom' funkcije na ECDIS-u?

	149. Što je 'Rain Clutter' kontrola na radaru?

	150. Kod AIS-a, što je MMSI broj?

	151. Što je 'Guard Zone' (Sigurnosna zona) na radaru?

	152. Koja je glavna razlika između GPS i GLONASS sistema?

	153. Što omogućuje 'Pick Report' (ili 'Query') funkcija u ECDIS-u?

	154. Kod ehosondera, što označava pojam 'Second Trace Return'?

	155. Koja je uloga Galileo sistema u modernoj navigaciji?

	156. Što je 'Automatic Acquisition' na ARPA radaru?

	157. Kako 'Transducer' (pretvarač) kod ehosondera pretvara energiju?

	158. Što je 'Safety Frame' (ili Safety Vector) u ECDIS-u?

	159. Koja je svrha 'Dual Fuel' načina rada kod ECDIS sistema?

	160. Što utiče na brzinu zvuka u vodi, a samim tim i na preciznost ehosondera?

	161. Što je 'Parallel Indexing' (PI) tehnika na radaru?

	162. U ECDIS fazi planiranja rute, što provjerava 'Check Route' funkcija?

	163. Što označava simbol trougla na radarskom/ECDIS ekranu?

	164. Koja je svrha 'Ground Stabilized' moda na radaru?

	165. Kako se u ECDIS sistem unose 'Manual Updates' (ručne ispravke)?

	166. Što je 'Sleeping Target' kod AIS-a?

	167. Što mjeri 'Gyro Error'?

	168. U ECDIS-u, što je 'Safety Contour' u boji?

	169. Što označava skraćenica 'HDG' na navigacijskim ekranima?

	170. Što je 'Radar Mapping'?

	171. Što je S-57 standard u elektronskoj navigaciji?

	172. Kako promjena 'Pulse Length' (duljine impulsa) utiče na radarski prikaz?

	173. Što je S-63 standard?

	174. Zašto moderni GPS prijemnici koriste dvije frekvencije (L1 i L2)?

	175. U ECDIS-u, što označava alarm 'Deviation from Route'?

	176. Što je 'Bearing Resolution' kod radara?

	177. Koja je uloga 'Base Display' postavke u ECDIS-u?

	178. Što je 'Range Discrimination' kod radara?

	179. Kod GNSS sustava, što je 'Multi-constellation' prijamnik?

	180. U ECDIS-u, što je 'Safety Depth'?

	181. Što je 'Radar Overlay' na ECDIS uređaju?

	182. Što sadrži AIS poruka (Static and Voyage Related Data)?

	183. Što su 'Cell Permits' u ECDIS sistemu?

	184. Koja je uloga 'Performance Monitora' (PM) na radaru?

	185. Što je 'AtoN' (Aid to Navigation) u sistemu AIS?

	186. U ECDIS-u, što znači 'SENC' (System Electronic Navigational Chart)?

	187. Što je 'Vector Stability' (Stabilnost vektora) kod ARPA radara?

	188. Što je 'Virtual AIS AtoN'?

	189. Koja je glavna prednost korištenja 'True Motion' prikaza na radaru u obalnoj navigaciji?

	190. Što je 'Tuning' (podešavanje) radara?

	191. Koja je uloga 'Look-ahead time' postavke na ECDIS-u?

	192. Što označava 'Circular Error Probable' (CEP) u GPS specifikacijama?

	193. U ECDIS-u, što je 'Voyage Recording' (Playback) funkcija?

	194. Što je 'Interference Rejection' (IR) funkcija na radaru?

	195. Što se događa s AIS signalom ako je brod  iza visoke planine?

	196. Koju funkciju ima  'Sea Clutter' na radarskom uređaju?

	197. Koliko dugo ECDIS mora čuvati zapis (log) o putovanju prema IMO standardima?

	198. Što je SBAS (Satellite Based Augmentation System) poput EGNOS-a ili WAAS-a?

	199. Koja je glavna razlika između AIS Class A i Class B uređaja?

	200. Kako se na ekranu X-band radara prikazuje signal aktiviranog SART (Search and Rescue Transponder) uređaja?

	201. Što u ECDIS sistemu označava skraćenica CATZOC (Category of Zone of Confidence)?

	202. Side Lobes' (sporedni snopovi) su energija koja se širi izvan glavnog snopa radarskog talasa i uzrokuje lažne odjeke bliskih ciljeva na različitim smjerovima.

	203. Prema SOLAS konvenciji, ako se brod oslanja isključivo na ECDIS (Paperless), što mora imati kao 'Backup'?

	204. Što je 'Horizontal Beam Width' kod radarske antene i kako utiče na sliku?

	205. Što je NMEA 0183?

	206. Što je 'Multiple Echo' smetnja na radaru?

	207. U ECDIS sistemu, što označava simbol '!' unutar trokuta ili kruga pored rute?

	208. Koja ulogu ima 'Heading Flash' na radaru?

	209. Što je 'Cold Start' GPS prijamnika?

	210. Koja je svrha 'Trial Maneuver' funkcije na ARPA radaru?

	211. U ECDIS-u, kako su prikazane 'Isolated Danger' (izolirane opasnosti) unutar sigurnog područja?

	212. Što je 'Indirect Echo' (Indirektni odjek) na radaru?

	213. Koja je razlika između GPS 'P-code' i 'C/A code' signala?

	214. Što navigator mora uraditi ako se radarska slika i ECDIS karta značajno ne podudaraju?

	215. Što označava skraćenica 'XTE' na navigacijskim ekranima?

	216. U sistemu AIS, što je 'Safety Related Message'?

	217. Što je 'Blind Sector' na radaru?

	218. Koja je osnovna funkcija 'Autopilota' spojenog na elektronsku navigaciju?

	219. Što je 'SCAMIN' (Scale Minimum) na vektorskim kartama?

	220. Tko je pravno odgovoran za sigurnu navigaciju broda čak i kada su svi elektronski sistemi (ECDIS, Radar, GPS) uključeni i ispravni?

	221. S-1000 je novi univerzalni standard IHO-a koji zamjenjuje S-57. On omogućava integraciju podataka poput plime, struja i vremenske prognoze direktno na ECDIS, pružajući navigatoru mnogo precizniju i moderniju sliku situacije u realnom vremenu.

	222. Odaberite tačnu tvrdnju:

	223. Od kojeg datuma je počela primjena S-100 standarda? Koristite format ../../….

	224. Koja je primarna funkcija BNWAS (Bridge Navigational Watch Alarm System) sistema?

	225. Što se događa u prvoj fazi (First Stage) BNWAS alarmne sekvence?

	226. Prema SOLAS standardima, koliko minimalno sati navigacijskih podataka mora čuvati moderni VDR (Voyage Data Recorder)?

	227. Odaberite tačnu tvrdnju:

	228. U kojem modu rada  BNWAS mora biti tokom plovidbe?

	229. S-VDR je skraćenica od?

	230. Što je oficir dužan učiniti ako se aktivira BNWAS alarm u njegovoj kabini dok on nije na straži?

	231. EBL' služi za ?

	232. VRM' služi za?

	233. Odaberite tačnu tvrdnju:

	234. Koliko iznosi dužina jedne morske milje (NM)?

	235. Što je to 'meridijan'?

	236. Koji meridijan je početni meridijan?

	237. Ako brod plovi po meridijanu, njegov kurs je?

	238. Što je 'Varijacija' (Var)?

	239. Što je 'Devijacija' (Dev)?

	240. Kako nazivamo ugao između smjera sjevera i uzdužnice broda (smjer pramca)?

	241. Jedna nautička milja je jednaka?

	242. Ako je pravi kurs (Kp)=090°, a ukupna korekcija (Uk)=+2°, koliki je kompasni kurs (Kk)?

	243. Kurs na magnetskom kompasu (Kk)=045⁰. Koliki je pravi kurs ako je varijacija (Var)=5⁰W, a devijacija (Dev)=9⁰W

	244. Ako na ponavljaču žiro kompasa snimimo azimut pokrivenog smjera i uporedimo ga sa azimutom tog pokrivenog smjera pročitanog sa karte. Njihova razlika je?

	245. Kojom formulom se izračunava Azimut pravi? 

	246. Gdje se na nautičkoj karti mjeri udaljenost?

	247. Koja je osnovna svrha navigacijskog trougla?

	248. Za određivanje pozicije, koji je idealan ugao pod kojim bi se dva azimuta trebala sjeći?

	249. Što dobivamo opažanjem 'pokrivanog smjera' ?

	250. Kako se na karti označava stajnica koju smo dobili mjerenjem udaljenosti radarom?

	251. Što utiče na vidljivost svetionika na moru?

	252. Što je to 'prenesena stajnica'?

	253. Što je 'zanos' u navigaciji?

	254. Kako se naziva razlika između brzine kroz vodu i brzine preko dna?

	255. Linija koja spaja tačke istih dubina naziva se?

	256. Što na karti znači skraćrnica 'Ocn' (Occulting) kod svjetla?

	257. Koju boju svjetla imaju lateralne plutače koje označavaju lijevu stranu kanala (sistem IALA A)?

	258. Označi 2 sistema označavanja plovnih puteva unutar IALA sistema :

	259. Publikacija 'Peljar' sadrži?

	260. Koja se boja koristi za ucrtavanje ispravaka na papirnoj karti?

	261. Što je 'T&P' oglas?

	262. U trouglu brzina, što predstavlja vektor koji spaja poziciju polaska i poziciju nakon 1 sata uz uticaj struje?

	263. Koliko često izlaze 'Oglasi za pomorce' (Notices to Mariners)?

	264. Što znači kad je objekt 'u pokrivenom smjeru' (0°) pramčani ugao)?

	265. Koliko često izlazi novo izdanje 'katalog karata?

	266. Koja od sledećih karakteristika se odnosi na Gnomonsku kartu?

	267. Pravi kurs je ?

	268. Merkatorova karta ima sledeću karakteristiku ?

	269. Linija koja približno prati 180-ti meridijan zove se ?

	270. Ukupna korekcija je ?

	271. Odaberite tačnu tvrdnju:

	272. Razlika geografske dužine (Δχ) je prevaljeni put?

	273. Kada brod plovi po paraleli, prevaljeni put je jednak ?

	274. Odaberite tačnu tvrdnju:

	275. Koje zemlje od ponuđenih koriste IALA sistem B?

	276. Koju boju svjetla imaju 'Specijalne oznake' (npr. za odlagališta otpada)?

	277. Što označava plutača s crveno-bijelim vertikalnim prugama i crvenom kuglom na vrhu?

	278. Prepoznajte 'Južnu' (South) kardinalnu oznaku po njezinom svjetlu?

	279. Kada je razlika u distanci između loksodrome i ortodrome najveća?

	280. Pri računanju sigurne dubine, kako 'Squat' efekat utiče na brod?

	281. Devijacija magnetskog kompasa nastaje kao posledica?

	282. Odaberite tačnu tvrdnju:

	283. Odaberite tačnu tvrdnju:

	284. Odaberite karakteristike magnetski kompasa?

	285. Što utiče na devijaciju magnetskog kompasa?

	286. Što je 'kompenzacija' magnetskog kompasa?

	287. Kako nazivamo pojavu kada kompas podivlja zbog velikih naslaga rude željeza na morskom dnu?

	288. U formuli za proračun loksodromskog kursa tan K = Δχ/ΔM, što predstavlja vrijednost ΔM? 

	289. Zašto se pri računanju loksodromskog kursa na velikim udaljenostima koristi ∆M, a ne obična razlika geografskih širina?

	290. Brod isplovljava u 08:00 sati. Putovanje traje 10 sati i 30 minuta. Tokom plovidbe brod ulazi u zonu koja je 1 sat ispred (+1 h) zone polaska. Koje je ETA u lokalnom vremenu odredišta?

	291. Ako planirate stići u luku tačno u 06:00 ujutro, a udaljeni ste 60 milja i plovite brzinom od 15 čvorova, kada morate isploviti?

	292. Brod plovi kursom direktno protiv morske struje jačine 3 čvora. Ako je brzina broda kroz vodu (STW) 15 čvorova, a udaljenost do luke 60 milja, koliko će putovanje trajati?

	293. Brod prelazi Međunarodnu datumsku granicu ploveći iz Japana prema Kaliforniji (smjer istoka). Što se događa s brodskim satom i datumom?

	294. Planirate dolazak u luku u 07:00 (LT). Udaljeni ste 120 milja, a prosječna brzina je 10 čvorova. Tokom puta ćete sat pomjeriti 1 sat unazad (-1 h). Kada morate isploviti po lokalnom vremenu polaska?

	295. Koji dokument navigator koristi za precizno određivanje vremena plime i oseke kako bi planirao tačan ETA u plitku luku?

	296. Ako vam je preostalo 150 milja do odredišta, a morate stići za tačno 12 sati, kojom minimalnom brzinom (SMG) morate ploviti?

	297. Koja je najtačnija aproksimacija oblika Zemlje ?

	298. Koliko je vremena obično potrebno žiro-kompasu da se 'smiri' i usmjeri prema sjeveru nakon uključivanja?

	299. Koju grešku navigator mora ručno (ili automatski putem GPS-a) korigovati na žiro-kompasu tokom plovidbe?

	300. Koji je pravilan postupak ako primjetite da žiro-ponavljač (repeater) na krilu mosta pokazuje drugačije od glavnog kompasa?

	301. Magnetski kompas je i dalje obavezan na brodovima, zašto?

	302. Kako se zove pojam koji označava udaljenost od dna broda do morskog dna, koju navigator mora stalno pratiti?

	303. Koja je svrha 'tačke bez povratka' (Aborts / Point of No Return) u planiranju ulaska u luku?

	304. Zašto navigator ne smije koristiti samo jedan izvor (npr. samo GPS) za nadzor pozicije?

	305. Što je 'Anchor Watch' i koja je njegova uloga u fazi nadzora?

	306. Zašto je u fazi nadzora važno bilježiti poziciju u brodski dnevnik u redovinim intervalima?

	307. Koje međunarodne konvencije propisuju obavezu da plan putovanja bude pripremljen prije nego što brod isplovi?

	308. Što je primarni cilj faze 'Appraisal' (Procjena) kod plana putovanja?

	309. Koja se publikacija koristi za detaljan opis obale, opasnosti, luka i sidrišta?

	310. Što znači skraćenica 'T&P' Notices to Mariners?

	311. Tokom faze 'Planning', što predstavlja 'Wheel Over Point' (WOP)?

	312. Što je 'Parallel Indexing' (PI) i zašto se koristi u nadzoru (Monitoring)?

	313. Što navigator mora uraditi s planom putovanja nakon što ga završi, a prije isplovljenja?

	314. Koji faktor najviše utiče na 'Squat' efekt koji se mora uzeti u obzir pri planiranju putovanja?

	315. Što je 'Contingency Plan' u sklopu plana plovidbe?

	316. Kako se u planu plovidbe obilježavaju područja opasna za plovidbu?

	317. Što predstavlja 'XTD' (Cross Track Distance) u planu plovidbe?

	318. Koja je svrha ucrtavanja 'Safe Speed' (sigurne brzine) u planu plovidbe za određene dionice?

	319. Što navigator mora uzeti u obzir kod određivanja 'Safe Water' područja ako brod ima veliki gaz (npr. VLCC tanker)?

	320. Prilikom planiranja prolaza kroz TSS (Traffic Separation Scheme), koji je najvažniji zahtjev COLREG-a?

	321. Prilikom planiranja, navigator mora identifikovati 'Reporting Points'. Što su oni?

	322. Što je 'Master-Pilot Exchange' i kada se on odvija u sklopu plana putovanja?

	323. Koji je primarni cilj 'Bridge Team Meeting-a' prije ulaska u uske vode ili luku?

	324. Tko je odgovoran za sigurnu navigaciju broda dok je pilot na mostu i vodi brod?

	325. U fazi izvršenja, što podrazumijeva 'Call Master' (pozovi zapovjednika) zahtjev u planu plovidbe?

	326. Koji koncept planiranja putovanja je 'mandatory'?

	327. Odaberite tačnu tvrdnju:

	328. Što je 'Polar Code' i kako utiče na planiranje putovanja?

	329. Što je 'Minimum Safe UKC' u SMS manualu i kako je treba uzeti u obzir prilikom planiranja putovanja?

	330. Kako pojava 'magle' (smanjene vidljivosti) utiče na plan putovanja tokom faze 'Execution'?

	331. Što navigator treba provjeriti u publikaciji 'ALRS' prilikom planiranja putovanja?

	332. Što je to 'Dynamic Draft' (dinamički gaz) koji utiče na planiranje sigurnosne dubine?

	333. Prilikom planiranja prolaska kroz tjesnac sa snažnim strujama morskih mijena, što je 'Slack Water'?

	334. Što navigator mora učiniti ako se tokom plovidbe ustanovi da su 'Zone of Confidence' (ZOC) podaci na karti kategorije 'U' (Unassessed)?

	335. U fazi 'Appraisal', što su 'Routing Charts' i zašto su korisne?

	336. Zašto se 'Traffic Density' analiza u fazi planiranja?

	337. Odaberite tačnu tvrdnju:

	338. Koji je ispravan redosled četiri faze planiranja putovanja prema IMO rezoluciji?

	339. U koju fazu planiranja putovanja ulazi prikupljanje svih relevantnih informacija poput karata i publikacija?

	340. Odaberite tačnu tvrdnju:





























Manevrisanje brodom i izbjegavanje sudara na moru
	1. Pravila zahtevaju da brod sa pravom puta MORA preduzeti mjere kako bi izbegao sudar kada utvrdi da ____________.

	2. Dok plovite u magli, čujete dugi zvučni signal sa drugog broda. Ovaj signal ukazuje na ____________.

	3. Koji signal je prepoznat kao signal za pomoć?

	4. Ako NE razumijete kurs ili namjeru broda koji se približava, koji zvučni signal bi trebalo da date?

	5. Brod mora da plovi sigurnosnom brzinom ____________.

	6. Ako dva jedrenjaka plove sa vjetrom na istoj strani, koji se mora držati podalje od drugog?

	7. Pravila definišu "brod nesposoban za manevar" kao brod koji ____________.

	8. Koji brod može kombinovati svoja bočna svijetla i krmeno svijetlo u jednoj svjetiljci na vrhu ili blizu vrha jarbola u središnjoj liniji broda?

	9. Trajanje dugog zvižduka je ____________.

	10. Vidite drugi brod kako se približava, a njegov kompasni azimut se značajno ne mijenja. To bi ukazivalo na to da ____________.

	11. Koja tvrdnja se odnosi na brod "ograničen gazom"?

	12. Ako postane neophodno da brod sa pravom puta preduzme mjere kako bi izbjegao sudar sa plovilom koje nailazi sa njegove lijeve strane, ono NE smije, ako je moguće, ____________.

	13. Vaše brod se NE kreće, ali ni na koji način nije onesposobljen za plovidbu. Drugi brod vam se približava s vaše desne strane. Koja je tvrdnja TAČNA?

	14. Dva broda na mehanički pogon se približavaju jedan drugom iz suprotnih kurseva tako da postoji opasnost od sudara. Svaki od njih mora ____________.

	15. Brod se "bavi ribolovom" kada ____________.

	16. Koja je tvrdnja TAČNA u vezi s hidroavionima na vodi?

	17. Nalazite se u magli kada čujete brzo zvonjenje zvona u trajanju od pet sekundi, nakon čega slijedi zvuk gonga u trajanju od pet sekundi. Ovaj signal označava ___________________.


	18. Koja od navedenih svijetala pokazuje brod ograničene mogućnosti manevrisanja kada se kreće kroz vodu?

	19. Brod koji je usidren mora, između izlaska i zalaska sunca, na prednjem dijelu broda, gdje se može najbolje vidjeti, istaknuti ____________.

	20. Koji brod mora pokazati tri bijela svijetla na vrhu jarbola postavljena vertikalnoj u liniji?

	21. Ako se približavate zavoju i čujete jedan dugi zvižduk sa broda iza zavoja, trebali biste odgovoriti signalom ____________.

	22. Bljeskajuće svijetlo, prema definiciji datoj u pravilima, je svijetlo koje ____________.

	23. Izraz "smanjena vidljivost", koja se koristi u Pravilima, odnosi se ____________.

	24. Koji dnevni signal pokazuje brod ograničene mogućnosti manevrisanja?

	25. Plovite uskim kanalom i pretiče vas brod koje se nalazi iza vas. Nakon što brod koji pretiče da odgovarajući signal kojim označava svoju namjeru da prođe vaš brod s vaše desne strane, vi signalizirate svoju saglasnost davanjem
_______________.



	26. Prilikom navigacije kroz plitko područje, da bi smanjili Squat effect (Efekat brodskog urona), potrebno je _______________.

	27. Kod situacije “Čovjek u moru” najčesći manevar je Williamson okret. Koji odgovor ga tačno opisuje?

	28. Koji manevri su tipični za situaciju "Čovjek u moru"? (zaokruži više odgovora) 

	29. Brod mora da plovi sigurnosnom brzinom ____________.

	30. U situaciji kada treba odlučiti između Sigurne brzine i dolaska ne vrijeme u luku odredista (ETA), što će imati prednost?

	31. Kada brod namjerava da presiječe plovni put sa sistemom odvojene plovidbe, mora to učiniti _______________.

	32. Da li je dozvoljeno sidrenje unutar Sistema odvojene plovidbe (TSS-a) ili u blizini njegovih izlaza/ulaza?

	33. Ako brod koji treba da se ukloni sa puta ne preduzima radnje, brod sa pravom puta može da _______________.

	34. Istraživanjima priznatih Instituta je utvrdjeno da će brod imati efikasnije kormilarenje ako je _______________.

	35. Da li Kapetan ima pravo da odstupi od Medjunarodnjih pravila izbjegavanja sudara na moru?

	36. Prilazite sidrištu sa jakom strujom u krmu. Koji ćete manevar izvesti prije obaranja sidra?

	37. Uticaj bočnog vjetra na brod će biti veći kada se brod kreće _______________.

	38. U situaciji kada vjetar duva sa boka, da bi brod bolje kormilario potrebno je _______________.

	39. Za većinu brodova, koliko ranije prije tačke okreta treba otpočeti okret da bi sigurno izvršili isti?

	40. Koji se faktori uzimaju u obzir kod odlučivanja koliko je remorkera potrebno za sigurno isplovljenje/uplovljenje?

	41. Brod "A" je pretekao brod "B" preko njegove desne strane. Neposredno nakon toga brod "A" želi da presiječe kurs brodu "B". Koji od dva broda je obavezan da se ukloni sa puta?

	42. Kako će veća brzina broda uticati na efikasnost kormila (lift force)?

	43. Šta je to „slip“ propelera?

	44. Koji je glavni nedostatak sidrenja sa dva sidra?

	45. Koja je standardna dužina jedne uze sidrenog lanca u metrima?

	46. Da li Pravila izbjegavanja sudara na moru nalažu ili preporučuju korišćenje VHF stanice radi dogovora o izbegavanju sudara na moru?

	47. Kada brod plovi u tjesnacima i kanalima, mora se držati spoljne ivice kanala koja se nalazi sa njegove _______________.

	48. Kod zvučnih signala sirenom, koliko sekundi traje “dugi zvižduk”?

	49. Kod zvučnih signala sirenom, koliko sekundi traje "kratak zvižduk”?

	50. Koja je manevarska prednost broda sa dva propelera?


















Pomorska meteorologija i okeanografija
	1. Kako se naziva izdužena oblast niskog pritiska koja se uvlači između oblasti sa višim pritiscima?

	2. S kojom vrstom oblaka se obično povezuje neprekidna kiša?

	3. U meteorologiji, izobare su linije koje spajaju mjesta koja imaju _______________.

	4. Koja vremenska pojava može uzrokovati smanjenje dometa radara zbog slabljenja signala?

	5. Barograf je instrument koji neprekidno bilježi stanje i promjene _______________.

	6. Koje korekcije se moraju primijeniti na živin barometar?

	7. Anticiklon je područje _______________.

	8. Vizuelna udaljenost koji odgovara terminu "umjerena vidljivost" koji se koristi u meteorološkim izvještajima je _______________.

	9. Koja od sljedećih tvrdnji NIJE tačna u vezi s ljetnim anticiklonom?

	10. U kojem sloju atmosfere se nalazi najviše vodene pare?

	11. Na Boforovoj skali vjetra, snaga olujnog vjetra odgovara skali _______________.

	12. Pozitivno kretanje barometra je pokazatelj _______________.

	13. Koji od ovih su "visoki oblaci"?

	14. U meteorologiji, izoterme su linije koje spajaju mjesta koja imaju _______________. 

	15. Koji od ovih su "niski oblaci"?

	16. Kako se naziva količina vodene pare prisutne u atmosferi?

	17. Koja vrsta oblaka je povezana s grmljavinskim olujama?

	18. Gusta morska magla se može formirati kada vjetar promijeni smjer kako bi donio vazduh iz _______________.

	19. Koji od ovih atmosferskih slojeva je najbliži Zemlji?

	20. Ciklonom ili vazdušnom depresijom naziva se _______________.

	21. U kojem smjeru rotira ciklonska oluja na južnoj hemisferi?

	22. Ako je posmatrač okrenut prema vjetru na sjevernoj hemisferi, gdje se nalazi područje niskog pritiska?

	23. Koji se instrument koristi za mjerenje relativne vlažnosti vazduha?

	24. Koji se instrument koristi za mjerenje brzine vjetra?

	25. Koliko iznosi normalan atmosferski pritisak?

	26. U meteorologiji, izobare su linije koje spajaju mjesta sa _______________.

	27. Geografska širina sa najvišom temperaturom naziva se termički ekvator i uvijek se nalazi na _______________.

	28. Količina vodene pare koju momentalno sadrzi 1m3 vazduha naziva se _______________. 

	29. Odnos izmedu trenutno postojećeg pritiska vodene pare i
maksimalnog pritiska vodene pare pri istoj temperaturi vazduha
naziva se _______________.

	30. Ako je vazdušni pritisak iznad neke oblasti zamljine površine niži od normalnog, kaže se da se iznad te oblasti nalazi _______________.

	31. Ciklon predstavlja oblast u zatvorenim izobarama u kojoj se _______________.

	32. Anticiklon je oblast ograničena zatvorenim izobarama u kojoj se _______________.

	33. U Anticiklonu vrtložno strujanje vazduha _______________.

	34. Termograf je instrument koji neprekidno bilježi _______________.

	35. Psihrometar se, bez obzira na konstrukciju, sastoji iz _______________.

	36. U kojem sloju atmosfere se nalazi ozonski omotač?

	37. Smjer vjetra može se odrediti promatranjem _______________.

	38. Brzina i smjer vjetra očitani na anemometru broda koji plovi su _______________.

	39. Kretanje vazduha oko anticiklona na južnoj hemisferi je _______________.

	40. Anticiklone obično karakterise _______________.

	41. Instrument dizajniran za neprekidno bilježenje atmosferskog pritiska je _______________.

	42. Aneroidni barometar je instrument _______________.

	43. Instrument koji se najčešće koristi za određivanje relativne vlažnosti je _______________.

	44. Milibar je jedinica _______________.

	45. Temperatura na kojoj je vazduh zasićen vodenom parom, a ispod koje dolazi do kondenzacije vodene pare, naziva se _______________.

	46. Izraz "vazduh je zasićen" znači da _______________.

	47. Temperatura rosišta je _______________.

	48. Blisko raspoređene izobare pritiska bi ukazivale na _______________.

	49. Linija na meteorološkoj karti koja spaja mjesta istog barometarskog pritiska se naziva _______________.

	50. Psihrometar se koristi za određivanje _______________.

	51. Očitavanje aneroidnog barometra treba ispraviti za grešku koja se javlja zbog _______________.

	52. Ako vas zahvati ciklon na sjevernoj hemisferi i nalazite se u opasnoj polovini kruga (desno od staze), mjera izbjegavanja koju trebate poduzeti je _______________.

	53. Ako vas ciklon zahvati na sjevernoj hemisferi i nalazite se u podnošljivoj polovini kruga (lijevo od staze) ili na putanji ciklona, ​​mjera izbjegavanja koju treba poduzeti je _______________.

	54. Ako vas ciklon uhvati na južnoj hemisferi, a nalazite se u podnošljivoj polovini kruga (lijevo od staze), ​​mjera izbjegavanja koju treba poduzeti je _______________.

	55. Ako vas zahvati ciklon na južnoj hemisferi i nalazite se u opasnom polukrugu, mjera izbjegavanja koju trebate poduzeti je _______________.

	56. Koji je simbol za kumulusne oblake?

	57. Veličina (količina) sveukupnog oblačnog pokrivača na nebu bez obzira na rodove i vrste oblaka, zove se naoblaka. Za potrebe vremenske službe za medunarodnu razmjenu, količina naoblake određuje se u _______________.

	58. Klasifikacija magle izražena po međunarodnom ključu kao gusta magla je vidljivosti do _______________.

	59. Najniža temperatura do koje se vazduh, uz stalan pritisak, može ohladiti, a da u njemu ne dođe do kondenzacije vodene pare naziva se _______________.

	60. Normalni atmosferski pritisak je pritisak od 1013,25 mbar koji je ustanovljen na nivou mora _______________.

	61. Istrument za mjerenje atmosferskog pritiska zove se _______________.

	62. Klasifikacija magle izražena po međunarodnom ključu kao slaba magla je vidljivosti _______________.

	63. Klasifikacija magle izražena po međunarodnom ključu kao umjerena magla je vidljivosti _______________.

	64. Higrografi su instrumenti koji _______________.

	65. Plima je _______________.

	66. Osjeka je _______________.

	67. Visoka voda (VV) je _______________.

	68. Niska voda (NV) je _______________.

	69. Plima i osjeka se zajednickim imenom zovu _______________.

	70. Morske mijene su periodično dizanje i spuštanje nivoa mora koje nastaje _______________.

	71. Normalni atmosferski pritisak od 1013,25 mbar odgovara živinom stubu visine od _______________.

	72. Za određivanje atmosferskog pritiska pomoću žive (Hg) potrebno je znati _______________.

	73. Tačka smrzavanja morske vode prosječne slanosti je na približno _______________.

	74. Klasifikacija magle izražena, po međunarodnom ključu, kao sumaglica je vidljivosti _______________.

	75. Razvoju magle pogoduje _______________.

	76. Neki od stalnih vjetrova sa kojima se pomorci sreću u svojoj praksi su i _______________.

	77. Dužina vala (L) je _______________.

	78. Visina vala (V) je _______________.

	79. Dužina između dva uzastopna vrha vala mrtvoga mora je oko _______________.

	80. Srednjeročna vremenska prognoza je _______________.

	81. Kako se naziva izdužena oblast visokog pritiska koji se u vidu klina pruža izmedu oblasti sa nižim pritiscima?

	82. Centri pomorske meteorološke službe odašilju obavijesti brodovima putem _______________.

	83. Vremenske prilike ispred frontalne nepogode su _______________. 

	84. Predznaci koji se pojavljuju ispred frontalne nepogode su i _______________.

	85. Normalni atmosferski pritisak pritisak od 1013,25 mbar je ustanovljen pri temperaturi vazduha od _______________.

	86. Koriolisova (Coriolis) efekat je pojava skretanja vjetra od pravca gradijenta pritiska koja se javlja uslijed _______________.

	87. Meteorološko okeanografski priručnici koji daju podatke o hidrometeorološkom režimu okeana, njihovih djelova i mora, najčešće za mjesec, sezonu i godinu su i _______________.

	88. Koje od sljedećeg najbolje objašnjava kako pritisak opada s povećanjem visine u Zemljinoj atmosferi?

	89. Najzastupljeniji plin u atmosferi koji čini oko 78% Zemljine atmosfere po zapremini je _______________.

	90. Vertikalni temperaturni gradijent ili termički gradijent je opadanje temperature vazduha pri povećanju visine za _______________.

	91. Meteorologija je nauka koja proučava? 

	92. Koja je skala vjetra, razvijena početkom 1800-ih, kategorizovala vjetar prema efektu koji bi imao na jedra fregate?

	93. Šta radi ozonski omotač?

	94. Koji je atmosferski sloj u kojem se javlja većina vremenskih uslova?

	95. Najhladniji sloj atmosfere je _______________.

	96. Šta se dešava sa temperaturom dok se krećete prema gore kroz troposferu?

	97. Kretanje vazduha iz područja visokog pritiska u područje niskog pritiska je _______________.

	98. Najveća masa cijele atmosfere je grupisana u _______________.

	99. Termin "gradijent pritiska" odnosi se na _______________.

	100. Osnovni slojevi atmosfere su _______________.

	101. Kako se naziva izdužena oblast niskog pritiska koja se uvlači između oblasti sa višim pritiscima?

	102. U meteorologiji, izobare su linije koje spajaju mjesta koja imaju _______________.

	103. Koja vremenska pojava može uzrokovati smanjenje dometa radara zbog slabljenja signala?

	104. Barograf je instrument koji neprekidno bilježi stanje i promjene _______________.

	105. Anticiklon je područje _______________.

	106. Vizuelna udaljenost koji odgovara terminu "umjerena vidljivost" koji se koristi u meteorološkim izvještajima je _______________.

	107. Na Boforovoj skali vjetra, snaga olujnog vjetra odgovara skali _______________.

	108. Tendencija povećanja vrijednosti na barometru je pokazatelj.

	109. U meteorologiji, izoterme su linije koje spajaju mjesta koja imaju _______________. 

	110. Kako se naziva količina vodene pare prisutne u atmosferi?

	111. Koja vrsta oblaka je povezana s grmljavinskim olujama?

	112. Gusta morska magla se može formirati kada vjetar promijeni smjer kako bi donio vazduh iz _______________.

	113. Koji od ovih atmosferskih slojeva je najbliži Zemlji?

	114. Ciklonom ili vazdušnom depresijom naziva se _______________.

	115. U kojem smjeru rotira ciklonska oluja na južnoj hemisferi?

	116. Ako je posmatrač okrenut prema vjetru na sjevernoj hemisferi, gdje se nalazi područje niskog pritiska?

	117. Koji se instrument koristi za mjerenje relativne vlažnosti vazduha?

	118. Koji se instrument koristi za mjerenje brzine vjetra?

	119. S kojom vrstom oblaka se obično povezuje neprekidna kiša?

	120. U meteorologiji, izobare su linije koje spajaju mjesta sa _______________.

	121. Geografska širina sa najvišom temperaturom naziva se termički ekvator i nalazi se na…

	122. Količina vodene pare koju momentalno sadrži 1m3 vazduha naziva se _______________. 

	123. Odnos izmedu trenutno postojećeg pritiska vodene pare i
maksimalnog pritiska vodene pare pri istoj temperaturi vazduha
naziva se _______________.

	124. Ako je vazdušni pritisak iznad neke oblasti zamljine površine niži od normalnog, kaže se da se iznad te oblasti nalazi _______________.

	125. Ciklon predstavlja oblast u zatvorenim izobarama u kojoj se _______________.

	126. Anticiklon je oblast ograničena zatvorenim izobarama u kojoj se _______________.

	127. U Anticiklonu vrtložno strujanje vazduha _______________.

	128. Termograf je instrument koji neprekidno bilježi _______________.

	129. Psihrometar se, bez obzira na konstrukciju, sastoji iz _______________.

	130. U kojem sloju atmosfere se nalazi ozonski omotač?

	131. Instrument dizajniran za neprekidno bilježenje atmosferskog pritiska je _______________.

	132. Brzina i smjer vjetra očitani na anemometru broda koji plovi su _______________.

	133. Kretanje vazduha oko anticiklona na južnoj hemisferi je _______________.

	134. Anticiklone obično karakteriše _______________.

	135. Aneroidni barometar je instrument _______________.

	136. Instrument koji se najčešće koristi za određivanje relativne vlažnosti je _______________.

	137. Milibar je jedinica _______________.

	138. Temperatura na kojoj je vazduh zasićen vodenom parom, a ispod koje dolazi do kondenzacije vodene pare, naziva se _______________.

	139. U kojem sloju atmosfere se nalazi najviše vodene pare?

	140. Blisko raspoređene izobare pritiska bi ukazivale na _______________.

	141. Linija na meteorološkoj karti koja spaja mjesta istog barometarskog pritiska se naziva _______________.

	142. Očitavanje aneroidnog barometra treba ispraviti za grešku koja se javlja zbog _______________.

	143. Ako vas zahvati ciklon na sjevernoj hemisferi i nalazite se u opasnoj polovini kruga (desno od staze), mjera izbjegavanja koju trebate poduzeti je _______________.

	144. Ako vas ciklon zahvati na sjevernoj hemisferi i nalazite se u podnošljivoj polovini kruga (lijevo od staze) ili na putanji ciklona, ​​mjera izbjegavanja koju treba poduzeti je _______________.

	145. Ako vas ciklon uhvati na južnoj hemisferi, a nalazite se u podnošljivoj polovini kruga (lijevo od staze), ​​mjera izbjegavanja koju treba poduzeti je _______________.

	146. Ako vas zahvati ciklon na južnoj hemisferi i nalazite se u opasnom polukrugu, mjera izbjegavanja koju trebate poduzeti je _______________.

	147. Koji je simbol za kumulusne oblake?

	148. Za potrebe vremenske službe za medunarodnu razmjenu, količina naoblake određuje se u _______________.

	149. Klasifikacija magle izražena po međunarodnom ključu kao gusta magla je vidljivosti do _______________.

	150. Najniža temperatura do koje se vazduh, uz stalan pritisak, može ohladiti, a da u njemu ne dođe do kondenzacije vodene pare naziva se _______________.

	151. Normalni atmosferski pritisak je pritisak je ustanovljen na nivou mora _______________.

	152. Istrument za mjerenje atmosferskog pritiska zove se _______________.

	153. Najveća masa cijele atmosfere je grupisana u _______________.

	154. Plima je _______________.

	155. Osjeka je _______________.

	156. Visoka voda (VV) je _______________.

	157. Niska voda (NV) je _______________.

	158. Plima i osjeka se zajedničkim imenom zovu _______________.

	159. Morske mijene su periodično dizanje i spuštanje nivoa mora koje nastaje _______________.

	160. Normalni atmosferski pritisak odgovara živinom stubu visine od _______________.

	161. Tačka smrzavanja morske vode prosječne slanosti je na približno _______________.

	162. Dužina vala (L) je _______________.

	163. Visina vala (V) je _______________.

	164. Srednjeročna vremenska prognoza je _______________.

	165. Kako se naziva izdužena oblast visokog pritiska koji se u vidu klina pruža izmedu oblasti sa nižim pritiscima?

	166. Vremenske prilike ispred frontalne nepogode su _______________. 

	167. Predznaci koji se pojavljuju ispred frontalne nepogode su i _______________.

	168. Normalni atmosferski pritisak je ustanovljen pri temperaturi vazduha od _______________.

	169. Koriolisov (Coriolis) efekat je pojava skretanja vjetra od pravca gradijenta pritiska koja se javlja uslijed _______________.

	170. Koje od sljedećeg najbolje objašnjava kako pritisak opada s povećanjem visine u Zemljinoj atmosferi?

	171. Najzastupljeniji plin u atmosferi koji čini oko 78% Zemljine atmosfere po zapremini je _______________.

	172. Meteorologija je nauka koja proučava? 

	173. Koja je skala vjetra, razvijena početkom 1800-ih, kategorizovala vjetar prema efektu koji bi imao na jedra fregate?

	174. Šta radi ozonski omotač?

	175. Koji je atmosferski sloj u kojem se javlja većina vremenskih uslova?

	176. Najhladniji sloj atmosfere je _______________.

	177. Šta se dešava sa temperaturom dok se krećete prema gore kroz troposferu?

	178. Kretanje vazduha iz područja visokog pritiska u područje niskog pritiska je _______________.

	179. Termin "gradijent pritiska" odnosi se na _______________.

	180. Sta označava značajan pad pritiska na barometru?

	181. Koliko iznosi normalni atmosferski pritisak u milibarima?

	182. Vlažnost vazduha se mjeri sa _______________.

	183. Relativna vlaga je _______________.

	184. Koji redoslijed navedenih oblaka ide od najvišeg do najnižeg u pogledu nadmorske visine?

	185. Koji oblaci su povezani sa hladnim frontom?

	186. Koji je navigacioni polukrug tropskog ciklona na sjevernoj hemisferi?

	187. Koji vjetrovi mijenjaju smjer sezonski?

	188. U kom mjesecu je vrhunac sezone uragana u Sjevernom Atlantiku?

	189. Koji su glavni uzroci nastanka morskih struja?

	190. Kada nastaju žive morske mijene?

	191. Koje od navedenih je lokalno ime u Australiji za tropsku oluju?

	192. Šta je mrtvo more (swell waves)?

	193. Oblaci su klasifikovani prema njihovoj _______________.

	194. Magla koja se najčešće sreće na moru zove se _______________.

	195. Granica između dviju zračnih masa je _______________.

	196. Kada hladna zračna masa istiskuje topli zrak, imate _______________.

	197. Topla vazdušna masa karakteriše se _______________.

	198. Smjer vjetra može se odrediti osmatranjem svega sledećeg osim _______________.

	199. Na sjevernoj hemisferi vjetar koji skreće u smjeru suprotnom kretanju kazaljke na satu je _______________.

	200. Loše vrijeme je obično povezano sa područjem _______________.

	201. Kada se područje niskog pritiska približava, vrijeme se uopšteno _______________.

	202. Linija koja povezuje mjesta iste dubine je _______________.

	203. Normalan procenat kiseonika u atmosferi je _______________.

	204. 1913 godine na osnovu SOLAS-a kao rezultat potonuća Titanika uspostavljena je _______________.

	205. Rezultat podmorskog zemljotresa koji je izazvao talase je _______________.

	206. Koja od nevedenih tvrdnji je tačna?

	207. Promjena smjera vjetra iz 310° u 020° je _______________.

	208. Promjena smjera vjetra iz 030° u 360° je _______________.

	209. Radijacijska magla se formira iznad _______________.

	210. Termalni proces, odnosno raspored temperature, koji je pogodan za formiranje magle je _______________.

	211. Šta znači pojam "bonaca"?

	212. Kako se naziva stanje kada se temperatura povećava sa porastom visine umjesto da opada?

	213. Struja koja dolazi iz visokih geografskih širina sjeverne ili južne hemisfere i ide prema ekvatoru je _______________.

	214. Dio Ekvatorijalne struje koja je prošla kroz Meksički zaliv te je skrenula od kopna je _______________.

	215. Vremenski razmak između prolaza uzastopnih vrhova (kresti) vala pored stacionarne tačke naziva se:

	216. Bengalska (Benguleska) struja teče _______________.

	217. Koliko je otprilike Zemljine površine pokriveno vodom?

	218. Luke Norveške na Atlantiku su obično bez leda tokom zime zbog učinaka _______________.

	219. Struje se odnose na _______________.

	220. Smjer struje je _______________.

	221. Izraz "plimni val" se odnosi na ono vrijeme kada se vodostaj _______________.

	222. Kada voda Golfske struje naiđe na hladan zrak, isparavanje je toliko brzo da uzrokuje _______________.

	223. Na sjevernoj hemisferi, strana oluje koja se nalazi na lijevoj strani od putanje oluje je _______________.

	224. Na južnoj hemisferi, strana oluje koja se nalazi na desnoj strani od putanje oluje je _______________.

	225. Front okulzije prouzrokovan je od strane _______________.

	226. Najvisočiji sloj atmosfere je _______________.

	227. Opadanje temperature se povećanjem visine za 100m zove se _______________.

	228. Monsuni su _______________.

	229. Boforova ljestvica podjele snage vjetra (ne računajući stanje 0) ima _______________.

	230. Najdublje more na svijetu se nalazi u kom okeanu?

	231. Nadjublja tačka na svijetu (Challenger deep) je dubok _______________.

	232. Labradorska morska struja je _______________.

	233. Šta su Growers i Bergy bits?

	234. Vidljiva (nadvodna) veličina ledenog brijega (Ice-berg) predstavlja _______________.

	235. Najveća dubina Jadranskog mora je _______________.

	236. Koje korekcije se moraju primijeniti na živin barometar?

	237. Za određivanje atmosferskog pritiska pomoću žive (Hg) potrebno je znati _______________.

	238. Razvoju magle pogoduje _______________.

	239. Neki od stalnih vjetrova sa kojima se pomorci sreću u svojoj praksi su i _______________.

	240. Centri pomorske meteorološke službe odašilju obavijesti brodovima putem _______________.

	241. Meteorološko okeanografski priručnici koji daju podatke o hidrometeorološkom režimu okeana, njihovih djelova i mora, najčešće za mjesec, sezonu i godinu su i _______________.

	242. Osnovni slojevi atmosfere su _______________.

	243. Od čaga zavisi gustoća morske vode?

	244. Intezitet Sunčeve radijacije zavisi od _______________.

	245. Dvije glavne struje koje zapljuskuju vode Japana su _______________.

	246. Meteoroška stanica mora ispunjavati sledeće uslove:

	247. Lokalni vjetrovi prate Boj balotov zakon.

	248. Kumuloninbusi su _______________.















Brodska postrojenja
	1. Osnovna jedinica za mjerenje temperature u Međunarodnom sistemu mjernih jedinica je?

	2. Osnovna jedinica za mjerenje pritiska u Međunarodnom sistemu mjernih jedinica je?

	3. U tečnostima koje miruju, vlada?

	4. Hidrodinamički pritisak se javlja?

	5. Hidraulični pritisak se stvara?

	6. Pritisak gasa se uzrokuje?

	7. Atmosferski pritisak proizilazi od?

	8. Pritisak pare tečnosti se formira za svaku datu temperaturu tečnosti u zatvorenom sudu, jer se iznad nje formira zasićenja para pod pritiskom koji raste sa temperaturom. 

	9. Pritisak je:

	10. Manometar je instrument za: 

	11. Šta predstavlja nivo materijala:

	12. Šta predstavlja vlažan vazduh:

	13. u zavisnosti od geografskog područja, zapreminski udio vodene pare u vazduhu iznosi;

	14. Apsolutnu vlažnost predstavlja odnos:

	15. Relativna vlažnost za nezasićeni vlažni vazduh je definisana kao odnos

	16. Šta je higrometar

	17. Motori sa unutrašnjim sagorijevanjem su uredjaji kod kojih se u zatvorenom cilindru 

	18. Snaga motornog pogona za dimenzionisani brod zavisi od: 

	19. Korisni stepen djelovanja dizel motora iznosi:

	20. Korisni stepen djelovanja parnih turbina iznosi:

	21. Parnim se kotlom naziva svaka zatvorena posuda koja služi za proizvodnju pare 

	22. Kao radni fluid koji prima toplotu dobijenu sagorijevanjem organskih goriva koristi se:

	23. Kontrolnu armaturu kotla čine: 

	24. Zaštitna ili sigurnosna armatura služi:

	25. Tvrdoću vode uzrokuju:

	26. Od rastvorenih gasova u vodi koroziono djeluju: 

	27. U kondezatoru se izrađena para rashladjuje pretvarajući se

	28. Kada para odradi svoj rad, ona se vodi posebnim parovodima u:

	29. Bez obzira na konstruktivne izvedbu parne turbine, mlaznice kod parne turbine služe da: 

	30. Regulacija broja okretaja parne turbine gušenjem se izvodi:

	31. Količinska ili sapnička regulacija broja okretaja se vrši:

	32. Gasne turbine spadaju u toplotne pogonske mašine

	33. Gasna turbina pretvara energiju sagorijevanja gasova u:

	34. Centrifugalni kompresor može biti pogonjen elektromotorom, parnom turbinom, motorom sa unutarnjim sagorijevanjem, ili gasnom turbinom

	35. Šta je najčešći uzročnik korozije u prarnim postrojenjima. 

	36. Kod parnih turbine, mlaznice služe da:

	37. Na turbinskim lopaticama parne turbine se:

	38. Rotor je pokretni obrtni dio turbine i preko njega se prenosi mehanički rad na:

	39. Mijenjanje snage turbine putem temperaturne regulacije se sprovodi promjenom ulazne temperature gasova u turbinu.

	40. Gasna turbina pretvara energiju sagorijevanja gasova  

	41. Odnos vazduha i goriva u gasno-turbinskim postrojenjima je 

	42. Motori SUS se po broju taktova dijele na: 

	43. Takt kod dizel motora je hod klipa:

	44. Dvotaktni motori su oni motori kod kojih se za jedno sagorijevanje goriva u radnom cilindru

	45. Brodski motori se po broju okretaja dijele na:

	46. Dvotaktni dizel motori spadaju u:

	47. Dvotaktni motori su oni motori:

	48. Četvorotaktni motori su oni motori kod kojih se jedno sagorijevanje u radnom cilindru 

	49. Takt je hod klipa od jedne do druge mrtve tačke u cilindru motora

	50. Kako se zove prvi takt kod četvorotaktnih motora






















Pomorsko pravo
	1. Šta predstavlja popis posade (crew list)?

	2. Ko snosi odgovornost za tačnost popisa posade?

	3. Koji certifikat potvrđuje sposobnost broda za plovidbu prema SOLAS Convention?

	4. Koji certifikat se izdaje prema MARPOL Convention?

	5. Koji dokument potvrđuje usklađenost sa Load Line Convention?

	6. Koji certifikat se izdaje prema Maritime Labour Convention?

	7. Šta predstavlja brodski dnevnik sa pravnog aspekta?

	8. Ko odgovara za vođenje brodskog dnevnika?

	9. Šta znači nepravilno vođenje dnevnika?

	10. Koja knjiga je obavezna prema MARPOL Aneks I?

	11. Ko vodi Oil Record Book?

	12. Ko potpisuje Oil Record Book?

	13. Koja knjiga evidira smeće?

	14. Koja knjiga je povezana sa balastnim vodama?

	15. Šta predstavlja mašinski dnevnik?

	16. Šta znači falsifikovanje brodskih knjiga?

	17. Šta PSC provjerava u vezi dokumentacije?

	18. Ko snosi odgovornost za nevažeće certifikate?

	19. Koji je pravni značaj brodskih isprava?

	20. Šta predstavlja Port State Control (PSC)?

	21. Ko vrši PSC inspekciju?

	22. Koji je pravni osnov PSC?

	23. Koja IMO rezolucija definiše PSC procedure?

	24. Šta PSC provjerava tokom inspekcije?

	25. Šta znači “clear grounds” za PSC?

	26. Koji je cilj PSC?

	27. Šta PSC može uraditi ako pronađe ozbiljan nedostatak?

	28. Šta znači “detention”?

	29. Koji regionalni sporazum je najpoznatiji u Evropi?

	30. Šta znači “targeting system” u PSC?

	31. Koji brodovi imaju veći rizik za PSC inspekciju?

	32. Šta PSC posebno provjerava kod posade?

	33. Šta znači “deficiency”?

	34. Ko mora ukloniti nedostatke?

	35. Šta znači “expanded inspection”?

	36. Ko ima pravo žalbe na PSC odluku?

	37. Šta znači “no more favourable treatment”?

	38. Ko snosi troškove zadržavanja broda?

	39. Koji je osnovni princip PSC sistema?

	40. Koji je osnovni cilj UNCLOS Convention?

	41. Kolika je širina teritorijalnog mora prema UNCLOS-u?

	42. Šta znači “pravo neškodljivog prolaza”?

	43. Koja zona je otvorena za sve države?

	44. Ko snosi primarnu odgovornost za brod na otvorenom moru?

	45. Koje su dužnosti države zastave?

	46. Šta znači “genuine link”?

	47. Koja su ovlašćenja države luke?

	48. Šta znači “port state jurisdiction”?

	49. Ko ima pravo da kontroliše zagađenje u teritorijalnom moru?

	50. Ko ima primarnu odgovornost za zagađenje na otvorenom moru?

	51. Šta UNCLOS propisuje u vezi zagađenja mora?

	52. Ko može pokrenuti postupak za zagađenje?

	53. Šta znači “freedom of navigation”?

	54. Koja je odgovornost države zastave u slučaju nesreće?

	55. Koji je osnovni princip UNCLOS-a?

	56. Koji je osnovni cilj Maritime Labour Convention?

	57. Struktura MLC konvencije obuhvata:

	58. Koji su minimalni zahtjevi za rad pomoraca?

	59. Minimalna starost za rad na brodu prema MLC je:

	60. Ko mora imati medicinski sertifikat?

	61. Šta uređuje ugovor o zaposlenju pomorca?

	62. Ko je odgovoran za isplatu plata?

	63. Šta znači “repatriation”?

	64. Ko snosi troškove repatrijacije?

	65. Šta MLC propisuje o smještaju?

	66. Ko je odgovoran za uslove smještaja?

	67. Šta MLC propisuje o ishrani?

	68. Ko kontroliše uslove rada pomoraca u luci?

	69. Šta znači “MLC Certificate”?

	70. Ko izdaje MLC certifikat?

	71. Koje su odgovornosti države zastave prema MLC?

	72. Koje su ovlasti države luke prema MLC?

	73. Koja je uloga agencija za ukrcaj pomoraca?

	74. Koji međunarodni propis reguliše zdravstvenu zaštitu globalno?

	75. Koji je osnovni cilj zdravstvenih propisa (IHR)?

	76. Šta se smatra sudarom brodova u pravnom smislu?

	77. Koji je osnovni međunarodni pravni akt za sudare?

	78. Ako je sudar nastao bez krivice (vis major), šteta se:

	79. Ako su oba broda kriva za sudar:

	80. Ako se ne može utvrditi stepen krivice:

	81. Ko snosi odgovornost za greške u navigaciji?

	82. Da li prisustvo pilota oslobađa kapetana odgovornosti?

	83. Ko odgovara za grešku pilota?

	84. Koja je obaveza kapetana nakon sudara?

	85. Šta znači “joint liability”?

	86. Ko može pokrenuti postupak za naknadu štete?

	87. Šta znači “fault-based liability”?

	88. Koji faktori se uzimaju u obzir kod utvrđivanja krivice?

	89. Koji je ključni uzrok sudara u praksi?

	90. Šta znači “contributory negligence”?

	91. Ko snosi odgovornost za štetu trećim licima?

	92. Šta znači “limitation of liability”?

	93. Ko ima obavezu vođenja dokaza nakon sudara?

	94. Koji dokument je ključan dokaz nakon sudara?

	95. Koji je osnovni princip odgovornosti kod sudara?

	96. Šta znači „no cure – no pay”?

	97. Ko ima pravo na nagradu za spašavanje?

	98. Od čega zavisi visina nagrade za spašavanje?

	99. Šta je „posebna naknada” prema Konvenciji?

	100. Kada se dodjeljuje posebna naknada?

	101. Šta znači „ekološka nagrada”?

	102. Koja je uloga kapetana u spašavanju?

	103. Da li kapetan mora prihvatiti pomoć?

	104. Šta je Lloyd’s Open Form (LOF)?

	105. Ko potpisuje LOF ugovor?

	106. Koja je karakteristika LOF ugovora?

	107. Šta je SCOPIC Clause?

	108. Kada se primjenjuje SCOPIC klauzula?

	109. Ko plaća posebnu naknadu (SCOPIC)?

	110. Koji je cilj SCOPIC klauzule?

	111. Koje su obaveze kapetana prema Konvenciji?

	112. Koji je pravni princip spašavanja?

	113. Koji je osnovni cilj Konvencije o spašavanju?

	114. Šta predstavlja pomorska havarija?

	115. Šta je generalna havarija?

	116. Koji je ključni element generalne havarije?

	117. Koji dokument reguliše generalnu havariju?

	118. Koji je primjer generalne havarije?

	119. Ko učestvuje u pokriću generalne havarije?

	120. Šta je havarija štete?

	121. Šta je havarija troškova?

	122. Ko vrši likvidaciju generalne havarije?

	123. Koja je obaveza kapetana kod generalne havarije?

	124. Šta predstavlja pomorsko osiguranje?

	125. Koji su osnovni elementi osiguranja?

	126. Šta znači načelo “utmost good faith”?

	127. Šta je polisa osiguranja?

	128. Šta pokrivaju P&I Clubs?

	129. Koja je dužnost kapetana kada nastane šteta?

	130. Koji dokument reguliše ograničenje odgovornosti?

	131. Ko ima pravo na ograničenje odgovornosti?

	132. Kada se gubi pravo na ograničenje odgovornosti?

	133. Šta je fond ograničene odgovornosti?

	134. Da li požar na brodu automatski predstavlja generalnu havariju?

	135. Da li troškovi tegljenja broda u sigurnu luku mogu biti generalna havarija?

	136. Koji je uslov da bi trošak bio priznat kao generalna havarija?

	137. Da li se gubitak tereta usljed oluje smatra generalnom havarijom?

	138. Koji je pravni značaj izjave kapetana o generalnoj havariji?

	139. Da li osiguranje pokriva generalnu havariju?

	140. Šta se dešava ako vlasnik tereta odbije da plati doprinos u generalnoj havariji?

	141. Koji je odnos između generalne havarije i osiguranja?

	142. Koja potraživanja su isključena iz LLMC Convention 1976?

	143. Šta znači “breaking the limit” prema LLMC?

	144. Šta su ugovori o iskorišćavanju brodova?

	145. Koji međunarodni akt reguliše teretnicu?

	146. Koji protokol je modernizovao Haška pravila?

	147. Koja pravila proširuju odgovornost brodara?

	148. Šta je Charter Party?

	149. Ko su strane u charter ugovoru?

	150. Koji su osnovni elementi charter ugovora?

	151. Šta je teretnica (Bill of Lading)?

	152. Koje funkcije ima teretnica?

	153. Šta je Voyage Charter?

	154. Šta je Time Charter?

	155. Šta je Bareboat Charter?

	156. Ko preuzima upravljanje brodom kod bareboat charter-a?

	157. Ko snosi odgovornost za posadu kod time charter-a?

	158. Šta znači “due diligence”?

	159. Kada brodar odgovara za štetu na robi prema Haškim pravilima?

	160. Koji je period odgovornosti prema Haškim pravilima?

	161. Kako Hamburška pravila proširuju odgovornost?

	162. Da li brodar odgovara za zakašnjenje prema Hamburškim pravilima?

	163. Koji je osnovni princip odgovornosti brodara?

	164. Koji međunarodni instrument reguliše potapanje otpada u more?

	165. Šta uvodi Protokol iz 1996. uz Londonsku konvenciju?

	166. Koji je osnovni princip Londonskog protokola?

	167. Šta se smatra “dumping”-om?

	168. Koji međunarodni instrument reguliše balastne vode?

	169. Koji je cilj BWM konvencije?

	170. Šta brod mora imati prema BWM konvenciji?

	171. Koji je standard D-2?

	172. Koji dokument reguliše odgovornost za zagađenje uljem?

	173. Ko odgovara za štetu od zagađenja uljem prema CLC?

	174. Koji je princip odgovornosti prema CLC?

	175. Šta znači obavezno osiguranje prema CLC?

	176. Koji dokument dokazuje CLC osiguranje?

	177. Koji instrument dopunjuje CLC?

	178. Koja je svrha Fonda?

	179. Kada se aktivira Fond?

	180. Ko finansira Fond?

	181. Ko može podnijeti zahtjev za naknadu štete?

	182. Kada se gubi pravo na ograničenje odgovornosti kod zagađenja?

	183. Koji je osnovni princip zaštite morske sredine?

	184. Kako se međunarodne konvencije primjenjuju u pravnom sistemu Crna Gora?

	185. Koji zakon uređuje sigurnost plovidbe?

	186. Koji zakon reguliše pravni režim mora?

	187. Koji zakon uređuje rad luka?

	188. Koji zakon reguliše jahting sektor?

	189. Koji zakon uređuje zaštitu mora od zagađenja?

	190. Koji zakon uređuje sigurnosnu zaštitu luka i brodova?

	191. Koji zakon uređuje upis brodova?

	192. Koji zakon reguliše prevoz putnika morem?

	193. Koji zakon uređuje pomorsko dobro?

	194. Ko je nadležan za implementaciju međunarodnih konvencija?

	195. Ko vrši inspekcijski nadzor nad brodovima?

	196. Ko može zadržati brod u luci?

	197. Koji je cilj nacionalnih zakona?

	198. Koja je odgovornost brodara prema nacionalnom pravu?

	199. Koja je uloga kapetana prema nacionalnim propisima?

	200. Koja je kazna za kršenje pomorskih propisa?

	201. Koja institucija koordinira pomorsku politiku?

	202. Koji je osnovni princip nacionalnog pomorskog prava?


Engleski jezik
	1. [bookmark: _Hlk231375390]Cargo handlers usually ______________ protective equipment at work.

	2. Listen! The forklift _________________ the pallets into position.

	3. Is the following statement grammatically correct?
The supervisor monitors the loading process today.                                                                                                                                                                                                                 

	4. Choose the most appropriate half of the sentence below.
When the supervisor arrived,

	5. Complete the sentences with the correct form of the verb in brackets in past simple or past continuous tense.
The crane _______________(lift) a container when the cable snapped.      
a. 

	6. Complete the sentences with PAST CONTINUOUS of the verbs in brackets the tugboats __________(assist) the vessel as     it__________(maneuver) in strong winds.

.                                                                                                                                     

	7. Don’t worry, I ______ the message to the engine room.

	8. The Bosun_______________ us on deck at 1100. 

	9. The most important factors that must be taken into consideration when making up a stowage plan are: 

	10. A lifebuoy is a floating marker used to mark safe routes for ships

	11. By ______________ is understood the transverse and longitudinal positioning of the floating vessel.                                                                                   

	12. When draft amidships is greater than draft forward and aft, the vessel is ___________.

	13. Which statement is correct?
When draft amidships is less than draft forward and aft, the vessel is HOGGING

	14. A ______________alert message indicates that there is serious and immediate danger for vessel, crew and passengers. It is referred to as a "MAY DAY". 

	15. What does the following abbreviation stand for? 
GMDSS stands for the Global Maritime Distress and __________ System                                                          

	16. Sea Area 4 extends 20-50 miles off shore.

	17. EPIRB stands for

	18. Charter Party is:

	19. Consignee is the person or a company to whom the cargo will be delivered.

	20. What does B/L stand for in terms of Ship's documents?

	21. Message markers are standardized words or phrases used in maritime radio communication (VHF) to clarify the nature, intent, and urgency of a message before it is delivered. 

	22. Based on the IMO Standard Marine Communication Phrases (SMCP) how many standard message markers are there?

	23. Choose the correct message marker                                                                           ________________: I require tug assistance.

	24. Which message marker is written correctly?

	25. To tow means to:

	26. In the International Code of Signals which letter of the alphabet means          
27. "Man overboard"?

	28. Meridians are imaginary vertical lines of longitude, running from the North Pole to the South Pole.

	29. Which of the following is NOT dry cargo?

	30. What is a RO-RO vessel?

	31. Perishable goods are fresh and require specific handling and transportation conditions.

	32. OOW stands for:

	33. C/O stands for:

	34. ETA stands for Estimated time of Assistance

	35. EP stands for:

	36. The pilot ___________________ on board.

	37. Decide whether the following Active to Passive bolded transformation is grammatically correct or incorrect. 
VTS will broadcast navigation warnings.                                                                      Navigation warning will be broadcast (by VTS)   


	38. Which answer is correct?
When machinery failure occurs the OOW should:

	39. ____________ must be adjusted in restricted visibility.                                          

	40. The officer ____________ report any fire immediately.



Sigurnost na moru
	1. Koje od navedenih je nagovještaj da dolazi do progresivnog poplavljivanja broda?

	2. Napustili ste brod u sjevernom Atlantiku i jedan od članova posade je hipotermičan. U toku je akcija spašavanja helikopterom SAR. Koju od navedenih sprava za podizanje treba izbjegavati prilikom podizanja ovog pacijenta u avion?


	3. Prema zahtjevima SOLAS-a, prsluk za spašavanje mora biti dizajniran tako da okrene osobu u vodi, bilo da je pri svijesti ili ne, kako bi se osiguralo da joj usta i nos ne dodiruju vodu, omogućavajući normalno disanje. Prsluk za spašavanje mora podići usta korisnika najmanje ________.


	4. Tokom plovidbe, ako imate radiotelefon (VHF), morate neprestano pratiti ​​koji od sljedećih kanala?

	5. Prema zahtjevima SOLAS-a, prsluk za spašavanje mora automatski okrenuti nesvjesnu ili iscrpljenu osobu u vodi iz bilo kojeg položaja u položaj licem prema gore u roku od najviše ________.


	6. Koja od sljedećih tvrdnji je NETAČNA u vezi sa pravilnim načinom rukovanja protivpožarnim crijevom?

	7. Svjesnu osobu koja je pala u more izvlačite u čamac na motorni pogon. Izvlačenje pri laganom povjetarcu je lakše ako prilazite iz kojeg smjera?

	8. Kojoj klasi požara pripada požar ulja (oil)?

	9. Ako neko padne u more sa broda, a ne znate preko koje strane je osoba pala, koju radnju trebate preduzeti?

	10. Prilikom napuštanja broda i skakanja u vodu sa značajne visine bez prsluka za spašavanje, trebali biste ________.

	11. Ako se pojavi situacija u kojoj je neophodno tegliti brod koji je nesposoban za manevrisanje, koja je tvrdnja TAČNA u vezi sa tegljom?

	12. Šta se podrazumijeva pod pojmom "remont" u gašenju požara?

	13. Vršite navigacionu stražu i uočite da je mornar sa pramca pao u more sa desne strane broda. Šta biste trebali prvo uraditi?

	14. Koja je prednost aparata za gašenje požara na bazi suvih hemikalija u odnosu na aparat za gašenje požara na bazi ugljen-dioksida (CO2)?

	15. Neprekidan signal brodske sirene i zvonjenje brodskog zvona duže od 10 sekundi označava __________.

	16. Kada vanjski mjehur na naduvavanje treba naduvati na hidro-termo zaštitnom odijelu (immersion suit)?

	17. Šta je TAČNO u vezi sa poteznim konopom (painter) pneumatskog splava za spašavanje?

	18. Koje bi bilo najefikasnije sredstvo da se ugasi požar koji gori u bačvama sa zapaljivim tečnostima koje su uskladištene na otvorenoj palubi broda?

	19. Ako nastane požar u strojarnici, koja je PRVA radnja koju trebate preduzeti nakon oglašavanja alarma?

	20. Koja signalna oprema za pomoć je obavezna na splavu za spašavanje u prekookeanskoj plovidbi a koja bi se mogla efikasno koristiti NOĆU za privlačenje pažnje aviona?

	21. Zašto je potrebno zaustaviti i zatvoriti prisilnu (mehaničku) ventilaciju u prostoriji u kojoj je izbio požar?

	22. Na vašem brodu se nalazi povrijeđeni član posade kojega treba evakuisati. Koju od sljedećih publikacija trebate pregledati za proceduru sprovođenja operacije spašavanja/medicinske evakuacije helikopterom?

	23. U poređenju sa pjenom visoke ekspanzije, pjena niske ekspanzije će __________.

	24. Na višenamjenskoj mlaznici, koji je položaj ventila mlaznice kada je ručka skroz naprijed?

	25. Koji je signal za navođenje broda u nevolji, koji označava: "Ovo je najbolje mjesto za pristajanje"?

	26. U koje kategorije se dijele požari?

	27. Napustili ste brod i ukrcali se na pneumatski splav za spašavanje. Nakon što se splav potpuno naduvao, čujete zviždanje iz sigurnosnog ventila. Koju radnju trebate poduzeti?

	28. Nakon što ste utvrdili da je strojarnica evakuisana ispuštate ugljen-dioksid (CO2) u strojarnicu kako biste ugasili požar. U kojoj situaciji će CO2 biti najefikasniji?

	29. Poruka upozorenja na tropsku oluju se šalje kao __________.

	30. Čovjek na plovilu, signalizira podizanjem i spuštanjem bočno ispruženih ruku. Šta označava ovaj signal?

	31. Koliko brzo treba obući immersion suit?

	32. Hidrostatni osigurač (HRU) splava za spašavanje se aktivira na približno __________ dubine.

	33. Koja je preporučena učestalost spuštanja i manevrisanja čamca u more radi obuke / vježbe?

	34. EPIRB na brodu treba testirati?

	35. SCBA (Self-Contained Breathing Apparatus) boce se sedmično provjeravaju na?

	36. Koje su tri faze hitnosti u SAR terminologiji?

	37. Ko je odgovoran za koordinaciju na mjestu događaja?

	38. Koji obrazac pretrage se koristi kad je posljednja poznata pozicija relativno tačna?

	39. Koji položaj pomaže zadržavanju toplote u hladnoj vodi?

	40. Kada aktivirati EPIRB u scenariju napuštanja broda?

	41. Zašto ne piti morsku vodu na splavu?

	42. Koja je definicija GMDSS morskih zona A1–A4? (izaberite tačan skup)

	43. Koji je postupak za distress preko VHF-DSC?

	44. NAVTEX frekvencije su ______.

	45. SECURITE poruke se koriste za bezbjednosna upozorenja i MSI (Maritime Safety Information).

	46. PAN PAN označava opasnost po život i zamjenjuje MAYDAY.

	47. MMSI je devetocifreni broj koji se koristi za DSC i AIS.

	48. Rakete sa padobranom moraju gorjeti najmanje ______.

	49. Koji je ispravan način skoka u vodu sa prslukom?

	50. Koji manevar je najbrži za MOB na vidiku?


















Održavanje broda
	1. Razaranje čvrstog materijala hemijskim djelovanjem okoline naziva se

	2. Korozija se dijeli na

	3. Korozija koja nastaje na površini metala i približno podjednako prodire u dubinu zove se:

	4. Korozija koja zauzima ograničeno područje, ali je njeno djelovanje opasno, jer prodire u dubinu metalnih djelova zove se:

	5. U najvažnije spoljašnje faktore koji utiču na hemijsku koroziju ubrajamo: 

	6. Proces razaranja metala koji nastaje kada se dva različita potencijala na metalnoj površini povežu preko elektrolita

	7. Koja služba u brodarskom preduzeću vodi poslove održavanja?

	8. Ko obavlja najveći dio održavanja broda?

	9. Koji je osnovni razlog primjene preventivnog održavanja?

	10. Opravke koje obuhvataju opravku ili zamjenu sastavnih djelova sistema sa najkraćim radnim vijekom ili u najkraćem vremenu su

	11. Koji tip opravke se obavlja periodično i obuhvata pranje, čišćenje, defektaciju i zamjenu dotrajalih dijelova?  

	12. Koji tip opravke zahtijeva angažovanje brodogradilišta i specijalizovanih radionica?

	13. Održavanje koje obuhvata svakodnevne postupke održavanja koje omogućavaju da sistem normalno funkcioniše nazivamo

	14. U aktivnosti redovnog održavanja spadaju:

	15. Prema prirodi hemijske reakcije između metala i sredine u kojoj se metal nalazi korozija može biti hemijska i elektrohemijska.

	16. Korozija se uglavnom sprečava, odnosno svodi na najmanju mjeru, na više načina i to:

	17. Proces nanošenja metalnih prevlaka na površinu predmeta
prskanjem rastopljenog materijala naziva se 

	18. Zavisno od reda nanošenja na metalnu površinu razlikujemo: 

	19. Antikorozivne boje se premazuju na čisto željezo, kao temeljna boja

	20. Antikorozivne boje imaju svojstvo da vrlo dobro štite željezo od rđe

	21. Boje koje se sastoje od polumasnih lakova i katranskih ulja, a preparirane su sa živinim, bakarnim, ili drugim mineralnim otrovima zovu se

	22. Korozija koja nastaje između kristala materijala naziva se

	23. Koji tip korozije nastaje usljed mehaničkog naprezanja materijala?

	24. Lutajuće struje izazivaju koju vrstu korozije?

	25. Koje organske prevlake se koriste za zaštitu od korozije?

	26. Koji metali stvaraju zaštitnu skramu otpornu na koroziju?

	27. Koji tip korozije nastaje usljed kretanja tečnosti?

	28. Koji tip korozije nastaje usljed mjehurića pare?

	29. Koji tip zaštite koristi spoljašnji izvor struje?

	30. Koji tip zaštite koristi protektore?

	31. Koji tip boje se koristi za podvodni dio trupa?

	32. Odaberite tačnu tvrdnju

	33. Mjerenje debljine limova spada u kontrolu parametara.

	34. Za provjeru nepropusnosti poklopaca skladišta koristimo

	35. U prevlake dobijene hemijskim ili elektrohemijskim putem spadaju:

	36. Olovni minij boja ima veliku moć pokrivanja i trajnost, a uz to se brzo suši

	37. Prema okolnostima primjene, vrsti boje i raspoloživim sredstvima, boje se nanose:

	38. Sušenje boje može biti i fizičko i hemijsko

	39. Vodeni mlazovi se koriste za uklanjanje

	40. Nedostatak hydrojettinga je






Poznavanje broda i stabilnost broda
	1. [bookmark: _Hlk231375920]Koja od navedenih definicija najbolje opisuje silu?

	2. Sta je neophodno znati da bi se sila potpuno opisala?

	3. Koja od navedenih NIJE jedinica sile?

	4. Sta pretstavlja 1 N

	5. Kolikom silom tijelo mase od 1 kg djeluje na podlogu

	6. Kako se odredjuje rezultanta sila koje djeluju u istom pravcu i smjeru?

	7. Ako na tijelo djeluju sile 10 N i 20 N u istom pravcu i smjeru, rezultanta ce biti

	8. Kako se odredjuje rezultanta sila koje djeluju u istom pravcu ali suprotnog smjera?

	9. Ako na tijelo djeluju sile 50 N i 30 N na istom pravcu ali suprotnih smjerovima, rezultanta ce biti

	10. Kako se odredjuje rezultanta sila koje djeluju pod uglom?

	11. Sta je momenat sile?

	12. Koja je jedinica momenta?

	13. Kako se definise momenat sile?

	14. Krak sile je:

	15. Sila od 10 N djeluje na udaljenost od 10 metara od oslonca tijela, dok sila od 50 N djeluje na udaljenost od 2 metra od oslonca tijela. Da li ove dvije sile kreiraju jednake momente?

	16. Kako bi se racunala rezultanta momenata dveju ili vise sila?

	17. Ako dvije sile imaju jednake momente suprotnog smjera rezultanta je:

	18. Jedinica za masu je:

	19. Jedinica za tezinu je:

	20. U navedenim formulama m je masa, a g je gravitacisko ubrzanje. Koja je ispravna formula za tezinu?

	21. Tijela mase 10 kg i 10 T imaju tezinu (PRIBLIZNO)

	22. Sta su momenti masa?

	23. Zasto je vazno razumjeti momente za stabilnost broda?

	24. Momenti masa koriste se za

	25. Kako bi racunali rezultantu momenata dveju ili vise masa?

	26. Kako torzione sile djeluju na brod?

	27. Šta predstavlja sile smicanja - shearing force na brodu?

	28. Kako se smanjuju stresovi na brodu

	29. Kao primarna metoda za utvrđivanje mase (težine) ukrcanog ili iskrcanog rasutog tereta na brodu koristi se:

	30. Otpor broda ljuljanju oko svoje poprečne ose, "naprijed - nazad" naziva se

	31. Šta predstavlja LCG

	32. Šta predstavlja LCB

	33. Šta predstavlja LCF

	34. Kada je brod ptetežan (trim by head), to znači da

	35. Ako se tačka LCG nalazi iza tačke LCB brod je

	36. Ako se teret pomjeri prema krmi, šta se dešava sa LCG?

	37. Koji parametri određuju trim broda

	38. MCT (Moment to Change Trim) predstavlja

	39. Za proračun povrsina vodene linije broda koristi se:

	40. Kod engleskog sistema označavanja zagaznica važi sledeće:

	41. Kod metričkog sistema označavanja zagaznica važi sledeće:

	42. Kod engleskog sistema označavanja zagaznica, zagaznice se označavaju rednim brojevima

	43. Kod metričkog sistema označavanja zagaznica, zagaznice se označavaju rednim brojevima

	44. Šta predstavlja "Squat" broda

	45. Koji faktori utiču na "squat" broda

	46. Na kojoj poziciji treba ukrcati tered da brod paralelno uroni bez promjene trima?

	47. Prilikom „uzimanja“ podataka iz hidrostatskih tablica, u slučaju da ne postoji tačna tražena vrijednost (npr. gaz ili deplasman), podaci se uzimaju:

	48. Šta predstavlja MTC?

	49. Odaberite tačnu tvrdnju:

	50. GZ pri velikim uglovima nagiba računamo formulom:  






















Rukovanje teretom
	1. Formula za srednji gaz (Tpm + 6xTmm + Tam)/8 moze se zamijeniti formulom:

	2. Brod ima gaz na ljetnju teretnu liniju 9.00 m. Trenutni gazovi su F 8.90 m, M 8.98 m, A 8.90 m. u slatku vodu. Koliko jos tereta brod moze ukrcati. FWA 180 mm, TPC 30 t/cm

	3. Brod moze da krca do ljetne teretne linije 12.50 m. Trenutni gazovi u morsku vodu su F 12.38 m, M 12.50, 12.38 m. TPC je 50 t/cm. Koliko tereta je brod "izgubio" zbog sagginga?

	4. Kolika je korekcija za sagging od 16 cm?

	5. Zagaznice broda se nalaze na pramcu iza perpendikulara, na krmi ispred perpendikulara. Ako je brod inkrman, korekcija gaza se:

	6. Zagaznice broda se nalaze na pramcu iza perpendikulara, na krmi ispred perpendikulara. Ako je brod improvan, korekcija gaza se:

	7. Kada je LCF na istu stranu od sredine kao i veci gaz, korekcija za srednji gaz se dodaje

	8. Kada je LCF na istu stranu od sredine kao i veci gaz, korekcija za srednji gaz se oduzima

	9. Kod "draftsurvey-a" rade se sledece korekcije:

	10. Kada je gaz na sredini broda veci od srednjeg gaza pramca i krma, to je:

	11. MC "moisture content" mora biti:

	12. Koji je rok trajanja TML "transportable moisture limit"

	13. Koliko klasa opasnog tereta ima po IMDG kodu

	14. U skladistima u kojima se moze krcati opasni teret, kolliko puta se minimalno vazdug mora izmjeniti u toku jednog sata

	15. Ako skladiste ima 500 m3 i trazi se ventilacija od 6 izmjena vazduha, koliki mora biti kapacitet ventilatora?

	16. Suplement IMDG koda se odnosi na:

	17. Volume 1 IMDG koda sadrzi:

	18. Volume 2 IMDG koda sadrzi:

	19. U klasu 4.2 po IMDG kodu spadaju:

	20. Koji je rok trajanja MC "moisture content"

	21. Po IMDG codu, sta znaci tip segregacije "away from"?

	22. Prepoznaje li IMDG kod teret koji se ne smije krcati na krajnjim stranama broda

	23. Prepoznaje li IMDG kod teret koji se ne smije krcati u skladiste

	24. Prepoznaje li IMDG kod teret koji se ne smije biti izlozen direrektnom zracenju sunca

	25. Sta predstavlja "tank top strength"

	26. Sta predstavlja "hatch cover strength"

	27. Sta znaci "maximum reach" brodske dizalice?

	28. Sta znaci "SWL" obeljezeno na dizalici?

	29. Load test brodskih dizalica ciji je SWL od 20 do 50 tona, radi se tezinom od:

	30. Load test brodskih dizalica ciji je SWL ispod 20T, radi se tezinom od:

	31. SWL teretne dizalice je manji kada se koristi u "GRAB mode"(Grajfer mode)

	32. Da li se kapacitet grajfera moze podesavati?

	33. SWL dizalice je 30 MT. Tezina grajfera je 10 MT i njen kapacitet je 20 m3. Kolika je maksimalna gustina tereta koji mozemo krcati/iskrcavati sa dizalicom

	34. Ko izdaje registar teretnog uredjaja?

	35. Redovni pregled teretnih uredjaja se vrsi:

	36. Posebni pregled teretnih uredjaja se vrsi:

	37. Na teretnim uredjajima, celicni dijelovi moraju biti zamijenjeni ukoliko je njihova istrosenost veca od:

	38. Po klasifikacionim drustvima, koliko cesto treba testirati loadicator, program za ukrcaj tereta?

	39. "Loading" sekvence su

	40. "Cargo plan" je:

	41. "Cargo plan" sluzi:

	42. Da li prihvaceni cargo plan obavezuje brod da uzme naznacenu kolicinu tereta?

	43. Zbog cega moze doci do odstupanja od unapred dogovorenog cargo plana, to jest da se uzme manje od naznacene tonaze tereta?

	44. "Deadfreight" je:

	45. "Unpumpable ballast" je

	46. Tokom ukrcaja brod je pozeljno drzati:

	47. Koliko je minimu ukrcajnih/iskrcajnih sekvenci pozeljno imati po skladistu?

	48. Da li je praksa da se ispumpava pitka voda do minimum potrebne kolicine da bi se primilo vise tereta?

	49. "Cargo declaration" obezbedjuje:

	50. U cargo declaration mora stojati informacija da li je teret marine polutant ili ne.





















