Prvi oficir palube na brodu od 3.000 BT ili većem

Navigacija i planiranje plovidbe
	1. Šta je najvažnije pri korišćenju elektronskih navigacionih sistema?

	2. Šta je osnovni cilj kombinovanja klasične i elektronske navigacije?

	3. Šta je to nebeska sfera?

	4. Šta je to nebeski meridijan?

	5. Šta su to nebeski polovi?

	6. Šta je to Zenit?

	7. Šta je to Nadir?

	8. Šta je to Horizont?

	9. Šta je to Astronomski Horizont?

	10. Kako se naziva projekcija zemljinog ekvatora na nebeskij sferi?

	11. Šta je 'Ekliptika'?

	12. Šta predstavlja deklinacija (Dec) nebeskog tijela?

	13. Koji instrument se primarno koristi za mjerenje visine nebeskih tijela iznad horizonta?

	14. Šta je to 'GHA' (Greenwich Hour Angle)?

	15. Prilikom ispravljanja izmjerene visine Sunca, šta predstavlja korekcija 'Dip'?

	16. Šta je nautički sumrak (Nautical Twilight)?

	17. Koja zvijezda se na sjevernoj hemisferi koristi za približno određivanje geografske širine?

	18. Radeći metodom Marcq Saint Hilaire, šta dobijamo poređenjem prave visine (Ho) i izračunate visine (Hc)?

	19. Ako je izmjerena prava visina (Ho) veća od izračunate visine (Hc), u kom smjeru se pomjera stajnica?

	20. Koliko iznosi jedna lučna minuta na velikoj kružnici Zemlje u nautičkim miljama?

	21. Šta je 'Indeksna greška' (Index Error) sekstanta?

	22. Koja publikacija sadrži podatke o efemeridama nebeskih tijela?

	23. Šta je meridijanski prolaz (Meridian Passage)?

	24. Kako nazivamo ugao u središtu Zemlje između smjera prema nebeskom tijelu i horizontske ravni?

	25. Zašto se radi korekcija izmjerene visine  za refrakciju?

	26. Šta je to proljetna tačka (Aries) ?

	27. Šta je to 'LHA' (Local Hour Angle)?

	28. Koju vrijednost dobijamo iz jednačine: z = 90° - Ho?

	29. Svi proračuni u Nautičkom godišnjaku se odnose na centar tijela pa je prilikom mjerenja donjeg ruba Sunca (Lower Limb) izmjerenoj vrijednosti potrebno dodati njegov poluprečnik (Semi-diameter)?

	30. Koji je pravilan redosled ispravljanja visine izmjerene sekstantom (hi)?

	31. Koliko iznosi nagib Zemljine ose u odnosu na ravan ekliptike?

	32. Šta su 'stajnice' u astronomskoj navigaciji?

	33. Koja je glavna prednost astronomske navigacije u odnosu na elektronsku (GPS)?

	34. U kom sazviježđu se nalazi Sjevernjača (Polaris)?

	35. Šta se dešava sa vidljivim horizontom kako se povećava visina oka posmatrača?

	36. Za koje nebesko tijelo je korekcija za paralaksu najznačajnija?

	37. Šta je UTC (Coordinated Universal Time)?

	38. Prilikom rješavanja navigacijskog trougla (PZX), šta predstavlja stranica PZ?

	39. Šta je 'Azimut' nebeskog tijela?

	40. Koji je minimalan broj stajnica potreban za dobijanje fiksa (pozicije)?

	41. Koja je osnovna namjena 'Sight Reduction' tablica ?

	42. Šta je to 'Amplituda' Sunca u astronomskoj navigaciji?

	43. Šta je to 'Jednadžba vremena' (Equation of Time)?

	44. Koja je formula za izračunavanje GHA zvijezde?

	45. Kada je zvijezda 'cirkumpolarna' za određenog osmatrača?

	46. Kako se naziva greška sekstanta koja nastaje kada veliko ogledalo (Index mirror) nije okomito na ravan instrumenta?

	47. Kolika je širina jedne standardne vremenske zone u stepenima geografske dužine?

	48. Koji dva atmosferska faktora najviše utiču na vrijednost refrakcije?

	49. Šta se dešava kada nebesko tijelo prolazi kroz 'Prvi vertikal' (Prime Vertical)?

	50. Šta je 'Chronometer Rate'?

	51. Gdje se nalazi nebesko tijelo ako vam je LHA (Local Hour Angle) 000°?

	52. Prilikom mjerenja sekstantom, zašto je važno 'njihati' (swing) instrument?

	53. Koju korekciju iz Almanaha koristimo samo za Mjesec, a rijetko za zvijezde?

	54. Šta je komplement visine (90 - h) u horizontskom kordinatnom sistemu?

	55. Koje su četiri planete koje se standardno koriste u astronomskoj navigaciji?

	56. Šta je 'LMT' (Local Mean Time)?

	57. Koji je najbolji način za čuvanje sekstanta kada se ne koristi?

	58. Čemu služe 'Incremental Tables' u Nautičkom godišnjaku?

	59. Ako uzmete dva opažanja Sunca sa razmakom od 4 sata, šta morate uraditi sa prvom stajnicom?

	60. U kom dijelu dana je najbolje mjeriti visinu Sjevernjače za određivanje geografske širine?

	61. Kako se naziva luk nebeskog meridijana od nebeskog ekvatora do zenita posmatrača?

	62. Koji kriterijum je poželjno koristiti za izbor navigacijskih zvijezda u sumrak?

	63. Šta je 'Side Error' (Bočna greška) sekstanta?

	64. Kako se naziva trenutak kada Sunce prelazi sa južne na sjevernu nebesku poluloptu?

	65. Koja je uloga 'index arm' (indeksne ručice) na sekstantu?

	66. U kom smjeru se SHA (Sidereal Hour Angle) mjeri od proljetne tačke Ovna?

	67. Šta je 'Dead Reckoning' (Zbrojena pozicija) u kontekstu astronomske navigacije?

	68. Koja se zvijezda nalazi u sazviježđu Lira i čini dio Ljetnog trougla?

	69. Šta se dešava sa 'LHA' ako putujete tačno prema zapadu istom brzinom kojom se Zemlja okreće?

	70. Koja je glavna razlika između sideralnog (zvjezdanog) i sunčevog dana?

	71. Šta je 'Great Circle' (Velika kružnica) u navigaciji?

	72. Ako hronometar kasni 2 minute i 15 sekundi u odnosu na UTC, kakav je predznak njegove greške (Chronometer Error)?

	73. Koliko iznosi 10 stepeni i 30 minuta geografske dužine kad se ptretvore u vremensku vrijednost.

	74. Prilikom očitavanja visine na sekstantu sa mikrometarskim bubnjićem, šta očitavamo na samom bubnjiću?

	75. Koji je osnovni uslov da bi se mogla koristiti metoda meridijanske visine za određivanje širine?

	76. Ako je izračunati azimut 045°, a intercept je 5 milja 'Away' (od tijela), u kom pravcu ucrtavate intercept?

	77. Zašto se Venera naziva 'jutarnja' ili 'večernja' zvijezda?

	78. Kada mjerite visinu Sunca, koji rub (limb) je sigurnije mjeriti i zašto?

	79. Šta je 'Personal Error' u astronomskoj navigaciji?

	80. Ako je GHA Aries 300°, a SHA zvijezde 100°, koliki je GHA zvijezde?

	81. Koja je uloga 'Polaris Correction' tablica u Nautičkom godišnjaku?

	82. Šta je 'Dip of the Horizon' u odnosu na visinu oka?

	83. U navigacijskom trouglu PZX, šta predstavlja stranica ZX?

	84. Šta su to 'Navigation Stars' ?

	85. Koja je primarna opasnost pri mjerenju nebeskih tijela sa visinom manjom od 10°?

	86. Šta je 'Upper Transit' (Gornji prolaz)?

	87. Prilikom izračunavanja fiksa iz 3 zvijezde, šta predstavlja 'mali trougao' u presjeku stajnica?

	88. Koja je uloga 'Moon's Phases' (Mjesečevih faza) u planiranju noćne navigacije?

	89. Šta je 'Rhumb Line' (Loksodroma)?

	90. Šta se dešava sa vidljivošću planeta tokom 'Konjunkcije' sa Suncem?

	91. U kom smjeru se prividno okreće nebeska sfera za posmatrača na Zemlji?

	92. Šta je 'Parallax in Altitude'?

	93. Koja je vrijednost deklinacije Sunca tokom ljetnog solsticija (oko 21. juna)?

	94. Zašto je važno provjeriti 'Index Error' prije svake serije mjerenja?

	95. Koja je razlika između 'Civil' i 'Nautical' sumraka?

	96. Ako zvijezda ima deklinaciju 90° N, o kojoj zvijezdi se radi?

	97. Koji je finalni korak nakon dobijanja 'Fiksa' astronomskom navigacijom?

	98. U navigacijskom trouglu PZX, ako je LHA tijela 320°, koliki je polarni ugao 'P'?

	99. Kako ekstremno visok atmosferski pritisak i niska temperatura utiču na standardnu refrakciju?

	100. Zašto se stajnica (LOP) u Marcq St. Hilaire metodi crta kao prava linija, iako je ona zapravo dio kružnice?

	101. Ako je Ho (osmotrena visina) veća od Hc (izračunate visine), u kom smjeru se pomjera intercept?

	102. Zašto je 'Horizontal Parallax' (HP) Mjeseca značajno veći od onog kod Sunca ili planeta?

	103. Šta se nalazi u centru 'Kružnice jednakih visina' (Circle of Equal Altitude)?

	104. Prilikom računanja greške kompasa, formula sin(Amp) = sin(Dec) / cos(Lat) koristi se za izračunavanje:

	105. Ako je prava visina tijela (Ho) tačno 60°, kolika je onda zenitna udaljenost (Z)?

	106. Zašto nautički sumrak traje znatno duže na visokim geografskim širinama (npr. 60°N) nego na ekvatoru?

	107. Prilikom rješavanja navigacijskog trougla (PZX), šta predstavlja stranica PX?

	108. Šta je 'Precession of the Equinoxes' (Precesija ravnodnevnice)?

	109. Kod 'Running Fix' metode (prenos stajnice), što morate uraditi sa prvom stajnicom?

	110. U sfernoj trigonometriji, koja se formula najčešće koristi za izračunavanje visine (Hc)?

	111. Koji je minimalni broj satelita potreban za dobijanje trodimenzionalne (3D) pozicije (latituda, longituda i visina) u GPS sistemu?

	112. ECDIS je skraćenica od?

	113. Koja je glavna svrha AIS (Automatic Identification System) uređaja?

	114. Koji frekvencijski pojas koristi X-band radar?

	115. Što je 'Safe Depth' postavka na ECDIS-u?

	116. Doppler Log' služi za?

	117. Kod radarskog prikaza, što označava CPA (Closest Point of Approach)?

	118. Što je 'Multipath' greška kod GPS-a?

	119. Koja je razlika između vektorskih (ENC) i rasterskih (RNC) karata na ECDIS-u?

	120. Što mjeri ehosonder (Echo Sounder)?

	121. Šta predstavlja pojam 'Target Swap' kod radarskog uređaja (ARPA)?

	122. Koja je glavna prednost S-band radara (3 GHz) u odnosu na X-band radar (9 GHz)?

	123. Šta označava termin 'WGS 84' ?

	124. U ECDIS sistemu, šta je 'Safety Contour'?

	125. Koja je funkcija 'Gain' kontrole na radarskom ekranu?

	126. Šta je 'HDOP' (Horizontal Dilution of Precision) u GPS navigaciji?

	127. Koja je razlika između 'Static' i 'Dynamic' podataka koje šalje AIS?

	128. Šta je 'SCAMIN' funkcija u vektorskim elektronskim kartama (ENC)

	129. Kod rada sa radarom, šta označava kratica TCPA (Time to Closest Point of Approach)?

	130. A) Koji je osnovni princip rada elektromagnetskog brzinomjera (EM Log)?

	131. Šta je primarna svrha 'Dead Reckoning' (DR) funkcije u navigacionim sistemima?

	132. Koji senzor je neophodan da bi radar mogao prikazivati 'North-Up' orijentaciju slike?

	133. Šta u ECDIS sistemu označava pojam 'Standard Display'?

	134. Kako 'Sea Clutter' (STC) kontrola utiče na radarsku sliku?

	135. Koji je osnovni zadatak 'Integrity Monitoring' (RAIM) funkcije kod GPS-a?

	136. Šta je 'Look-ahead' funkcija na ECDIS sistemu?

	137. Kod ARPA radara, šta znači situacija 'Lost Target'?

	138. Koja je glavna razlika između relativnog i pravog traga (Relative vs True Trails) na radaru?

	139. Šta je 'Cross Track Error' (XTE)?

	140. U ECDIS-u, šta označava pojam 'Official Charts' (Senc)?

	141. Što je 'Vertical Beam Width' kod radarske antene i zašto je važna?

	142. Koja je uloga VDR (Voyage Data Recorder) uređaja?

	143. U ECDIS sistemu, što se događa ako je 'Safety Depth' postavljen na vrijednost veću od 'Safety Contour'?

	144. 'SOG' je skraćenica od?

	145. Kod žiro-kompasa, što je 'Settling Time'?

	146. Što je 'Radar Shadow' (Radarska sjena)?

	147. Kako funkcioniše 'Differential GPS' (DGPS)?

	148. Koja je glavna opasnost pri korištenju 'Overzoom' funkcije na ECDIS-u?

	149. Što je 'Rain Clutter' kontrola na radaru?

	150. Kod AIS-a, što je MMSI broj?

	151. Što je 'Guard Zone' (Sigurnosna zona) na radaru?

	152. Koja je glavna razlika između GPS i GLONASS sistema?

	153. Što omogućuje 'Pick Report' (ili 'Query') funkcija u ECDIS-u?

	154. Kod ehosondera, što označava pojam 'Second Trace Return'?

	155. Koja je uloga Galileo sistema u modernoj navigaciji?

	156. Što je 'Automatic Acquisition' na ARPA radaru?

	157. Kako 'Transducer' (pretvarač) kod ehosondera pretvara energiju?

	158. Što je 'Safety Frame' (ili Safety Vector) u ECDIS-u?

	159. Koja je svrha 'Dual Fuel' načina rada kod ECDIS sistema?

	160. Što utiče na brzinu zvuka u vodi, a samim tim i na preciznost ehosondera?

	161. Što je 'Parallel Indexing' (PI) tehnika na radaru?

	162. U ECDIS fazi planiranja rute, što provjerava 'Check Route' funkcija?

	163. Što označava simbol trougla na radarskom/ECDIS ekranu?

	164. Koja je svrha 'Ground Stabilized' moda na radaru?

	165. Kako se u ECDIS sistem unose 'Manual Updates' (ručne ispravke)?

	166. Što je 'Sleeping Target' kod AIS-a?

	167. Što mjeri 'Gyro Error'?

	168. U ECDIS-u, što je 'Safety Contour' u boji?

	169. Što označava skraćenica 'HDG' na navigacijskim ekranima?

	170. Što je 'Radar Mapping'?

	171. Što je S-57 standard u elektronskoj navigaciji?

	172. Kako promjena 'Pulse Length' (duljine impulsa) utiče na radarski prikaz?

	173. Što je S-63 standard?

	174. Zašto moderni GPS prijemnici koriste dvije frekvencije (L1 i L2)?

	175. U ECDIS-u, što označava alarm 'Deviation from Route'?

	176. Što je 'Bearing Resolution' kod radara?

	177. Koja je uloga 'Base Display' postavke u ECDIS-u?

	178. Što je 'Range Discrimination' kod radara?

	179. Kod GNSS sustava, što je 'Multi-constellation' prijamnik?

	180. U ECDIS-u, što je 'Safety Depth'?

	181. Što je 'Radar Overlay' na ECDIS uređaju?

	182. Što sadrži AIS poruka (Static and Voyage Related Data)?

	183. Što su 'Cell Permits' u ECDIS sistemu?

	184. Koja je uloga 'Performance Monitora' (PM) na radaru?

	185. Što je 'AtoN' (Aid to Navigation) u sistemu AIS?

	186. U ECDIS-u, što znači 'SENC' (System Electronic Navigational Chart)?

	187. Što je 'Vector Stability' (Stabilnost vektora) kod ARPA radara?

	188. Što je 'Virtual AIS AtoN'?

	189. Koja je glavna prednost korištenja 'True Motion' prikaza na radaru u obalnoj navigaciji?

	190. Što je 'Tuning' (podešavanje) radara?

	191. Koja je uloga 'Look-ahead time' postavke na ECDIS-u?

	192. Što označava 'Circular Error Probable' (CEP) u GPS specifikacijama?

	193. U ECDIS-u, što je 'Voyage Recording' (Playback) funkcija?

	194. Što je 'Interference Rejection' (IR) funkcija na radaru?

	195. Što se događa s AIS signalom ako je brod  iza visoke planine?

	196. Koju funkciju ima  'Sea Clutter' na radarskom uređaju?

	197. Koliko dugo ECDIS mora čuvati zapis (log) o putovanju prema IMO standardima?

	198. Što je SBAS (Satellite Based Augmentation System) poput EGNOS-a ili WAAS-a?

	199. Koja je glavna razlika između AIS Class A i Class B uređaja?

	200. Kako se na ekranu X-band radara prikazuje signal aktiviranog SART (Search and Rescue Transponder) uređaja?

	201. Što u ECDIS sistemu označava skraćenica CATZOC (Category of Zone of Confidence)?

	202. Side Lobes' (sporedni snopovi) su energija koja se širi izvan glavnog snopa radarskog talasa i uzrokuje lažne odjeke bliskih ciljeva na različitim smjerovima.

	203. Prema SOLAS konvenciji, ako se brod oslanja isključivo na ECDIS (Paperless), što mora imati kao 'Backup'?

	204. Što je 'Horizontal Beam Width' kod radarske antene i kako utiče na sliku?

	205. Što je NMEA 0183?

	206. Što je 'Multiple Echo' smetnja na radaru?

	207. U ECDIS sistemu, što označava simbol '!' unutar trokuta ili kruga pored rute?

	208. Koja ulogu ima 'Heading Flash' na radaru?

	209. Što je 'Cold Start' GPS prijamnika?

	210. Koja je svrha 'Trial Maneuver' funkcije na ARPA radaru?

	211. U ECDIS-u, kako su prikazane 'Isolated Danger' (izolirane opasnosti) unutar sigurnog područja?

	212. Što je 'Indirect Echo' (Indirektni odjek) na radaru?

	213. Koja je razlika između GPS 'P-code' i 'C/A code' signala?

	214. Što navigator mora uraditi ako se radarska slika i ECDIS karta značajno ne podudaraju?

	215. Što označava skraćenica 'XTE' na navigacijskim ekranima?

	216. U sistemu AIS, što je 'Safety Related Message'?

	217. Što je 'Blind Sector' na radaru?

	218. Koja je osnovna funkcija 'Autopilota' spojenog na elektronsku navigaciju?

	219. Što je 'SCAMIN' (Scale Minimum) na vektorskim kartama?

	220. Tko je pravno odgovoran za sigurnu navigaciju broda čak i kada su svi elektronski sistemi (ECDIS, Radar, GPS) uključeni i ispravni?

	221. S-1000 je novi univerzalni standard IHO-a koji zamjenjuje S-57. On omogućava integraciju podataka poput plime, struja i vremenske prognoze direktno na ECDIS, pružajući navigatoru mnogo precizniju i moderniju sliku situacije u realnom vremenu.

	222. Odaberite tačnu tvrdnju:

	223. Od kojeg datuma je počela primjena S-100 standarda? Koristite format ../../….

	224. Koja je primarna funkcija BNWAS (Bridge Navigational Watch Alarm System) sistema?

	225. Što se događa u prvoj fazi (First Stage) BNWAS alarmne sekvence?

	226. Prema SOLAS standardima, koliko minimalno sati navigacijskih podataka mora čuvati moderni VDR (Voyage Data Recorder)?

	227. Odaberite tačnu tvrdnju:

	228. U kojem modu rada BNWAS mora biti tokom plovidbe?

	229. S-VDR je skraćenica od?

	230. Što je oficir dužan učiniti ako se aktivira BNWAS alarm u njegovoj kabini dok on nije na straži?

	231. EBL' služi za?

	232. VRM' služi za?

	233. Odaberite tačnu tvrdnju:

	234. Koliko iznosi dužina jedne morske milje (NM)?

	235. Što je to 'meridijan'?

	236. Koji meridijan je početni meridijan?

	237. Ako brod plovi po meridijanu, njegov kurs je?

	238. Što je 'Varijacija' (Var)?

	239. Što je 'Devijacija' (Dev)?

	240. Kako nazivamo ugao između smjera sjevera i uzdužnice broda (smjer pramca)?

	241. Jedna nautička milja je jednaka?

	242. Ako je pravi kurs (Kp)=090°, a ukupna korekcija (Uk)=+2°, koliki je kompasni kurs (Kk)?

	243. Kurs na magnetskom kompasu (Kk)=045⁰. Koliki je pravi kurs ako je varijacija (Var)=5⁰W, a devijacija (Dev)=9⁰W

	244. Ako na ponavljaču žiro kompasa snimimo azimut pokrivenog smjera i uporedimo ga sa azimutom tog pokrivenog smjera pročitanog sa karte. Njihova razlika je?

	245. Kojom formulom se izračunava Azimut pravi? 

	246. Gdje se na nautičkoj karti mjeri udaljenost?

	247. Koja je osnovna svrha navigacijskog trougla?

	248. Za određivanje pozicije, koji je idealan ugao pod kojim bi se dva azimuta trebala sjeći?

	249. Što dobivamo opažanjem 'pokrivanog smjera' ?

	250. Kako se na karti označava stajnica koju smo dobili mjerenjem udaljenosti radarom?

	251. Što utiče na vidljivost svetionika na moru?

	252. Što je to 'prenesena stajnica'?

	253. Što je 'zanos' u navigaciji?

	254. Kako se naziva razlika između brzine kroz vodu i brzine preko dna?

	255. Linija koja spaja tačke istih dubina naziva se?

	256. Što na karti znači skraćrnica 'Ocn' (Occulting) kod svjetla?

	257. Koju boju svjetla imaju lateralne plutače koje označavaju lijevu stranu kanala (sistem IALA A)?

	258. Označi 2 sistema označavanja plovnih puteva unutar IALA sistema :

	259. Publikacija 'Peljar' sadrži?

	260. Koja se boja koristi za ucrtavanje ispravaka na papirnoj karti?

	261. Što je 'T&P' oglas?

	262. U trouglu brzina, što predstavlja vektor koji spaja poziciju polaska i poziciju nakon 1 sata uz uticaj struje?

	263. Koliko često izlaze 'Oglasi za pomorce' (Notices to Mariners)?

	264. Što znači kad je objekt 'u pokrivenom smjeru' (0°) pramčani ugao)?

	265. Koliko često izlazi novo izdanje 'katalog karata?

	266. Koja od sledećih karakteristika se odnosi na Gnomonsku kartu?

	267. Pravi kurs je 

	268. Merkatorova karta ima sledeću karakteristiku 

	269. Linija koja približno prati 180-ti meridijan zove se 

	270. Ukupna korekcija je 

	271. Odaberite tačnu tvrdnju:

	272. Razlika geografske dužine (Δχ) je prevaljeni put?

	273. Kada brod plovi po paraleli, prevaljeni put je jednak 

	274. Odaberite tačnu tvrdnju:

	275. Koje zemlje od ponuđenih koriste IALA sistem B?

	276. Koju boju svjetla imaju 'Specijalne oznake' (npr. za odlagališta otpada)?

	277. Što označava plutača s crveno-bijelim vertikalnim prugama i crvenom kuglom na vrhu?

	278. Prepoznajte 'Južnu' (South) kardinalnu oznaku po njezinom svjetlu?

	279. Kada je razlika u distanci između loksodrome i ortodrome najveća?

	280. Pri računanju sigurne dubine, kako 'Squat' efekat utiče na brod?

	281. Devijacija magnetskog kompasa nastaje kao posledica?

	282. Odaberite tačnu tvrdnju:

	283. Odaberite tačnu tvrdnju:

	284. Odaberite karakteristike magnetski kompasa?

	285. Što utiče na devijaciju magnetskog kompasa?

	286. Što je 'kompenzacija' magnetskog kompasa?

	287. Kako nazivamo pojavu kada kompas podivlja zbog velikih naslaga rude željeza na morskom dnu?

	288. U formuli za proračun loksodromskog kursa tan K = Δχ/ΔM, što predstavlja vrijednost ΔM? 

	289. Zašto se pri računanju loksodromskog kursa na velikim udaljenostima koristi ∆M, a ne obična razlika geografskih širina?

	290. Brod isplovljava u 08:00 sati. Putovanje traje 10 sati i 30 minuta. Tokom plovidbe brod ulazi u zonu koja je 1 sat ispred (+1 h) zone polaska. Koje je ETA u lokalnom vremenu odredišta?

	291. Ako planirate stići u luku tačno u 06:00 ujutro, a udaljeni ste 60 milja i plovite brzinom od 15 čvorova, kada morate isploviti?

	292. Brod plovi kursom direktno protiv morske struje jačine 3 čvora. Ako je brzina broda kroz vodu (STW) 15 čvorova, a udaljenost do luke 60 milja, koliko će putovanje trajati?

	293. Brod prelazi Međunarodnu datumsku granicu ploveći iz Japana prema Kaliforniji (smjer istoka). Što se događa s brodskim satom i datumom?

	294. Planirate dolazak u luku u 07:00 (LT). Udaljeni ste 120 milja, a prosječna brzina je 10 čvorova. Tokom puta ćete sat pomjeriti 1 sat unazad (-1 h). Kada morate isploviti po lokalnom vremenu polaska?

	295. Koji dokument navigator koristi za precizno određivanje vremena plime i oseke kako bi planirao tačan ETA u plitku luku?

	296. Ako vam je preostalo 150 milja do odredišta, a morate stići za tačno 12 sati, kojom minimalnom brzinom (SMG) morate ploviti?

	297. Koja je najtačnija aproksimacija oblika Zemlje ?

	298. Koliko je vremena obično potrebno žiro-kompasu da se 'smiri' i usmjeri prema sjeveru nakon uključivanja?

	299. Koju grešku navigator mora ručno (ili automatski putem GPS-a) korigovati na žiro-kompasu tokom plovidbe?

	300. Koji je pravilan postupak ako primjetite da žiro-ponavljač (repeater) na krilu mosta pokazuje drugačije od glavnog kompasa?

	301. Magnetski kompas je i dalje obavezan na brodovima, zašto?

	302. Kako se zove pojam koji označava udaljenost od dna broda do morskog dna, koju navigator mora stalno pratiti?

	303. Koja je svrha 'tačke bez povratka' (Aborts / Point of No Return) u planiranju ulaska u luku?

	304. Zašto navigator ne smije koristiti samo jedan izvor (npr. samo GPS) za nadzor pozicije?

	305. Što je 'Anchor Watch' i koja je njegova uloga u fazi nadzora?

	306. Zašto je u fazi nadzora važno bilježiti poziciju u brodski dnevnik u redovinim intervalima?

	307. Koje međunarodne konvencije propisuju obavezu da plan putovanja bude pripremljen prije nego što brod isplovi?

	308. Što je primarni cilj faze 'Appraisal' (Procjena) kod plana putovanja?

	309. Koja se publikacija koristi za detaljan opis obale, opasnosti, luka i sidrišta?

	310. Što znači skraćenica 'T&P' Notices to Mariners?

	311. Tokom faze 'Planning', što predstavlja 'Wheel Over Point' (WOP)?

	312. Što je 'Parallel Indexing' (PI) i zašto se koristi u nadzoru (Monitoring)?

	313. Što navigator mora uraditi s planom putovanja nakon što ga završi, a prije isplovljenja?

	314. Koji faktor najviše utiče na 'Squat' efekt koji se mora uzeti u obzir pri planiranju putovanja?

	315. Što je 'Contingency Plan' u sklopu plana plovidbe?

	316. Kako se u planu plovidbe obilježavaju područja opasna za plovidbu?

	317. Što predstavlja 'XTD' (Cross Track Distance) u planu plovidbe?

	318. Koja je svrha ucrtavanja 'Safe Speed' (sigurne brzine) u planu plovidbe za određene dionice?

	319. Što navigator mora uzeti u obzir kod određivanja 'Safe Water' područja ako brod ima veliki gaz (npr. VLCC tanker)?

	320. Prilikom planiranja prolaza kroz TSS (Traffic Separation Scheme), koji je najvažniji zahtjev COLREG-a?

	321. Prilikom planiranja, navigator mora identifikovati 'Reporting Points'. Što su oni?

	322. Što je 'Master-Pilot Exchange' i kada se on odvija u sklopu plana putovanja?

	323. Koji je primarni cilj 'Bridge Team Meeting-a' prije ulaska u uske vode ili luku?

	324. Tko je odgovoran za sigurnu navigaciju broda dok je pilot na mostu i vodi brod?

	325. U fazi izvršenja, što podrazumijeva 'Call Master' (pozovi zapovjednika) zahtjev u planu plovidbe?

	326. Koji koncept planiranja putovanja je 'mandatory'?

	327. Odaberite tačnu tvrdnju:

	328. Što je 'Polar Code' i kako utiče na planiranje putovanja?

	329. Što je 'Minimum Safe UKC' u SMS manualu i kako je treba uzeti u obzir prilikom planiranja putovanja?

	330. Kako pojava 'magle' (smanjene vidljivosti) utiče na plan putovanja tokom faze 'Execution'?

	331. Što navigator treba provjeriti u publikaciji 'ALRS' prilikom planiranja putovanja?

	332. Što je to 'Dynamic Draft' (dinamički gaz) koji utiče na planiranje sigurnosne dubine?

	333. Prilikom planiranja prolaska kroz tjesnac sa snažnim strujama morskih mijena, što je 'Slack Water'?

	334. Što navigator mora učiniti ako se tokom plovidbe ustanovi da su 'Zone of Confidence' (ZOC) podaci na karti kategorije 'U' (Unassessed)?

	335. U fazi 'Appraisal', što su 'Routing Charts' i zašto su korisne?

	336. Zašto se 'Traffic Density' analiza u fazi planiranja?

	337. Odaberite tačnu tvrdnju:

	338. Koji je ispravan redosled četiri faze planiranja putovanja prema IMO rezoluciji?

	339. U koju fazu planiranja putovanja ulazi prikupljanje svih relevantnih informacija poput karata i publikacija?

	340. Odaberite tačnu tvrdnju:





























Manevrisanje brodom i izbjegavanje sudara na moru
	1. Pravila zahtevaju da brod sa pravom puta MORA preduzeti mjere kako bi izbegao sudar kada utvrdi da ____________.

	2. Dok plovite u magli, čujete dugi zvučni signal sa drugog broda. Ovaj signal ukazuje na ____________.

	3. Koji signal je prepoznat kao signal za pomoć?

	4. Ako NE razumijete kurs ili namjeru broda koji se približava, koji zvučni signal bi trebalo da date?

	5. Brod mora da plovi sigurnosnom brzinom ____________.

	6. Ako dva jedrenjaka plove sa vjetrom na istoj strani, koji se mora držati podalje od drugog?

	7. Pravila definišu "brod nesposoban za manevar" kao brod koji ____________.

	8. Koji brod može kombinovati svoja bočna svijetla i krmeno svijetlo u jednoj svjetiljci na vrhu ili blizu vrha jarbola u središnjoj liniji broda?

	9. Trajanje dugog zvižduka je ____________.

	10. Vidite drugi brod kako se približava, a njegov kompasni azimut se značajno ne mijenja. To bi ukazivalo na to da ____________.

	11. Koja tvrdnja se odnosi na brod "ograničen gazom"?

	12. Ako postane neophodno da brod sa pravom puta preduzme mjere kako bi izbjegao sudar sa plovilom koje nailazi sa njegove lijeve strane, ono NE smije, ako je moguće, ____________.

	13. Vaše brod se NE kreće, ali ni na koji način nije onesposobljen za plovidbu. Drugi brod vam se približava s vaše desne strane. Koja je tvrdnja TAČNA?

	14. Dva broda na mehanički pogon se približavaju jedan drugom iz suprotnih kurseva tako da postoji opasnost od sudara. Svaki od njih mora ____________.

	15. Brod se "bavi ribolovom" kada ____________.

	16. Koja je tvrdnja TAČNA u vezi s hidroavionima na vodi?

	17. Nalazite se u magli kada čujete brzo zvonjenje zvona u trajanju od pet sekundi, nakon čega slijedi zvuk gonga u trajanju od pet sekundi. Ovaj signal označava ___________________.

	18. Koja od navedenih svijetala pokazuje brod ograničene mogućnosti manevrisanja kada se kreće kroz vodu?

	19. Brod koji je usidren mora, između izlaska i zalaska sunca, na prednjem dijelu broda, gdje se može najbolje vidjeti, istaknuti ____________.

	20. Koji brod mora pokazati tri bijela svijetla na vrhu jarbola postavljena vertikalnoj u liniji?

	21. Ako se približavate zavoju i čujete jedan dugi zvižduk sa broda iza zavoja, trebali biste odgovoriti signalom ____________.

	22. Bljeskajuće svijetlo, prema definiciji datoj u pravilima, je svijetlo koje ____________.

	23. Izraz "smanjena vidljivost", koja se koristi u Pravilima, odnosi se ____________.

	24. Koji dnevni signal pokazuje brod ograničene mogućnosti manevrisanja?

	25. Plovite uskim kanalom i pretiče vas brod koje se nalazi iza vas. Nakon što brod koji pretiče da odgovarajući signal kojim označava svoju namjeru da prođe vaš brod s vaše desne strane, vi signalizirate svoju saglasnost davanjem _______________.

	26. Koja je tvrdnja TAČNA u vezi s dva jedrenjaka?

	27. Namjeravate prestići brod u uskom kanalu i namjeravate proći sa njegove desne strane. Kako biste trebali signalizirati svoju namjeru?

	28. Tokom plovidbe, u magli, čujete signal od jednog dugog zvižduka nakon kojeg slijede dva kratka zvižduka. Ovim signalom se oglašava  ____________.

	29. Koji brod pokazuje signalni znak koji se sastoji od dva čunja postavljena jedan iznad drugog, tako das im se vrhovi spajaju?

	30. Brod na mehanički pogon plovi na otvorenom moru i ima na svojoj lijevoj strani jedrenjak koji se nalazi na sudarnom kursu. Brod na motorni pogon treba ____________.

	31. Brod koji tegli u magli mora davati signal za maglu ____________.

	32. Brod nesposoban za manevar, mora pokazivati ​​____________.

	33. Svijetlo za tegljenje je ____________.

	34. Žuto bljeskajuće kružno svijetlo može pokazivati ​​____________.

	35. Tegljeni brod sa posadom kada treba oglasiti signal za maglu ?

	36. Brod zauzet ribolovom tokom dana bi pokazao ____________.

	37. Jedrenjak NIJE obavezan da se skloni s puta ____________.

	38. Dok plovite u magli, čujete kako drugi brod signalizira jedan dugi zvižduk, a zatim tri kratka zvižduka. Šta ovaj signal označava?

	39. Brod NEĆE pokazivati ​​bočna svijetla kada ____________.

	40. Kakav signal u toku dana treba da pokazuje tegljeni brod ako tegalj PRELAZI 200 metara?

	41. Koliko stepeni horizonta je vidljivo bijelo jarbolno svijetlo, koje se prema Pravilima zahtijeva za plovilo na mehanički pogon?

	42. Dok plovi i tegli, vaše plovilo ulazi u maglu. Koji signal za maglu trebate davati?

	43. Brod koji se bavi ribolovom mora imati upaljeno svijetlo u smjeru  ispužene naprave koja se proteže više od 150 metara. Boja ovog svijetla je ____________.

	44. Brod zauzet kočarenjem tokom noći bi pokazao i ____________.

	45. Koji brod može pokazivati ​​dva kružna svijetla u vertikalnoj liniji, pri čemu je gornje bijelo a donje crveno?

	46. Namjeravate prestići brod u uskom kanalu i namjeravate proći sa njegove lijeve strane. Kako biste trebali signalizirati svoju namjeru?

	47. Brod koji tegli pokazuje tri bijela svijetla na vrhu jarbola u vertikalnoj liniji. To znači da je ____________.

	48. Prema Pravilima, koji od navedenih brodova se smatra da "plovi" ?

	49. Brod koji je zauzet ribolovom i plovi mora da se drži podalje od ____________.

	50. Signal za maglu od jednog kratkog, jednog dugog i jednog kratkog zvižduka može signalizirati ________.

	51. Noću teglite djelimično potopljeno plovilo, dužine 20 metara i širine 4 metra. Koja svijetla morate postaviti na tegljeno plovilo?

	52. Sa pet ili više kratkih zvukova na brodskoj zviždaljci brod označava da _______________.

	53. Brod koji je slabo uočljiv, djelimično uronjeni tegljeni objekt koji se vuče, kada je dužina teglja 150 metara, mora pokazivati ​​_______________.

	54. Koji brod može pokazivati ​​tri kružna svijetla u vertikalnoj liniji, pri čemu su gornje i donje crveno, a srednje bijelo?

	55. Signal koji se sastoji od četvorougaone zastave, iznad koje ili ispod koje stoji lopta ili predmet sličan lopti je _______________.

	56. Kada su brodovi u vidokrugu jedan drugome, dva kratka zvižduka sa jednog od brodova znače _______________.

	57. Pri smanjenoj vidljivosti čujete dva duga zvižduka. Ovaj signal daje _______________.

	58. Kakav znak u toku dana treba da pokazuje nasukani brod?

	59. Pilotski brod koji je zauzet poslovima pilotaže mora pokazivati ​​pilotska identifikacijska svjetla _______________.

	60. Plovite u području smanjene vidljivosti i čujete signal za maglu ispred vas. Na ekranu vašeg radara se ništa ne prikazuje. Morate _______________.

	61. Brod koji je zauzet guranjem drugog broda ulazi u maglu. Treba da daje zvučni signal _______________.

	62. Pretičete brod noću i vidite žuto svijetlo iznad krmenog svijetla na njegovoj krmi. Brod koji pretičete je _______________.

	63. Svijetlosni signal koji se sastoji od tri bljeska znači _______________.

	64. Signale za maglu, usidrena ili nasukana plovila, moraju oglašavati u intervalima od najviše _______________.

	65. Brod pokazuje tri svijetla postavljena vertikalno jedno iznad drugog. Najviše i najniže svijetlo su crvene, a srednje svjetlo je bijele boje. Koja od navedenih tvrdnji je TAČNA?

	66. Maksimalna dužina broda na mehanički pogon koje može pokazivati ​​bijelo kružno svijetlo a ako je moguće i bočna svijetla umjesto svijetla na vrhu jarbola, bočnih svijetala i krmenog svijetla je _______________.

	67. Brod koji se tegli bočno mora pokazivati ​​_______________.

	68. Koji brod ne smije ometati prolaz brodu na mehanički pogon koji može ploviti unutar šeme odvojene plovidbe?

	69. Koji signal u toku dana mora biti prikazan na djelomično potopljenom plovilu koje se tegli?

	70. Koji se brod treba smatrati brodom "ograničenih mogućnosti za manevrisanje"?

	71. Dok ste u pokretu i na vidiku drugog broda, prebacili ste strojeve na vožnju krmom. Koja je tvrdnja u vezi sa zvučnim signalom je TAČNA?

	72. Koji bi signal pokazivao nasukani brod tokom dana?

	73. Koji brod NE smije ometati prolaz brodu koji može sigurno ploviti samo unutar uskog kanala ili plovnog puta?

	74. Vi ste brod sa pravom puta u situaciji presijecanja kurseva. Možete zadržati svoj kurs i brzinu sve dok _______________.

	75. Luk horizonta vidljivosti za bočna svijetla je od linije pramca do _______________.

	76. Dva broda kojima se kursevi presijecaju u magli NE vide jedan drugog. Koji, od ova dva broda, je brod sa pravom puta?

	77. Koji bi signal pokazivao brod nesposoban za manevar tokom dana?

	78. Na otvorenom moru, ribarski brod koji je zauzet ribolovom nalazi se u situaciji presijecanja kursa sa jedrenjakom koje plovi s njegove desne strane. Koja od navedenih tvrdnji je TAČNA?

	79. U kojem od navedenih slučajeva može postojati rizik od sudara?

	80. Sigurnosna brzina se definiše kao brzina pri kojoj _______________.

	81. Brod koji pokazuje dva kružna svijetla postavljena vertikalno jedno iznad drugog, od kojih je gonje zelene, a donje bijele boje je _______________.

	82. Koja je minimalna dužina broda koji mora imati dva bijela jarbolna svijetla, jedno prednje i drugo pozadi i iznad prvog svijetla, tokom noćne plovidbe?

	83. Dok plovite u magli, čujete signal od tri udarca zvona, brzo zvonjenje zvona i još tri udarca zvona. Ovaj signal označava _______________.

	84. Dok plovite u magli, čujete da plovilo daje četiri kratka zvuka zaredom. Šta ovaj signal označava?

	85. Koja svijetla moraju jedrenjaci pokazivati ​​tokom noćne plovidbe?

	86. Djelimično potopljeno plovilo ili objekat koji se tegli, a koji nije lako uočljiv, mora pokazivati ​​_______________.

	87. Koji bi brod istakao čunj s vrhom okrenutim prema dolje?

	88. Koji dnevni signal mora pokazivati brod zauzet ribolovom, ako to nije kočarenje, i sa ispruženom napravom koje se proteže vodoravno preko 150 m dužine iza broda?

	89. Brod koji tegli u operaciji koja ozbiljno ograničava mogućnost tegljača i njegovog teglja da promijene kurs, mora pokazati _______________.

	90. Koja svijetla će pokazivati ​​brod zauzet ribolovom, ako to nije kočarenje, koji plovi ali se ne kreće kroz vodu?

	91. Svaki brod kojem je ovim Pravilima treba da ustupi put drugom brodu, mora, ako okolnosti slučaja to dozvoljavaju, izbjeći _______________.

	92. Dva duga zvižduka nakon kojih slijedi jedan kratki zvižduk su signal koji može oglasiti _______________.

	93. Koji zvučni signal pri smanjenoj vidljivosti mora da daje usidreni brod dužine 50 metara?

	94. Ako brod noću ističe tri crvena kružna svjetla postavljena vertikalno jedan iznad drugog, danju može pokazivati ​​_______________.

	95. Signali koje nasukani brod pokazuje su i _______________.

	96. Kojim signalom, pomoću zviždaljke, brod na mehanički pogon na otvorenom moru mora da pokaže svoj manevar "mijenjam kurs udesno" _______________.

	97. Koja tvrdnja je TAČNA u situaciji preticanja?

	98. Koji brod može istaknuti zastavu "A" Međunarodnog kodeksa izrađenu od ploče čvrstog materijala visine najmanje 1 m?

	99. Koji od navedenih brodova mora ustupiti put svim ostalim brodovima?

	100. Signal u magli koji se sastoji od jednog dugog zvižduka nakon kojeg slijede četiri kratka zvižduka značio bi prisustvo _______________.

	101. Da bi naznačio da je ograničen svojim gazom, brod može pokazati, u vertikalnoj liniji, _______________.

	102. Brod koji se služi šemom odvojene plovidbe, prilikom uključivanja u plovidbenu put, mora to učiniti _______________.

	103. Plovite uskim kanalom i pretiče vas brod koji se nalazi iza vas. Brod koji vas pretiče daje signal kojim označava svoju namjeru da vas pretekne sa vaše desne strane. Ako vam se takva radnja čini opasnom, trebali biste dati signal _______________.

	104. Brod ograničene mogućnosti manevrisanja mora _______________.

	105. Da bi se brod smatrao "zauzet ribolovom" prema Pravilima, mora  _______________.

	106. Brodovi kraći od koje dužine ne smiju ometati prolaz drugim brodovima u uskom plovnom putu?

	107. Približavate se brodu koje vrši jaružanje tokom dana i vidite dvije kugle u vertikalnoj liniji istaknute na lijevoj strani broda. Ovi oblici znače da _______________.

	108. Brod pretiče kada se približava drugom brodu iz smjera većeg od koliko stepeni iza subočice prema krmi?

	109. Koja je oprema za signale za maglu potrebna za brod dužine 20 metara?

	110. Koji brod kada se kreće kroz vodu treba da da signal za maglu, jedan dugi zvižduk, a zatim dva kratka zvižduka?

	111. Brod koji tegli, a tegljenje mu onemogućava promjenu kursa, mora pokazivati _____________.

	112. Brod u magli tegli tri broda u nizu. Sva tri tegljena broda nemaju posadu. Treći brod u teglju  _______________.

	113. Jedrenjak koji plovi noću može pokazivati ​​_______________.

	114. Koji znak bi pokazivao nasukani brod tokom dana?

	115. Nasukan brod noću mora imati upaljena dva crvena kružna svijetla postavljena vertikalno jedno iznad drugog, kao i  _______________.

	116. Koja je tvrdnja TAČNA u vezi sa signalizacijom plovila na vesla?

	117. Brod koji je zauzet razminiranjem kada plovi noću, osim svijetala propisanih za brodove na mehanički pogon treba da pokazuje i _______________.

	118. Plovite uz smanjenu vidljivost i uključene signale za maglu. Koje promjene biste napravili u signalu za maglu odmah nakon gubitka pogona?

	119. Usidren brod dužine veće od 50 metara noću mora pokazivati  _______________.

	120. Brod koji je zauzet razminiranjem pokazat će dnevni signal _______________.

	121. Žuto bljeskajuće kružno svijetlo mora pokazivati _______________.

	122. Radna svjetla se moraju koristiti za osvjetljavanje paluba na brodu _______________.

	123. Brod tegli u magli tri broda u nizu. Sva tri tegljena broda imaju posadu. Drugi brod u teglju _______________.

	124. Interakcija između brodova može se smanjiti _______________.

	125. Ako se brod u toku plovidbe trimuje krmom, on _______________.

	126. Da biste napravili što veći izboj krmom u lijevu stranu kada pristajete na vez, trebate _______________.

	127. U slučaju pristajanja pod uticajem morske struje, brodu sa jednim vijkom najlakše je pristati na vez kada _______________.

	128. Šta je "zalet broda" (head reach)?

	129. Koliku snagu držanja bi trebala imati kočnica sidrenog vitla u odnosu na minimalnu silu kidanja (MBL) koju lanac može izdržati ako brod IMA instaliran zapor sidrenog lanca (graničnika sidrenog lanca)

	130. Vaš brod je na kursu pravom od 240°. Osoba je pala u more sa lijeve strane broda. Preduzimate Williamson manevar tako što  _______________.

	131. Prolazite brodom kroz uski kanal. Šta se može dogoditi u ovoj situaciji?

	132. Efekat brodskog urona (squat - čučnj) u plitkoj vodi kako utiče na brod?

	133. Pri kojoj brzini je pramčani ili krmeni potisnik (thruster) neefikasan?

	134. Premašaj kursa (Overshoot) je izraz koji se koristi kada se govori o sposobnosti upravljanja brodom. Šta ovo znači?

	135. Brod se okreće oko pivotne tačke koja se naziva 'tačka okreta'. Koji je uobičajeni položaj ove tačke kada brodski strojevi voze svom snagom krmom?

	136. Izvodite manevar preticanja u uskom kanalu. Na šta trebate paziti?

	137. Vaš brod je opremljen jednim desnookretnim vijkom sa fiksnim krilima. Dok plovite svom snagom naprijed, prekrenete strojeve za vožnju krmom da biste zaustavili brod. Kako će brod reagovati?

	138. U smislu upravljanja brodom, koja od ovih situacija preticanja je najopasnija?

	139. Susrećete se s drugim brodom u uskom kanalu. Šta se može dogoditi kada se brodovi približe jedan drugom?

	140. Vaš brod je opremljen sa jednim desnookretnim vijkom. Dok plutate u vodi, prekrenete strojeve za vožnju krmom. Brod se okreće udesno. Možete li išta učiniti da smanjite brzinu okretanja kursa broda? 

	141. Kako na brod može uticati blizina obale pri plovidbi u uskom kanalu?

	142. U terminologiji upravljanja brodom, šta se podrazumijeva pod "utonućem" (sinkage)? 

	143. Većina sidrenih vitala je dizajnirana da iz vode može podići sidro i lanac minimalne dužine od _______________.

	144. Koliku snagu držanja bi trebala imati kočnica sidrenog vitla u odnosu na minimalnu silu kidanja (MBL) koju lanac može izdržati ako brod NEMA instaliran i zapor sidrenog lanca (graničnika sidrenog lanca)

	145. Pravila zahtevaju da brod sa pravom puta MORA preduzeti mjere kako bi izbegao sudar kada utvrdi da ____________.

	146. Dok plovite u magli, čujete dugi zvučni signal sa drugog broda. Ovaj signal ukazuje na ____________.

	147. Koji signal je prepoznat kao signal za pomoć?

	148. Ako NE razumijete kurs ili namjeru broda koji se približava, koji zvučni signal bi trebalo da date?

	149. Ako dva jedrenjaka plove sa vjetrom na istoj strani, koji se mora držati podalje od drugog?

	150. Pravila definišu "brod nesposoban za manevar" kao brod koji ____________.

	151. Koji brod može kombinovati svoja bočna svijetla i krmeno svijetlo u jednoj svjetiljci na vrhu ili blizu vrha jarbola u središnjoj liniji broda?

	152. Vidite drugi brod kako se približava, a njegov kompasni azimut se značajno ne mijenja. To bi ukazivalo na to da ____________.

	153. Koja tvrdnja se odnosi na brod "ograničen gazom"?

	154. Ako postane neophodno da brod sa pravom puta preduzme mjere kako bi izbjegao sudar sa plovilom koje nailazi sa njegove lijeve strane, ono NE smije, ako je moguće, ____________.

	155. Vaše brod se NE kreće, ali ni na koji način nije onesposobljen za plovidbu. Drugi brod vam se približava s vaše desne strane. Koja je tvrdnja TAČNA?

	156. Dva broda na mehanički pogon se približavaju jedan drugom iz suprotnih kurseva tako da postoji opasnost od sudara. Svaki od njih mora ____________.

	157. Brod se "bavi ribolovom" kada ____________.

	158. Koja je tvrdnja TAČNA u vezi s hidroavionima na vodi?

	159. Nalazite se u magli kada čujete brzo zvonjenje zvona u trajanju od pet sekundi, nakon čega slijedi zvuk gonga u trajanju od pet sekundi. Ovaj signal označava ___________________.

	160. Koja od navedenih svijetala pokazuje brod ograničene mogućnosti manevrisanja kada se kreće kroz vodu?

	161. Brod koji je usidren mora, između izlaska i zalaska sunca, na prednjem dijelu broda, gdje se može najbolje vidjeti, istaknuti ____________.

	162. Koji brod mora pokazati tri bijela svijetla na vrhu jarbola postavljena vertikalnoj u liniji?

	163. Ako se približavate zavoju i čujete jedan dugi zvižduk sa broda iza zavoja, trebali biste odgovoriti signalom ____________.

	164. Bljeskajuće svijetlo, prema definiciji datoj u pravilima, je svijetlo koje ____________.

	165. Izraz "smanjena vidljivost", koja se koristi u Pravilima, odnosi se ____________.

	166. Koji dnevni signal pokazuje brod ograničene mogućnosti manevrisanja?

	167. Plovite uskim kanalom i pretiče vas brod koje se nalazi iza vas. Nakon što brod koji pretiče da odgovarajući signal kojim označava svoju namjeru da prođe vaš brod s vaše desne strane, vi signalizirate svoju saglasnost davanjem _______________.

	168. Koja je tvrdnja TAČNA u vezi s dva jedrenjaka?

	169. Namjeravate prestići brod u uskom kanalu i namjeravate proći sa njegove desne strane. Kako biste trebali signalizirati svoju namjeru?

	170. Tokom plovidbe, u magli, čujete signal od jednog dugog zvižduka nakon kojeg slijede dva kratka zvižduka. Ovim signalom se oglašava ____________.

	171. Koji brod pokazuje signalni znak koji se sastoji od dva čunja postavljena jedan iznad drugog, tako das im se vrhovi spajaju?

	172. Brod na mehanički pogon plovi na otvorenom moru i ima na svojoj lijevoj strani jedrenjak koji se nalazi na sudarnom kursu. Brod na motorni pogon treba ____________.

	173. Brod koji tegli u magli mora davati signal za maglu ____________.

	174. Brod nesposoban za manevar, mora pokazivati ​​____________.

	175. Svijetlo za tegljenje je ____________.

	176. Žuto bljeskajuće kružno svijetlo može pokazivati ​​____________.

	177. Tegljeni brod sa posadom kada treba oglasiti signal za maglu ?

	178. Brod zauzet ribolovom tokom dana bi pokazao ____________.

	179. Jedrenjak NIJE obavezan da se skloni s puta ____________.

	180. Dok plovite u magli, čujete kako drugi brod signalizira jedan dugi zvižduk, a zatim tri kratka zvižduka. Šta ovaj signal označava?

	181. Brod NEĆE pokazivati ​​bočna svijetla kada ____________.

	182. Kakav signal u toku dana treba da pokazuje tegljeni brod ako tegalj PRELAZI 200 metara?

	183. Koliko stepeni horizonta je vidljivo bijelo jarbolno svijetlo, koje se prema Pravilima zahtijeva za plovilo na mehanički pogon?

	184. Dok plovi i tegli, vaše plovilo ulazi u maglu. Koji signal za maglu trebate davati?

	185. Brod koji se bavi ribolovom mora imati upaljeno svijetlo u smjeru ispružene naprave koja se proteže više od 150 metara. Boja ovog svijetla je ____________.

	186. Brod zauzet kočarenjem tokom noći bi pokazao i ____________.

	187. Koji brod može pokazivati ​​dva kružna svijetla u vertikalnoj liniji, pri čemu je gornje bijelo a donje crveno?

	188. Namjeravate prestići brod u uskom kanalu i namjeravate proći sa njegove lijeve strane. Kako biste trebali signalizirati svoju namjeru?

	189. Brod koji tegli pokazuje tri bijela svijetla na vrhu jarbola u vertikalnoj liniji. To znači da je ____________.

	190. Prema Pravilima, koji od navedenih brodova se smatra da "plovi" ?

	191. Brod koji je zauzet ribolovom i plovi mora da se drži podalje od ____________.

	192. Signal za maglu od jednog kratkog, jednog dugog i jednog kratkog zvižduka može signalizirati ________.

	193. Noću teglite djelimično potopljeno plovilo, dužine 20 metara i širine 4 metra. Koja svijetla morate postaviti na tegljeno plovilo?

	194. Sa pet ili više kratkih zvukova na brodskoj zviždaljci brod označava da _______________.

	195. Brod koji je slabo uočljiv, djelimično uronjeni tegljeni objekt koji se vuče, kada je dužina teglja 150 metara, mora pokazivati ​​_______________.

	196. Koji brod može pokazivati ​​tri kružna svijetla u vertikalnoj liniji, pri čemu su gornje i donje crveno, a srednje bijelo?

	197. Signal koji se sastoji od četvorougaone zastave, iznad koje ili ispod koje stoji lopta ili predmet sličan lopti je _______________.

	198. Kada su brodovi u vidokrugu jedan drugome, dva kratka zvižduka sa jednog od brodova znače _______________.

	199. Pri smanjenoj vidljivosti čujete dva duga zvižduka. Ovaj signal daje _______________.

	200. Kakav znak u toku dana treba da pokazuje nasukani brod?

	201. Pilotski brod koji je zauzet poslovima pilotaže mora pokazivati ​​pilotska identifikacijska svjetla _______________.

	202. Plovite u području smanjene vidljivosti i čujete signal za maglu ispred vas. Na ekranu vašeg radara se ništa ne prikazuje. Morate _______________.

	203. Brod koji je zauzet guranjem drugog broda ulazi u maglu. Treba da daje zvučni signal _______________.

	204. Pretičete brod noću i vidite žuto svijetlo iznad krmenog svijetla na njegovoj krmi. Brod koji pretičete je _______________.

	205. Svijetlosni signal koji se sastoji od tri bljeska znači _______________.

	206. Signale za maglu, usidrena ili nasukana plovila, moraju oglašavati u intervalima od najviše _______________.

	207. Brod pokazuje tri svijetla postavljena vertikalno jedno iznad drugog. Najviše i najniže svijetlo su crvene, a srednje svjetlo je bijele boje. Koja od navedenih tvrdnji je TAČNA?

	208. Maksimalna dužina broda na mehanički pogon koje može pokazivati ​​bijelo kružno svijetlo a ako je moguće i bočna svijetla umjesto svijetla na vrhu jarbola, bočnih svijetala i krmenog svijetla je _______________.

	209. Brod koji se tegli bočno mora pokazivati ​​_______________.

	210. Koji brod ne smije ometati prolaz brodu na mehanički pogon koji može ploviti unutar šeme odvojene plovidbe?

	211. Koji signal u toku dana mora biti prikazan na djelomično potopljenom plovilu koje se tegli?

	212. Koji se brod treba smatrati brodom "ograničenih mogućnosti za manevrisanje"?

	213. Dok ste u pokretu i na vidiku drugog broda, prebacili ste strojeve na vožnju krmom. Koja je tvrdnja u vezi sa zvučnim signalom je TAČNA?

	214. Koji bi signal pokazivao nasukani brod tokom dana?

	215. Koji brod NE smije ometati prolaz brodu koji može sigurno ploviti samo unutar uskog kanala ili plovnog puta?

	216. Vi ste brod sa pravom puta u situaciji presijecanja kurseva. Možete zadržati svoj kurs i brzinu sve dok _______________.

	217. Luk horizonta vidljivosti za bočna svijetla je od linije pramca do _______________.

	218. Dva broda kojima se kursevi presijecaju u magli NE vide jedan drugog. Koji, od ova dva broda, je brod sa pravom puta?

	219. Koji bi signal pokazivao brod nesposoban za manevar tokom dana?

	220. Na otvorenom moru, ribarski brod koji je zauzet ribolovom nalazi se u situaciji presijecanja kursa sa jedrenjakom koje plovi s njegove desne strane. Koja od navedenih tvrdnji je TAČNA?

	221. U kojem od navedenih slučajeva može postojati rizik od sudara?

	222. Sigurnosna brzina se definiše kao brzina pri kojoj _______________.

	223. Brod koji pokazuje dva kružna svijetla postavljena vertikalno jedno iznad drugog, od kojih je gonje zelene, a donje bijele boje je _______________.

	224. Koja je minimalna dužina broda koji mora imati dva bijela jarbolna svijetla, jedno prednje i drugo pozadi i iznad prvog svijetla, tokom noćne plovidbe?

	225. Dok plovite u magli, čujete signal od tri udarca zvona, brzo zvonjenje zvona i još tri udarca zvona. Ovaj signal označava _______________.

	226. Dok plovite u magli, čujete da plovilo daje četiri kratka zvuka zaredom. Šta ovaj signal označava?

	227. Koja svijetla moraju jedrenjaci pokazivati ​​tokom noćne plovidbe?

	228. Djelimično potopljeno plovilo ili objekat koji se tegli, a koji nije lako uočljiv, mora pokazivati ​​_______________.

	229. Koji bi brod istakao čunj s vrhom okrenutim prema dolje?

	230. Koji dnevni signal mora pokazivati brod zauzet ribolovom, ako to nije kočarenje, i sa ispruženom napravom koje se proteže vodoravno preko 150 m dužine iza broda?

	231. Brod koji tegli u operaciji koja ozbiljno ograničava mogućnost tegljača i njegovog teglja da promijene kurs, mora pokazati _______________.

	232. Koja svijetla će pokazivati ​​brod zauzet ribolovom, ako to nije kočarenje, koji plovi ali se ne kreće kroz vodu?

	233. Svaki brod kojem je ovim Pravilima treba da ustupi put drugom brodu, mora, ako okolnosti slučaja to dozvoljavaju, izbjeći _______________.

	234. Dva duga zvižduka nakon kojih slijedi jedan kratki zvižduk su signal koji može oglasiti _______________.

	235. Koji zvučni signal pri smanjenoj vidljivosti mora da daje usidreni brod dužine 50 metara?

	236. Ako brod noću ističe tri crvena kružna svjetla postavljena vertikalno jedan iznad drugog, danju može pokazivati ​​_______________.

	237. Signali koje nasukani brod pokazuje su i _______________.

	238. Kojim signalom, pomoću zviždaljke, brod na mehanički pogon na otvorenom moru mora da pokaže svoj manevar "mijenjam kurs udesno" _______________.

	239. Koja tvrdnja je TAČNA u situaciji preticanja?

	240. Koji brod može istaknuti zastavu "A" Međunarodnog kodeksa izrađenu od ploče čvrstog materijala visine najmanje 1 m?

	241. Koji od navedenih brodova mora ustupiti put svim ostalim brodovima?

	242. Signal u magli koji se sastoji od jednog dugog zvižduka nakon kojeg slijede četiri kratka zvižduka značio bi prisustvo _______________.

	243. Da bi naznačio da je ograničen svojim gazom, brod može pokazati, u vertikalnoj liniji, _______________.

	244. Brod koji se služi šemom odvojene plovidbe, prilikom uključivanja u plovidbenu put, mora to učiniti _______________.

	245. Plovite uskim kanalom i pretiče vas brod koji se nalazi iza vas. Brod koji vas pretiče daje signal kojim označava svoju namjeru da vas pretekne sa vaše desne strane. Ako vam se takva radnja čini opasnom, trebali biste dati signal _______________.

	246. Brod ograničene mogućnosti manevrisanja mora _______________.

	247. Da bi se brod smatrao "zauzet ribolovom" prema Pravilima, mora  _______________.

	248. Brodovi kraći od koje dužine ne smiju ometati prolaz drugim brodovima u uskom plovnom putu?

	249. Približavate se brodu koje vrši jaružanje tokom dana i vidite dvije kugle u vertikalnoj liniji istaknute na lijevoj strani broda. Ovi oblici znače da _______________.

	250. Brod pretiče kada se približava drugom brodu iz smjera većeg od koliko stepeni iza subočice prema krmi?

	251. Koja je oprema za signale za maglu potrebna za brod dužine 20 metara?

	252. Koji brod kada se kreće kroz vodu treba dati signal za maglu, jedan dugi zvižduk, a zatim dva kratka zvižduka?

	253. Brod koji tegli, a tegljenje mu onemogućava promjenu kursa, mora pokazivati _____________.

	254. Brod u magli tegli tri broda u nizu. Sva tri tegljena broda nemaju posadu. Treći brod u teglju  _______________.

	255. Jedrenjak koji plovi noću može pokazivati ​​_______________.

	256. Koji znak bi pokazivao nasukani brod tokom dana?

	257. Nasukan brod noću mora imati upaljena dva crvena kružna svijetla postavljena vertikalno jedno iznad drugog, kao i  _______________.

	258. Koja je tvrdnja TAČNA u vezi sa signalizacijom plovila na vesla?

	259. Brod koji je zauzet razminiranjem kada plovi noću, osim svijetala propisanih za brodove na mehanički pogon treba da pokazuje i _______________.

	260. Plovite uz smanjenu vidljivost i uključene signale za maglu. Koje promjene biste napravili u signalu za maglu odmah nakon gubitka pogona?

	261. Usidren brod dužine veće od 50 metara noću mora pokazivati  _______________.

	262. Brod koji je zauzet razminiranjem pokazat će dnevni signal _______________.

	263. Žuto bljeskajuće kružno svijetlo mora pokazivati _______________.

	264. Radna svjetla se moraju koristiti za osvjetljavanje paluba na brodu _______________.

	265. Brod tegli u magli tri broda u nizu. Sva tri tegljena broda imaju posadu. Drugi brod u teglju  _______________.

	266. Interakcija između brodova može se smanjiti _______________.

	267. Da biste napravili što veći izboj krmom u lijevu stranu kada pristajete na vez, trebate _______________.

	268. U slučaju pristajanja pod uticajem morske struje, brodu sa jednim vijkom najlakše je pristati na vez kada _______________.

	269. Šta je "zalet broda" (head reach)?

	270. Koliku snagu držanja bi trebala imati kočnica sidrenog vitla u odnosu na minimalnu silu kidanja (MBL) koju lanac može izdržati ako brod IMA instaliran zapor sidrenog lanca (graničnik sidrenog lanca)

	271. Prolazite brodom kroz uski kanal. Šta se može dogoditi u ovoj situaciji?

	272. Premašaj kursa (Overshoot) je izraz koji se koristi kada se govori o sposobnosti upravljanja brodom. Šta ovo znači?

	273. Brod se okreće oko pivotne tačke koja se naziva 'tačka okreta'. Koji je uobičajeni položaj ove tačke kada brodski strojevi voze svom snagom krmom?

	274. Izvodite manevar preticanja u uskom kanalu. Na šta trebate paziti?

	275. Vaš brod je opremljen jednim desnookretnim vijkom sa fiksnim krilima. Dok plovite svom snagom naprijed, prekrenete strojeve za vožnju krmom da biste zaustavili brod. Kako će brod reagovati?

	276. U smislu upravljanja brodom, koja od ovih situacija preticanja je najopasnija?

	277. Susrećete se s drugim brodom u uskom kanalu. Šta se može dogoditi kada se brodovi približe jedan drugom?

	278. Vaš brod je opremljen sa jednim desnookretnim vijkom. Dok plutate u vodi, prekrenete strojeve za vožnju krmom. Brod se okreće udesno. Možete li išta učiniti da smanjite brzinu okretanja kursa broda? 

	279. Kako na brod može uticati blizina obale pri plovidbi u uskom kanalu?

	280. Koliku snagu držanja bi trebala imati kočnica sidrenog vitla u odnosu na minimalnu silu kidanja (MBL) koju lanac može izdržati ako brod NEMA instaliran i zapor sidrenog lanca (graničnik sidrenog lanca)

	281. Podaci o manevarskim karakteristikama broda se mogu pronaći u  _______________.

	282. Okretne karakteristike broda (Turning ability) su:

	283. Radijus punog okreta broda će biti (desnokretni propeler, kormilo sve lijevo/desno, nepromijenjen broj okretaja propelera) _______________.

	284. Koji je razlog što je radijus okreta broda u plitkim vodama skoro duplo veći nego u dubokim vodama?

	285. Kod vožnje napred pri brzini od 10 čvorova i glavnom stroju na sasvim lagano napred (dead slow ahead), zaustavni put broda se najefektnije i sigurnije može skratiti kojom od navedenih akcija?

	286. Kod vožnje napred pri brzini od 10 čvorova uputili ste telegraf na "Stop". Da li će se propeler zaustaviti neposredno nakon komande "Stop"?

	287. Kako će brod povećavati brzinu u malim dubinama, u odnosu na velike dubine?

	288. Sposobnost plovila da se zaustavi (zaustavni put) ocjenjuje se korištenjem manevra naglog zaustavljanja u punoj vožnji krmom (crash astern). Na osnovu zahtjeva IMO-a, doseg zaustavnog puta obično ne bi trebao biti duži od _______________.

	289. U kojim dubinama je zaustavni put broda kraći?

	290. U uslovima gdje je vjetar 15,0 čvorova a morska struja 1,5 čvor, koji od ova dva faktora će imati veći uticaj na brod (ovo je tipično kod sidrenja)?

	291. Gdje se nalazi “Pivot point” kod vožnje napred?

	292. Da li položaj Pivot point-a zavisi od brzine broda?

	293. Kod vožnje naprijed pri brzini 5 čvorova, obadva remorkera guraju sa iste strane, jedan remorker gura pramac a drugi remorker gura krmu. Koji remorker će imati veći uticaj na brod u smislu bočnog potiska (oba remorkera su iste snage)?

	294. Zbog čega će remorker koji gura biti efikasniji od remorkera koji tegli u krugu luke? (zaokruži više tačnih odgovora)

	295. Koja vrsta morskog dna je najpovoljnija za sidrenje?

	296. Koji opseg dužine sidrenog lanca se preporučuje za optimalno sidrenje prema Međunarodnom udruženju klasifikacionih društava (IACS)?

	297. Koja formula se koristi za odredjivanje broja dužina sidrenog lanca (shackle) prilikom sidenja preporučena od "Admiralty Manual of Seamanship"?

	298. Motor sidrenog vitla je dizajniran za podizanje minimalno koje težine/opterećenja (IACS UR A1 (Unified Requirement A1))?

	299. Kod obaranja sidra u dubinama većim od 30 metara, da li se preporučuje obaranje sidra pomoću sidrenog motora?

	300. Kako se računa lazni prostor na sidru?

	301. Pri kojoj brzini pramčani potisnik (bow thruster) nije efikasan?

	302. Iz kojeg pravca vjetar ima najveći uticaj na manevar broda?

	303. Koji od sledećih podataka je najvažniji da bi se proračunao uticaj vjetra na brod?

	304. Uticaj vjetra na manevar broda koji je u balastu je izraženiji nego na brod koji je u nakrcanom stanju? (u pitanju je isti tip broda)

	305. Da li postoji formula koja proračunava snagu vjetra u tonama na bočnu površinu broda?

	306. Prilikom navigacije blizu obale, usled blizine obale, dogadja se usisavanje krme ka obali (bank effect). Koju od sledećih koraka treba preduzeti da bi se brod vratio pod kontrolu?

	307. Da li je uticaj blizine obale (Bank Effect) izraženiji u plitkoj ili dubokoj vodi?

	308. “Squat Effect” (Efekat brodskog urona) je fenomen koji je najizraženiji kada se plovi _______________.

	309. Prilikom navigacije kroz plitko područje, da bi smanjili Squat effect (Efekat brodskog urona), potrebno je _______________.

	310. Kod situacije “Čovjek u moru” najčesći manevar je Williamson okret. Koji odgovor ga tačno opisuje?

	311. Koji manevri su tipični za situaciju "Čovjek u moru"? (zaokruži više odgovora) 

	312. Brod mora da plovi sigurnosnom brzinom ____________.

	313. U situaciji kada treba odlučiti između Sigurne brzine i dolaska ne vrijeme u luku odredista (ETA), što će imati prednost?

	314. Kada brod namjerava da presiječe plovni put sa sistemom odvojene plovidbe, mora to učiniti _______________.

	315. Da li je dozvoljeno sidrenje unutar Sistema odvojene plovidbe (TSS-a) ili u blizini njegovih izlaza/ulaza?

	316. Ako brod koji treba da se ukloni sa puta ne preduzima radnje, brod sa pravom puta može da _______________.

	317. Istraživanjima priznatih Instituta je utvrdjeno da će brod imati efikasnije kormilarenje ako je _______________.

	318. Da li Kapetan ima pravo da odstupi od Medjunarodnjih pravila izbjegavanja sudara na moru?

	319. Prilazite sidrištu sa jakom strujom u krmu. Koji ćete manevar izvesti prije obaranja sidra?

	320. Uticaj bočnog vjetra na brod će biti veći kada se brod kreće _______________.

	321. U situaciji kada vjetar duva sa boka, da bi brod bolje kormilario potrebno je _______________.

	322. Za većinu brodova, koliko ranije prije tačke okreta treba otpočeti okret da bi sigurno izvršili isti?

	323. Koji se faktori uzimaju u obzir kod odlučivanja koliko je remorkera potrebno za sigurno isplovljenje/uplovljenje?

	324. Brod "A" je pretekao brod "B" preko njegove desne strane. Neposredno nakon toga brod "A" želi da presiječe kurs brodu "B". Koji od dva broda je obavezan da se ukloni sa puta?

	325. Kako će veća brzina broda uticati na efikasnost kormila (lift force)?

	326. Što je to „slip“ propelera?

	327. Koji je glavni nedostatak sidrenja sa dva sidra?

	328. Koja je standardna dužina jedne uze sidrenog lanca u metrima?

	329. Da li Pravila izbjegavanja sudara na moru nalažu ili preporučuju korišćenje VHF stanice radi dogovora o izbegavanju sudara na moru?

	330. Kada brod plovi u tjesnacima i kanalima, mora se držati spoljne ivice kanala koja se nalazi sa njegove _______________.

	331. Kod zvučnih signala sirenom, koliko sekundi traje “dugi zvižduk”?

	332. Kod zvučnih signala sirenom, koliko sekundi traje "kratak zvižduk”?

	333. Koja je manevarska prednost broda sa dva propelera?















Pomorska meteorologija i okeanografija
	1. Kako se naziva izdužena oblast niskog pritiska koja se uvlači između oblasti sa višim pritiscima?

	2. S kojom vrstom oblaka se obično povezuje neprekidna kiša?

	3. U meteorologiji, izobare su linije koje spajaju mjesta koja imaju _______________.

	4. Koja vremenska pojava može uzrokovati smanjenje dometa radara zbog slabljenja signala?

	5. Barograf je instrument koji neprekidno bilježi stanje i promjene _______________.

	6. Koje korekcije se moraju primijeniti na živin barometar?

	7. Anticiklon je područje _______________.

	8. Vizuelna udaljenost koji odgovara terminu "umjerena vidljivost" koji se koristi u meteorološkim izvještajima je _______________.

	9. Koja od sljedećih tvrdnji NIJE tačna u vezi s ljetnim anticiklonom?

	10. U kojem sloju atmosfere se nalazi najviše vodene pare?

	11. Na Boforovoj skali vjetra, snaga olujnog vjetra odgovara skali _______________.

	12. Pozitivno kretanje barometra je pokazatelj _______________.

	13. Koji od ovih su "visoki oblaci"?

	14. U meteorologiji, izoterme su linije koje spajaju mjesta koja imaju _______________. 

	15. Koji od ovih su "niski oblaci"?

	16. Kako se naziva količina vodene pare prisutne u atmosferi?

	17. Koja vrsta oblaka je povezana s grmljavinskim olujama?

	18. Gusta morska magla se može formirati kada vjetar promijeni smjer kako bi donio vazduh iz _______________.

	19. Koji od ovih atmosferskih slojeva je najbliži Zemlji?

	20. Ciklonom ili vazdušnom depresijom naziva se _______________.

	21. U kojem smjeru rotira ciklonska oluja na južnoj hemisferi?

	22. Ako je posmatrač okrenut prema vjetru na sjevernoj hemisferi, gdje se nalazi područje niskog pritiska?

	23. Koji se instrument koristi za mjerenje relativne vlažnosti vazduha?

	24. Koji se instrument koristi za mjerenje brzine vjetra?

	25. Koliko iznosi normalan atmosferski pritisak?

	26. U meteorologiji, izobare su linije koje spajaju mjesta sa _______________.

	27. Geografska širina sa najvišom temperaturom naziva se termički ekvator i uvijek se nalazi na _______________.

	28. Količina vodene pare koju momentalno sadrzi 1m3 vazduha naziva se _______________. 

	29. Odnos izmedu trenutno postojećeg pritiska vodene pare i
maksimalnog pritiska vodene pare pri istoj temperaturi vazduha
naziva se _______________.

	30. Ako je vazdušni pritisak iznad neke oblasti zamljine površine niži od normalnog, kaže se da se iznad te oblasti nalazi _______________.

	31. Ciklon predstavlja oblast u zatvorenim izobarama u kojoj se _______________.

	32. Anticiklon je oblast ograničena zatvorenim izobarama u kojoj se _______________.

	33. U Anticiklonu vrtložno strujanje vazduha _______________.

	34. Termograf je instrument koji neprekidno bilježi _______________.

	35. Psihrometar se, bez obzira na konstrukciju, sastoji iz _______________.

	36. U kojem sloju atmosfere se nalazi ozonski omotač?

	37. Smjer vjetra može se odrediti promatranjem _______________.

	38. Brzina i smjer vjetra očitani na anemometru broda koji plovi su _______________.

	39. Kretanje vazduha oko anticiklona na južnoj hemisferi je _______________.

	40. Anticiklone obično karakterise _______________.

	41. Instrument dizajniran za neprekidno bilježenje atmosferskog pritiska je _______________.

	42. Aneroidni barometar je instrument _______________.

	43. Instrument koji se najčešće koristi za određivanje relativne vlažnosti je _______________.

	44. Milibar je jedinica _______________.

	45. Temperatura na kojoj je vazduh zasićen vodenom parom, a ispod koje dolazi do kondenzacije vodene pare, naziva se _______________.

	46. Izraz "vazduh je zasićen" znači da _______________.

	47. Temperatura rosišta je _______________.

	48. Blisko raspoređene izobare pritiska bi ukazivale na _______________.

	49. Linija na meteorološkoj karti koja spaja mjesta istog barometarskog pritiska se naziva _______________.

	50. Psihrometar se koristi za određivanje _______________.

	51. Očitavanje aneroidnog barometra treba ispraviti za grešku koja se javlja zbog _______________.

	52. Ako vas zahvati ciklon na sjevernoj hemisferi i nalazite se u opasnoj polovini kruga, mjera izbjegavanja koju trebate poduzeti je _______________.

	53. Ako vas ciklon zahvati na sjevernoj hemisferi i nalazite se u podnošljivoj polovini kruga ili na putanji ciklona, ​​mjera izbjegavanja koju treba poduzeti je _______________.

	54. Ako vas ciklon uhvati na južnoj hemisferi, a nalazite se u podnošljivoj polovini kruga, ​​mjera izbjegavanja koju treba poduzeti je _______________.

	55. Ako vas zahvati ciklon na južnoj hemisferi i nalazite se u opasnom polukrugu, mjera izbjegavanja koju trebate poduzeti je _______________.

	56. Koji je simbol za kumulusne oblake?

	57. Veličina (količina) sveukupnog oblačnog pokrivača na nebu bez obzira na rodove i vrste oblaka, zove se naoblaka. Za potrebe vremenske službe za medunarodnu razmjenu, količina naoblake određuje se u _______________.

	58. Klasifikacija magle izražena po međunarodnom ključu kao gusta magla je vidljivosti do _______________.

	59. Najniža temperatura do koje se vazduh, uz stalan pritisak, može ohladiti, a da u njemu ne dođe do kondenzacije vodene pare naziva se _______________.

	60. Normalni atmosferski pritisak je pritisak od 1013,25 mbar koji je ustanovljen na nivou mora _______________.

	61. Istrument za mjerenje atmosferskog pritiska zove se _______________.

	62. Klasifikacija magle izražena po međunarodnom ključu kao slaba magla je vidljivosti _______________.

	63. Klasifikacija magle izražena po međunarodnom ključu kao umjerena magla je vidljivosti _______________.

	64. Higrografi su instrumenti koji _______________.

	65. Plima je _______________.

	66. Osjeka je _______________.

	67. Visoka voda (VV) je _______________.

	68. Niska voda (NV) je _______________.

	69. Plima i osjeka se zajednickim imenom zovu _______________.

	70. Morske mijene su periodično dizanje i spuštanje nivoa mora koje nastaje _______________.

	71. Normalni atmosferski pritisak od 1013,25 mbar odgovara živinom stubu visine od _______________.

	72. Za određivanje atmosferskog pritiska pomoću žive (Hg) potrebno je znati _______________.

	73. Tačka smrzavanja morske vode prosječne slanosti je na približno _______________.

	74. Klasifikacija magle izražena, po međunarodnom ključu, kao sumaglica je vidljivosti _______________.

	75. Razvoju magle pogoduje _______________.

	76. Neki od stalnih vjetrova sa kojima se pomorci sreću u svojoj praksi su i _______________.

	77. Dužina vala (L) je _______________.

	78. Visina vala (V) je _______________.

	79. Dužina između dva uzastopna vrha vala mrtvoga mora je oko _______________.

	80. Srednjeročna vremenska prognoza je _______________.

	81. Kako se naziva izdužena oblast visokog pritiska koji se u vidu klina pruža izmedu oblasti sa nižim pritiscima?

	82. Centri pomorske meteorološke službe odašilju obavijesti brodovima putem _______________.

	83. Vremenske prilike ispred frontalne nepogode su _______________. 

	84. Predznaci koji se pojavljuju ispred frontalne nepogode su i _______________.

	85. Normalni atmosferski pritisak pritisak od 1013,25 mbar je ustanovljen pri temperaturi vazduha od _______________.

	86. Koriolisova (Coriolis) efekat je pojava skretanja vjetra od pravca gradijenta pritiska koja se javlja uslijed _______________.

	87. Meteorološko okeanografski priručnici koji daju podatke o hidrometeorološkom režimu okeana, njihovih djelova i mora, najčešće za mjesec, sezonu i godinu su i _______________.

	88. Koje od sljedećeg najbolje objašnjava kako pritisak opada s povećanjem visine u Zemljinoj atmosferi?

	89. Najzastupljeniji plin u atmosferi koji čini oko 78% Zemljine atmosfere po zapremini je _______________.

	90. Vertikalni temperaturni gradijent ili termički gradijent je opadanje temperature vazduha pri povećanju visine za _______________.

	91. Meteorologija je nauka koja proučava? 

	92. Koja je skala vjetra, razvijena početkom 1800-ih, kategorizovala vjetar prema efektu koji bi imao na jedra fregate?

	93. Šta radi ozonski omotač?

	94. Koji je atmosferski sloj u kojem se javlja većina vremenskih uslova?

	95. Najhladniji sloj atmosfere je _______________.

	96. Šta se dešava sa temperaturom dok se krećete prema gore kroz troposferu?

	97. Kretanje vazduha iz područja visokog pritiska u područje niskog pritiska je _______________.

	98. Najveća masa cijele atmosfere je grupisana u _______________.

	99. Termin "gradijent pritiska" odnosi se na _______________.

	100. Osnovni slojevi atmosfere su _______________.

	101. Kako se naziva izdužena oblast niskog pritiska koja se uvlači između oblasti sa višim pritiscima?

	102. U meteorologiji, izobare su linije koje spajaju mjesta koja imaju _______________.

	103. Koja vremenska pojava može uzrokovati smanjenje dometa radara zbog slabljenja signala?

	104. Barograf je instrument koji neprekidno bilježi stanje i promjene _______________.

	105. Anticiklon je područje _______________.

	106. Vizuelna udaljenost koji odgovara terminu "umjerena vidljivost" koji se koristi u meteorološkim izvještajima je _______________.

	107. Na Boforovoj skali vjetra, snaga olujnog vjetra odgovara skali _______________.

	108. Tendencija povećanja vrijednosti na barometru je pokazatelj.

	109. U meteorologiji, izoterme su linije koje spajaju mjesta koja imaju _______________. 

	110. Kako se naziva količina vodene pare prisutne u atmosferi?

	111. Koja vrsta oblaka je povezana s grmljavinskim olujama?

	112. Gusta morska magla se može formirati kada vjetar promijeni smjer kako bi donio vazduh iz _______________.

	113. Koji od ovih atmosferskih slojeva je najbliži Zemlji?

	114. Ciklonom ili vazdušnom depresijom naziva se _______________.

	115. U kojem smjeru rotira ciklonska oluja na južnoj hemisferi?

	116. Ako je posmatrač okrenut prema vjetru na sjevernoj hemisferi, gdje se nalazi područje niskog pritiska?

	117. Koji se instrument koristi za mjerenje relativne vlažnosti vazduha?

	118. Koji se instrument koristi za mjerenje brzine vjetra?

	119. S kojom vrstom oblaka se obično povezuje neprekidna kiša?

	120. U meteorologiji, izobare su linije koje spajaju mjesta sa _______________.

	121. Geografska širina sa najvišom temperaturom naziva se termički ekvator i nalazi se na…

	122. Količina vodene pare koju momentalno sadrži 1m3 vazduha naziva se _______________. 

	123. Odnos izmedu trenutno postojećeg pritiska vodene pare i
maksimalnog pritiska vodene pare pri istoj temperaturi vazduha
naziva se _______________.

	124. Ako je vazdušni pritisak iznad neke oblasti zamljine površine niži od normalnog, kaže se da se iznad te oblasti nalazi _______________.

	125. Ciklon predstavlja oblast u zatvorenim izobarama u kojoj se _______________.

	126. Anticiklon je oblast ograničena zatvorenim izobarama u kojoj se _______________.

	127. U Anticiklonu vrtložno strujanje vazduha _______________.

	128. Termograf je instrument koji neprekidno bilježi _______________.

	129. Psihrometar se, bez obzira na konstrukciju, sastoji iz _______________.

	130. U kojem sloju atmosfere se nalazi ozonski omotač?

	131. Instrument dizajniran za neprekidno bilježenje atmosferskog pritiska je _______________.

	132. Brzina i smjer vjetra očitani na anemometru broda koji plovi su _______________.

	133. Kretanje vazduha oko anticiklona na južnoj hemisferi je _______________.

	134. Anticiklone obično karakteriše _______________.

	135. Aneroidni barometar je instrument _______________.

	136. Instrument koji se najčešće koristi za određivanje relativne vlažnosti je _______________.

	137. Milibar je jedinica _______________.

	138. Temperatura na kojoj je vazduh zasićen vodenom parom, a ispod koje dolazi do kondenzacije vodene pare, naziva se _______________.

	139. U kojem sloju atmosfere se nalazi najviše vodene pare?

	140. Blisko raspoređene izobare pritiska bi ukazivale na _______________.

	141. Linija na meteorološkoj karti koja spaja mjesta istog barometarskog pritiska se naziva _______________.

	142. Očitavanje aneroidnog barometra treba ispraviti za grešku koja se javlja zbog _______________.

	143. Ako vas zahvati ciklon na sjevernoj hemisferi i nalazite se u opasnoj polovini kruga, mjera izbjegavanja koju trebate poduzeti je _______________.

	144. Ako vas ciklon zahvati na sjevernoj hemisferi i nalazite se u podnošljivoj polovini kruga ili na putanji ciklona, ​​mjera izbjegavanja koju treba poduzeti je _______________.

	145. Ako vas ciklon uhvati na južnoj hemisferi, a nalazite se u podnošljivoj polovini kruga, ​​mjera izbjegavanja koju treba poduzeti je _______________.

	146. Ako vas zahvati ciklon na južnoj hemisferi i nalazite se u opasnom polukrugu, mjera izbjegavanja koju trebate poduzeti je _______________.

	147. Koji je simbol za kumulusne oblake?

	148. Za potrebe vremenske službe za medunarodnu razmjenu, količina naoblake određuje se u _______________.

	149. Klasifikacija magle izražena po međunarodnom ključu kao gusta magla je vidljivosti do _______________.

	150. Najniža temperatura do koje se vazduh, uz stalan pritisak, može ohladiti, a da u njemu ne dođe do kondenzacije vodene pare naziva se _______________.

	151. Normalni atmosferski pritisak je pritisak je ustanovljen na nivou mora _______________.

	152. Istrument za mjerenje atmosferskog pritiska zove se _______________.

	153. Najveća masa cijele atmosfere je grupisana u _______________.

	154. Plima je _______________.

	155. Osjeka je _______________.

	156. Visoka voda (VV) je _______________.

	157. Niska voda (NV) je _______________.

	158. Plima i osjeka se zajedničkim imenom zovu _______________.

	159. Morske mijene su periodično dizanje i spuštanje nivoa mora koje nastaje _______________.

	160. Normalni atmosferski pritisak odgovara živinom stubu visine od _______________.

	161. Tačka smrzavanja morske vode prosječne slanosti je na približno _______________.

	162. Dužina vala (L) je _______________.

	163. Visina vala (V) je _______________.

	164. Srednjeročna vremenska prognoza je _______________.

	165. Kako se naziva izdužena oblast visokog pritiska koji se u vidu klina pruža izmedu oblasti sa nižim pritiscima?

	166. Vremenske prilike ispred frontalne nepogode su _______________. 

	167. Predznaci koji se pojavljuju ispred frontalne nepogode su i _______________.

	168. Normalni atmosferski pritisak je ustanovljen pri temperaturi vazduha od _______________.

	169. Koriolisov (Coriolis) efekat je pojava skretanja vjetra od pravca gradijenta pritiska koja se javlja uslijed _______________.

	170. Koje od sljedećeg najbolje objašnjava kako pritisak opada s povećanjem visine u Zemljinoj atmosferi?

	171. Najzastupljeniji plin u atmosferi koji čini oko 78% Zemljine atmosfere po zapremini je _______________.

	172. Meteorologija je nauka koja proučava? 

	173. Koja je skala vjetra, razvijena početkom 1800-ih, kategorizovala vjetar prema efektu koji bi imao na jedra fregate?

	174. Šta radi ozonski omotač?

	175. Koji je atmosferski sloj u kojem se javlja većina vremenskih uslova?

	176. Najhladniji sloj atmosfere je _______________.

	177. Šta se dešava sa temperaturom dok se krećete prema gore kroz troposferu?

	178. Kretanje vazduha iz područja visokog pritiska u područje niskog pritiska je _______________.

	179. Termin "gradijent pritiska" odnosi se na _______________.

	180. Sta označava značajan pad pritiska na barometru?

	181. Koliko iznosi normalni atmosferski pritisak u milibarima?

	182. Vlažnost vazduha se mjeri sa _______________.

	183. Relativna vlaga je _______________.

	184. Koji redoslijed navedenih oblaka ide od najvišeg do najnižeg u pogledu nadmorske visine?

	185. Koji oblaci su povezani sa hladnim frontom?

	186. Koji je navigacioni polukrug tropskog ciklona na sjevernoj hemisferi?

	187. Koji vjetrovi mijenjaju smjer sezonski?

	188. U kom mjesecu je vrhunac sezone uragana u Sjevernom Atlantiku?

	189. Koji su glavni uzroci nastanka morskih struja?

	190. Kada nastaju žive morske mijene?

	191. Koje od navedenih je lokalno ime u Australiji za tropsku oluju?

	192. Šta je mrtvo more (swell waves)?

	193. Oblaci su klasifikovani prema njihovoj _______________.

	194. Magla koja se najčešće sreće na moru zove se _______________.

	195. Granica između dviju zračnih masa je _______________.

	196. Kada hladna zračna masa istiskuje topli zrak, imate _______________.

	197. Topla vazdušna masa karakteriše se _______________.

	198. Smjer vjetra može se odrediti osmatranjem svega sledećeg osim _______________.

	199. Na sjevernoj hemisferi vjetar koji skreće u smjeru suprotnom kretanju kazaljke na satu je _______________.

	200. Loše vrijeme je obično povezano sa područjem _______________.

	201. Kada se područje niskog pritiska približava, vrijeme se uopšteno _______________.

	202. Linija koja povezuje mjesta iste dubine je _______________.

	203. Normalan procenat kiseonika u atmosferi je _______________.

	204. 1913 godine na osnovu SOLAS-a kao rezultat potonuća Titanika uspostavljena je _______________.

	205. Rezultat podmorskog zemljotresa koji je izazvao talase je _______________.

	206. Koja od nevedenih tvrdnji je tačna?

	207. Promjena smjera vjetra iz 310° u 020° je _______________.

	208. Promjena smjera vjetra iz 030° u 360° je _______________.

	209. Radijacijska magla se formira iznad _______________.

	210. Termalni proces, odnosno raspored temperature, koji je pogodan za formiranje magle je _______________.

	211. Šta znači pojam "bonaca"?

	212. Kako se naziva stanje kada se temperatura povećava sa porastom visine umjesto da opada?

	213. Struja koja dolazi iz visokih geografskih širina sjeverne ili južne hemisfere i ide prema ekvatoru je _______________.

	214. Dio Ekvatorijalne struje koja je prošla kroz Meksički zaliv te je skrenula od kopna je _______________.

	215. Vremenski razmak između prolaza uzastopnih vrhova (kresti) vala pored stacionarne tačke naziva se:

	216. Bengalska (Benguleska) struja teče _______________.

	217. Koliko je otprilike Zemljine površine pokriveno vodom?

	218. Luke Norveške na Atlantiku su obično bez leda tokom zime zbog učinaka _______________.

	219. Struje se odnose na _______________.

	220. Smjer struje je _______________.

	221. Izraz "plimni val" se odnosi na ono vrijeme kada se vodostaj _______________.

	222. Kada voda Golfske struje naiđe na hladan zrak, isparavanje je toliko brzo da uzrokuje _______________.

	223. Na sjevernoj hemisferi, strana oluje koja se nalazi na lijevoj strani od putanje oluje je _______________.

	224. Na južnoj hemisferi, strana oluje koja se nalazi na desnoj strani od putanje oluje je _______________.

	225. Front okulzije prouzrokovan je od strane _______________.

	226. Najvisočiji sloj atmosfere je _______________.

	227. Opadanje temperature se povećanjem visine za 100m zove se _______________.

	228. Monsuni su _______________.

	229. Boforova ljestvica podjele snage vjetra (ne računajući stanje 0) ima _______________.

	230. Najdublje more na svijetu se nalazi u kom okeanu?

	231. Nadjublja tačka na svijetu (Challenger deep) je dubok _______________.

	232. Labradorska morska struja je _______________.

	233. Šta su Growers i Bergy bits?

	234. Vidljiva (nadvodna) veličina ledenog brijega (Ice-berg) predstavlja _______________.

	235. Najveća dubina Jadranskog mora je _______________.

	236. Koje korekcije se moraju primijeniti na živin barometar?

	237. Za određivanje atmosferskog pritiska pomoću žive (Hg) potrebno je znati _______________.

	238. Razvoju magle pogoduje _______________.

	239. Neki od stalnih vjetrova sa kojima se pomorci sreću u svojoj praksi su i _______________.

	240. Centri pomorske meteorološke službe odašilju obavijesti brodovima putem _______________.

	241. Meteorološko okeanografski priručnici koji daju podatke o hidrometeorološkom režimu okeana, njihovih djelova i mora, najčešće za mjesec, sezonu i godinu su i _______________.

	242. Osnovni slojevi atmosfere su _______________.

	243. Od čaga zavisi gustoća morske vode?

	244. Intezitet Sunčeve radijacije zavisi od _______________.

	245. Dvije glavne struje koje zapljuskuju vode Japana su _______________.

	246. Meteoroška stanica mora ispunjavati sledeće uslove:

	247. Lokalni vjetrovi prate Boj balotov zakon.

	248. Kumuloninbusi su _______________.















Brodska postrojenja
	1. U tečnostima koje miruju, vlada?

	2. Hidraulični pritisak se stvara?

	3. Atmosferski pritisak proizilazi od?

	4. Šta je higrometar

	5. Snaga motornog pogona za dimenzionisani brod zavisi od: 

	6. Korisni stepen djelovanja dizel motora  iznosi:

	7. Parnim se kotlom naziva svaka zatvorena posuda koja služi za proizvodnju pare 

	8. Kao radni fluid koji prima toplotu dobijenu sagorijevanjem organskih goriva koristi se:

	9. Kontrolnu armaturu kotla čine: 

	10. Zaštitna ili sigurnosna armatura služi:

	11. U kondezatoru se izrađena para rashladjuje pretvarajući se

	12. Kada para odradi svoj rad, ona se vodi posebnim parovodima u:

	13. Regulacija broja okretaja parne turbine gušenjem se izvodi:

	14. Gasne turbine spadaju u toplotne pogonske mašine

	15. Gasna turbina pretvara energiju sagorijevanja gasova u:

	16. Centrifugalni kompresor može biti pogonjen elektromotorom, parnom turbinom, motorom sa unutarnjim sagorijevanjem, ili gasnom turbinom

	17. Rotor je pokretni obrtni dio turbine i preko njega se prenosi mehanički rad na:

	18. Gasna turbina pretvara energiju sagorijevanja gasova  

	19. Motori SUS se po broju taktova dijele na: 

	20. Takt kod dizel motora je hod klipa:

	21. Dvotaktni motori su oni motori kod kojih se za jedno sagorijevanje goriva u radnom cilindru

	22. Brodski motori se po broju okretaja dijele na:

	23. Dvotaktni dizel motori spadaju u:

	24. Dvotaktni motori su oni motori:

	25. Četvorotaktni motori su oni motori kod kojih se jedno sagorijevanje u radnom cilindru 

	26. Takt je hod klipa od jedne do druge mrtve tačke u cilindru motora

	27. Kako se zove prvi takt kod četvorotaktnih motora

	28. Kako se zove drugi takt kod četvorotaktnih motora

	29. Kako se zove treći takt kod četvorotaktnih motora

	30. Kako se zove četvrti takt kod četvorotaktnih motora

	31. Koji je radni takt kod četvorotaktnih motora

	32. Brodski motori se sastoje od:

	33. Klip je dio motora koji se:

	34. Nepokretni dio motora je:

	35. Dizel motor koristi kao gorivo: 

	36. Četvorotaktni dizel motor radi:  

	37. Prilikom ukrcaja goriva na brod, gorivo se skladisti u 

	38. Gorivo u upotrebi na brodu koji nema sistem za tretman ispušnih plinova, mora da ima sadržaj sumpora manji od:

	39. Brodski dizel motori (glavni i pomoćni) se upućuju prvenstveno: 

	40. Radna temperatura porivnih brodskih dizel motora je: 

	41. Temeljna ploča dvotaktnog dizel motora služi:

	42. Kućište brodskog dvotaktnog motora služi:

	43. Propeler sa zakretnim krilima se koristi za:

	44. Osnovna podjela ležaja je na:

	45. Zapreminska potrošnja goriva na brodu je izražena u jedinici za mjerenje zapremine

	46. Podmazivanje košuljica kod dvotaktnih dizel motora se vrši:

	47. Centrifugalni separator nafte služi za:

	48. Temeljni i leteći ležaji su oslonci osovina i vratila. 

	49. Ležaji kod kojih nastaje trenje klizanjem nazivaju se kotrljajući ležaji

	50. Da bi se izbjeglo suvo trenje izmedju dva tijela,potrebno je izmedju dodirnih površina koje se taru osigurati neprekidni sloj ulja,odnosno obezbijediti tekuće trenje(uljni klin).

	51. Za rashlađivanje nepokretnih djelova velikih brodskih motora se koristi:

	52. Više izlazne temperature rashladne vode:

	53. Za rashladu brodskih dizel motora služi:

	54. Zamajac motora SUS služi da:

	55. Namjena sistema morske vode je da osigura dobavu i cirkulaciju dovoljne količine morske vode za hlađenje slatke vode 

	56. Namjena sistema slatke vode je da osigura cirkulaciju slatke vode odgovarajuće temperature za hlađenje cilindara ulja za podmazivanje i hlađenje klipova

	57. Ulje za podmazivanje ne služi samo da smanji mehaničko trenje izmedju pokretnih djelova,već i da hladi ležajeve

	58. Za podmazivanje cilindara postoji poseban sistem

	59. Mazalice za podmazivanje košuljica dobijaju ulje preko:

	60. Rashladnik ulja služi da rashladi ulje na propisanu temperaturu ulaza na mjesta za podmazivanje

	61. Osovinski vod ne obezbjedjuje prenos proizvedene snage glavnog porivnog stroja na brodski propeler

	62. Medjuosovina je jedan od glavnih elemenata osovinskog voda koji spaja osovinu propelera sa glavnim porivnim strojem.

	63. Automatski sistem upravljanja  glavnim motorom podrazumijeva:

	64. Glavnim motorom se može upravljati sa tri različita mjesta i to daljinski sa komandnog mosta daljinski iz kontrolne kabine strojarnice lokalno na samom motoru 

	65. Brodske pumpe su radne mašine koje služe za prebacivanje tečnosti cijevima od jednog mesta na brodu do drugog

	66. Pumpe su pomoćni uređaji koji na brodu služe:

	67. Centrifugalne pumpe su pumpe:

	68. Centrifugalne pumpe po konstrukciji mogu biti:

	69. Centrifugalne pumpe:

	70. Stapne i klipne pumpe se prema načinu rada dijele na:  

	71. Višestepena centrifugalna pumpa služi:

	72. Mlazne se pumpe drugim imenom zovu:

	73. Ejektori za svoj pogon koriste:

	74. Jedna od podjela brodskih pumpi je:

	75. U najbrojnije pomoćne uređaje spadaju:

	76. Samousisni uredjaji kod centrifugalnih pumpi služe:

	77. Pumpe niskog pritiska su:

	78. Kompresori su radne mašine koje se koriste za povećanje pritiska gasova ili para uz smanjenje njihove zapremine

	79. Nakon izlaska vazduha iz svakog stepena  klipnog kompresora, vazduh se hladi

	80. Kompresori se po konstrukciji dijele na:

	81. Klipni-stapni kompresor se na brodu:

	82. Kompresorski rashladni uredjaji na brodu služe za:

	83. Prisustvo vazduha u rashladnom sistemu frižidera:

	84. Prema propisima klasifikacionih društava vrijeme potrebno za prebacivanje sa jedne pozicije  sve lijevo  na sve desno i to u vremenu: 

	85. Kormilarenje je sposobnost broda da naglo mijenja svoj kurs kad su takve promjene kursa poželjne 

	86. Kormilo stroj mora ispunti sledeći zahtjev:

	87. ”Gyro pilot”omogućava:

	88. Pokretanje lista kormila može biti:

	89. Dinamičkim pozicioniranjem brod održava zadanu poziciju i kurs pomoću propulzije, kormila i bočnih potiskivača.

	90. Svrha autopilota je da održava brod na zadatom kursu kada na njega djeluje niz poremećaja kao što su:
        vjetar, talasi, struja vode

	91. Autopilot, ili regulator, računa potrebni ugao kormila i šalje upravljački signal na:

	92. Površina lista kormila zavisi od veličine broda, odnosno od uronjenosti trupa broda

	93. Teretna vitla su pomoćni strojevi na palubi, a služe za ukrcaj i iskrcaj tereta

	94. Sidrena vitla su uređaji kojima se spuštaju i dižu sidra, kombinovana za rad sa bubnjevima za vez broda

	95. Priteznim vitlima su uređaji kojima se brod za vrijeme manovre veza ili odveza povlači konopima.

	96. Evaporator ili isparivač je uređaj kojim se obezbjedjuje proizvodnja tehničke vode za  potreba broda

	97. Evaporator je:

	98. U sastavne djelove evaporatora spadaju:

	99. Osnovni izvor električne energije na brodu čine generatori, koje pokreću dizel motori, parna turbine gasne turbine, privjesni generatori 

	100. Za punjenje i pražnjenje brodskog balasta se koriste:

	101. Povratna osmoza je:

	102. Akumulatori su:

	103. Glavna razvodna tabla je:

	104. Koliko je maksimalno vrijeme koje je potrebno generatoru u nuždi da počne da napaja potrošače:

	105. Električna struja je:

	106. Izvori električne struje na brodovima mogu biti:

	107. Pretvaranje hemijske energije goriva u toplotnu energiju se vrši u:

	108. Stapajica kod dvotaktnih dizel motora je:

	109. Korak ili uspon propelera predstavlja:

	110. Skliz ili slip propelera je:

	111. U sudove pod pritiskom spadaju:

	112. Zupčaste pumpe:

	113. Izmjenjivač toplote je uređaj koji je:

	114. Hlađenje je:

	115. U plubne uređaje spadaju:  

	116. Teretna vitla pomiču teret:

	117. U sastavne pokretne djelove centrifugalne pumpe spada:

	118. Parne turbine se dijele na:

	119. Prema namjeni armatura parnog kotla se dijeli na:

	120. Zapornu armaturu parnog kotla čine:

	121. Osnovni element sigurnosne armature parnog kotla je:

	122. Kako tefinišemo ,,takt motora''

	123. Koji je osnovni princip rada dvotaktnog benzinskog motora?

	124. Koji je karakterističan element u radu četvorotaktnog oto motora?

	125. Koji je osnovni princip rada četvorotaktnog dizel motora?

	126. U dvotaktnom benzinskom motoru, šta se dešava tokom usisnog takta?

	127. U četvorotaktnom oto motora, kada se vrši kompresija goriva i vazduha?

	128. Koji je ključni moment u procesu sagorevanja u dvotaktnom dizel motoru?

	129. Kod četvorotaktnog dize motora, koji je zadatak izduvnog ventila?

	130. Kako funkcioniše dvotaktni benzinski motor u pogledu kompresije?

	131. Koji je osnovni princip rada četvorotaktnog dizel motora u pogledu sagorevanja goriva?

	132. Koji je zadatak svećice kod četvorotaktnog oto motora ?

	133. Koja je osnovna svrha klipa u dizelskom ili benzinskom motoru?

	134. Koji je glavni razlog za hladjenje klipa u dizelskom motoru?

	135. Kako se najčešće vrši hlađenje klipa u modernim brodskim dizelskim motorima?

	136. Koji je zadatak ulja za podmazivanje klipnih prstena u motorima?

	137. Kako klip utiče na rad motora u pogledu radnog takta motora?

	138. Koji je zadatak ulja za podmazivanje klipnih prstena u motorima?

	139. Kako klip utiče na rad motora u pogledu radnog takta motora?

	140. Koji je osnovni razlog za postojanje rashladnog prostora oko košuljice motora?

	141. Koja je osnovna funkcija košuljice cilindra u brodskom motoru?

	142. Odaberi tačnu tvrdnju:

	143. Odaberi tačnu tvrdnju:

	144. Koji je razlog hlađenja košuljice motora?

	145. Gdje se u konstrukciji motora nalaze prolazi za rashladnu tečnost u odnosu na košuljicu?

	146. Koja je osnovna funkcija glave motora?

	147. Koja je osnovna funkcija rasprskivača goriva?

	148. Koji tip ubrizgavanja goriva se koristi kod savremenih brodskih dvotaktnih dizel motora?

	149. Koja je osnovna funkcija sistema podmazivanja u motoru?

	150. Koji medijum se koristi za upućivanje glavnog dvotaktnog brodskog motora?

	151. Koji uređaj se koristi za stvaranje pritiska ispirnog zraka kod dvotaktnih brodskih motora?

	152. Kako se podmazuju ležajevi koljenastog vratila u brodskim motorima?

	153. Šta predstavlja termin "slip" motora?

	154. Kakav rezultat ''slipa'' može biti?

	155. Koji faktori mogu uticati na ''slip'' motora?

	156. Koja je razlika između "slow down" i "shut down" funkcije?

	157. Koja je osnovna funkcija scrubbera na brodu?

	158. Koja je razlika između vodocijevnih i vatrocijevnih kotlova?

	159. Koja je razlika između ''Pomoćnih'' i '' Glavnih'' brodskih kotlova?

	160. Koju vrstu vode koristimo u sistemu napajanja kotla ?

	161. Da li je potrebno hemiski tretirati napojnu vodu kotla?

	162. Što nam predstavlja najveću prijetnju kod stavljanja parne turbine u rad?

	163. Gdje se obavlja sagorijevanje kod gasne turbine?

	164. Koja je razlika između Bridge Control (komanda sa mosta) i Engine Control (komanda iz strojarnice)?

	165. Šta znači “Remote Control” u kontekstu glavnog motora?

	166. Koji sigurnosna procedura se koristi ako dođe do gubitka kontrole sa mosta?

	167. Šta omogućava "pitch control" kod brodova sa CPP (kontrolisanim korakom propelera)?

	168. Šta je osnovna svrha “dead man alarm” sistema u kontrolnim prostorijama?

	169. Šta znači izraz "shutdown" u kontekstu automatskog nadzora?

	170. Koji od sledećih parametara obavezno izaziva automatsko zaustavljanje (shutdown) motora?

	171. Koja je osnovna svrha rezervnog ( Emergency) kormilarskog uređaja?

	172. Koji tip kormilarskog uređaja se koristi na trgovačkim brodovima?

	173. U kom periodu je obavezno testiranje pomoćnog ( emergency) kormilarskog uređaja?

	174. Pun ugao kormila (kranji Port, na krajnji STBD) kormilarski uređaj mora postići za 28 sekundi  

	175. Koje pumpe nemaju mogućnost suvog usisa (mora biti ispunjena tečnošću prije startovanjA)

	176. Što predstavlja izraz ''priming'' centrifugalne pumpe?

	177. Koja je posljedica neispravnosti automatskog sistema doziranja hemikalija u BWT sistemu?

	178. Šta može izazvati blokadu u filterskoj jedinici BWT sistema tokom punjenja balasta?

	179. Koja je direktna posljedica kvara na senzorima protoka u BWT sistemu?

	180. Koja je namijena By-pass ventila u sistemu BWT?

	181. Prije upotrebe By-pass ventil BWT sistema dužni smo ?

	182. Korišćenje by-pass ventila BWTS je?

	183. Osnovna svrha emergency generatora je da poveća sigurnost broda tokom manovri u uskim kanalima

	184. Kada se mora automatski uputiti emergency generator prema SOLAS-u?

	185. Koji sistemi moraju biti napajani električnom strujom sa emergency generatora?

	186. Koja je svrha rezervnog napajanja GMDSS uređaja?

	187. Koji izvor napajanja mora biti dostupan GMDSS uređaju ?

	188. Koji rashladni gas koristimo u brodskim rashladnim sistemima (sistem klimatizacije i brodskim frižiderimA)

	189. Koja je osnovna funkcija ventilatora u sistemu brodske klimatizavije ?

	190. Što predstavlja kontrolu rada ventilatora ?

	191. Koja je osnovna funkcija brodskog sewage sistema?

	192. Prema MARPOL Annex IV, kada je dozvoljeno ispuštanje fekalnih voda u more?

	193. Koja je najvažnija preventivna mjera održavanja sewage sistema ?

	194. Koji uslovje najvažniji za sigurno i dugotrajno skladištenje brodskih akumulatora?

	195. Koja je osnovna funkcija separatora kaljužnih voda, OWS-a ?

	196. Koja je maksimalna dozvoljena količina ulja u vodi koja se ispušta u more?

	197. Koja je osnovna funkcija brodskog incineratora ?

	198. Koji dokument je obavezan u vezi sa radom incineratora ?

	199. Koja je osnovna mjera preventivnog održavanja brodskih vitala?

	200. Koji siguronosni element spriječava pad tereta sa dizalice u slučaju električnog otkaza dizalice ?

	201. Koji se tip pogona vitala (priteznih / sidrenih) se koristi kod modernih brodova?

	202. Koji tip ulja koristimo kod brodskih hidrauličkih sistema ?

	203. Koja je uloga filtera u sistemu hidraulike?

	204. Kakav uticaj može imati pojava vazduha u hidrauličnim sistemima?

	205. Koja je osnovna karakteristika klipnih pumpi?

	206. Vičane pumpe služe za manipulaciju ?

	207. Koji je osnovni parametar kontrole rada pumpe?

	208. Napon elektromotora pumpe nam ukazuje na opterćenje pumpe, njen ispravan rad?

	209. Amperža elektromotora pupme nam ukazuje na opterćenje pumpe, njen ispravan rad?

	210. Koja je osnovna karakteristika centrifugalnih pumpi?

	211. Koji fluid se koristi kao pogonski fluid u ejektorskim pumpama na brodu?

	212. Koji deo ejektorske pumpe je odgovoran za stvaranje vakuuma?

	213. U kojoj brodskoj sistemu se ejektorske pumpe najčešće koriste?

	214. Koji princip rada se koristi u brodskim FWG uređajima?

	215. Koji dio FWG-a je odgovoran za uklanjanje soli iz morske vode?

	216. Koji je najvažniji razlog redovnog čišćenja FWG-a?

	217. Šta je izvor toplotne energije za rad FWG?

	218. Koja je osnovna funkcija brodskog separatora goriva i ulja?

	219. Koji princip rada koristi separator goriva na brodu?

	220. Separator goriva se može koristiti i za separisanje ulja i obrnuto?




Pomorsko pravo
	1. Šta predstavlja popis posade (crew list)?

	2. Ko snosi odgovornost za tačnost popisa posade?

	3. Koji certifikat potvrđuje sposobnost broda za plovidbu prema SOLAS Convention?

	4. Koji certifikat se izdaje prema MARPOL Convention?

	5. Koji dokument potvrđuje usklađenost sa Load Line Convention?

	6. Koji certifikat se izdaje prema Maritime Labour Convention?

	7. Šta predstavlja brodski dnevnik sa pravnog aspekta?

	8. Ko odgovara za vođenje brodskog dnevnika?

	9. Šta znači nepravilno vođenje dnevnika?

	10. Koja knjiga je obavezna prema MARPOL Aneks I?

	11. Ko vodi Oil Record Book?

	12. Ko potpisuje Oil Record Book?

	13. Koja knjiga evidira smeće?

	14. Koja knjiga je povezana sa balastnim vodama?

	15. Šta predstavlja mašinski dnevnik?

	16. Šta znači falsifikovanje brodskih knjiga?

	17. Šta PSC provjerava u vezi dokumentacije?

	18. Ko snosi odgovornost za nevažeće certifikate?

	19. Koji je pravni značaj brodskih isprava?

	20. Šta predstavlja Port State Control (PSC)?

	21. Ko vrši PSC inspekciju?

	22. Koji je pravni osnov PSC?

	23. Koja IMO rezolucija definiše PSC procedure?

	24. Šta PSC provjerava tokom inspekcije?

	25. Šta znači “clear grounds” za PSC?

	26. Koji je cilj PSC?

	27. Šta PSC može uraditi ako pronađe ozbiljan nedostatak?

	28. Šta znači “detention”?

	29. Koji regionalni sporazum je najpoznatiji u Evropi?

	30. Šta znači “targeting system” u PSC?

	31. Koji brodovi imaju veći rizik za PSC inspekciju?

	32. Šta PSC posebno provjerava kod posade?

	33. Šta znači “deficiency”?

	34. Ko mora ukloniti nedostatke?

	35. Šta znači “expanded inspection”?

	36. Ko ima pravo žalbe na PSC odluku?

	37. Šta znači “no more favourable treatment”?

	38. Ko snosi troškove zadržavanja broda?

	39. Koji je osnovni princip PSC sistema?

	40. Koji je osnovni cilj UNCLOS Convention?

	41. Kolika je širina teritorijalnog mora prema UNCLOS-u?

	42. Šta znači “pravo neškodljivog prolaza”?

	43. Koja zona je otvorena za sve države?

	44. Ko snosi primarnu odgovornost za brod na otvorenom moru?

	45. Koje su dužnosti države zastave?

	46. Šta znači “genuine link”?

	47. Koja su ovlašćenja države luke?

	48. Šta znači “port state jurisdiction”?

	49. Ko ima pravo da kontroliše zagađenje u teritorijalnom moru?

	50. Ko ima primarnu odgovornost za zagađenje na otvorenom moru?

	51. Šta UNCLOS propisuje u vezi zagađenja mora?

	52. Ko može pokrenuti postupak za zagađenje?

	53. Šta znači “freedom of navigation”?

	54. Koja je odgovornost države zastave u slučaju nesreće?

	55. Koji je osnovni princip UNCLOS-a?

	56. Koji je osnovni cilj Maritime Labour Convention?

	57. Struktura MLC konvencije obuhvata:

	58. Koji su minimalni zahtjevi za rad pomoraca?

	59. Minimalna starost za rad na brodu prema MLC je:

	60. Ko mora imati medicinski sertifikat?

	61. Šta uređuje ugovor o zaposlenju pomorca?

	62. Ko je odgovoran za isplatu plata?

	63. Šta znači “repatriation”?

	64. Ko snosi troškove repatrijacije?

	65. Šta MLC propisuje o smještaju?

	66. Ko je odgovoran za uslove smještaja?

	67. Šta MLC propisuje o ishrani?

	68. Ko kontroliše uslove rada pomoraca u luci?

	69. Šta znači “MLC Certificate”?

	70. Ko izdaje MLC certifikat?

	71. Koje su odgovornosti države zastave prema MLC?

	72. Koje su ovlasti države luke prema MLC?

	73. Koja je uloga agencija za ukrcaj pomoraca?

	74. Koji međunarodni propis reguliše zdravstvenu zaštitu globalno?

	75. Koji je osnovni cilj zdravstvenih propisa (IHR)?

	76. Šta se smatra sudarom brodova u pravnom smislu?

	77. Koji je osnovni međunarodni pravni akt za sudare?

	78. Ako je sudar nastao bez krivice (vis major), šteta se:

	79. Ako su oba broda kriva za sudar:

	80. Ako se ne može utvrditi stepen krivice:

	81. Ko snosi odgovornost za greške u navigaciji?

	82. Da li prisustvo pilota oslobađa kapetana odgovornosti?

	83. Ko odgovara za grešku pilota?

	84. Koja je obaveza kapetana nakon sudara?

	85. Šta znači “joint liability”?

	86. Ko može pokrenuti postupak za naknadu štete?

	87. Šta znači “fault-based liability”?

	88. Koji faktori se uzimaju u obzir kod utvrđivanja krivice?

	89. Koji je ključni uzrok sudara u praksi?

	90. Šta znači “contributory negligence”?

	91. Ko snosi odgovornost za štetu trećim licima?

	92. Šta znači “limitation of liability”?

	93. Ko ima obavezu vođenja dokaza nakon sudara?

	94. Koji dokument je ključan dokaz nakon sudara?

	95. Koji je osnovni princip odgovornosti kod sudara?

	96. Šta znači „no cure – no pay”?

	97. Ko ima pravo na nagradu za spašavanje?

	98. Od čega zavisi visina nagrade za spašavanje?

	99. Šta je „posebna naknada” prema Konvenciji?

	100. Kada se dodjeljuje posebna naknada?

	101. Šta znači „ekološka nagrada”?

	102. Koja je uloga kapetana u spašavanju?

	103. Da li kapetan mora prihvatiti pomoć?

	104. Šta je Lloyd’s Open Form (LOF)?

	105. Ko potpisuje LOF ugovor?

	106. Koja je karakteristika LOF ugovora?

	107. Šta je SCOPIC Clause?

	108. Kada se primjenjuje SCOPIC klauzula?

	109. Ko plaća posebnu naknadu (SCOPIC)?

	110. Koji je cilj SCOPIC klauzule?

	111. Koje su obaveze kapetana prema Konvenciji?

	112. Koji je pravni princip spašavanja?

	113. Koji je osnovni cilj Konvencije o spašavanju?

	114. Šta predstavlja pomorska havarija?

	115. Šta je generalna havarija?

	116. Koji je ključni element generalne havarije?

	117. Koji dokument reguliše generalnu havariju?

	118. Koji je primjer generalne havarije?

	119. Ko učestvuje u pokriću generalne havarije?

	120. Šta je havarija štete?

	121. Šta je havarija troškova?

	122. Ko vrši likvidaciju generalne havarije?

	123. Koja je obaveza kapetana kod generalne havarije?

	124. Šta predstavlja pomorsko osiguranje?

	125. Koji su osnovni elementi osiguranja?

	126. Šta znači načelo “utmost good faith”?

	127. Šta je polisa osiguranja?

	128. Šta pokrivaju P&I Clubs?

	129. Koja je dužnost kapetana kada nastane šteta?

	130. Koji dokument reguliše ograničenje odgovornosti?

	131. Ko ima pravo na ograničenje odgovornosti?

	132. Kada se gubi pravo na ograničenje odgovornosti?

	133. Šta je fond ograničene odgovornosti?

	134. Da li požar na brodu automatski predstavlja generalnu havariju?

	135. Da li troškovi tegljenja broda u sigurnu luku mogu biti generalna havarija?

	136. Koji je uslov da bi trošak bio priznat kao generalna havarija?

	137. Da li se gubitak tereta usljed oluje smatra generalnom havarijom?

	138. Koji je pravni značaj izjave kapetana o generalnoj havariji?

	139. Da li osiguranje pokriva generalnu havariju?

	140. Šta se dešava ako vlasnik tereta odbije da plati doprinos u generalnoj havariji?

	141. Koji je odnos između generalne havarije i osiguranja?

	142. Koja potraživanja su isključena iz LLMC Convention 1976?

	143. Šta znači “breaking the limit” prema LLMC?

	144. Šta su ugovori o iskorišćavanju brodova?

	145. Koji međunarodni akt reguliše teretnicu?

	146. Koji protokol je modernizovao Haška pravila?

	147. Koja pravila proširuju odgovornost brodara?

	148. Šta je Charter Party?

	149. Ko su strane u charter ugovoru?

	150. Koji su osnovni elementi charter ugovora?

	151. Šta je teretnica (Bill of Lading)?

	152. Koje funkcije ima teretnica?

	153. Šta je Voyage Charter?

	154. Šta je Time Charter?

	155. Šta je Bareboat Charter?

	156. Ko preuzima upravljanje brodom kod bareboat charter-a?

	157. Ko snosi odgovornost za posadu kod time charter-a?

	158. Šta znači “due diligence”?

	159. Kada brodar odgovara za štetu na robi prema Haškim pravilima?

	160. Koji je period odgovornosti prema Haškim pravilima?

	161. Kako Hamburška pravila proširuju odgovornost?

	162. Da li brodar odgovara za zakašnjenje prema Hamburškim pravilima?

	163. Koji je osnovni princip odgovornosti brodara?

	164. Koji međunarodni instrument reguliše potapanje otpada u more?

	165. Šta uvodi Protokol iz 1996. uz Londonsku konvenciju?

	166. Koji je osnovni princip Londonskog protokola?

	167. Šta se smatra “dumping”-om?

	168. Koji međunarodni instrument reguliše balastne vode?

	169. Koji je cilj BWM konvencije?

	170. Šta brod mora imati prema BWM konvenciji?

	171. Koji je standard D-2?

	172. Koji dokument reguliše odgovornost za zagađenje uljem?

	173. Ko odgovara za štetu od zagađenja uljem prema CLC?

	174. Koji je princip odgovornosti prema CLC?

	175. Šta znači obavezno osiguranje prema CLC?

	176. Koji dokument dokazuje CLC osiguranje?

	177. Koji instrument dopunjuje CLC?

	178. Koja je svrha Fonda?

	179. Kada se aktivira Fond?

	180. Ko finansira Fond?

	181. Ko može podnijeti zahtjev za naknadu štete?

	182. Kada se gubi pravo na ograničenje odgovornosti kod zagađenja?

	183. Koji je osnovni princip zaštite morske sredine?

	184. Kako se međunarodne konvencije primjenjuju u pravnom sistemu Crna Gora?

	185. Koji zakon uređuje sigurnost plovidbe?

	186. Koji zakon reguliše pravni režim mora?

	187. Koji zakon uređuje rad luka?

	188. Koji zakon reguliše jahting sektor?

	189. Koji zakon uređuje zaštitu mora od zagađenja?

	190. Koji zakon uređuje sigurnosnu zaštitu luka i brodova?

	191. Koji zakon uređuje upis brodova?

	192. Koji zakon reguliše prevoz putnika morem?

	193. Koji zakon uređuje pomorsko dobro?

	194. Ko je nadležan za implementaciju međunarodnih konvencija?

	195. Ko vrši inspekcijski nadzor nad brodovima?

	196. Ko može zadržati brod u luci?

	197. Koji je cilj nacionalnih zakona?

	198. Koja je odgovornost brodara prema nacionalnom pravu?

	199. Koja je uloga kapetana prema nacionalnim propisima?

	200. Koja je kazna za kršenje pomorskih propisa?

	201. Koja institucija koordinira pomorsku politiku?

	202. Koji je osnovni princip nacionalnog pomorskog prava?


Engleski jezik
	1. [bookmark: _Hlk231375390]Cargo handlers usually ______________ protective equipment at work.

	2. Listen! The forklift _________________ the pallets into position.

	3. Is the following statement grammatically correct?
The supervisors monitor the loading process right now.                                                                                                                                                                                                                

	4. Which sentence is grammatically correct?

	5. Which sentence is grammatically correct?

	6. Choose the most appropriate half of the sentence below.
 When the supervisor arrived,________________________________.

	7. Complete the sentence with the correct form of the verb in brackets in past simple or past continous tense.
.                                                   

	8. Complete the sentence with PAST CONTINUOUS of the verbs in brackets. 

.                                                                                                                                     

	9. Don’t worry, I ______ the message to the engine room.

	10. The Bosun_______________ us on deck at 1100. We have already arranged it.

	11. Which sentence is grammatically correct?

	12. The most important factors that must be taken into consideration when making up a stowage plan are: 

	13. A lifebuoy is a floating marker used to mark safe routes for ships.

	14. By ______________ is understood the transverse and longitudinal positioning of the floating vessel.                                                                                   

	15. When draft amidships is greater than draft forward and aft, the vessel is ___________.

	16. Which statement is correct?

	17. A ______________alert  message indicates that there is serious and immediate danger for vessel, crew and passengers. It is referred to as a "MAY DAY". 

	18. What does the following abbreviation stand for? 
GMDSS stands for the Global Maritime Distress and __________ System                                                          

	19. Sea Area 4 extends 20-50 miles off shore.

	20. EPIRB stands for

	21. Charter Party is:

	22. Which statement is correct? 

	23. Consignee is the person or a company to whom the cargo will be delivered.

	24. What does B/L stands for in terms of Ship's documents?

	25. Message markers are standardized words or phrases used in maritime radio communication (VHF) to clarify the nature, intent, and urgency of a message before it is delivered. 

	26. Based on the IMO Standard Marine Communication Phrases (SMCP) how many standard message markers are there?

	27. Choose the correct message marker                                                                           ________________: I require tug assistance.

	28. Which message marker is written correctly?

	29. To tow means to

	30. In the International Code of Signals which letter of the alphabet means          "Man overboard"?

	31. Meridians are imaginary vertical lines of longitude, running from from the North Pole to the South Pole.

	32. Which of the following types of cargo is NOT dry cargo?

	33. What is a RO-RO vessel?

	34. Perishable goods are fresh and require specific handling and transportation conditions.

	35. OOW stands for:

	36. C/O stands for:

	37. ETA stands for:

	38. OBO ship stands for:

	39. The pilot ___________________ on board.

	40. Decide whether the following Active to Passive bolded transformation is grammatically correct.                                                                                                VTS will broadcast navigation warnings.                                                                      Navigation warnings will be broadcast (by VTS)                                                 

	41. Which statement is correct?
When machinery failure occurs the OOW should:

	42. ____________ must be adjusted in restricted visibility.                                          

	43. The officer ____________ report any fire immediately.

	44. Visitors________________enter restricted areas without permission.

	45. Which statement is correct?

	46. Decide whether the following statement is correct or incorrect.

	47. When two power-driven vessels are meeting on reciprocal or nearly reciprocal courses so as to involve risk of collision each shall alter her course to________________ so that each shall pass on the port side of the other.

	48. When two power-driven vessels are crossing so as to involve risk of collision, the vessel which has the other on her own starboard side shall keep out of the way and shall, if the circumstances of the case admit, avoid crossing ahead of the other vessel.

	49. Which option is a correct transformation of the following direct statement?                                                                                                                 " I am in charge of the ship."       

	50. Transform the following direct statement into reported statement by filling the gap with missing appropriate verb tense.                                             " The Chief Officer is making a list of tasks for the cadets."

	51. Transform the following direct statement into reported statement by filling the gap with missing appropriate verb tense.                                        “ They will start unloading at 1400,” the Chief Officer said.

	52. Transform the following direct statement into reported statement by filling the gap with missing appropriate verb tense.                                          “I have informed the Captain avout the problem” the Officer said.

	53. Decide whether the following question is correctly transformed into a reported question.                                                                                                     " Which is our next port of destination?", the Second Engineer asked .                    The Second Engineer asked which our next of port of destination was.

	54. Decide whether the following question is correctly transformed into a reported question.                                                                                                     The officer asked, “Have you checked the navigation lights?”                    The Officer asked if I have checked the navigation lights.

	55. The correct transformation of the following order is:                                The Captain said, “Do not enter that tank without a mask”

	56. Complete the sentence with a correct passive form of the verb in brackets.

	57. Decide which sentence is grammatically correct.

	58. Decide whether the following sentence is gramatically correct.                The main deck must be cleaned almost every day.

	59. Transform the following sentence from active to passive by writing the correct form of the verb in a passive form.                                                        

	60. Decide whether the following sentence is grammatically correct.               The containers have been inspected at the moment.

	61. Choose the most appropriate half of the sentence below.
 All the crew members were on stand by_________________________.

	62. What is the correct way to start a formal e-mail if you do not know the name of the recipient?

	63. When closing an e-mail you should end it with “Yours faithfully” when you don’t know the name of the recipient.

	64. Choose grammatically correct solution for the following sentence in passive voice.                                                                                                        The course __________ on the nautical chart now. 

	65. Decide whether the following sentence is gramatically correct.                    Lifeboats were inspected at the moment.

	66. Complete the sentence with a correct passive form of the verb in brackets.  

	67. Choose the most appropriate modal verb for the following statement.                                                                                          Crew memebers______________enter a restricted area without permission.

	68. Is the following statement, correct?                                                                   The crew should keep the deck clean and free of obstacles.







Sigurnost na moru
	1. Koje od navedenih je nagovještaj da dolazi do progresivnog poplavljivanja broda?

	2. Napustili ste brod u sjevernom Atlantiku i jedan od članova posade je hipotermičan. U toku je akcija spašavanja helikopterom SAR. Koju od navedenih sprava za podizanje treba izbjegavati prilikom podizanja ovog pacijenta u avion?

	3. Prema zahtjevima SOLAS-a, prsluk za spašavanje mora biti dizajniran tako da okrene osobu u vodi, bilo da je pri svijesti ili ne, kako bi se osiguralo da joj usta i nos ne dodiruju vodu, omogućavajući normalno disanje. Prsluk za spašavanje mora podići usta korisnika najmanje ________.

	4. Tokom plovidbe, ako imate radiotelefon (VHF), morate neprestano pratiti ​​koji od sljedećih kanala?

	5. Prema zahtjevima SOLAS-a, prsluk za spašavanje mora automatski okrenuti nesvjesnu ili iscrpljenu osobu u vodi iz bilo kojeg položaja u položaj licem prema gore u roku od najviše ________.

	6. Koja od sljedećih tvrdnji je NETAČNA u vezi sa pravilnim načinom rukovanja protivpožarnim crijevom?

	7. Svjesnu osobu koja je pala u more izvlačite u čamac na motorni pogon. Izvlačenje pri laganom povjetarcu je lakše ako prilazite iz kojeg smjera?

	8. Kojoj klasi požara pripada požar ulja (oil)?

	9. Ako neko padne u more sa broda, a ne znate preko koje strane je osoba pala, koju radnju trebate preduzeti?

	10. Prilikom napuštanja broda i skakanja u vodu sa značajne visine bez prsluka za spašavanje, trebali biste ________.

	11. Ako se pojavi situacija u kojoj je neophodno tegliti brod koji je nesposoban za manevrisanje, koja je tvrdnja TAČNA u vezi sa tegljom?

	12. Šta se podrazumijeva pod pojmom "remont" u gašenju požara?

	13. Vršite navigacionu stražu i uočite da je mornar sa pramca pao u more sa desne strane broda. Šta biste trebali prvo uraditi?

	14. Koja je prednost aparata za gašenje požara na bazi suvih hemikalija u odnosu na aparat za gašenje požara na bazi ugljen-dioksida (CO2)?

	15. Neprekidan signal brodske sirene i zvonjenje brodskog zvona duže od 10 sekundi označava __________.

	16. Kada vanjski mjehur na naduvavanje treba naduvati na hidro-termo zaštitnom odijelu (immersion suit)?

	17. Šta je TAČNO u vezi sa poteznim konopom (painter) pneumatskog splava za spašavanje?

	18. Koje bi bilo najefikasnije sredstvo da se ugasi požar koji gori u bačvama sa zapaljivim tečnostima koje su uskladištene na otvorenoj palubi broda?

	19. Ako nastane požar u strojarnici, koja je PRVA radnja koju trebate preduzeti nakon oglašavanja alarma?

	20. Koja signalna oprema za pomoć je obavezna na splavu za spašavanje u prekookeanskoj plovidbi a koja bi se mogla efikasno koristiti NOĆU za privlačenje pažnje aviona?

	21. Zašto je potrebno zaustaviti i zatvoriti prisilnu (mehaničku) ventilaciju u prostoriji u kojoj je izbio požar?

	22. Na vašem brodu se nalazi povrijeđeni član posade kojega treba evakuisati. Koju od sljedećih publikacija trebate pregledati za proceduru sprovođenja operacije spašavanja/medicinske evakuacije helikopterom?

	23. U poređenju sa pjenom visoke ekspanzije, pjena niske ekspanzije će __________.

	24. Na višenamjenskoj mlaznici, koji je položaj ventila mlaznice kada je ručka skroz naprijed?

	25. Koji je signal za navođenje broda u nevolji, koji označava: "Ovo je najbolje mjesto za pristajanje"?

	26. U koje kategorije se dijele požari?

	27. Napustili ste brod i ukrcali se na pneumatski splav za spašavanje. Nakon što se splav potpuno naduvao, čujete zviždanje iz sigurnosnog ventila. Koju radnju trebate poduzeti?

	28. Nakon što ste utvrdili da je strojarnica evakuisana ispuštate ugljen-dioksid (CO2) u strojarnicu kako biste ugasili požar. U kojoj situaciji će CO2 biti najefikasniji?

	29. Poruka upozorenja na tropsku oluju se šalje kao __________.

	30. Čovjek na plovilu, signalizira podizanjem i spuštanjem bočno ispruženih ruku. Šta označava ovaj signal?

	31. Zauljane krpe uskladištene na otvorenoj gomili predstavljaju opasnost na brodu jer mogu __________.

	32. Šta je TAČNO ako se putnici nalaze na putničkom brodu kada se izvodi vježba napuštanja broda?

	33. Koja je tvrdnja TAČNA u vezi sa čamcem za spašavanje na motorni pogon?

	34. Na plovilu ste za spašavanje i želite da upotrijebite ručni dimni signal. Kako biste trebali aktivirati signal?

	35. Gasite požar u teretnom prostoru na vašem brodu. Koja je radnja najvažnija u pogledu stabilnosti broda?

	36. Šta ima NAJVEĆI uticaj na domet SSB (MF/HF) prenosa?

	37. Kada se preporučuje upotreba morske vode za piće?

	38. Najmanje koliko Međunarodnih prirubnica (Internetional Shore Connection) mora biti na brodu bruto tonaže 500 ili više?

	39. Nakon napuštanja broda, preživjeli u vodi trebaju __________.

	40. Zavlačno (olujno) sidro čamca za spašavanje stvara ogroman podvodni otpor, stabilizovajući čamac po nemirnom moru kako bi se spriječilo prevrtanje i smanjila brzina plutanja. Ono se vezuje za __________.

	41. Šta znači skraćenica PPE?

	42. Aparat za gašenje požara vodom je najefikasniji protiv požara klase __________.

	43. Kojoj klasi požara pripadaju zapaljeni materijali papir i drvo __________.

	44. Nakon što se zateknete na splavu za spašavanje osnovno pravilo za preživljavanje u vezi sa vodom i hranom je da __________.

	45. SOLAS propisi nalažu da se, na vanjskoj temperaturi od 18 C do 20 C, pneumatski splav za spašavanje mora naduvati __________.

	46. Kada se signal za pomoć pošalje putem EPIRB-a, koji od navedenih sistema se aktivira?

	47. Neophodno je držati zatvorene otvore ili vrata prostorije nakon što je požar ugašen kako bi se __________.

	48. Potrebno je zatvoriti ventilaciju prostorije u kojoj gori požar kako bi se __________.

	49. Požar klase C uključuje __________.

	50. Prenosni aparat za gašenje požara, dizajniran za upotrebu na gotovo svim vrstama požara je __________.

	51. Ako neko hemijsko sredstvo trebate koristiti za čišćenje na brodu, gdje možete pronaći informacije o svim potencijalnim opasnostima i mjerama opreza koje treba preduzeti prilikom korišćenja toga hemijskog sredstva?

	52. Šta je protivpožarno čelično uže (FireWire)?

	53. Prsluci za spašavanje se čuvaju __________.

	54. Čamci za spašavanje teretnih brodova moraju nositi vodu za piće. Koliko litara pitke vode mora biti dostupno po osobi?

	55. Koja je skraćenica za "Međunarodnu konvenciju o sigurnosti ljudskog života na moru" (International Convention for the Safety of Life at Sea)?

	56. Šta reguliše "Međunarodni kodeks o sredstvima za spašavanje života" (Life Saving Appliance Code - LSA code)?

	57. Šta znači signal za pomoć "MAYDAY"? 

	58. Dimni signal plutače "čovjek u moru" (MOB - man overboard) mora biti u mogućnosti emitovanti dim od najmanje __________.

	59. Koji je minimalni broj vatrogasaca u jednom timu kojima biste dozvolili ulazak u zadimljeni prostor radi gašenja požara?

	60. Prema SOLAS konvenciji, na teretnom brodu, svaki čamac za spašavanje koji se spušta sohama mora biti spreman da se može porinuti sa punim teretom u roku od __________.

	61. Prema SOLAS konvenciji, na teretnom brodu, svaki čamac za spašavanje koji se spušta sohama mora biti tako pristupačan da se sva posada može ukrcati u njega u roku od __________.

	62. Čamac za spašavanje na motorni pogon mora imati dovoljno goriva za neprekidan rad od najmanje __________.

	63. Osoba koja vidi da neko pada u more sa palube broda treba __________.

	64. Zaštita za sluh je potrebna kada ste izloženi nivou buke od __________.

	65. Hidro-termo zaštitno odijelo (immersion suit) mora biti takvo da se može raspakovati i obući u roku od __________.

	66. Na ekranu radara ste uočili signal emitovan od strane odašiljača radio signala za traganja i spašavanja (SART - Search and Rescue Transponder) koji se nalazi ispred vas. Signal je prikazan kao 12 tačaka u rasponu od 8 NM. Koja od navedenih opcija najbolje identifikuje lokaciju SART-a?

	67. Generalni signal za uzbunu na brodu je?

	68. Ako se pneumatski splav za spašavanje prevrne, može se ispraviti __________.

	69. Napustili ste brod i zaduženi ste za sljedovanje na splavu za spašavanje. Koliko vode dnevno trebate dozvoliti svakoj osobi na brodu da popije nakon prvih 24 sata?

	70. Kada dva vatrogasna tima gase požar u istoj prostoriji, trebaju __________.

	71. Na vašem brodu se nalazi potpuno zatvoreni čamac za spašavanje. Čamac je opremljen samostalnim sistemom koji obezbijedjuje vazduh za disanje. Sistem mora obezbijediti dovoljno vazduha za motor i posadu od najmanje __________.

	72. Pjena je efikasna u gašenju požara klase __________.

	73. Koje su prednosti vodene magle ili vodenog spreja u odnosu na puni mlaz vode prilikom gašenja požara ulja?

	74. Zvučni signal "čovjek u moru" je 

	75. Ako primijetite prodor vode u kaljuži čamca za spašavanje, PRVO biste trebali __________.

	76. Na teretnim brodovima, potrebna količina ugljen-dioksida (CO2) za gašenje požara u strojarnici mora biti ispuštena u roku od __________.

	77. Okretanje pri spašavanju čovjeka u moru je manevar upravljanja brodom koji se obično izvodi odmah nakon saznanja da je osoba pala u more. Da bi se brod približilo poziciji osobe, primjenjuju se  __________.

	78. Odašiljač radio signala za traganja i spašavanje (SART - Search and Rescue Transponder) se specifično detektuje na pomorskim radarima koji rade u opsegu __________.

	79. Na kojim frekvencijama radi COSPAS-SARSAT EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon)?

	80. Hipotermija je opasno medicinsko stanje koje nastaje kada dođe do pada unutrašnje tjelesne temperature ispod __________.

	81. Tri osnovna elementa potrebna za paljenje vatre i održavanje sagorijevanja su __________.

	82. Ako pacijent povraća tokom usta na usta reanimacije, spasilac PRVO treba __________.

	83. Što NE predstavlja sigurno i tačno vođenje navigacije?

	84. Što NE sadrži raspored za uzbunu?

	85. Brodovi sa većim brzinama nakon uočavanja čovjeka u moru treba da smanje brzinu na __________.

	86. Da li je zapovjednik UVIJEK obavezan da pristupi spašavanju drugom brodu ili osobama?

	87. Koje uslove moraju zadovoljiti obrasci traganja?

	88. Kada se primjenjuje / koristi obrazac traganja po sektorima?

	89. SOLAS konvencija kaze da se vježbe "Napuštanje broda" i "Požar na brodu" moraju održavati?

	90. Dva uredjaja SART-a (Radar Transponder) mora imati?

	91. Izvor napajanja svjetlosti na prsluku za spašavanje mora da radi?

	92. Teretni brod od 100-150 metara mora imati?

	93. Svako odijelo za zaštitu od hladne vode mora osigurati?

	94. Čamac za prikupljanje mora da primi najmanje?

	95. Koji su uslovi potrebni da bi gorenje započelo?

	96. "Emergency fire pump" se NE smije nalaziti?

	97. Međunarodni signalni kodeks se sastoji od?

	98. Minimalna težina koluta za spašavanje (lifebuoy) je?

	99. Najbolje sredstvo za gašenje požara na električnoj opremi je?

	100. Prosječno trajanje kiseonika u EEBD uređaju je oko?

	101. Vježba ulaska u zatvoreni prostor (Enclosed Space Entry Drill) mora se sprovoditi najmanje jednom u koliko mjeseci?

	102. Koja je preporučena reakcija u slučaju opasnosti na brodu?

	103. Koji brodovi su izuzeti od primjene SOLAS konvencije?

	104. Koja međunarodna organizacija je odgovorna za SOLAS konvenciju?

	105. Koje su tri glavne IMO konvencije?

	106. Koje od navedenih sredstava spada u sredstva za pojedinačno spašavanje?

	107. Kolut za spašavanje mora imati plutajući konop dužine najmanje ______ .

	108. Koje karakteristike mora imati zaštitno odijelo (immersion suit)?

	109. Koji materijali se koriste za izradu koluta za spašavanje?

	110. Koje osobine mora imati pneumatski prsluk za spašavanje?

	111. Zaštitno odijelo (immersion suit) mora biti otporno na plamen najmanje ______ 

	112. Šta je spontano samozapaljenje (spontaneous combustion)?

	113. Koji su osnovni zahtjevi za čamce za spašavanje?

	114. Čamac za spašavanje (Rescue boat) mora biti u stanju da razvije brzinu od najmanje ______ tokom 4 sata rada.

	115. Koje karakteristike mora imati splav za spašavanje?

	116. Rakete sa padobranom moraju dostići visinu od najmanje ______ .

	117. Ručna buktinja mora nastaviti da gori i nakon što je bila 10 sekundi pod vodom.

	118. Koje su preporuke za ispaljivanje rakete sa padobranom?

	119. Koje osobine mora imati dimni signal?

	120. Koja je funkcija HRU (hidrostatnog osigurača) na splavu?

	121. Koji je minimalni domet uređaja za ispaljivanje užeta (Line-Throwing Appliance)?

	122. AIS-SART se na ECDIS/AIS ekranu prikazuje kao?

	123. Prsluk za spašavanje mora imati reflektujuće trake i zviždaljku?

	124. Koliko brzo treba obući immersion suit?

	125. Hidrostatni osigurač (HRU) splava za spašavanje se aktivira na približno  __________ dubine.

	126. Koja je preporučena učestalost spuštanja i manevrisanja čamca u more radi obuke / vježbe?

	127. EPIRB na brodu treba testirati?

	128. SCBA (Self-Contained Breathing Apparatus) boce se sedmično provjeravaju na?

	129. Koje su tri faze hitnosti u SAR terminologiji?

	130. Ko je odgovoran za koordinaciju na mjestu događaja?

	131. Koji obrazac pretrage se koristi kad je posljednja poznata pozicija relativno tačna?

	132. Koji položaj pomaže zadržavanju toplote u hladnoj vodi?

	133. Kada aktivirati EPIRB u scenariju napuštanja broda?

	134. Zašto ne piti morsku vodu na splavu?

	135. Koja je definicija GMDSS morskih zona A1–A4? (izaberite tačan skup)

	136. Koji je postupak za distress preko VHF-DSC?

	137. NAVTEX frekvencije su ______ .

	138. SECURITE poruke se koriste za bezbjednosna upozorenja i MSI (Maritime Safety Information).

	139. PAN PAN označava opasnost po život i zamjenjuje MAYDAY.

	140. MMSI je devetocifreni broj koji se koristi za DSC i AIS.

	141. Rakete sa padobranom moraju gorjeti najmanje ______ .

	142. Koji je ispravan način skoka u vodu sa prslukom?

	143. Koji manevar je najbrži za MOB na vidiku?

	144. Koji od navedenih faktora spada u fizičke izazove tokom preživljavanja?

	145. Koje informacije su najvažnije u početnoj dojavi RCC-u?

	146. Koja provjera je KRITIČNA prije spuštanja čamca za spašavanje?

	147. Koji dokument definiše periodične zadatke odrzavanja i servise LSA/FFA opreme?

	148. Koje su osnovne funkcije čamca za spasavanje (rescue boat-a)?

	149. Zaštitno odijelo (immersion suit) mora omogućiti osobi da piše olovkom nakon jednog sata u hladnoj vodi.

	150. Koji događaj je bio ključan za donošenje prve SOLAS konvencije?   

	151. Koje od navedenih je nagovještaj da dolazi do progresivnog poplavljivanja broda?

	152. Po uzburkanom moru, kako bi kormilar trebao kormilariti čamcem za spašavanje?

	153. Napustili ste brod u sjevernom Atlantiku i jedan od članova posade je hipotermičan. U toku je akcija spašavanja helikopterom SAR. Koju od navedenih sprava za podizanje treba izbjegavati prilikom podizanja ovog pacijenta u avion?

	154. Prema zahtjevima SOLAS-a, prsluk za spašavanje mora biti dizajniran tako da okrene osobu u vodi, bilo da je pri svijesti ili ne, kako bi se osiguralo da joj usta i nos ne dodiruju vodu, omogućavajući normalno disanje. Prsluk za spašavanje mora podići usta korisnika najmanje ________.

	155. Tokom plovidbe, ako imate radiotelefon (VHF), morate neprestano pratiti ​​koji od sljedećih kanala?

	156. Prema zahtjevima SOLAS-a, prsluk za spašavanje mora automatski okrenuti nesvjesnu ili iscrpljenu osobu u vodi iz bilo kojeg položaja u položaj licem prema gore u roku od najviše ________.

	157. Koja od sljedećih tvrdnji je NETAČNA u vezi sa pravilnim načinom rukovanja protivpožarnim crijevom?

	158. Kako se rukuje prenosivim CO2 (ugljen-dioksid) aparatom za gašenje požara?

	159. Svjesnu osobu koja je pala u more izvlačite u čamac na motorni pogon. Izvlačenje pri laganom povjetarcu je lakše ako prilazite iz kojeg smjera?

	160. Kojoj klasi požara pripada požar ulja (oil)?

	161. Ako neko padne u more sa broda, a ne znate preko koje strane je osoba pala, koju radnju trebate preduzeti?

	162. Prilikom napuštanja broda i skakanja u vodu sa značajne visine bez prsluka za spašavanje, trebali biste ________.

	163. Propisi o spašavanju života zahtijevaju da protivpožarna vježba uključuje šta od sljedećeg?

	164. Ako se pojavi situacija u kojoj je neophodno tegliti brod koji je nesposoban za manevrisanje, koja je tvrdnja TAČNA u vezi sa tegljom?

	165. Šta se podrazumijeva pod pojmom "remont" u gašenju požara?

	166. Vršite navigacionu stražu i uočite da je mornar sa pramca pao u more sa desne strane broda. Šta biste trebali prvo uraditi?

	167. Koja je prednost aparata za gašenje požara na bazi suvih hemikalija u odnosu na aparat za gašenje požara na bazi ugljen-dioksida (CO2)?

	168. Kada je pjena za gašenje požara najefikasnija?

	169. Neprekidan signal brodske sirene i zvonjenje brodskog zvona duže od 10 sekundi označava __________.

	170. Koja je tvrdnja TAČNA u vezi s pneumatskim splavom za spašavanje?

	171. Kada vanjski mjehur na naduvavanje treba naduvati na hidro-termo zaštitnom odijelu (immersion suit)?

	172. Na brodu koji je dužan da je posjeduje, Međunarodna prirubnica (Internetional Shore Connection) se mora čuvati zajedno sa koliko vijaka (šarafa)?

	173. Šta je TAČNO u vezi sa poteznim konopom (painter) pneumatskog splava za spašavanje?

	174. Koje bi bilo najefikasnije sredstvo da se ugasi požar koji gori u bačvama sa zapaljivim tečnostima koje su uskladištene na otvorenoj palubi broda?

	175. Signali za pomoć mogu biti i __________.

	176. Ako nastane požar u strojarnici, koja je PRVA radnja koju trebate preduzeti nakon oglašavanja alarma?

	177. Koja signalna oprema za pomoć je obavezna na splavu za spašavanje u prekookeanskoj plovidbi a koja bi se mogla efikasno koristiti NOĆU za privlačenje pažnje aviona?

	178. Indikator kiseonika je instrument koji mjeri __________.

	179. Zašto je potrebno zaustaviti i zatvoriti prisilnu ventilaciju u prostoriji u kojoj je izbio požar?

	180. Na vašem brodu se nalazi povrijeđeni član posade kojega treba evakuisati. Koju od sljedećih publikacija trebate pregledati za proceduru sprovođenja operacije spašavanja/medicinske evakuacije helikopterom?

	181. Na koji način se može širiti vatra?

	182. U poređenju sa pjenom visoke ekspanzije, pjena niske ekspanzije će __________.

	183. Na višenamjenskoj mlaznici, koji je položaj ventila mlaznice kada je ručka skroz naprijed?

	184. Koje je boje signalna baklja koju odašilje podmornica, a koja označava da je torpedo ispaljen ZA VRIJEME VJEŽBE?

	185. Koji je signal za navođenje broda u nevolji, koji označava: "Ovo je najbolje mjesto za pristajanje"?

	186. U koje kategorije se dijele požari?

	187. Napustili ste brod i ukrcali se na pneumatski splav za spašavanje. Nakon što se splav potpuno naduvao, čujete zviždanje iz sigurnosnog ventila. Koju radnju trebate poduzeti?

	188. Nakon što ste utvrdili da je strojarnica evakuisana ispuštate ugljen-dioksid (CO2) u strojarnicu kako biste ugasili požar. U kojoj situaciji će CO2 biti najefikasniji?

	189. Poruka upozorenja na tropsku oluju se šalje kao __________.

	190. Naduvani splavovi za spašavanje su teži za manevrisanje od čamaca za spašavanje zbog __________.

	191. Čovjek na plovilu signalizira podizanjem i spuštanjem bočno ispruženih ruku. Šta označava ovaj signal?

	192. Zauljane krpe uskladištene na otvorenoj gomili predstavljaju opasnost na brodu jer mogu __________.

	193. Šta je TAČNO ako se putnici nalaze na putničkom brodu kada se izvodi vježba napuštanja broda?

	194. Koja je tvrdnja TAČNA u vezi sa čamcem za spašavanje na motorni pogon?

	195. Na plovilu ste za spašavanje i želite da upotrijebite ručni dimni signal. Kako biste trebali aktivirati signal?

	196. Gasite požar u teretnom prostoru na vašem brodu. Koja je radnja najvažnija u pogledu stabilnosti broda?

	197. Šta ima NAJVEĆI uticaj na domet SSB (MF/HF) prenosa?

	198. Kada se preporučuje upotreba morske vode za piće?

	199. Koji se termin koristi za opisivanje tačke koja se nalazi na polovini između prednjeg i zadnjeg perpendikulara i predstavlja referentnu tačku za konstrukciju broda?

	200. Najmanje koliko Međunarodnih prirubnica (Internetional Shore Connection) mora biti na brodu bruto tonaže 500 ili više?

	201. Nakon napuštanja broda, preživjeli u vodi trebaju __________.

	202. Čamci za spašavanje teretnih brodova moraju nositi hranu za preživljavanje. Koliko energetskog sadržaja u kj (kilodžul) mora imati sljedovanje po osobi?

	203. Zavlačno (olujno) sidro čamca za spašavanje stvara ogroman podvodni otpor, stabilizovajući čamac po nemirnom moru kako bi se spriječilo prevrtanje i smanjila brzina plutanja. Ono se vezuje za __________.

	204. Šta znači skraćenica PPE?

	205. Aparat za gašenje požara vodom je najefikasniji protiv požara klase __________.

	206. Kojoj klasi požara pripadaju zapaljeni materijali papir i drvo __________.

	207. Nakon što se zateknete na splavu za spašavanje osnovno pravilo za preživljavanje u vezi sa vodom i hranom je da __________.

	208. SOLAS propisi nalažu da se, na vanjskoj temperaturi od 18 C do 20 C, pneumatski splav za spašavanje mora naduvati __________.

	209. Kada se signal za pomoć pošalje putem EPIRB-a, koji od navedenih sistema se aktivira?

	210. Neophodno je držati zatvorene otvore ili vrata prostorije nakon što je požar ugašen kako bi se __________.

	211. Potrebno je zatvoriti ventilaciju prostorije u kojoj gori požar kako bi se __________.

	212. Požar klase C uključuje __________.

	213. Prenosni aparat za gašenje požara, dizajniran za upotrebu na gotovo svim vrstama požara je __________.

	214. Koji od navedenih sistema se može koristiti za odašiljanje signala za pomoć?

	215. Ako neko hemijsko sredstvo trebate koristiti za čišćenje na brodu, gdje možete pronaći informacije o svim potencijalnim opasnostima i mjerama opreza koje treba preduzeti prilikom korišćenja toga hemijskog sredstva?

	216. Kada radimo na električnoj opremi, moramo je "izolovati". Šta to znači?

	217. Šta je protivpožarno čelično uže (FireWire)?

	218. Prsluci za spašavanje se čuvaju __________.

	219. Čamci za spašavanje teretnih brodova moraju nositi vodu za piće. Koliko litara pitke vode mora biti dostupno po osobi?

	220. Koja je skraćenica za "Međunarodnu konvenciju o sigurnosti ljudskog života na moru" (International Convention for the Safety of Life at Sea)?

	221. Šta reguliše "Međunarodni kodeks o sredstvima za spašavanje života" (Life Saving Appliance Code - LSA code)?

	222. Šta znači signal za pomoć "MAYDAY"? 

	223. Dimni signal plutače "čovjek u moru" (MOB - man overboard) mora biti u mogućnosti emitovanti dim od najmanje __________.

	224. Ako se 25% članova posade promijenilo u luci, SOLAS konvencija nalaže da se vježbe napuštanje broda (abandon drill) i požar na brodu (fire drill) moraju održati __________.

	225. Koji je minimalni broj vatrogasaca u jednom timu kojima biste dozvolili ulazak u zadimljeni prostor radi gašenja požara?

	226. Prema SOLAS konvenciji, na teretnom brodu, svaki čamac za spašavanje koji se spušta sohama mora biti spreman da se može porinuti sa punim teretom u roku od __________.

	227. Prema SOLAS konvenciji, na teretnom brodu, svaki čamac za spašavanje koji se spušta sohama mora biti tako pristupačan da se sva posada može ukrcati u njega u roku od __________.

	228. Čamac za spašavanje na motorni pogon mora imati dovoljno goriva za neprekidan rad od najmanje __________.

	229. Osoba koja vidi da neko pada u more sa palube broda treba __________.

	230. Zaštita za sluh je potrebna kada ste izloženi nivou buke od __________.

	231. Hidro-termo zaštitno odijelo (immersion suit) mora biti takvo da se može raspakovati i obući u roku od __________.

	232. Na ekranu radara ste uočili signal emitovan od strane odašiljača radio signala za traganja i spašavanja (SART - Search and Rescue Transponder) koji se nalazi ispred vas. Signal je prikazan kao 12 tačaka u rasponu od 8 NM. Koja od navedenih opcija najbolje identifikuje lokaciju SART-a?

	233. Generalni signal za uzbunu na brodu je?

	234. Započeli ste Kardiopulmonalnu reanimaciju (Cardiopulmonary resuscitation - CPR) na odrasloj osobi. Koliko kompresija grudnog koša i koliko vještačkih udisaja trebate primijeniti u jednom nizu?

	235. Ako se pneumatski splav za spašavanje prevrne, može se ispraviti __________.

	236. Prije početka Kardiopulmonalne reanimacije (Cardiopulmonary resuscitation - CPR) na odrasloj osobi, trebali biste __________.

	237. Napustili ste brod i zaduženi ste za sljedovanje na splavu za spašavanje. Koliko vode dnevno trebate dozvoliti svakoj osobi na brodu da popije nakon prvih 24 sata?

	238. Kada dva vatrogasna tima gase požar u istoj prostoriji, trebaju __________.

	239. Na vašem brodu se nalazi potpuno zatvoreni čamac za spašavanje. Čamac je opremljen samostalnim sistemom koji obezbijedjuje vazduh za disanje. Sistem mora obezbijediti dovoljno vazduha za motor i posadu od najmanje __________.

	240. Pjena je efikasna u gašenju požara klase __________.

	241. Koja je prednost vodene magle ili vodenog spreja u odnosu na puni mlaz vode prilikom gašenja požara ulja?

	242. Zvučni signal "čovjek u moru" je 

	243. Ako primijetite prodor vode u kaljuži čamca za spašavanje, PRVO biste trebali __________.

	244. Na teretnim brodovima, potrebna količina ugljen-dioksida (CO2) za gašenje požara u strojarnici mora biti ispuštena u roku od __________.

	245. Okretanje pri spašavanju čovjeka u moru je manevar upravljanja brodom koji se obično izvodi odmah nakon saznanja da je osoba pala u more. Da bi se brod približilo poziciji osobe, primjenjuju se  __________.

	246. Odašiljač radio signala za traganja i spašavanje (SART - Search and Rescue Transponder) se specifično detektuje na pomorskim radarima koji rade u opsegu __________.

	247. Na kojim frekvencijama radi COSPAS-SARSAT EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon)?

	248. Hipotermija je opasno medicinsko stanje koje nastaje kada dođe do pada unutrašnje tjelesne temperature ispod __________.

	249. Tri osnovna elementa potrebna za paljenje vatre i održavanje sagorijevanja su __________.

	250. Ako pacijent povraća tokom usta na usta reanimacije, spasilac PRVO treba __________.






























Održavanje broda
	1. Razaranje čvrstog materijala hemijskim djelovanjem
okoline naziva se

	2. Korozija se dijeli na

	3. Korozija koja nastaje na površini metala i približno podjednako prodire u dubinu zove se:

	4. Korozija koja zauzima ograničeno područje, ali je njeno djelovanje opasno, jer prodire u dubinu metalnih djelova zove se:

	5. Odaberite tačnu tvrdnju

	6. U najvažnije spoljašnje faktore koji utiču na hemijsku koroziju ubrajamo: 

	7. Proces razaranja metala koji nastaje kada se dva različita potencijala na metalnoj površini povežu preko elektrolita

	8. Koja služba u brodarskom preduzeću vodi poslove održavanja?

	9. Ko obavlja najveći dio održavanja broda?

	10. Koji je osnovni razlog primjene preventivnog održavanja?

	11. Opravke koje obuhvataju opravku ili zamjenu sastavnih djelova sistema sa najkraćim radnim vijekom ili u najkraćem vremenu su
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	168. Brod je nagnut na vrijednost ugla vjesanja kada je:

	169. Sta NIKAKO NE raditi da be se korigovao angle of loll?

	170. Sta je koeficijent vodene linije Cw?

	171. Da li je tacna tvrdanja: veci koeficijent vodene linije daje veci BM a to daje veci GM?

	172. Da li je tacna tvrdanja: veci koeficijent vodene linije daje veci TPC?

	173. Sta je blok koeficijent Cb?

	174. Koja je tvrdnja tacna?

	175. Bulk carrier ima veci Cb od kontejnerskog broda.

	176. Veci Cb daje veci cucanj broda "squat".

	177. Punija vodena linija daje veci Cb

	178. Sta je koeficijent sredine broda Cm?

	179. Simpsonova pravila se koriste za:

	180. Simpsonova pravila se u praksi mogu koristiti za:

	181. Simpsonovo pravilo se moze koristiti za racunanje KB

	182. Simpsonovo pravilo se moze koristiti za racunanje LCF plovne linije

	183. Sta je LBM?

	184. Sta je LOA?

	185. Sta je LBP?

	186. Sta je LCG

	187. Sta je LCB?

	188. Za stabilnost broda je vazno da:

	189. Kako se moze korigovati LCG

	190. Ako se teret pomjeri prema krmi, LCG:

	191. Poluga trima je:

	192. Sta je LCF?

	193. Ako je LCF na sredinu broda, promjena trima ce biti:

	194. Ako je LCF pomjeren od sredine ka pramcu, promjena trima ce biti:

	195. Na kraj ukrcaja brod ce biti inkrman kada je:

	196. Pri prelazu iz slane u slatku vodu

	197. Promjena trima pri prelazu broda iz slane u slatku vodu bazira se na odnosu

	198. Sta je MCT 1 cm?

	199. MCT 1 cm se dobija iz:

	200. Formula za povecanje gaza usled nagiba broda je:

	201. Ako gaz, nadvodje i KG ostanu isti, a poveca se sirina broda, kakav bi to efekat imalo na stabilite?

	202. Povecanje sirine broda utice na povecanje BM i GH poluge

	203. Sa povecanjem sirine broda, smanjuje se ugao potapanja glavne palube

	204. Ako gaz, sirina i KG ostanu isti, a poveca se nadvodje broda, kakav bi to efekat imalo na stabilite?

	205. Sa povecanjem nadvodja broda, smanjuje se ugao potapanja glavne palube

	206. Kako "Icing" utice na KG

	207. Usled Icing-a, povrsina ispod krivulje stabiliteta je:

	208. Ljetnja teretna linija (S) odnosi se na gustinu vode 1.025 t/m3

	209. Distanca izmedju ljetnje teretne linije (S) i teretne linije slatke vode (F) je: 

	210. Distanca izmedju tropske teretne linije (T) i tropske teretne linije slatke vode (TF) je: 

	211. Distanca izmedju ljetnje teretne linije (S) i tropske teretne linije (T) je: 

	212. Distanca izmedju ljetnje teretne linije (S) i zimske teretne linije (W) je: 

	213. Zimska teretna linija za Sjeverni Atlantik (WNA) je uvjek 50 mm ispod zimske teretne linije (W)

	214. Izaberi tacnu tvrdnju

	215. Virtuelni gubitak metacentra tokom suvog dokovanja broda racuna se formulom:

	216. U formuli za virtuelni gubitak metacentra tokom suvog dokovanja (P x KM) / W, "P" pretstavlja:

	217. Izaberi tacnu tvrdnju:

	218. Sta je "Sounding"? Izaberi tacnu tvrdnju:

	219. Sta je "Ullage"? Izaberi tacnu tvrdnju:

	220. Brodovi "pune forme" imaju:

	221. Brodovi "fine forme" imaju:

	222. Sto je veci Cb, veci je cucanj, "squat" broda.

	223. Sto je veca brzina veci je cucanj, "squat" broda.

	224. Kod brodova sa Cb manjim od 0.70, cucanj, "squat" se ocekuje na:

	225. Kod brodova sa Cb vecim od 0.70, cucanj, "squat" se ocekuje na:

	226. Bez obzira na Cb, kod broda ciji je staticki gaz veci na krmu, cucanj "squat" dodajemo na:

	227. Bez obzira na Cb, kod broda ciji je staticki gaz veci na pramac, cucanj "squat" dodajemo na:

	228. U zatvorenim, ogranicenim prostorima, cucanj "squat" je:

	229. Za racunanje cucnja "squat-a", koristi se:

	230. Sihronizovano valjanje nastaje kada je:

	231. Parametricko valjanje nastaje kada je:

	232. Sta je potrebno uraditi da bi se izbeglo sihronizavano i parametricko valjanje

	233. Hogging  nastaje:

	234. Sagging  nastaje:

	235. Shearing force su:

	236. Bending momenti su:

	237. Za koliku duzinu talasa se racunaju sea going shearing force i bending momenti

	238. Kada se vrh talasa nalazi na sredini broda, uzgon je najveci na:

	239. "Load" krivulja je razlika izmedju ordinate tezine i ordinate uzgona za svaku sekciju po duzini broda

	240. Krivulja shearing forci je krivulja prvog reda, a krivulja bending momenata je krivulja drugog reda

	241. Bending momenat od jednog kraja broda do odredjene tacke jednak je povrsini ispod Shearing force krivulje do te tacke.

	242. Bending momenat ima najvecu vrijednost u tacku gdje je Shearing forca jednaka nuli

	243. "Murray" metod koristimo za izracunavanje:

	244. Kod hogginga "tensile stress" se javlja na:

	245. Kod sagginga-a " compressive stress" se javlja na:

	246. Koji dio broda prvi prima opterećenje pri dokovanju?  

	247. Koji dio broda je najosjetljiviji pri dokovanju?

	248. Odaberite tačnu tvrdnju:

	249. Broken Stowage - Izgubljeni prostor nastaje zbog:

	250. FWA Fresh water allowance predstavlja maksimalno uronuće za prelazak broda iz morske u slatku vodu

	251. Kapacitetni plan pokazuje koliko tereta brod može primiti, gdje, i pod kojim ograničenjima.

	252. Šta sadrži kapacitetni plan?

	253. Za šta se koristi kapacitetni plan?

	254. Klasifikaciona društva:

	255. Inspekciju konstrukcija trupa, mašinskog prostora, opreme i tehničkih sistema broda kako bi potvrdili da brod ispunjava pravila i da je tehnički siguran za plovidbu. Vrše

	256. Klasifikaciona društva obuhvataju:

	257. Koja metoda se koristi za otkrivanje pukotina i grešaka u čeličnoj konstrukciji?

	258. Koji je glavni razlog korišćenja čelika u brodogradnji?

	259. Brod je plovno sredstvo namijenjeno za prevoz tereta, putnika ili obavljanje specijalnih funkcija (ribolov, ratne operacije, istraživanja, spašavanje). 

	260. Šta će se desiti sa srednjim gazom broda ako se 240 tona tereta ukrca na brod, a TPC iznosi 120 t/cm?

	261. odaberite tačnu tvrdnju:

	262. Zapremina svih zatvorenih prostora broda (sa izuzetkom nekih) prikazanih u registarskim tonamanaziva se: 

	263. Težina tereta pod kojom brod uroni od lake ili neke druge vodene linije a mjeri se u tonama naziva se:

	264. Raspoloživi prostor za teret izražen u kubnim metrima ili kubnim stopama naziva se:

	265. Bale Capacity - Kapacitet za bale odnosi se na

	266. Kada se od deplasmana broda oduzme masa praznog broda dobijamo:

	267. Broj koji pokazuje koliko prostora zauzima jedna tona dobro složenog tereta, izraženo u kubnim stopama ili kubnim metrima naziva se

	268. Vertikalna udaljenost od najniže tačke kobilice do vodene linije naziva se

	269. Vertikalna udaljenost od vodene linije do gornje ivice glavne palube na boku broda naziva se

	270. Horizontalna linija koja prolazi kroz plimsolovu oznaku oznacava maksimalni gaz

	271. Slobodne površinea u tankovima utiče na:

	272. Odaberite tačnu tvrdnju:

	273. Slobodna površina najviše utiče na:  

	274. Kako se naziva obavezni brodski priručnik, odobren od strane administracije broda, u kojem se nalaze detaljna uputstva o tome kako se specifični teret (osim rasutog) treba pravilno rasporediti, učvrstiti i osigurati pomoću opreme na brodu

	275. Kako operativno smanjiti efekat slobodne površine

	276. GZ - poluga stabiliteta je mjerodanvi pokazatelj stabilnosti pri uglovima nagiba većim od

	277. Osnovne tačke kod poprečne stabilnosti su

	278. Inicijalna metacentarska visina GM₀ po IMO propisima ne smije biti manja od:

	279. Šta predstavlja period ljuljanja (roll period) broda?

	280. Nakon ukrcaja tereta:

	281. Nakon ukrcaja tereta:

	282. Da li metacentarska visina mijenja svoju veličinu sa vertikalnim pomijeranjem tereta

	283. Metacentarska visina se  može izračunati:

	284. Obrtni momenat koji vraća brod u uspravan položaj kada se nagne za određeni ugao.

	285. Momenat inercije koristimo za računanje:

	286. Sa krivulje stabiliteta možemo očitati

	287. Koji su sitemi gradnje čeličnih brodova

	288. Glavne karakteristike uzdužnog sistema gradnje:

	289. Glavne karakteristike poprečnog sistema gradnje:

	290. Mješoviti sistem gradnje kombinuje uzdužne elemente u dnu i palubi sa poprečnim elementima u bokovima, čime se postiže optimalna uzdužna i poprečna čvrstoća uz ekonomičnu konstrukciju

	291. Kako se označavaju, numerišu poprečna rebra - transversal frames na brodu? 

	292. Stabilnost je svojstvo broda da se protivi silama koje ga nastoje nagnuti i svojstvo da se ponovo automatski vraća u ravan položaj kada te sile prestanu da djeluju.

	293. Svako Tijelo koje pliva na vodi, pa prema tome i brod izloženo je dejstvu dviju sila:

	294. Vertikalna sila kojom fluid (tečnost ili gas) deluje na telo koje je u njega uronjeno, usmerena suprotno od sile gravitacije (naviše) naziva se sila

	295. Tačka u kojoj deluje ukupna težina broda i cjelokupnog tereta usmjerena vertikalno naniže naziva se:

	296. Tačka oko koje se brod okreće u poprečnom smislu, odnosno tačka u kojoj se sijeku pravci sila uzgona kad je brod prav i kada je nagnut pri malim uglovima nagiba naziva se

	297. Inicijalna stabilnost broda zavisi prvenstveno od:

	298. Odaberite tačnu tvrdnju:

	299. Odaberite tačnu tvrdnju:

	300. Ako se KG poveća, stabilitet broda:  

	301. GZ kriva prikazuje odnos između:  

	302. Ako se teret premjesti iz skladišta na palubu, GM će:  

	303. Brod sa velikim GM ima:  

	304. Kada je brod u stabilnom položaju tačka M se nalazi:

	305. Stabilitet broda pri malim uglovima nagiba zavisi od:  

	306. Koji elementi utiču na GZ pri malim uglovima nagiba?  

	307. Kada se brod sporo i tromo ljulja to znači da ima

	308. Ako se teret premjesti sa palube u skladište

	309. Odaberite tačnu tvrdnju:

	310. Rezervni uzgon je dio uzgona iznad vodne linije koji osigurava dodatnu sigurnost i plovnost broda.

	311. Odaberite tačnu tvrdnju:

	312. Odaberite tačnu tvrdnju:

	313. Stabilitet broda u odnosu na osu oko koje se naginje dijelimo na:

	314. Kada se metacentar nalazi iznad sistemskog težišta broda , odnosno poluga MoG > 0, kažemo da je ravnoteža broda

	315. Kada se metacentar poklapa sa sistemskig težištem broda, odnosno poluga MoG = 0, kažemo da je ravnoteža broda

	316. Kada se metacentar nalazi ispod sistemskog težišta broda, odnosno poluga MoG < 0, kažemo da je ravnoteža broda

	317. Koja su moguća stanja ravnoteže broda

	318. Odaberite tačnu tvrdnju:

	319. Knjiga Stabiliteta sadrži:

	320. Odaberite tačnu tvrdnju:

	321. Odaberite tačnu tvrdnju:

	322. Tereti koji istovremeno potpuno ispunjavaju zapreminu brodskih skladišta i potapaju brod tačno do njegove teretne vodene linije (maksimalnog gaza) nazivaju se homogeni tereti

	323. Zakrivljenost brodskog trupa koja se očitava većim gazom na pramcu i krmi nego na sredini broda naziva se

	324. Zakrivljenost brodskog trupa koja se očitava manjim gazom na pramcu i krmi nego na sredini broda naziva se

	325. Kako torzione sile djeluju na brod?

	326. Šta predstavlja sile smicanja - shearing force na brodu?

	327. Kako se smanjuju stresovi na brodu

	328. Kao primarna metoda za utvrđivanje mase (težine) ukrcanog ili iskrcanog rasutog tereta na brodu koristi se:

	329. Otpor broda ljuljanju oko svoje poprečne ose, "naprijed - nazad" naziva se

	330. Šta predstavlja LCG

	331. Šta predstavlja LCB

	332. Šta predstavlja LCF

	333. Kada je brod ptetežan (trim by head), to znači da

	334. Ako se tačka LCG nalazi iza tačke LCB brod je

	335. Ako se teret pomjeri prema krmi, šta se dešava sa LCG?

	336. Koji parametri određuju trim broda

	337. MCT (Moment to Change Trim) predstavlja

	338. Za proračun povrsina vodene linije broda koristi se:

	339. Kod engleskog sistema označavanja zagaznica važi sledeće:

	340. Kod metričkog sistema označavanja zagaznica važi sledeće:

	341. Kod engleskog sistema označavanja zagaznica, zagaznice se označavaju rednim brojevima

	342. Kod metričkog sistema označavanja zagaznica, zagaznice se označavaju rednim brojevima

	343. Šta predstavlja "Squat" broda

	344. Koji faktori utiču na "squat" broda

	345. Na kojoj poziciji treba ukrcati tered da brod paralelno uroni bez promjene trima?

	346. Prilikom „uzimanja“ podataka iz hidrostatskih tablica, u slučaju da ne postoji tačna tražena vrijednost (npr. gaz ili deplasman), podaci se uzimaju:

	347. Šta predstavlja MTC?

	348. Odaberite tačnu tvrdnju:



























Rukovanje teretom
	1. Zagaznice broda se nalaze na pramcu iza perpendikulara, na krmi ispred perpendikulara. Ako je brod inkrman, korekcija gaza se:

	2. Zagaznice broda se nalaze na pramcu iza perpendikulara, na krmi ispred perpendikulara. Ako je brod improvan, korekcija gaza se:

	3. Kada je LCF na istu stranu od sredine kao i veci gaz, korekcija za srednji gaz se dodaje

	4. Kada je LCF na istu stranu od sredine kao i veci gaz, korekcija za srednji gaz se oduzima

	5. Kod "draftsurvey-a" rade se sledece korekcije:

	6. Kada je gaz na sredini broda veci od srednjeg gaza pramca i krma, to je:

	7. Korekcija za sagging se:

	8. Faktor slaganja pokazuje:

	9. Jedinica za faktor slaganja je:

	10. Laki tereti su tereti ciji je faktor slaganja

	11. Jedna kubna stopa ima:

	12. Koliko tona ima ima 250 litara dizela gustine 0.80 t/m3

	13. Gross Tonnage i Net Tonnage se racunaju:

	14. Gross Tonnage i Net Tonnage su:

	15. Koeficijent skladista se dobijia kada se:

	16. Koeficijent skladista se koristi za:

	17. Relativna vlaznost vazduha je:

	18. Apsolutna vlaznost vazduha je:

	19. Kada se vazduh zagrijava, relativna vlaznost vazduha:

	20. Kada se vazduh zagrijava, apsolutna vlaznost vazduha:

	21. Dew point rule je:

	22. "3 deegres rule" ventilacije tereta je:

	23. Da li je tacna tvrdnja "COLD TO HOT VENTILATE NOT, HOT TO COLD VENTILATE BOLD"?

	24. Dew point se dostize:

	25. Kako ventilirati teret kada se plovi iz tropskih krajeva za hladnije krajeve?

	26. Prevoz opasnih materija u rasutom stanju regulisano je:

	27. MHB regulisan sa IMSBC znaci:

	28. IMDG code regulise prevoz opasnih tereta:

	29. TML "transportable moisture limit" je:

	30. MC "Moisture Content" je:

	31. Koliko klasa opasnog tereta ima po IMDG kodu

	32. U skladistima u kojima se moze krcati opasni teret, kolliko puta se minimalno vazdug mora izmjeniti u toku jednog sata

	33. Suplement IMDG koda se odnosi na:

	34. Volume 1 IMDG koda sadrzi:

	35. Volume 2 IMDG koda sadrzi:

	36. Po IMDG codu, sta znaci tip segregacije "away from"?

	37. Prepoznaje li IMDG kod teret koji se ne smije krcati na krajnjim stranama broda

	38. Prepoznaje li IMDG kod teret koji se ne smije krcati u skladiste

	39. Prepoznaje li IMDG kod teret koji se ne smije biti izlozen direrektnom zracenju sunca

	40. Sta predstavlja "tank top strength"

	41. Sta predstavlja "hatch cover strength"

	42. Sta znaci "maximum outreach" brodske dizalice?

	43. Sta znaci "SWL" obeljezeno na dizalici?

	44. SWL teretne dizalice je manji kada se koristi u "GRAB mode"(Grajfer mode)

	45. Da li se kapacitet grajfera moze podesavati?

	46. Ko izdaje registar teretnog uredjaja?

	47. Redovni pregled teretnih uredjaja se vrsi:

	48. Posebni pregled teretnih uredjaja se vrsi:

	49. Po klasifikacionim drustvima, koliko cesto treba testirati loadicator, program za ukrcaj tereta?

	50. "Loading" sekvence su

	51. "Cargo plan" je:

	52. "Cargo plan" sluzi:

	53. Da li prihvaceni cargo plan obavezuje brod da uzme naznacenu kolicinu tereta?

	54. Zbog cega moze doci do odstupanja od unapred dogovorenog cargo plana, to jest da se uzme manje od naznacene tonaze tereta?

	55. "Deadfreight" je:

	56. "Unpumpable ballast" je

	57. Tokom ukrcaja brod je pozeljno drzati:

	58. Da li je praksa da se ispumpava pitka voda do minimum potrebne kolicine da bi se primilo vise tereta?

	59. "Cargo declaration" obezbedjuje:

	60. U cargo declaration mora stojati informacija da li je teret marine polutant ili ne.

	61. Ukoliko nije dat SF tereta za preliminarni cargo plan, isti mozemo naci u:

	62. Inspekcija bokaporti se radi:

	63. "Mate receipt" MORA potpisati iskljucivo zapovjednik

	64. Da li se originalna teretnica smije nositi sa brodom?

	65. Ko potpisuje teretnicu?

	66. Teretnica "primljeno za ukrcaj" predstavlja dokaz o ukrcanom teretu.

	67. Kod teretnica na donosioca, teret se predaje ovlascenom imenovanom primaocu.

	68. Kod teretnice "clean on board" znaci:

	69. Da li se teret u iskrcajnu luku moze osloboditi iskljucivo na osnovu predocene teretnice?

	70. Da bi se teret iskrcao bez prezentovanja teretnice, potrebno je predociti zapovjedniku:

	71. Letter of indemnity LOI za predaju tereta bez prezentovanja teretnice izdaje prevozniku tereta.

	72. Weather cargo znaci:

	73. Kada se od krcatelja dobije stowage factor tereta, ukljucen je i broken stowage koji se bazira na iskustvo krcatelja za taj odredjeni teret.

	74. Heterogen teret je:

	75. Homogen teret je:

	76. Glavna podjela brodskog tereta je na:

	77. Da li se rati draft survey kada je na brod primenjena NAABSA klauzula

	78. Priprema/pranje skladista pocinje:

	79. Tokom ukrcaja tereta i debalastiranja uvjek je bolje ustanoviti plan prema:

	80. Ukoliko sekvenca debalastiranja ne moze pratiti stopu ukrcaja potrebno je zaustaviti ukrcaj dok se sekvence ne izjednace.

	81. Smanjivanje hogginga se radi tako sto se teret iz sredine pomjeri na krajeve broda.

	82. Smanjivanjem sagginga na sredinu broda, dizemo shearing force na krajevima

	83. Zapovjednik moze potpisati cistu teretnicu ako mu se preda letter od indemnity za poznate stete ili nepravilnosti vezano za teret.

	84. Datum na teretnicu mora biti

	85. Ukoliko shore figure pokazuje vise od draft surveya, da li ce letter of protest zastiti zapovjednika ukoliko potpise cistu teretnicu?

	86. Cargo manifest izdaje:

	87. Podloge za zastitu tereta sluze da se:

	88. Obloge za zastitu tereta sluze da se:

	89. Sastavni dio integralnog transporta je paletizacija i kontejnerizacija.

	90. Svrha integralnog transporta je:

	91. Koje su stete na teretu procentualno najzastupljenije

	92. Kakve stete na teretu mogu nastati kada se plovi iz toplog u hladno podrucje?

	93. Da li brodovi za prevoz generalnog tereta imaju veca grotla i "box shape" skladista?

	94. Da li brod mora posedovati sertifikat za krcanje zita?

	95. Da li brod koji krca zito pored standardnog "loading manual-a" mora imati i "grain loading manual"?

	96. Kod krcanja zita javlja se:

	97. Kod krcanja ruda javlja se:

	98. Teske rude podizu KG

	99. Koji je glavni problem pri krcanju teskih ruda?

	100. Stacking coin sluzi za vertikalno povezivanje kontejnera:

	101. Twistlock sluzi za vertikalno povezivanje kontejnera:

	102. 40-stopni kontejneri se moraju krcati UVJEK sa vratima okrenutim prema krmi

	103. 20-stopni kontejneri se mogu krcati sistemom vrata na vrata.

	104. Da li se 40-stopni kontejner moze krcati na 2 spojena 20-stopna kontejnera?

	105. Kada se 40-stopni kontejner krca na 2 spojena 20-stopna kontejnera, twistlockovi ispod spoja 20-stpnih kontejnera moraju biti:

	106. Nacin kao i opremu za osiguravanje (ricanje) tereta, mozemo naci u:

	107. Koliko iznosi kriticna temperatura ispod koje ne moze doci do ukapljenja metana bez obzira na pritisak?

	108. Na koju temperaturu metan ostaje ukapljen cak i kad mu se apsolutni pritisak izjednaci sa okolnim atmosferskim pritiskom?

	109. LNG brodovi u balastu uvjek moraju ostaviti dio tereta na brodu u svrhu prethladjenja.

	110. Ispareni dio metana tokom prevoza moze se koristiti kao pogonsko gorivo za brod.

	111. Najveci problem kod Indonezanskog uglja je:

	112. U kolikoj koncentraciji u vazduhu metan postaje zapaljiv?
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