Oficir plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem


Astronomska navigacija
	1. Šta je to nebeska sfera?

	2. Šta je to nebeski meridijan?

	3. Šta su to nebeski polovi?

	4. Šta je to Zenit?

	5. Šta je to Nadir?

	6. Šta je to Horizont?

	7. Šta je to Astronomski Horizont?

	8. Kako se naziva projekcija zemljinog ekvatora na nebeskij sferi?

	9. Šta je 'Ekliptika'?

	10. Šta predstavlja deklinacija (Dec) nebeskog tijela?

	11. Koji instrument se primarno koristi za mjerenje visine nebeskih tijela iznad horizonta?

	12. Šta je to 'GHA' (Greenwich Hour Angle)?

	13. Prilikom ispravljanja izmjerene visine Sunca, šta predstavlja korekcija 'Dip'?

	14. Šta je nautički sumrak (Nautical Twilight)?

	15. Koja zvijezda se na sjevernoj hemisferi koristi za približno određivanje geografske širine?

	16. Radeći metodom Marcq Saint Hilaire, šta dobijamo poređenjem prave visine (Ho) i izračunate visine (Hc)?

	17. Ako je izmjerena prava visina (Ho) veća od izračunate visine (Hc), u kom smjeru se pomjera stajnica?

	18. Koliko iznosi jedna lučna minuta na velikoj kružnici Zemlje u nautičkim miljama?

	19. Šta je 'Indeksna greška' (Index Error) sekstanta?

	20. Koja publikacija sadrži podatke o efemeridama nebeskih tijela?

	21. Šta je meridijanski prolaz (Meridian Passage)?

	22. Kako nazivamo ugao u središtu Zemlje između smjera prema nebeskom tijelu i horizontske ravni?

	23. Zašto se radi korekcija izmjerene visine  za refrakciju?

	24. Šta je to proljetna tačka (Aries) ?

	25. Šta je to 'LHA' (Local Hour Angle)?

	26. Koju vrijednost dobijamo iz jednačine: z = 90° - Ho?

	27. Svi proračuni u Nautičkom godišnjaku se odnose na centar tijela pa je prilikom mjerenja donjeg ruba Sunca (Lower Limb) izmjerenoj vrijednosti potrebno dodati njegov poluprečnik (Semi-diameter)?

	28. Koji je pravilan redosled ispravljanja visine izmjerene sekstantom (hi)?

	29. Koliko iznosi nagib Zemljine ose u odnosu na ravan ekliptike?

	30. Šta su 'stajnice' u astronomskoj navigaciji?

	31. Koja je glavna prednost astronomske navigacije u odnosu na elektronsku (GPS)?

	32. U kom sazviježđu se nalazi Sjevernjača (Polaris)?

	33. Šta se dešava sa vidljivim horizontom kako se povećava visina oka posmatrača?

	34. Za koje nebesko tijelo je korekcija za paralaksu najznačajnija?

	35. Šta je UTC (Coordinated Universal Time)?

	36. Prilikom rješavanja navigacijskog trougla (PZX), šta predstavlja stranica PZ?

	37. Šta je 'Azimut' nebeskog tijela?

	38. Koji je minimalan broj stajnica potreban za dobijanje fiksa (pozicije)?

	39. Koja je osnovna namjena 'Sight Reduction' tablica ?

	40. Šta je to 'Amplituda' Sunca u astronomskoj navigaciji?

	41. Šta je to 'Jednadžba vremena' (Equation of Time)?

	42. Koja je formula za izračunavanje GHA zvijezde?

	43. Kada je zvijezda 'cirkumpolarna' za određenog osmatrača?

	44. Kako se naziva greška sekstanta koja nastaje kada veliko ogledalo (Index mirror) nije okomito na ravan instrumenta?

	45. Kolika je širina jedne standardne vremenske zone u stepenima geografske dužine?

	46. Koji dva atmosferska faktora najviše utiču na vrijednost refrakcije?

	47. Šta se dešava kada nebesko tijelo prolazi kroz 'Prvi vertikal' (Prime Vertical)?

	48. Šta je 'Chronometer Rate'?

	49. Gdje se nalazi nebesko tijelo ako vam je LHA (Local Hour Angle) 000°?

	50. Prilikom mjerenja sekstantom, zašto je važno 'njihati' (swing) instrument?

	51. Koju korekciju iz Almanaha koristimo samo za Mjesec, a rijetko za zvijezde?

	52. Šta je komplement visine (90 - h) u horizontskom kordinatnom sistemu?

	53. Koje su četiri planete koje se standardno koriste u astronomskoj navigaciji?

	54. Šta je 'LMT' (Local Mean Time)?

	55. Koji je najbolji način za čuvanje sekstanta kada se ne koristi?

	56. Čemu služe 'Incremental Tables' u Nautičkom godišnjaku?

	57. Ako uzmete dva opažanja Sunca sa razmakom od 4 sata, šta morate uraditi sa prvom stajnicom?

	58. U kom dijelu dana je najbolje mjeriti visinu Sjevernjače za određivanje geografske širine?

	59. Kako se naziva luk nebeskog meridijana od nebeskog ekvatora do zenita posmatrača?

	60. Koji kriterijum je poželjno koristiti za izbor navigacijskih zvijezda u sumrak?

	61. Šta je 'Side Error' (Bočna greška) sekstanta?

	62. Kako se naziva trenutak kada Sunce prelazi sa južne na sjevernu nebesku poluloptu?

	63. Koja je uloga 'index arm' (indeksne ručice) na sekstantu?

	64. U kom smjeru se SHA (Sidereal Hour Angle) mjeri od proljetne tačke Ovna?

	65. Šta je 'Dead Reckoning' (Zbrojena pozicija) u kontekstu astronomske navigacije?

	66. Koja se zvijezda nalazi u sazviježđu Lira i čini dio Ljetnog trougla?

	67. Šta se dešava sa 'LHA' ako putujete tačno prema zapadu istom brzinom kojom se Zemlja okreće?

	68. Koja je glavna razlika između sideralnog (zvjezdanog) i sunčevog dana?

	69. Šta je 'Great Circle' (Velika kružnica) u navigaciji?

	70. Ako hronometar kasni 2 minute i 15 sekundi u odnosu na UTC, kakav je predznak njegove greške (Chronometer Error)?

	71. Koliko iznosi 10 stepeni i 30 minuta geografske dužine kad se ptretvore u vremensku vrijednost.

	72. Prilikom očitavanja visine na sekstantu sa mikrometarskim bubnjićem, šta očitavamo na samom bubnjiću?

	73. Koji je osnovni uslov da bi se mogla koristiti metoda meridijanske visine za određivanje širine?

	74. Ako je izračunati azimut 045°, a intercept je 5 milja 'Away' (od tijela), u kom pravcu ucrtavate intercept?

	75. Zašto se Venera naziva 'jutarnja' ili 'večernja' zvijezda?

	76. Kada mjerite visinu Sunca, koji rub (limb) je sigurnije mjeriti i zašto?

	77. Šta je 'Personal Error' u astronomskoj navigaciji?

	78. Ako je GHA Aries 300°, a SHA zvijezde 100°, koliki je GHA zvijezde?

	79. Koja je uloga 'Polaris Correction' tablica u Nautičkom godišnjaku?

	80. Šta je 'Dip of the Horizon' u odnosu na visinu oka?

	81. U navigacijskom trouglu PZX, šta predstavlja stranica ZX?

	82. Šta su to 'Navigation Stars' ?

	83. Koja je primarna opasnost pri mjerenju nebeskih tijela sa visinom manjom od 10°?

	84. Šta je 'Upper Transit' (Gornji prolaz)?

	85. Prilikom izračunavanja fiksa iz 3 zvijezde, šta predstavlja 'mali trougao' u presjeku stajnica?

	86. Koja je uloga 'Moon's Phases' (Mjesečevih faza) u planiranju noćne navigacije?

	87. Šta je 'Rhumb Line' (Loksodroma)?

	88. Šta se dešava sa vidljivošću planeta tokom 'Konjunkcije' sa Suncem?

	89. U kom smjeru se prividno okreće nebeska sfera za posmatrača na Zemlji?

	90. Šta je 'Parallax in Altitude'?

	91. Koja je vrijednost deklinacije Sunca tokom ljetnog solsticija (oko 21. juna)?

	92. Zašto je važno provjeriti 'Index Error' prije svake serije mjerenja?

	93. Koja je razlika između 'Civil' i 'Nautical' sumraka?

	94. Ako zvijezda ima deklinaciju 90° N, o kojoj zvijezdi se radi?

	95. Koji je finalni korak nakon dobijanja 'Fiksa' astronomskom navigacijom?

	96. U navigacijskom trouglu PZX, ako je LHA tijela 320°, koliki je polarni ugao 'P'?

	97. Kako ekstremno visok atmosferski pritisak i niska temperatura utiču na standardnu refrakciju?

	98. Zašto se stajnica (LOP) u Marcq St. Hilaire metodi crta kao prava linija, iako je ona zapravo dio kružnice?

	99. Ako je Ho (osmotrena visina) veća od Hc (izračunate visine), u kom smjeru se pomjera intercept?

	100. Zašto je 'Horizontal Parallax' (HP) Mjeseca značajno veći od onog kod Sunca ili planeta?

	101. Šta se nalazi u centru 'Kružnice jednakih visina' (Circle of Equal Altitude)?

	102. Prilikom računanja greške kompasa, formula sin(Amp) = sin(Dec) / cos(Lat) koristi se za izračunavanje:

	103. Ako je prava visina tijela (Ho) tačno 60°, kolika je onda zenitna udaljenost (Z)?

	104. Zašto nautički sumrak traje znatno duže na visokim geografskim širinama (npr. 60°N) nego na ekvatoru?

	105. Prilikom rješavanja navigacijskog trougla (PZX), šta predstavlja stranica PX?

	106. Šta je 'Precession of the Equinoxes' (Precesija ravnodnevnice)?

	107. Kod 'Running Fix' metode (prenos stajnice), šta morate uraditi sa prvom stajnicom?

	108. U sfernoj trigonometriji, koja se formula najčešće koristi za izračunavanje visine (Hc)?

	109. Šta predstavlja nebeska sfera?

	110. Šta je zenit na nebeskoj sferi?

	111. Šta predstavlja nadir?

	112. Šta su osnovne kružnice nebeske sfere?

	113. Šta predstavlja nebeski ekvator?

	114. Šta predstavljaju nebeski polovi?

	115. Šta je nebeski meridijan?

	116. Šta predstavlja sjevero-južna linija?

	117. Kako se definiše geografska širina?

	118. Čemu je jednaka visina nebeskog pola?

	119. Šta predstavlja mjesni koordinatni sistem horizonta?

	120. Koje koordinate koristi horizontski sistem?

	121. Šta predstavlja mjesni koordinatni sistem ekvatora?

	122. Koje koordinate koristi ekvatorski sistem?

	123. Šta predstavlja astronomski koordinatni sistem ekliptike?

	124. Šta je astronomsko-nautički trougao?

	125. Čemu služe formule za visinu i azimut?

	126. Kada dolazi do izlaza nebeskog tijela?

	127. Šta predstavlja zalaz nebeskog tijela?

	128. Šta je prvi vertikal?

	129. Šta predstavlja maksimalna digresija nebeskog tijela?

	130. Kada nebesko tijelo prolazi kroz gornji meridijan?

	131. Kako izgleda dnevno kretanje nebeskih tijela na ekvatoru?

	132. Kako izgleda dnevno kretanje nebeskih tijela na srednjim širinama?

	133. Kako izgleda dnevno kretanje nebeskih tijela na polovima?

	134. Šta predstavlja prividno godišnje kretanje Sunca?

	135. Šta uzrokuje godišnja doba?

	136. Šta predstavljaju klimatski pojasevi?

	137. Šta je Zodijak?

	138. Kako se Mjesec kreće oko Zemlje?

	139. Šta uzrokuje mijene Mjeseca?

	140. Kada nastaje pomračenje Sunca?

	141. Kada nastaje pomračenje Mjeseca?

	142. Šta predstavlja azimut nebeskog tijela?

	143. Šta predstavlja deklinacija nebeskog tijela?

	144. Šta je časovni ugao nebeskog tijela?

	145. Šta predstavlja ekliptika?

	146. Pod kojim uglom je ekliptika nagnuta prema nebeskom ekvatoru?

	147. Šta predstavlja zenitna udaljenost?

	148. Kada je Sunce u zenitu?

	149. Šta predstavlja proljetna ravnodnevica?

	150. Šta predstavlja ljetni solsticij?

	151. Šta predstavlja zimski solsticij?

	152. Šta je horizontalna paralaksa?

	153. Šta je refrakcija u astronomskoj navigaciji?

	154. Zašto je astronomija važna u navigaciji?

	155. Šta predstavlja prividno kretanje planeta?

	156. Šta karakteriše geocentrični sistem svijeta?

	157. Ko je postavio heliocentrični sistem svijeta?

	158. Šta predstavlja heliocentrični sistem?

	159. Šta čini Sunčev sistem?

	160. Šta su zvijezde?

	161. Koja su osnovna Zemljina kretanja?

	162. Šta najviše utiče na promjenu prividnog položaja nebeskih tijela?

	163. Šta je atmosferska refrakcija?

	164. Kada je refrakcija najveća?

	165. Šta predstavlja dnevna paralaksa?

	166. Kod kojeg nebeskog tijela je paralaksa najizraženija?

	167. Šta je precesija?

	168. Koliki je približno period precesije Zemljine ose?

	169. Šta predstavlja nutacija?

	170. Šta uzrokuje aberaciju svjetlosti?

	171. Šta predstavlja vrijeme u astronomiji?

	172. Šta je zvjezdani dan?

	173. Šta predstavlja srednji Sunčev dan?

	174. Šta povezuje zvjezdano vrijeme, časovni ugao i rektascenziju?

	175. Šta predstavlja jednačina vremena?

	176. Šta je mjesno pravo vrijeme?

	177. Šta predstavlja griničko srednje vrijeme?

	178. Čemu služe vremenske zone?

	179. Koliko približno obuhvata jedna vremenska zona?

	180. Šta predstavlja datumska granica?

	181. Zašto je hronometar važan u navigaciji?

	182. Šta je tropska godina?

	183. Šta je siderična godina?

	184. Šta predstavlja kalendar?

	185. Čemu služe astronomski godišnjaci?

	186. Šta omogućavaju navigacione tablice i računari?

	187. Kako se planete razlikuju od zvijezda?

	188. Šta je osnovna razlika između geocentričnog i heliocentričnog sistema?

	189. Šta uzrokuje smjenu dana i noći?

	190. Šta uzrokuje godišnje kretanje Sunca?

	191. Šta najviše utiče na vrijednost refrakcije?

	192. Šta je godišnja paralaksa?

	193. Koji nebeski objekti imaju najveću paralaksu?

	194. Kako precesija utiče na nebeske koordinate?

	195. Šta uzrokuje nutaciju?

	196. Kako se definiše pravo Sunčevo vrijeme?

	197. Šta je zonsko vrijeme?

	198. Šta se događa pri prelasku datumske granice prema zapadu?

	199. Zašto se siderična godina razlikuje od tropske?

	200. Šta je osnovna svrha astronomskih računara u navigaciji?

	201. Čemu služi sekstant u navigaciji?

	202. Koji je osnovni dio sekstanta odgovoran za refleksiju slike?

	203. Šta predstavlja greška indeksa sekstanta?

	204. Kako se može ukloniti greška indeksa sekstanta?

	205. Šta se mjeri sekstantom pri astronomskoj navigaciji?

	206. Kada je opažanje visine nebeskog tijela najtačnije?

	207. Zašto se vrši ispravljanje izmjerene visine nebeskog tijela?

	208. Koja korekcija zavisi od visine oka posmatrača?

	209. Šta predstavlja prava depresija horizonta?

	210. Šta utiče na prividnu depresiju horizonta?

	211. Zašto se koristi korekcija poluprečnika Sunca i Mjeseca?

	212. Šta predstavlja projekcija nebeskog tijela na Zemlji?

	213. Šta predstavlja kružnica pozicije?

	214. Šta je kružnica jednakih visina?

	215. Šta predstavlja luk pozicije?

	216. Šta je linija pozicije?

	217. Šta predstavlja metoda Mark d Sent Ilera?

	218. Šta je potrebno za primjenu metode Mark d Sent Ilera?

	219. Čemu služe formule za određivanje visine računskim putem?

	220. Šta predstavlja računska visina (Vr)?

	221. Čemu služe formule za određivanje azimuta računskim putem?

	222. Šta predstavlja azimut nebeskog tijela?

	223. Šta može izazvati grešku pozicije dobijene astronomskim opažanjem?

	224. Šta je važno pri identifikaciji zvijezda?

	225. Kako se može odrediti geografska širina pomoću meridijanske visine?

	226. Kada nebesko tijelo prolazi kroz gornji meridijan?

	227. Kako se određuje vrijeme prolaza tijela kroz gornji meridijan?

	228. Kako se određuje geografska širina pomoću Sjevernjače?

	229. Kako se kontroliše devijacija kompasa astronomskim putem?

	230. Šta je potrebno za određivanje devijacije pomoću izlaza ili zalaza tijela?

	231. Zašto je Sjevernjača pogodna za kontrolu devijacije?

	232. Kako se određuje vrijeme izlaza nebeskog tijela?

	233. Šta predstavlja sumrak?

	234. Koje vrste sumraka postoje?

	235. Kada nastupa nautički sumrak?

	236. Zašto je nautički sumrak važan u navigaciji?

	237. Šta predstavlja grafički prikaz vjerovatne pozicije?

	238. Šta se koristi za crtanje linije pozicije?

	239. Šta može povećati tačnost astronomske pozicije?

	240. Šta predstavlja intercept u metodi Mark d Sent Ilera?

	241. Zašto je tačno vrijeme važno u astronomskoj navigaciji?

	242. Šta se koristi za identifikaciju zvijezda?

	243. Šta utiče na kvalitet opažanja sekstantom?

	244. Koji prirodni fenomen utiče na prividnu visinu tijela?

	245. Zašto se koristi više linija pozicije?

	246. Šta je osnovni cilj astronomske navigacije?























Terestrička navigacija
	1. Kako se uzima vrijednost jedne nautičke milje na karti ?

	2. Boja IALA lateralne oznake desne strane kanala kod uplovljenja u luku u Evropi je :

	3. Koja od sledećih karakteristika se odnosi na Gnomonsku kartu ?

	4. Šta mjeri doplerov brzinimjer ?

	5. Varijacija je :

	6. Pravi kurs je :

	7. Devijacija je :

	8. Plan putovanja ( voyage plan / passage plan ) :

	9. Kada se memorišu statički podaci u AIS-u ?

	10. Kada kurs izražen kvadrantalno N30⁰W pretvorimo u kurs izražen kružno, to je :

	11. Pramčani ugao je :

	12. Kako se na AIS-u mijenjaju podaci o putovanju ?

	13. Informacije koje emituje AIS dijele se u sledeće grupe :

	14. Pomoću VRM kontrole na radaru se može izmjeriti :

	15. Pramčanica vlastitog broda na radaru (own ship heading line ) :

	16. Kod orjentacije radaraske slike Head up (HUP) :

	17. Magnetski kompas ima sledeće karakteristike :

	18. Merkatorova karta ima sledeću karakteristiku :

	19. Pomoću radarske kontrole EBL može se izmjeriti :

	20. Ortodroma je :

	21. Geografska širina može imati vrijednost :

	22. Geografska dužina može imati vrijednost :

	23. Interkardinalne tačke horizontal su :

	24. Jedna nautička milja iznosi :

	25. Na žiro kompasu očitavamo :

	26. Plima je :

	27. Žive morske mijene ( spring tides ) nastaju za vrijeme :

	28. Stalni brodski magnetizam indukuje se u :

	29. Devijacija može imati predznak :

	30. Linije koje spajaju mjesta iste varijacije zovu se  :

	31. Jedan Fathom ( sežanj ) iznosi :   

	32. Jedan inch iznosi :

	33. Vrijednost devijacije magnetskog kompasa možemo pročitati  : 

	34. Da li je sledeća relacija W= K+(+/- L) između azimuta(W),kursa(K) i pramčanog ugla (L)  tačna ?

	35. Oglasi za pomorce ( Notice to Mariners ) izlaze :

	36. Najtačnija pozicija se dobija kada se azimuti od dva objekta razlikuju za :

	37. Šta mora da pokriva plan putovanja ( passage plan ) ?

	38. Koliko često izlazi novo izdanje kataloga karata ?

	39. Linija koja približno prati 180-ti meridijan zove se :

	40. Za pretvoriti kompasni kurs u magnetski kurs neophodno je upotrebiti :

	41. Ako je var=8⁰W, a devijacija = 4⁰W ; kolika je ukupna korekcija?

	42. Koliko često se mora kontrolisati devijacija magnetskog kompasa ?

	43. Koje vrijeme se koristi na kursografu ?

	44. Brod je maksimalno  nakrcan  sa željeznim skrapom. Za koji dio opreme na mostu se može očekivati da će biti nepouzdan ?

	45. Koje karte se koriste za obalnu navigaciju, navigaciju sa pilotom i precizno ucrtavanje tačaka okreta broda (waypoints) ?

	46. Pozicija dobijena na sledeći način je najtačnija :

	47. U kojoj publikaciji se mogu naći informacije u vezi sa VTS (vessel traffic service ) ?

	48. Koji od sledećih faktora uzrokuje mrtvi sektor radara ?

	49. Tehnika koja se koristi za stalno kontrolisanje radarske pozicije zove se :

	50. Radarski reflektor se koristi da :

	51. Ako je var=3⁰E, a devijacija=3⁰E ; koliko iznosi ukupna korekcija?

	52. Ukupna korekcija je :

	53. Ako brod plovi po meridijanu, njegov kurs je :

	54. Razlika geografske širine može imati predznak :

	55. Razlika geografske dužine može imati predznak :

	56. Ekvator je :

	57. Ako na radarskom ekranu pratimo objekat kojem se ne mijenja azimut imamo :

	58. NAVTEX obalne stanice se označavaju :

	59. Geodetski datum koji je podešen na GPS prijemniku :

	60. WGS84 je skraćenica za :

	61. Šta znači ARPA upozorenje „lost target“ ?

	62. Da li ARPA mora da daje vizuelna i zvučna upozorenja u vezi sa tragovima koji nas ugrožavaju ?

	63. Skraćenica SART znači :

	64. Raspored objekata na radarskoj slici North up je :

	65. Šta su kardinalne oznake u IALA sistemu ?

	66. Snimanjem RACON-a možemo dobiti :

	67. Na radarskom ekranu ste primjetili objekat koji je ostao na istoj relativnoj poziciji u odnosu na vlastiti brod duže vremena. Vaš brod plovi brzinom od 14 čvorova. Koji od sledećih zaključaka je tačan?

	68. Azimut može imati vrijednost :

	69. Mreža Merkatorove karte ima sledeću karakteristiku :

	70. Devijacija je pozitivna ako je :

	71. Ugao između pravog sjevera i magnetskog sjevera je ?

	72. Ako je var=6⁰E, a devijacija=3⁰W; koliko iznosi ukupna korekcija ?

	73. Kurs na magnetskom kompasu Kk=045⁰. Koliki je pravi kurs ako je var=5⁰W, a devijacija=9,5⁰W ?

	74. Ako je var=7⁰W, a devijacija=12⁰E; kolika je ukupna korekcija?

	75. Ako snimimo sa ponavljača žiro kompasa azimut pokrivenog smjera i uporedimo ga sa azimutom tog pokrivenog smjera pročitanog sa karte. Njihova razlika je :

	76. Ako oficir u gvardiji mora odstupiti od plana putovanja, on mora?

	77. Boja IALA lateralne oznake lijeve strane kanala kod uplovljenja u luku u Evropi je :

	78. Elektronske navigacione karte mogu biti :

	79. Specijalne oznake IALA (special marks) sistema imaju sledeću boju :

	80. Kako prepoznati opasan radarski trag kod relativnog kretanja objekata na ekranu (relative motion)

	81. Gdje na navigacionoj karti mjerimo udaljenost u NM ?

	82. Koliko imamo faza kod planiranja putovanja ?

	83. Definicija tačke okreta (waypoint) je :

	84. Koji je referentni geodetski datum za GPS ?

	85. Koja od navedenih navigacionih karata se smatra „inteligentnom“ kartom ?

	86. ECDIS je skraćenica od :

	87. Geodezija je nauka koja proučava :

	88. Koliko slojeva informacija ima rasterska karta ?

	89. RNC je skraćenica kod ECDIS-a :

	90. Koja institucija propisuje standarde performansi za ECDIS ?

	91. Koje podatke mora dobijati žiro kompas da bi se smanjila greška žira ?

	92. Koja je brzina prostiranja radarskih elektromagnetskih talasa ?

	93. Iz koja dva elementa se sastoji ukupna korekcija ?

	94. Koja je najkraća udaljenost između dvije pozicije ? 

	95. Koja je glavna funkcija radarske antene ?

	96. Koja je glavna funkcija radarskog prijemnika ?

	97. Koja je funkcija radaske kontrole „GAIN“ ?

	98. Glonass je alternativa za sistem :

	99. Koja je najtačnija aproksimacija oblika Zemlje ?

	100. Brod je u kursu ENE . Koji je to kurs ?

	101. Brod je u kursu NE. Koji je to kurs ?

	102. Devijacija magnetskog kompasa nastaje kao posledica :

	103. IALA kardinalna oznaka koja daje bijelo brzo bljeskajuće svijetlo od 3 bljeska na svakih 10 sekundi označava :

	104. Šta je devijacija magnetskog kompasa ?

	105. „LOP“ je skraćenica od :

	106. Ako je VAR=8°E a devijacija=4°E. Kolika je ukupna korekcija ?

	107. Što moramo upotrebiti da bi pretvorili Kk u Km ?

	108. Ako je VAR=7°W i devijacija=12°E. Kolika je ukupna korekcija?

	109. Da bi pretvorili Km u Kp moramo upotrebiti :

	110. Ako je Kk=045° ; VAR=5°W i devijacija=9,5°W. Kolika je vrijednost Kp?

	111. Gnomonska karta ima sledeću karakteristiku :

	112. Koji od navedenih podataka spada u AIS statičke podatke ?

	113. Ako radarom pomoću VRM izmjerimo udaljenost od nekog svetionika, dobićemo sledeću vrstu linije pozicije :

	114. Koje podatke sa senzora mora imati ARPA da bi mogla računati i prikazati prave vektore :

	115. Kako najlakše prepoznajemo da su na radarskom ekranu pravi vektori :

	116. Označi sve zemlje i kontinetne koje koriste IALA sistem B :

	117. Označi 2 sistema označavanja plovnih puteva unutar IALA sistema :

	118. Da bi karta bila upotrebljiva za navigaciju mora biti :

	119. Izogonična karta vjerno prikazuje :

	120. Svaka navigaciona karta se sastoji od :

	121. Kružnicu kao liniju pozicija dobijamo mjerenjem :

	122. Krivulju kao liniju pozicija dobijamo mjerenjem :

	123. Smjer struje se određuje :

	124. Smjer vjetra se određuje :

	125. Ortodroma sječe meridijane pod :

	126. Loksodroma sječe meridijane pod :

	127. Ortodroma je prikazana kao pravac na :

	128. Kada brod u plovidbi drži stalno isti kurs po kompasu, tada plovi po :

	129. Raspored objekata na radarskoj slici i „pogled kroz prozor“ mogu se znatno razlikovati °pogotovo ako brod plovi u južnim kursevima kod orjentacije slike : 

	130. Koja orjentacija radarske slike odgovora ovom opisu : Raspored objekata na radarskoj slici je isti kao pogled kroz prozor navigacionog mosta :

	131. Kada brod plovi po ekvatoru njegov kurs može biti :

	132. Kada brod plovi po meridijanu njegov kurs može biti :

	133. Kada brod plovi po paraleli njegov kurs može biti

	134. VDR – Voyage Data Recorder je :

	135. Geografska širina može imati vrijednost :

	136. Karte koje prikazuju čitavu površinu Zemlje ili jednu Zemljinu hemisferu nazivaju se :

	137. Na navigacionoj karti udaljenosti se mjere na :

	138. Svojstvo kompasa koje mu omogućava da pokaže i najmanju promjenu kursa naziva se :

	139. Morske mijene koje se javljaju tokom sizigija ( mlad i pun mjesec ) kad su amplitude mora najveće nazivaju se :

	140. Kada brod plovi po ekvatoru, prevaljeni put je jednak :

	141. Vlastiti brod se kreće po ekranu kao i svi pokretni objekti :

	142. Morska struja je :

	143. Koji priručnik sadrži informacije o karakteristikama luke Kadiz, Španija ?

	144. Da bi pretvorili Kk u Kp moramo upotrebiti :

	145. Radar najvjernije prikazuje :

	146. Kurs broda je 030° (T). Pramčani ugao na svetionik je 45°. Kolika je vrijednost azimuta ?

	147. Kurs broda je 050° (T). Pramčani ugao na svetionik je 65°. Kolika je vrijednost azimuta ?

	148. Koja karakteristika svijetla se koristi za specijalne oznake :

	149. Koliko GPS mora imati linija pozicija da bi odredio tačnu poziciju broda ?

	150. U kojoj poblikaciji možemo naći broj karte za određeno geografsko područje ?

	151. Kada brod plovi po paraleli, prevaljeni put je jednak :

	152. Koja projekcija se koristi kod izrade mreže Merkatorove karte ?

	153. Brod plovi u kursu pravom Kp=277° i snimi se pramčani ugao na svetionik L=045°. Koliko iznosi pravi azimut na taj svetionik ?

	154. Šta predstavlja varijacija Zemljinog magnetizma?

	155. Od čega zavisi vrijednost magnetne varijacije?

	156. Koja je osnovna funkcija magnetnog kompasa?

	157. Koja vrsta magnetnog kompasa se najčešće koristi na brodovima?

	158. Šta predstavlja devijacija magnetnog kompasa?

	159. Čemu služi tablica devijacije?

	160. Šta je kurs broda?

	161. Šta predstavlja azimut?

	162. Šta je pramčani ugao?

	163. Kako se može odrediti devijacija magnetnog kompasa?

	164. Šta čini stalni brodski magnetizam?

	165. Šta utiče na prolazni brodski magnetizam?

	166. Koji je osnovni princip rada žiro kompasa?

	167. Koja je prednost žiro kompasa u odnosu na magnetni kompas?

	168. Šta karakteriše Sperry žiro kompas?

	169. Šta je osnovna osobina žiro kompasa?

	170. Kako se dijele pomorske papirne karte?

	171. Šta sadrži pomorska karta?

	172. Koja je osnovna karakteristika Merkatorove karte?

	173. Za šta se koristi gnomonska karta?

	174. Zašto se pomorske karte moraju ispravljati?

	175. Šta predstavljaju elektronske navigacione karte?

	176. Koji tip elektronskih karata koristi ECDIS?

	177. Zašto je potrebno ažurirati elektronske karte?

	178. Šta su nautičke publikacije?

	179. Šta sadrže Notice to Mariners ispravke

	180. Šta predstavlja ECDIS sistem?

	181. Koja je glavna prednost ECDIS sistema?

	182. Šta uzrokuje plimu i oseku?

	183. Šta predstavlja visoka voda?

	184. Šta predstavlja niska voda?

	185. Kako plima i oseka utiču na priobalnu plovidbu?

	186. Šta je kompenzacija magnetnog kompasa?

	187. Šta predstavlja varijacija na navigacionoj karti?

	188. Koji kurs se koristi za upravljanje brodom pomoću kompasa?

	189. Šta je važno pri korišćenju magnetnog kompasa?

	190. Šta je osnovna svrha navigacione karte?

	191. Koja je razlika između ENC i rasterskih karata?

	192. Zašto su ispravke karata važne za sigurnost plovidbe?

	193. Šta može izazvati grešku žiro kompasa?

	194. Šta prikazuju simboli na pomorskim kartama?

	195. Šta je osnovna svrha nautičkih publikacija?

	196. Koja je prednost elektronskih navigacionih sistema?

	197. Šta je osnovni cilj terestričke navigacije?

	198. Čemu služe tablice plime i oseke?

	199. Šta prikazuju tablice plime i oseke?

	200. Šta predstavljaju struje morskih mijena?

	201. Šta su morske struje?

	202. Šta je osnovni cilj označavanja plovnih puteva?

	203. Šta označavaju lateralne oznake?

	204. Kako se razlikuju lijeve i desne lateralne oznake?

	205. Šta označava kardinalna oznaka?

	206. Kako su označene kardinalne oznake?

	207. Šta označava oznaka usamljene opasnosti?

	208. Kako izgleda oznaka sigurne vode?

	209. Čemu služe specijalne oznake?

	210. Kako se označavaju nove opasnosti prema IALA sistemu?

	211. Čemu služe znakovi i skraćenice na pomorskim kartama?

	212. Šta je određivanje pozicije u razmaku vremena?

	213. Šta je potrebno pri određivanju pozicije u razmaku vremena?

	214. Šta predstavlja istovremeno osmatranje pri određivanju pozicije?

	215. Koja je prednost istovremenog osmatranja?

	216. Šta je zbrojna pozicija?

	217. Šta može uticati na grešku zbrojne pozicije?

	218. Šta predstavlja linija pozicije?

	219. Kako se dobija tačna pozicija broda?

	220. Od čega zavisi učestalost određivanja pozicije u obalnoj navigaciji?

	221. Kada se pozicija određuje češće?

	222. Kako se može odrediti pozicija pomoću azimuta?

	223. Kako se može koristiti dubina za određivanje pozicije?

	224. Šta je posebno važno pri plovidbi kanalima i rijekama?

	225. Šta predstavlja lok u plovidbi?

	226. Koja je glavna opasnost pri plovidbi u područjima leda?

	227. Šta je preporučljivo pri plovidbi u ledu?

	228. Šta karakteriše plovidbu u ograničenoj vidljivosti?

	229. Koji uređaj je najvažniji u ograničenoj vidljivosti?

	230. Kako vjetar utiče na plovidbu broda?

	231. Šta predstavlja djelovanje morske struje na brod?

	232. Šta je loksodromska navigacija?

	233. Kako je loksodroma prikazana na Merkatorovoj karti?

	234. Šta je osnovna prednost loksodromske navigacije?

	235. Koji faktor posebno utiče na sigurnost obalne navigacije?

	236. Šta je važno pri prolasku uskim kanalima?

	237. Zašto je važno pratiti plimne struje?

	238. Šta označavaju kardinalne oznake sjevera?

	239. Koja je osnovna svrha obalne navigacije?

	240. Šta omogućava određivanje pozicije pomoću udaljenosti?

	241. Šta je osnovni cilj navigacionih oznaka?

	242. Šta je ortodromska navigacija?

	243. Šta je osnovni nedostatak ortodromske navigacije?

	244. Šta predstavlja kombinovana navigacija?

	245. Koja je prednost kombinovane navigacije?

	246. Na kom principu rade hiperbolični navigacioni sistemi?

	247. Šta je karakteristično za LORAN-C sistem?

	248. Šta je bio osnovni nedostatak OMEGA sistema?

	249. Šta je karakteristika DECCA sistema?

	250. Šta predstavlja radio navigacija?

	251. Koja je osnovna svrha VTS sistema?

	252. Šta znači skraćenica LRITS?

	253. Koja je osnovna funkcija LRITS sistema?

	254. Šta predstavlja VDR uređaj?

	255. Koja je svrha VDR sistema?

	256. Šta predstavlja model zapovjedničkog mosta?

	257. Čemu služi dubinomjer?

	258. Na kom principu radi dubinomjer?

	259. Čemu služi brzinomjer na brodu?

	260. Koji je osnovni zadatak radara?

	261. Koji dio radara emituje radio-talase?

	262. Šta znači prikaz „head up“ na radaru?

	263. Šta predstavlja „north up“ prikaz?

	264. Šta je karakteristično za „course up“ prikaz?

	265. Od čega zavisi tačnost mjerenja udaljenosti radarom?

	266. Šta može smanjiti tačnost radarskog azimuta?

	267. Šta su radarske smetnje?

	268. Šta mogu izazvati lažni radarski odjeci?

	269. Šta je važno pri rukovanju radarom?

	270. Čemu služi RACON?

	271. Šta predstavlja RAMARK?

	272. Šta je radarsko plotovanje?

	273. Koja je svrha plotovanja?

	274. Šta znači skraćenica ARPA?

	275. Koja je osnovna funkcija ARPA sistema?

	276. Šta je važno pri planiranju rute na pomorskoj karti?

	277. Šta predstavlja satelitska navigacija?

	278. Šta je GPS sistem?

	279. Koja je prednost DGPS sistema?

	280. Šta može uticati na grešku GPS signala?

	281. Koja je osnovna prednost satelitske navigacije?

	282. Šta radar omogućava u uslovima smanjene vidljivosti?

	283. Koji podatak ARPA može automatski izračunati?

	284. Šta znači CPA u ARPA sistemu?

	285. Šta je osnovni cilj elektronske navigacije?



















Sigurnost na moru
	1. Po uzburkanom moru, kako bi kormilar trebao kormilariti čamcem za spašavanje?

	2. Napustili ste brod u sjevernom Atlantiku i jedan od članova posade je hipotermičan. U toku je akcija spašavanja helikopterom SAR. Koju od navedenih sprava za podizanje treba izbjegavati prilikom podizanja ovog pacijenta u avion?



	3. Prema zahtjevima SOLAS-a, prsluk za spašavanje mora biti dizajniran tako da okrene osobu u vodi, bilo da je pri svijesti ili ne, kako bi se osiguralo da joj usta i nos ne dodiruju vodu, omogućavajući normalno disanje. Prsluk za spašavanje mora podići usta korisnika najmanje ________.



	4. Tokom plovidbe, ako imate radiotelefon (VHF), morate neprestano pratiti ​​koji od sljedećih kanala?

	5. Prema zahtjevima SOLAS-a, prsluk za spašavanje mora automatski okrenuti nesvjesnu ili iscrpljenu osobu u vodi iz bilo kojeg položaja u položaj licem prema gore u roku od najviše ________.

	6. Neprekidan signal brodske sirene i zvonjenje brodskog zvona duže od 10 sekundi označava __________.



	7. Koja je tvrdnja TAČNA u vezi s pneumatskim splavom za spašavanje?

	8. Kada vanjski mjehur na naduvavanje treba naduvati na hidro-termo zaštitnom odijelu (immersion suit)?



	9. Na brodu koji je dužan da je posjeduje, Međunarodna prirubnica (Internetional Shore Connection) se mora čuvati zajedno sa koliko vijaka (šarafa)?


	10. Šta je TAČNO u vezi sa poteznim konopom (painter) pneumatskog splava za spašavanje?

	11. Koje bi bilo najefikasnije sredstvo da se ugasi požar koji gori u bačvama sa zapaljivim tečnostima koje su uskladištene na otvorenoj palubi broda?



	12. Signali za pomoć mogu biti i __________.

	13. Ako nastane požar u strojarnici, koja je PRVA radnja koju trebate preduzeti nakon oglašavanja alarma?


	14. Koja signalna oprema za pomoć je obavezna na splavu za spašavanje u prekookeanskoj plovidbi a koja bi se mogla efikasno koristiti NOĆU za privlačenje pažnje aviona?



	15. Indikator kiseonika je instrument koji mjeri __________.

	16. Zašto je potrebno zaustaviti i zatvoriti prisilnu ventilaciju u prostoriji u kojoj je izbio požar?

	17. Na vašem brodu se nalazi povrijeđeni član posade kojega treba evakuisati. Koju od sljedećih publikacija trebate pregledati za proceduru sprovođenja operacije spašavanja/medicinske evakuacije helikopterom?



	18. Na koji način se može širiti vatra?

	19. U poređenju sa pjenom visoke ekspanzije, pjena niske ekspanzije će __________.

	20. Na višenamjenskoj mlaznici, koji je položaj ventila mlaznice kada je ručka skroz naprijed?

	21. Koje je boje signalna baklja koju odašilje podmornica, a koja označava da je torpedo ispaljen ZA VRIJEME VJEŽBE?

	22. Koji je signal za navođenje broda u nevolji, koji označava: "Ovo je najbolje mjesto za pristajanje"?

	23. U koje kategorije se dijele požari?

	24. Napustili ste brod i ukrcali se na pneumatski splav za spašavanje. Nakon što se splav potpuno naduvao, čujete zviždanje iz sigurnosnog ventila. Koju radnju trebate poduzeti?


	25. Nakon što ste utvrdili da je strojarnica evakuisana ispuštate ugljen-dioksid (CO2) u strojarnicu kako biste ugasili požar. U kojoj situaciji će CO2 biti najefikasniji?



	26. Poruka upozorenja na tropsku oluju se šalje kao __________.

	27. Naduvani splavovi za spašavanje su teži za manevrisanje od čamaca za spašavanje zbog __________.

	28. Čovjek na plovilu signalizira podizanjem i spuštanjem bočno ispruženih ruku. Šta označava ovaj signal?


	29. Zauljane krpe uskladištene na otvorenoj gomili predstavljaju opasnost na brodu jer mogu __________.

	30. Šta je TAČNO ako se putnici nalaze na putničkom brodu kada se izvodi vježba napuštanja broda?


	31. Koja je tvrdnja TAČNA u vezi sa čamcem za spašavanje na motorni pogon?

	32. Na plovilu ste za spašavanje i želite da upotrijebite ručni dimni signal. Kako biste trebali aktivirati signal?


	33. Gasite požar u teretnom prostoru na vašem brodu. Koja je radnja najvažnija u pogledu stabilnosti broda?


	34. Šta ima NAJVEĆI uticaj na domet SSB (MF/HF) prenosa?

	35. Kada se preporučuje upotreba morske vode za piće?

	36. Koji se termin koristi za opisivanje tačke koja se nalazi na polovini između prednjeg i zadnjeg perpendikulara i predstavlja referentnu tačku za konstrukciju broda?


	37. Najmanje koliko Međunarodnih prirubnica (Internetional Shore Connection) mora biti na brodu bruto tonaže 500 ili više?


	38. Nakon napuštanja broda, preživjeli u vodi trebaju __________.

	39. Čamci za spašavanje teretnih brodova moraju nositi hranu za preživljavanje. Koliko energetskog sadržaja u kj (kilodžul) mora imati sljedovanje po osobi?


	40. Zavlačno (olujno) sidro čamca za spašavanje stvara ogroman podvodni otpor, stabilizovajući čamac po nemirnom moru kako bi se spriječilo prevrtanje i smanjila brzina plutanja. Ono se vezuje za __________.



	41. Šta znači skraćenica PPE?

	42. Aparat za gašenje požara vodom je najefikasniji protiv požara klase __________.

	43. Kojoj klasi požara pripadaju zapaljeni materijali papir i drvo __________.

	44. Nakon što se zateknete na splavu za spašavanje osnovno pravilo za preživljavanje u vezi sa vodom i hranom je da __________.


	45. SOLAS propisi nalažu da se, na vanjskoj temperaturi od 18 C do 20 C, pneumatski splav za spašavanje mora naduvati ___
46. _______.


	47. Kada se signal za pomoć pošalje putem EPIRB-a, koji od navedenih sistema se aktivira?

	48. Neophodno je držati zatvorene otvore ili vrata prostorije nakon što je požar ugašen kako bi se __________.


	49. Potrebno je zatvoriti ventilaciju prostorije u kojoj gori požar kako bi se __________.

	50. Prenosni aparat za gašenje požara, dizajniran za upotrebu na gotovo svim vrstama požara je __________.
























Manevrisanje brodom i izbjegavanje sudara na moru
	1. Da li se Pravila izbjegavanja sudara na moru primjenjuju na sve brodove na otvorenom moru i na svim vodama koje su spojene sa njim a plovne su za morske brodove?

	2. Smatrat će se da brodovi vide jedan drugog ako jedan brod može vidjeti drugog ____________.

	3. Prilikom određivanja sigurnosne brzine treba voditi računa o:

	4. Postupci za izbjegavanje sudara moraju biti ____________.

	5. Da li Pravila izbjegavanja sudara na moru nalažu ili preporučuju korišćenje VHF stanice radi dogovora o izbegavanju sudara na moru?

	6. Kada brod plovi u tjesnacima i kanalima, mora se držati spoljne ivice kanala koja se nalazi sa njegove _______________.

	7. Kod preticanja, koji brod mora da se ukloni sa puta?

	8. Dva broda na mehanički pogon približavaju jedan drugom iz suprotnih ili skoro suprotnih kurseva tako da postoji opasnost sudara. Postupci za izbjegavanje sudara moraju biti da ____________. 

	9. Kada se dva broda na mehanički pogon približavaju jedan drugom tako da im se kursevi sijeku te postoji opasnost od sudara, koji brod treba da preduzme postupke za izbjegavanje sudara?

	10. Ako brod koji treba da se ukloni sa puta ne preduzima radnje, brod sa pravom puta mora da ____________. 

	11. Koja od navedenih vrsta broda ima pravo puta u odnosu na ostala tri?

	12. Značenje definicije “Jarbolno svjetlo”je ____________.

	13. Koja je minimalna vidljivost u nautičkim miljama za Jarbolno svjetlo na brodovima dužine 50m ili više? 

	14. Koja je minimalna vidljivost u nautičkim miljama za Bočno svjetlo na brodovima dužine 50m ili više? 

	15. Koja je minimalna vidljivost u nautičkim miljama za Krmeno svjetlo na brodovima dužine 50m ili više? 

	16. Brod na mehanički pogon duži od 50 m kada plovi mora da pokazuje:

	17. Usidreni brod duži od 50 metara mora pokazivati ____________.

	18. Kod zvučnih signala sirenom, koliko sekundi traje “dugi zvižduk”? 

	19. Kod zvučnih signala sirenom, koliko sekundi traje "kratak zvižduk”? 

	20. Koji zvučni signal pri ograničenoj vidjivosti mora davati brod na mehanički pogon koji se kreće?

	21. Koji zvučni signal daje brod na mehanički pogon koji želi najaviti "Mijenjam svoj kurs udesno"? 

	22. Koji zvučni signal daje brod na mehanički pogon koji želi najaviti "Mijenjam svoj kurs ulijevo"? 

	23. Koje oznake danju mora pokazivati brod duži od 20 metara koji obavlja ribolov?

	24. Koje oznake danju mora pokazivati brod koji tegli ako je tegalj duži od 200 metara?

	25. Koje oznake danju mora pokazivati brod koji tegli ako je tegalj kraći od 200 metara?

	26. Koje oznake danju mora pokazivati brod koji je usidren?

	27. Koje oznake danju mora pokazivati brod koji je nesposoban za manevrisanje?

	28. Koje oznake danju mora pokazivati brod ograničenih mogućnosti za manevrisanje?

	29. Koje oznake danju mora pokazivati brod ograničen gazom?

	30. Šta se prema Pravilima smatra "brod ograničenim svojim gazom"?

	31. Kako brod mora presjeći saobraćajnu traku sistema odvojene plovidbe (TSS)?

	32. Pod kojim uglom se brod uključuje u saobraćajnu traku u sistemu odvojene plovidbe (TSS)?

	33. Kada je brodu dozvoljeno da koristi "zonu obalne plovidbe" (Inshore Traffic Zone) umjesto odgovarajuće saobraćajne trake sistema odvojene plovidbe (TSS)?


	34. Da li se brod koji ribari unutar Zone odvojene plovidbe (TSS) smatra brodom koji krši Pravila ako ometa plovidbu brodovima koji prate saobraćajnu traku (TSS)?


	35. Noću, kako definisati da li se radi o situaciji "preticanja” na osnovu vidljivosti svjetala?

	36. Kako definisati da li se radi o situaciji "presijecanja kurseva" (crossing) noću na osnovu vidljivosti svjetala?

	37. Koji od navedenih signala je prepoznat kao signal za pomoć?

	38. Ako NE razumijete kurs ili namjeru broda koji se približava, koji zvučni signal bi trebalo da date?

	39. Brod mora da plovi sigurnosnom brzinom ____________.

	40. Ako dva jedrenjaka plove sa vjetrom na istoj strani, koji se mora držati podalje od drugog?

	41. Pravila definišu "brod nesposoban za manevar" kao brod koji ____________.

	42. Koji brod može kombinovati svoja bočna svijetla i krmeno svijetlo u jednoj svjetiljci na vrhu ili blizu vrha jarbola u središnjoj liniji broda?


	43. Ako postane neophodno da brod sa pravom puta preduzme mjere kako bi izbjegao sudar sa plovilom koje nailazi sa njegove lijeve strane, ono NE smije, ako je moguće, ____________.


	44. Vaše brod se NE kreće, ali ni na koji način nije onesposobljen za plovidbu. Drugi brod vam se približava s vaše desne strane. Koja je tvrdnja TAČNA?

	45. Koja je tvrdnja TAČNA u vezi s hidroavionima na vodi?

	46. Nalazite se u magli kada čujete brzo zvonjenje zvona u trajanju od pet sekundi, nakon čega slijedi zvuk gonga u trajanju od pet sekundi. Ovaj signal označava ___________________.


	47. Koja od navedenih svijetala pokazuje brod ograničene mogućnosti manevrisanja kada se kreće kroz vodu?

	48. Ako se približavate zavoju i čujete jedan dugi zvižduk sa broda iza zavoja, trebali biste odgovoriti signalom ____________.

	49. Bljeskajuće svijetlo, prema definiciji datoj u pravilima, je svijetlo koje ____________.

	50. Izraz "smanjena vidljivost", koja se koristi u Pravilima, odnosi se ____________.

	51. Plovite uskim kanalom i pretiče vas brod koje se nalazi iza vas. Nakon što brod koji pretiče da odgovarajući signal kojim označava svoju namjeru da prođe vaš brod s vaše desne strane, vi signalizirate svoju saglasnost davanjem _______________.

	52. Koja je tvrdnja TAČNA u vezi s dva jedrenjaka?

	53. Tokom plovidbe, u magli, čujete signal od jednog dugog zvižduka nakon kojeg slijede dva kratka zvižduka. Ovim signalom se oglašava ____________.

	54. Koji brod pokazuje signalni znak koji se sastoji od dva čunja postavljena jedan iznad drugog, tako das im se vrhovi spajaju?

	55. Brod na mehanički pogon plovi na otvorenom moru i ima na svojoj lijevoj strani jedrenjak koji se nalazi na sudarnom kursu. Brod na motorni pogon treba ____________.

	56. Brod koji tegli u magli mora davati signal za maglu ____________.

	57. Brod nesposoban za manevar, mora pokazivati ​​____________.

	58. Svijetlo za tegljenje je ____________.

	59. Žuto bljeskajuće kružno svijetlo može pokazivati ​​____________.

	60. Tegljeni brod sa posadom kada treba oglasiti signal za maglu?

	61. Brod zauzet ribolovom tokom dana bi pokazao ____________.

	62. Jedrenjak NIJE obavezan da se skloni s puta ____________.

	63. Dok plovite u magli, čujete kako drugi brod signalizira jedan dugi zvižduk, a zatim tri kratka zvižduka. Šta ovaj signal označava?

	64. Brod NEĆE pokazivati ​​bočna svijetla kada ____________.

	65. Kakav signal u toku dana treba da pokazuje tegljeni brod ako tegalj PRELAZI 200 metara?

	66. Koja je tvrdnja TAČNA kada noću teglite više od jedne barže iza krme?

	67. Dok plovi i tegli, vaše plovilo ulazi u maglu. Koji signal za maglu trebate davati?

	68. Brod koji se bavi ribolovom mora imati upaljeno svijetlo u smjeru ispužene naprave koja se proteže više od 150 metara. Boja ovog svijetla je ____________.

	69. Koji brod može pokazivati ​​dva kružna svijetla u vertikalnoj liniji, pri čemu je gornje bijelo a donje crveno?

	70. Namjeravate prestići brod u uskom kanalu i namjeravate proći sa njegove lijeve strane. Kako biste trebali signalizirati svoju namjeru?

	71. Brod koji tegli pokazuje tri bijela svijetla na vrhu jarbola u vertikalnoj liniji. To znači da je ____________.

	72. Prema Pravilima, koji od navedenih brodova se smatra da "plovi"?

	73. Brod koji je zauzet ribolovom i plovi mora da se drži podalje od kojih navedenih brodova:

	74. Signal za maglu od jednog kratkog, jednog dugog i jednog kratkog zvižduka može signalizirati ________.

	75. Noću teglite djelimično potopljeno plovilo, dužine 20 metara i širine 4 metra. Koja svijetla morate postaviti na tegljeno plovilo?

	76. Sa pet ili više kratkih zvižduka na brodskoj zviždaljci brod označava da _______________.

	77. Brod koji je slabo uočljiv, djelimično uronjeni tegljeni objekt koji se vuče, kada je dužina teglja 150 metara, mora pokazivati ​​_______________.

	78. Koji brod može pokazivati ​​tri kružna svijetla u vertikalnoj liniji, pri čemu su gornje i donje crveno, a srednje bijelo?

	79. Signal koji se sastoji od četvorougaone zastave, iznad koje ili ispod koje stoji lopta ili predmet sličan lopti je _______________.

	80. Pri smanjenoj vidljivosti čujete dva duga zvižduka. Ovaj signal daje _______________.

	81. Pilotski brod koji je zauzet poslovima pilotaže mora pokazivati ​​pilotska identifikacijska svjetla u kojim od navedenih situacija:

	82. Plovite u području smanjene vidljivosti i čujete signal za maglu ispred vas. Na ekranu vašeg radara se ništa ne prikazuje. Morate _______________.

	83. Brod koji je zauzet guranjem drugog broda ulazi u maglu. Treba da daje zvučni signal _______________.

	84. Pretičete brod noću i vidite žuto svijetlo iznad krmenog svijetla na njegovoj krmi. Brod koji pretičete je _______________.

	85. Svijetlosni signal koji se sastoji od tri bljeska znači _______________.

	86. Signale za maglu, usidrena ili nasukana plovila, moraju oglašavati u intervalima od najviše _______________.

	87. Brod pokazuje tri svijetla postavljena vertikalno jedno iznad drugog. Najviše i najniže svijetlo su crvene, a srednje svjetlo je bijele boje. Koja od navedenih tvrdnji je TAČNA?

	88. Maksimalna dužina broda na mehanički pogon koji može pokazivati ​​bijelo kružno svijetlo a ako je moguće i bočna svijetla umjesto svijetla na vrhu jarbola, bočnih svijetala i krmenog svijetla je _______________.



	89. Brod koji se tegli bočno mora pokazivati ​​_______________.

	90. Koji brod ne smije ometati prolaz brodu na mehanički pogon koji može ploviti unutar šeme odvojene plovidbe?

	91. Koji signal u toku dana mora biti prikazan na djelomično potopljenom plovilu koje se tegli?

	92. Koji se brod treba smatrati brodom "ograničenih mogućnosti za manevrisanje"?

	93. Dok ste u pokretu i na vidiku drugog broda, prebacili ste strojeve na vožnju krmom. Koja je tvrdnja u vezi sa zvučnim signalom je TAČNA?

	94. Koji od navedenih brodova NE smiju ometati prolaz brodu koji može sigurno ploviti samo unutar uskog kanala ili plovnog puta:

	95. Vi ste brod sa pravom puta u situaciji presijecanja kurseva. Možete zadržati svoj kurs i brzinu sve dok _______________.

	96. Luk horizonta vidljivosti za bočna svijetla je od linije pramca do _______________.

	97. Dva broda kojima se kursevi presijecaju u magli NE vide jedan drugog. Koji, od ova dva broda, je brod sa pravom puta?

	98. Na otvorenom moru, ribarski brod koji je zauzet ribolovom nalazi se u situaciji presijecanja kursa sa jedrenjakom koje plovi s njegove desne strane. Koja od navedenih tvrdnji je TAČNA?

	99. U kojem od navedenih slučajeva može postojati rizik od sudara:

	100. Sigurnosna brzina se definiše kao brzina pri kojoj _______________.

	101. Brod koji pokazuje dva kružna svijetla postavljena vertikalno jedno iznad drugog, od kojih je gonje zelene, a donje bijele boje je _______________.

	102. Koja je minimalna dužina broda koji mora imati dva bijela jarbolna svijetla, jedno prednje i drugo pozadi i iznad prvog svijetla, tokom noćne plovidbe?

	103. Dok plovite u magli, čujete signal od tri udarca zvona, brzo zvonjenje zvona i još tri udarca zvona. Ovaj signal označava _______________.

	104. Dok plovite u magli, čujete da plovilo daje četiri kratka zvuka zaredom. Šta ovaj signal označava?

	105. Koja svijetla moraju jedrenjaci pokazivati ​​tokom noćne plovidbe?

	106. Djelimično potopljeno plovilo ili objekat koji se tegli, a koji nije lako uočljiv, mora pokazivati ​​_______________.

	107. Koji bi brod istakao čunj s vrhom okrenutim prema dolje?

	108. Koji dnevni signal mora pokazivati brod zauzet ribolovom, ako to nije kočarenje, i sa ispruženom napravom koje se proteže vodoravno preko 150 m dužine iza broda?

	109. Brod koji tegli u operaciji koja ozbiljno ograničava mogućnost tegljača i njegovog teglja da promijene kurs, mora pokazati koja od navedenih svijetala:

	110. Koja svijetla će pokazivati ​​brod zauzet ribolovom, ako to nije kočarenje, koji plovi ali se ne kreće kroz vodu?

	111. Svaki brod kojem je ovim Pravilima treba da ustupi put drugom brodu, mora, ako okolnosti slučaja to dozvoljavaju, izbjeći _______________.

	112. Dva duga zvižduka nakon kojih slijedi jedan kratki zvižduk su signal koji može oglasiti _______________.

	113. Koji zvučni signal pri smanjenoj vidljivosti mora da daje usidreni brod dužine 50 metara?

	114. Ako brod noću ističe tri crvena kružna svjetla postavljena vertikalno jedan iznad drugog, danju može pokazivati ​​_______________.

	115. Signali koje nasukani brod pokazuje su i _______________.

	116. Koja tvrdnja je TAČNA u situaciji preticanja?

	117. Koji brod može istaknuti zastavu "A" Međunarodnog kodeksa izrađenu od ploče čvrstog materijala visine najmanje 1 m?

	118. Koji od navedenih brodova mora ustupiti put svim ostalim navedenim brodovima?

	119. Signal u magli koji se sastoji od jednog dugog zvižduka nakon kojeg slijede četiri kratka zvižduka značio bi prisustvo _______________.

	120. Da bi naznačio da je ograničen svojim gazom, brod može pokazati, u vertikalnoj liniji, _______________.

	121. Plovite uskim kanalom i pretiče vas brod koji se nalazi iza vas. Brod koji vas pretiče daje signal kojim označava svoju namjeru da vas pretekne sa vaše desne strane. Ako vam se takva radnja čini opasnom, trebali biste dati signal _______________.

	122. Brod ograničene mogućnosti manevrisanja mora _______________.

	123. Da bi se brod smatrao "zauzet ribolovom" prema Pravilima, mora _______________.

	124. Približavate se brodu koje vrši jaružanje tokom dana i vidite dvije kugle u vertikalnoj liniji istaknute na lijevoj strani broda. Ovi oblici znače da _______________.

	125. Brod pretiče kada se približava drugom brodu iz smjera većeg od koliko stepeni iza subočice prema krmi?

	126. Koja je oprema za signale za maglu potrebna za brod dužine 20 metara?

	127. Koji od navedenih brodova kada se kreće kroz vodu treba da daju signal za maglu, jedan dugi zvižduk, a zatim dva kratka zvižduka:

	128. Brod koji tegli, a tegljenje mu onemogućava promjenu kursa, mora pokazivati _____________.

	129. Brod u magli tegli tri broda u nizu. Sva tri tegljena broda nemaju posadu. Treći brod u teglju _______________.

	130. Jedrenjak koji plovi noću može pokazivati ​​_______________.

	131. Nasukan brod noću mora imati upaljena dva crvena kružna svijetla postavljena vertikalno jedno iznad drugog, kao i _______________.

	132. Koja je tvrdnja TAČNA u vezi sa signalizacijom plovila na vesla?

	133. Brod koji je zauzet razminiranjem kada plovi noću, osim svijetala propisanih za brodove na mehanički pogon treba da pokazuje i _______________.

	134. Plovite uz smanjenu vidljivost i uključene signale za maglu. Koje promjene biste napravili u signalu za maglu odmah nakon gubitka pogona?

	135. Brod koji je zauzet razminiranjem pokazat će dnevni signal _______________.

	136. Radna svjetla se moraju koristiti za osvjetljavanje paluba na brodu _______________.

	137. Brod tegli u magli tri broda u nizu. Sva tri tegljena broda imaju posadu. Drugi brod u teglju _______________.

	138. Pri kojoj brzini je pramčani ili krmeni potisnik (thruster) neefikasan?

	139. Plovite brodom u plitkoj vodi. Dubina ispod kobilice broda je 10% od dubine brodskog gaza. Kakav će biti zaustavni put vašega broda u odnosu na njegov zaustavni put u dubokoj vodi?

	140. Brod pokreće jedan desnookretni vijak sa fiksnim krilima. Vaši strojevi su zavezli krmom i brod počinje da vozi krmom. Kormilo je na sredini broda. Kako će vaš brod reagovati?

	141. Brod se okreće oko pivotne tačke koja se naziva 'tačka okreta'. Koji je uobičajeni položaj ove tačke kada brod plovi strojevima svom snagom naprijed?

	142. Brod se okreće oko pivotne tačke koja se naziva 'tačka okreta'. Koji je uobičajeni položaj ove tačke kada brodski stojevi su zaustavljeni i brod pluta u vodi?

	143. Kako se uticaj plitke vode odražava na brod?

	144. Vaš brod je opremljen jednim desnookretnim vijkom sa fiksnim krilima. Dok plovite svom snagom naprijed, prekrenete strojeve za vožnju krmom da biste zaustavili brod. Kako će brod reagovati?


	145. Većina sidrenih vitala je dizajnirana da iz vode može podići sidro i lanac minimalne dužine od _______________.

	146. Brod se okreće oko pivotne tačke koja se naziva 'tačka okreta'. Koji je uobičajeni položaj ove tačke kada brodski strojevi voze svom snagom krmom?

	147. Šta je "lazni prostor" (swinging circle) broda?

	148. Koja je manevarska prednost broda sa dva propelera?

	149. Kako će povećanje otklona kormila sa 10 na 20 stepeni uticati na brzinu promjene kursa broda?

	150. Kako će veća brzina broda uticati na efikasnost kormila (lift force)?

	151. “Squat Effect” (brodski uron - čučanj) je fenomen koji predstavlja ____________.

	152. Šta treba preduzeti kako bi se smanjio “Squat Effect” (brodski uron - čučanj) fenomen?

	153. U situaciji kada vjetar duva sa boka, da bi brod bolje kormilario potrebno je ____________.

	154. Kada brod dužine 200 m plovi brzinom od 18 čvorova kroz nevrijeme pri valovima od 6 metara, potrebno je ____________.


	155. Kod situacije “Čovjek u moru”, potrebno je:

	156. Kod situacije “Čovjek u moru”, da bi se brod približilo poziciji osobe u moru, primjenjuju se koji od navedenih manevara:

	157. Kod situacije kada se azimut na drugi brod ne mijenja a udaljenost se smanjuje ____________.

	158. Kod situacije kada se azimut na drugi brod povećava ____________.

	159. Kod situacije kada se azimut na drugi brod smanjuje ____________.

	160. Za većinu brodova, koliko ranije prije tačke okreta, treba otpočeti okret da bi sigurno izvršili isti?

	161. Kako relativno male dubine utiču na radius okreta broda?

	162. Da li postoji sila privlačenja i odbijanja kao interakcija dva broda prilikom preticanja u uskom kanalu?

	163. Da li postoji sila privlačenja i odbijanja kao interakcija prilikom prolaska blizu obale (Bank effect)?

	164. Brod je na sidru, azimut i udaljenost su uzeti sa fiksnog objekta. U jednom trenutku, udaljenost se počela povećavati a azimut mijenjati. Da li bi ovo moglo da ukazuje da "sidro ore" (da sidro ne drži)?

	165. Uticaj vjetra na manevar broda koji je u balastu je izraženiji nego na brod koji je u nakrcanom stanju?

	166. Koja je standardna dužina jedne uze sidrenog lanca u metrima?

	167. U kojoj od sledećih situacija ćete obavijestiti/zvati Zapovjednika broda (Kapetana):

	168. Koji od navedenih mogu da budu Brodski pogonski sistemi:






























Pomorska meteorologija i okeanografija
	1. Kako se naziva izdužena oblast niskog pritiska koja se uvlači između oblasti sa višim pritiscima?

	2. S kojom vrstom oblaka se obično povezuje neprekidna kiša?

	3. U meteorologiji, izobare su linije koje spajaju mjesta koja imaju _______________.

	4. Koja vremenska pojava može uzrokovati smanjenje dometa radara zbog slabljenja signala?

	5. Barograf je instrument koji neprekidno bilježi stanje i promjene _______________.

	6. Koje korekcije se moraju primijeniti na živin barometar?

	7. Anticiklon je područje _______________.

	8. Vizuelna udaljenost koji odgovara terminu "umjerena vidljivost" koji se koristi u meteorološkim izvještajima je _______________.

	9. Koja od sljedećih tvrdnji NIJE tačna u vezi s ljetnim anticiklonom?

	10. U kojem sloju atmosfere se nalazi najviše vodene pare?

	11. Na Boforovoj skali vjetra, snaga olujnog vjetra odgovara skali _______________.

	12. Pozitivno kretanje barometra je pokazatelj _______________.

	13. Koji od ovih su "visoki oblaci"?

	14. U meteorologiji, izoterme su linije koje spajaju mjesta koja imaju _______________. 

	15. Koji od ovih su "niski oblaci"?

	16. Kako se naziva količina vodene pare prisutne u atmosferi?

	17. Koja vrsta oblaka je povezana s grmljavinskim olujama?

	18. Gusta morska magla se može formirati kada vjetar promijeni smjer kako bi donio vazduh iz _______________.

	19. Koji od ovih atmosferskih slojeva je najbliži Zemlji?

	20. Ciklonom ili vazdušnom depresijom naziva se _______________.

	21. U kojem smjeru rotira ciklonska oluja na južnoj hemisferi?

	22. Ako je posmatrač okrenut prema vjetru na sjevernoj hemisferi, gdje se nalazi područje niskog pritiska?

	23. Koji se instrument koristi za mjerenje relativne vlažnosti vazduha?

	24. Koji se instrument koristi za mjerenje brzine vjetra?

	25. Koliko iznosi normalan atmosferski pritisak?

	26. U meteorologiji, izobare su linije koje spajaju mjesta sa _______________.

	27. Geografska širina sa najvišom temperaturom naziva se termički ekvator i uvijek se nalazi na _______________.

	28. Količina vodene pare koju momentalno sadrzi 1m3 vazduha naziva se _______________. 

	29. Odnos izmedu trenutno postojećeg pritiska vodene pare i
maksimalnog pritiska vodene pare pri istoj temperaturi vazduha
naziva se _______________.

	30. Ako je vazdušni pritisak iznad neke oblasti zamljine površine niži od normalnog, kaže se da se iznad te oblasti nalazi _______________.

	31. Ciklon predstavlja oblast u zatvorenim izobarama u kojoj se _______________.

	32. Anticiklon je oblast ograničena zatvorenim izobarama u kojoj se _______________.

	33. U Anticiklonu vrtložno strujanje vazduha _______________.

	34. Termograf je instrument koji neprekidno bilježi _______________.

	35. Psihrometar se, bez obzira na konstrukciju, sastoji iz _______________.

	36. U kojem sloju atmosfere se nalazi ozonski omotač?

	37. Smjer vjetra može se odrediti promatranjem _______________.

	38. Brzina i smjer vjetra očitani na anemometru broda koji plovi su _______________.

	39. Kretanje vazduha oko anticiklona na južnoj hemisferi je _______________.

	40. Anticiklone obično karakterise _______________.

	41. Instrument dizajniran za neprekidno bilježenje atmosferskog pritiska je _______________.

	42. Aneroidni barometar je instrument _______________.

	43. Instrument koji se najčešće koristi za određivanje relativne vlažnosti je _______________.

	44. Milibar je jedinica _______________.

	45. Temperatura na kojoj je vazduh zasićen vodenom parom, a ispod koje dolazi do kondenzacije vodene pare, naziva se _______________.

	46. Izraz "vazduh je zasićen" znači da _______________.

	47. Temperatura rosišta je _______________.

	48. Blisko raspoređene izobare pritiska bi ukazivale na _______________.

	49. Linija na meteorološkoj karti koja spaja mjesta istog barometarskog pritiska se naziva _______________.

	50. Psihrometar se koristi za određivanje _______________.





















Rukovanje brodom i teretom i stabilitet broda
	1. U zatvorenim, ogranicenim prostorima, cucanj "squat" je:

	2. Koji je opste prihvacen odnos dubine i gaza za plitke vode?

	3. Za racunanje cucnja "squat-a", koristi se:

	4. Sihronizovano valjanje nastaje kada je:

	5. Parametricko valjanje nastaje kada je:

	6. Sta je potrebno uraditi da bi se izbeglo sihronizavano i parametricko valjanje

	7. Hogging nastaje:

	8. Sagging nastaje:

	9. Shearing force su:

	10. Bending momenti su:

	11. Za koliku duzinu talasa se racunaju sea going shearing force i bending momenti

	12. Kada se vrh talasa nalazi na sredini broda, uzgon je najveci na:

	13. Bonjean krivulja se konstruise za:

	14. Jedinica za krivulju tezina je:

	15. Jedinica za krivulju uzgona je:

	16. Jedinica za krivulju Shear Force je:

	17. Jedinica za krivulju Bending momenta je:

	18. "Load" krivulja je razlika izmedju ordinate tezine i ordinate uzgona za svaku sekciju po duzini broda

	19. Krivulja shearing forci je krivulja prvog reda, a krivulja bending momenata je krivulja drugog reda

	20. Bending momenat od jednog kraja broda do odredjene tacke jednak je povrsini ispog Shearing force krivulje do te tacke.


	21. Bending momenat ima najvecu vrijednost u tacku gdje je Shearing forca jednaka nuli

	22. Vozarinska tona iznosi:

	23. Faktor slaganja pokazuje:

	24. Jedinica za faktor slaganja je:

	25. Laki tereti su tereti ciji je faktor slaganja

	26. Jedna kubna stopa ima:

	27. Koliko feeta ima 1 m3?

	28. Koliko tona ima ima 250 litara dizela gustine 0.80 t/m3

	29. Gross Tonnage i Net Tonnage se racunaju:

	30. Gross Tonnage i Net Tonnage su:

	31. "Loading" sekvence su

	32. "Cargo plan" je:

	33. "Cargo plan" sluzi:

	34. Weather cargo znaci:

	35. Heterogen teret je:

	36. Homogen teret je:

	37. Glavna podjela brodskog tereta je na:

	38. Ukoliko sekvenca debalastiranja ne moze pratiti stopu ukrcaja potrebno je zaustaviti ukrcaj dok se sekvence ne izjednace.


	39. Podloge za zastitu tereta sluze da se:

	40. Obloge za zastitu tereta sluze da se:

	41. Koje su standardne dimenzije paleta?

	42. Koliki je u praksi izgubljen prostor kod paletiziranog tereta?

	43. Sastavni dio integralnog transporta je paletizacija i kontejnerizacija.

	44. Svrha integralnog transporta je:

	45. Koje su stete na teretu procentualno najzastupljenije

	46. Higroskopsko svojstvo je:

	47. Skartoci za ucvrscivanje tereta se koriste na:

	48. Stacking coin sluzi za vertikalno povezivanje kontejnera:

	49. Twistlock sluzi za vertikalno povezivanje kontejnera:

	50. Fiksne vodilice za kontejnere se nalaze u skladistima "semicontainer" brodova
























Pomorsko pravo
	1. Koja je osnovna karakteristika pomorskog prava?

	2. Kako se dijeli pomorsko pravo?

	3. Šta je cilj unifikacije pomorskog prava?

	4. Ko je ključna organizacija za razvoj pomorskog prava?

	5. Koja je osnovna uloga IMO-a?

	6. Šta obuhvata sigurnost pomorske plovidbe?

	7. Koji su elementi sigurnosti plovidbe?

	8. Šta su balisažne oznake?

	9. Koja je svrha pilotaže?

	10. Šta obuhvata pomorska meteorologija?

	11. Šta znači SAR?

	12. Koja je obaveza broda u slučaju opasnosti drugog broda?

	13. Koji sistem omogućava komunikaciju u nuždi?

	14. Ko su organi sigurnosti plovidbe u Crnoj Gori?

	15. Koja su ovlašćenja lučke kapetanije?

	16. Koji je cilj SOLAS Convention?

	17. Koji je cilj MARPOL Convention?

	18. Koji je cilj Load Line Convention?

	19. Koji je osnovni princip sigurnosti plovidbe?

	20. Šta je brod u pravnom smislu?

	21. Koja je osnovna podjela brodova?

	22. Šta određuje kategoriju plovidbe?

	23. Koje su kategorije plovidbe?

	24. Šta znači individualizacija broda?

	25. Koji su osnovni elementi individualizacije broda?

	26. Šta je IMO broj?

	27. Šta je upisnik brodova?

	28. Ko vodi upisnik brodova u Crna Gora?

	29. Šta se upisuje u Upisnik brodova?

	30. Šta je upisni list?

	31. Šta je popis posade (crew list)?

	32. Šta su brodske isprave?

	33. Koje isprave potvrđuju sposobnost broda za plovidbu?

	34. Šta su brodske knjige?

	35. Koji je najvažniji brodski dnevnik?

	36. Ko vodi brodski dnevnik?

	37. Koji dnevnik se koristi za evidenciju ulja?

	38. Koji dnevnik se koristi za evidenciju balasta?

	39. Koji je osnovni značaj brodskih isprava?

	40. Šta je straža na brodu?

	41. Ko je odgovoran za sigurnu plovidbu tokom straže?

	42. Ko ima vrhovnu odgovornost na brodu?

	43. Kada oficir straže mora obavijestiti kapetana?

	44. Koja je osnovna dužnost oficira straže?

	45. Šta podrazumijeva dobra pomorska praksa?

	46. Koja je dužnost posade prema naređenjima?

	47. Koja prava ima posada prema MLC 2006?

	48. Ko određuje raspored straže?

	49. Šta je straža u luci?

	50. Koja je odgovornost kapetana prema zakonu?

	51. Koja su ovlašćenja kapetana?

	52. Ko potvrđuje osposobljenost članova posade?

	53. Šta je pomorska knjižica?

	54. Koji je značaj pomorske knjižice?

	55. Ko vodi evidenciju o straži?

	56. Koji je osnovni princip organizacije posade?

	57. Podjela morskog prostranstva;

	58. Šta su unutrašnje morske vode?

	59. Koji je pravni status unutrašnjih voda?

	60. Kolika je širina teritorijalnog mora?

	61. Koji je pravni status teritorijalnog mora?

	62. Šta je neškodljiv prolazak?

	63. Kada prolazak NIJE neškodljiv?

	64. Šta je spoljni morski pojas (contiguous zone)?

	65. Kolika je širina spoljneg morskog pojasa?

	66. Šta država može u spoljnjem pojasu?

	67. Šta je epikontinentalni pojas?

	68. Koja prava ima država na epikontinentalnom pojasu?

	69. Kolika je širina EEZ?

	70. Koja prava država ima u EEZ?

	71. Šta je otvoreno more?

	72. Koji je princip otvorenog mora?

	73. Ko ima jurisdikciju na otvorenom moru?

	74. Koji je cilj UNCLOS konvencije?

	75. Koji je značaj UNCLOS-a?

	76. Koji je osnovni princip podjele mora?

	77. Ko je vlasnik broda?

	78. Ko je brodar?

	79. Da li vlasnik i brodar moraju biti isto lice?

	80. Šta su ugovori o iskorišćavanju brodova?

	81. Koja je osnovna podjela charter ugovora?

	82. Ko je odgovoran za ukrcaj i slaganje tereta kod klasičnog ugovora?

	83. Šta znači pravilno slaganje tereta?

	84. Šta su stojnice (laytime)?

	85. Koje vrste stojnice postoje?

	86. Šta su prekostojnice (demurrage)?

	87. Ko plaća demurrage?

	88. Šta je vremenska tablica (Statement of Facts)?

	89. Zašto je važna vremenska tablica?

	90. Šta je teretnica?

	91. Kome se predaje teret?

	92. Ko odgovara za djela posade?

	93. Šta je vozarina (freight)?

	94. Koje vrste vozarine postoje?

	95. Kada se vozarina plaća?

	96. Sta su pomorske havarije

	97. Kako se dijele pomorske havarije?

	98. Šta je generalna havarija?

	99. Koji su osnovni elementi generalne havarije?

	100. Ko snosi troškove generalne havarije?

	101. Koja pravila uređuju generalnu havariju?

	102. Šta je havarija štete (particular average)?

	103. Šta je sudar brodova?

	104. Koji akt reguliše sudar brodova?

	105. Kako se utvrđuje odgovornost kod sudara?

	106. Šta je spašavanje na moru?

	107. Šta znači princip “no cure – no pay”?

	108. Šta je posebna naknada (special compensation)?

	109. Šta je pomorsko osiguranje?

	110. Koja je svrha pomorskog osiguranja?

	111. Koji su osnovni elementi osiguranja?

	112. Koji je osnovni princip osiguranja?

	113. Šta su P&I klubovi?

	114. Koja je dužnost kapetana kod havarije?



Engleski jezik
	1. The front part of the vessel is the _________.

	2. The after part of the vessel is the _____________. 

	3. The HULL is the main ship’s structure and is referred to as the body of the ship.                                                                                                                                                                          

	4. How is the left-hand side of the ship called?

	5. Which statement is correct?

	6. What does LOA stands for?

	7. The ________________ is the distance from the ship's waterline to the main deck.                                                                                                                           

	8. Which statement is correct? 

	9. Buoyancy means that:

	10. Stability means that:

	11. The speed is measured in knots.

	12. One nautical mile is equivalent to ____________metres.

	13. A lifebuoy is a floating marker used to mark safe routes for ships.

	14. Gyroscopic compass is navigational instrument which indicates true north.

	15. RADAR stands for Radio Detection And _____________.

	16. _________________is used for scanning the various levels of seabed and producing maps of the underwater relief.

	17. 1.________________ is used for measuring the sea depth and also locating the presence of shoals of fish.

	18. A _____________ alert is announced by MAY DAY. x3                                                

	19. Refrigerated ships are designed to carry vehicles.

	20. Which statement is correct?

	21. Circle the examples of dry bulk cargo:

	22. Lifebuoys should have self-igniting lights which cannot be extinguished by water.

	23. Lifejacket is a floating personal life-saving equipment worn to keep a person afloat.

	24. A device used in maritime emergencies to transmit distress signals and help locate a vessel in distress is:

	25. A visual signal that rises high and burns bright red. When fired vertically, they should reach an altitude of not less than 300m. 

	26. SOLAS stands for:

	27. Immersion suit is a protective suit which increases the body heat-loss of a person wearing it in cold water.

	28. Each seating position in a lifeboat shall be clearly indicated.

	29. A _____________ is a boat designed to rescue persons in distress and to marshal survival craft.

	30. Which statement is correct?

	31. ECDIS stands for Electrotechnical Chart Distress and Information System

	32. Which sentence is put in the correct order?

	33. The weather is going to be_____________.

	34. Wind barb points in the direction the wind is coming from and shows the winds strength.

	35. The opposite of CLEAR SKY is:

	36. The Beaufort scale is used to estimate the ship's plating strength.

	37. The Beaufort scale is in a form of a tabl, grading the wind strength from force 0 to force _____. 

	38. Circle all form of precipitation

	39. Complete the sentence with the correct form of the verb in brackets. (Present tenses)
The rescue team usually ____________ (patrol) the coastline at night.  

	40. Complete the sentence with the correct form of the verb in brackets. (Present tenses)                                                                      
At the moment, they _______________(tow) a damaged vessel to safety.

	41. In standard organisational phrases "I read you one" means:

	42. Choose the most appropriate SMCP

	43. Choose the most appropriate SMCP

	44. Which statement is correct?
Crew members must wear lifejackets during abandon ship drills.                       

	45. SART stands for Search and Rescue Transponder





