Oficir za elektrotehniku

Brodske električne mašine 
	1. Klizanje se obilježava sa:

	2. Prilikom starta asinhronog motora sniženim naponom (pomoću autotransformatora):

	3. Teslino obrtno polje se kod asinhrone mašine formira:

	4. Na regulaciju frekvencije veliki uticaj imaju:

	5. Asinhroni motor može raditi bez klizanja između obrtnog magnetskog polja i rotora.

	6. Prevalni moment asinhronog motora je:

	7. Brzina asinhronog motora je:

	8. Glavni dio savremene Vard Leonardove grupe, osim DC mašine, je:

	9. Klizanje asinhrone mašine predstavlja:

	10. Asinhrona mašina ne može da radi kao:

	11. Na regulaciju napona veliki uticaj imaju:

	12. Problem direktnog starta asinhronog motora je:

	13. Kod sinhronog generatora promjena pobude direktno utiče na razmjenu reaktivne snage sa mrežom.

	14. Vrste rotora asinhronog motora su:

	15. Neposredno nakon sinhronizovanja generatora na mrežu:

	16. Koji elementi zajedno čine osnovnu konstrukciju energetskog transformatora?

	17. Koja je osnovna funkcionalna uloga transformatora u brodskom elektroenergetskom sistemu?

	18. Na kojem fizičkom principu se zasniva rad transformatora?

	19. Od čega neposredno zavisi odnos napona primara i sekundara transformatora?

	20. Koji konstrukcioni faktor najviše ograničava nazivnu snagu transformatora?

	21. Od kog materijala se u praksi izrađuju namotaji brodskih transformatora?

	22. Koji namotaj transformatora je direktno priključen na brodsku mrežu?

	23. Kako su raspoređeni namotaji kod klasičnog trofaznog transformatora?

	24. Sekundar strujnog mjernog transformatora smije biti otvoren tokom normalnog rada.

	25. Kojom oznakom se u tehničkoj dokumentaciji razlikuju primarni i sekundarni namotaji?

	26. Koji kriterij se koristi za razlikovanje energetskih i mjernih transformatora?

	27. Kako se prema namjeni klasifikuju transformatori u brodskim sistemima?

	28. Koja je osnovna razlika između energetskog i mjernog transformatora?

	29. Koji tip transformatora se koristi za mjerenje velikih struja u brodskoj mreži?

	30. Koja je osnovna sigurnosna funkcija mjernih transformatora?

	31. Koji uslov je obavezan pri radu strujnog mjernog transformatora?

	32. Šta se podrazumijeva pod asinhronom električnom mašinom?

	33. Koji dio asinhronog motora stvara obrtno magnetsko polje?

	34. Zašto rotor asinhronog motora mora imati klizanje?

	35. Koji rotor se najčešće koristi na brodskim asinhronim motorima?

	36. Šta predstavlja klizanje asinhronog motora u relativnom obliku?

	37. U kom režimu rada asinhroni motor ima najveće klizanje?

	38. Šta se podrazumijeva pod prevalnim (kritičnim) momentom asinhronog motora?

	39. Zašto je prevalni moment važan u praksi?

	40. Koji je glavni nedostatak direktnog uključenja asinhronog motora na mrežu?

	41. Koja je osnovna svrha startovanja asinhronog motora sniženim naponom?

	42. Kako se najefikasnije reguliše brzina asinhronog motora u savremenim brodskim sistemima?

	43. Koja je osnovna funkcija sinhronog generatora na brodu?

	44. Kojim tipom struje se pobuđuje rotor sinhronog generatora?

	45. Kod DC motora regulacija brzine se najčešće vrši promjenom frekvencije napajanja.

	46. Šta se prvenstveno reguliše promjenom pobude sinhronog generatora?

	47. Koji uslovi moraju biti ispunjeni za pravilnu sinhronizaciju generatora na mrežu?

	48. Od čega prvenstveno zavisi regulacija frekvencije u elektroenergetskom sistemu?

	49. Od čega prvenstveno zavisi regulacija napona u mreži?

	50. Kako se označava faktor snage kod električnih mašina?

	51. Koja metoda se najčešće koristi za poboljšanje faktora snage na brodu?

	52. Koja je osnovna funkcija DC generatora u brodskim sistemima?

	53. Koja je uloga kolektora kod DC mašine?

	54. Koja je funkcija četkica u DC mašini?

	55. Kako se u praksi najčešće reguliše brzina DC motora?

	56. Šta predstavlja Ward–Leonardov sistem?

	57. Koja je savremena zamjena klasičnog Ward–Leonardovog sistema?

	58. Lameliranje magnetskog jezgra transformatora služi za smanjenje vrtložnih struja i gubitaka u gvožđu.

	59. Koja je osnovna funkcija akumulatora na brodu?

	60. U kojoj jedinici se izražava kapacitet akumulatora?

	61. Koji tip akumulatora se najčešće koristi u brodskim sistemima?

	62. Koji parametar je ključan za pravilno održavanje olovnih akumulatora?

	63. Zašto su akumulatori od posebnog značaja u brodskim sistemima?

	64. Koja je osnovna razlika između sinhronog generatora i asinhronog motora?

	65. Koja je uloga magnetskog jezgra u električnim mašinama?

	66. Zašto se jezgra transformatora izrađuju od lameliranog lima?

	67. Šta se podrazumijeva pod gubicima u bakru kod električnih mašina?

	68. Šta su gubici u gvožđu kod transformatora?

	69. Koji faktor najviše utiče na stepen iskorišćenja električne mašine?

	70. Koja je osnovna svrha hlađenja električnih mašina?

	71. Koji je najčešći način hlađenja brodskih električnih mašina?

	72. Koja vrsta zaštite se primjenjuje kod električnih mašina na brodu?

	73. Akumulatori na brodu imaju isključivo ulogu rezervnog izvora energije i ne učestvuju u startovanju sistema.

	74. Koja je osnovna funkcija uzemljenja električnih mašina?

	75. Šta se podrazumijeva pod klasom izolacije električnih mašina?

	76. Koji faktor najviše utiče na životni vijek izolacije?

	77. Koji je osnovni razlog redovnog održavanja električnih mašina na brodu?

	78. Koja mjera je najvažnija prije bilo kakvog rada na električnoj mašini?

	79. Zašto ETO oficir mora poznavati karakteristike električnih mašina na brodu?

	80. U trofaznom alternatoru, kolika je fazna razlika između izlaznih napona?

	81. Koja je osnovna funkcija alternatora na brodu?

	82. Koja komponenta proizvodi magnetsko polje u brodskom alternatoru?

	83. Koja od navedenih metoda je metoda sinhronizacije generatora?

	84. Sinhrona brzina sinhronog motora zavisi od:

	85. Koja je osnovna uloga damper namotaja kod sinhronog motora?

	86. Šta predstavlja klizanje kod asinhronog motora?

	87. Rotor asinhronog motora u normalnom radu se okreće:

	88. Najčešća primjena asinhronih motora na brodu je pogon:

	89. Glavna svrha zvijezda–trokut starta asinhronog motora je:

	90. Zašto se megger koristi za ispitivanje izolacije električnih mašina?

	91. Koja zaštita sprječava da generator u paralelnom radu postane motor?

	92. Šta znači položaj kazaljke sinhronoskopa na 6 sati?

	93. Šta označava skraćenica ACB u brodskim elektroenergetskim sistemima?

	94. Zašto fazna sekvenca mora biti ista pri paralelizaciji generatora?

	95. Invertor je sklop energetske elektronike koji transformiše:

	96. Električna struja je:

	97. Magnetno polje predstavlja:

	98. Prosto električno kolo se sastoji od:

	99. Prvi Kirchoff-ov zakon glasi:

	100. Ciklokonvertor je sklop energetske elektronike koji transformiše:

	101. Glavna razvodna tabla je:

	102. Električni luk između kontakata prekidača može se ugasiti:

	103. Prekostrujna zaštita djeluje:

	104. Relejna zaštita:

	105. Selektivnost relejne zaštite podrazumijeva svojstvo relejne zaštite da:

	106. Električno kolo stalne jednosmjerne struje predstavlja:

	107. Paralelnu vezu otpornika čini skup otpornika koji se spajaju tako da:

	108. Drugi Kirchoff-ov zakon glasi:

	109. Faktor snage se obilježava sa:

	110. Magnetno polje je:

	111. Promjenom napona napajanja MJSS:

	112. Regulacija DC mašina na brodovima zahtijeva upotrebu:

	113. Magnetsko kolo je:

	114. Princip rada elektromotora zasniva se na:

	115. Prevalni moment asinhronog motora je:

	116. Frekventno upravljanje asinhronog motora zahtijeva istovremenu promjenu:

	117. Realizacija frekventnog upravljanja se ostvaruje upotrebom:

	118. Princip rada električnog generatora i transformatora zasniva se na:

	119. Aktivna snaga naizmjenične struje je:

	120. Prividna snaga je:

	121. Faktor snage naizmjenične struje je odnos, odnosno količnik:

	122. Trofazni sistem naizmjenične struje čine:

	123. Neposredno nakon sinhronizovanja generatora na mrežu:

	124. Najbitniji dio rotirajuće pobude je:

	125. Povećanje faktora snage dovodi do:

	126. Serijskim vezivanjem izvora električne struje dobijamo:

	127. Bometrom se provjerava(kontroliše):

	128. Kod čeličnih akumulatora se kao elektrolit koristi:

	129. Koja od navedenih vrsta električnih struja se može spajati u vezu zvijezda ili trougao?

	130. Elektrolit koji se koristi kod nikal-kadmijumovog akumulatora je destilovana voda i:

	131. Tri trofazne struje su medjusobno pomjerene za:

	132. Frekvencija naizmjenične struje predstavlja:

	133. Akumulator prilikom punjenja električnu energiju pretvara u:

	134. Promjenom broja okretaja rotora sinhronog generatora mijenja se:

	135. Promjenom struje uzbude(pobude) kod sinhronog generaora mijenja se:

	136. Rotor sinhronog generatora ima pet pari polova, frekvencija brodske mreže je 60Hz.Kolikom brzinom se okreće rotor generatora?

	137. Sinhroni generator se na brodu pobudjuje (uzbudjuje):

	138. Osovinski generator na brodu proizvodi:

	139. Osovinski generator ne može da radi bez:

	140. Koliko je maksimalno vrijeme koje je potrebno generatoru u nuždi da počne da napaja potrošače:

	141. Prilikom sinhronizovanja generatora sijalice služe za provjeru:

	142. Kod kombinovanog spoja sijalica generator je u sinhronizmu kada:

	143. U postupku sinhronizovanja pomoću sinhroskopa se provjerava:

	144. Na namotaj primara transformatora priključuje se:

	145. Oznaka Y na trofaznom transformatoru znači:

	146. Veći broj navojaka na sekundarnom namotaju nego na primarnom znači:

	147. Brzina sa kojom se okreće rotor asinhronog motora je:

	148. Kao elektrolit kod olovnog akumulatora koristi se:

	149. Dva generatora mogu raditi u paraleli ako nemaju:

	150. U postupku sinhronizacije generatora pomoću sinhronoskopa provjerava se:

	151. Veći broj navojaka na sekundarnom namotaju nego na primarnom transformatora znači:

	152. Brzina kojom se okreće rotor asinhronog motora je:

	153. Osnovni parametri električne struje su:

	154. Izvori električne struje na brodovima mogu biti akumulatori, galvanske baterije, generatori

	155. Klizanje kod asinhrone mašine pokazuje:

	156. U kojem od sledećih režima rada asinhrona mašina ne može da radi:

	157. Kako se zove rotor kod asinhrone mašine kod kojega nemamo mogućnost električnog kontakta:

	158. Problem direktnog starta asinhrnog motora je:

	159. Sinhroni generator na brodu se pobudjuje/uzbudjuje:

	160. Transformator je uredjaj koji pretvara:

	161. Klizanje kod asinhronog elektromotora pokazuje:

	162. Kako se zove rotor asinhrone mašine koji omogućava dodavanje otpora u kolo rotora?

	163. Zaštita od opasnog napona dodira ne postiže se:

	164. Maksimalno dozvoljeni napon za proizvodnju na brodu je:

	165. Na glavnoj razvodnoj tabli ne postoji polje:

	166. Oznaka IP XY kod motora označava:

	167. Bimetali štite električni uređaj od:

	168. OCR relej štiti električni uređaj od:

	169. Termistori štite od:

	170. Relej od povratne snage štiti:

	171. UV relej na brodu štiti generator od:

	172. Trofazna naizmjenična struja se može spajati/vezivati u:

	173. “Popravak” faktora snage (cosφ) se može izvršiti ako se instaliraju u paraleli sa potrošačima odgovarajući:

	174. Vrijednosti faktora snage (cosφ) se kreću:

	175. Osnovni djelovi sinhronog generatora su:

	176. Da bi se omogućila selektivnost zaštite u brodskoj električnoj mreži, vrijeme reagovanja zaštite je:

	177. Koja jačina električne struje je opasna po ljudski život:

	178. Mjere zaštite od opasnog djelovanja električne struje koje se koriste na brodu su:

	179. Slobodno pokretljiva naelektrisanja koja mogu obrazovati električnu struju su:

	180. Pojava električne struje povezana je sa određenim pratećim efektima i koji su, uglavnom:

	181. Da bi se u nekom dijelu električnog kola izmjerila jačina električne struje, ampermetar se priključuje:

	182. Električna otpornost predstavlja pokazatelj unutrašnjih opiranja provodnika proticanju električne struje. Zavisi od:

	183. Veličina koja karakteriše generatore u pogledu stvaranja struje naziva se:

	184. Elektromotorna sila E generatora ima smjer:

	185. Napon u električnom kolu mjeri se:

	186. U električnim kolima stalne jednosmjerne struje prijemnici – potrošači su:

	187. Vezivanje otpornika-otpora u električnim kolima ostvaruje se na slijedeći način:

	188. U električnim kolima stalne jednosmjerne struje prijemnici – potrošači su:

	189. Vezivanje otpornika-otpora u električnim kolima ostvaruje se na slijedeći način:

	190. Po Lencovom pravilu smjer indukovane struje je takav da ona svojim magnetnim poljem teži da

	191. Šta je Lorencova sila?

	192. Kod otpornika(ohm) u naizmjeničnom strujnom krugu:

	193. Broj ćelija u jednom olovnom akumulatoru od 12 volti je:

	194. Koju klasu tačnosti od navedenih pokazuje mjerni instrument sa najvećom tačnošću?

	195. Izvori električne struje se mogu spajati: serijski, paralelno, kombinovano

	196. Snaga električne struje je:

	197. Koliko namotaja imamo na statoru asinhrone mašine?

	198. Dahlanderov spoj kod kaveznih asinhronih elektromotora označava:

	199. Uslovi za paralelan rad transformatora su:

	200. Tranzistori su:

	201. Uopšteno gledajući današnja električna propulzija broda se sastoji od sledećih osnovnih cjelina:

	202. Uređaji i sklopovi energetske elektronike:

	203. Ispravljač je sklop energetske elektronike koji transformiše:

	204. Glavni sistemi napajanja u električnom sistemu broda:

	205. Dozvoljeni naponi generatora za proizvodnju naizmjenične električne energije na brodovima su:

	206. Mehanička karakteristika sinhrone mašine:

	207. Smanjenjem pobudnog fluksa MJSS, dolazi do:

	208. Povećanjem fluksa MJSS, dolazi do:

	209. Upravljanje dodavanjem otpora u kolo rotora AM dolazi do:

	210. Kako se može smanjiti pad napona do potrošača:

	211. Klizni kolutovi kod sinhronog generatora se nalaze na:

	212. Prilikom sinhronizovanja generatora na mrežu dupli voltmetar mjeri:

	213. Pri direktnom uključenju velikog jednosmjernog motora na mrežu najprije može doći do oštećenja:

	214. Sekundarna razvodna tabla se napaja:

	215. Šta označava broj X kod ozanke IP XY na električnom motoru:

	216. Šta označava broj Y kod ozanke IP XY na električnom motoru:

	217. Ukoliko se kod elektromotora ustanovi proboj medjuzavojne izolacije (kratak spoj između dvije faze), kvar se može otkloniti:

	218. Dijak je

	219. Osnovni djelovi digitalnih instrumenata su:

	220. Katodni osciloskop je instrument koji ima:

	221. Koji instrumenti mjere naizmjenični napon:

	222. Šta je bipolarni transistor:

	223. Šta je unipolarni tranzistor i kakav može biti:

	224. Tranzistori sa efektom polja (FET tranzistori) jesu tranzistori u kojima se:

	225. Tiristori su:

	226. SCR tiristor je (zaokružite sve tačne odgovore):

	227. TRIAC je:

	228. Multivibratori su elektronski impulsni sklopovi koji:

	229. Izjava o elektromagnetskoj kompatibilnosti je:

	230. Elektromagnetska interferencija je:

	231. Elementi energetske elektronike se koriste:

	232. Tiristor prelazi u stanje provođenja:

	233. Prekidači u poljima u glavnoj razvodnoj tabli služe za:

	234. Struja kratkog spoja:

	235. Najveća mana regulacije brzine MJSS dodavanjem otpora u kolo rotora je:

	236. Na regulaciju napona veliki uticaj imaju:

	237. Koji odgovor je tačan:

	238. Prenos energije pod visokim naponima se sprovodi zbog:

	239. Ispravljač kod samouzbudnog sinhronog generatora je vezan izmedju:

	240. Sinhroni kompenzator kod osovinskog generatora:

	241. Prekid jedne faze prilikom rada motora izazvati će:

	242. Kada se preoptereti asinhroni motor dolazi do:

	243. Kod trofaznih asinhronih elektromotornih pogona palubnih uredjaja, najčešće se koriste:

	244. Elektromagnetna kočnica elektromotornih palubnih uredjaja/vitala se napaja sa:

	245. Prije postavljanja, odnosno ugradnje električne oprema na tankerima, navedite kako su sve zone, odnosno područja rizika na toj vrsti broda klasifikovane:

	246. Glavni dio savremene Vard Leonardove grupe, osim DC mašine je:

	247. Reverziranje DC mašine znači:

	248. Teslino obrtno polje se kod asinhrone mašine formira 

	249. Brzina asinhronog motora je:

	250. Klizanje asinhrone mašine predstavlja:

	251. Klizanje se obilježava sa:

	252. Vrste rotora asinhronog motora su:

	253. Prevalni momenat asinhronog motora je:

	254. Asinhrona mašina ne može da radi kao:

	255. Problem direktnog starta asinhronog motora je:

	256. Prilikom starta asinhronog motora sa sniženim naponom (pomoću autotransformatora):

	257. Na regulaciju napona veliki uticaj imaju:

	258. Na regulaciju frekvencije veliki uticaj imaju:

	259. Koji regulacioni krug postoji u energetici:

	260. Neposredno nakon sinhronizovanja generatora na mrežu:

	261. Ako se nakon sinhronizacije smanji pobudna struja tada je:

	262. Ako se nakon sinhronizacije smanji pobudna struja generator će da:

	263. Ako se nakon sinhronizacije poveća pobudna struja generator će da:

	264. Ako se nakon sinhronizacije generatora sa mrežom, poveća protok radnog fluida:

	265. Ako se nakon sinhronizacije generatora sa mrežom, poveća protok radnog fluida generator će da:

	266. Ako se nakon sinhronizacije generatora sa mrežom, smanji protok radnog fluida generator će da:

	267. Označite tačan odgovor:

	268. Kod induktivnog opterećenja se:

	269. Kod kapacitivnog opterećenja se:

	270. Šta od ponuđenog ne spada u potrošače reaktivne energije:

	271. Šta od ponuđenog ne spada u proizvođače reaktivne energije:

	272. Primarna regulacija:

	273. Sekundarna regulacija:

	274. Tercijarna regulacija:

	275. Pobudnica

	276. Regulacija pobude u normalnim uslovima

	277. Kod jednosmjernih (DC) sistema pobude, kao izvor pobude sinhronog generatora koristi se

	278. Sinhroni generatori uglavnom služe za:

	279. Ako se rotor sinhronog generatora vrti konstantnom brzinom, od čega zavisi frekvencija struje na statoru?

	280. Namotaji statora sinhronog generatora su međusobno pomjereni za:

	281. Jedan od vrste rotora sinhronog generatora je:

	282. Promjena brzine pogonske mašine sinhronog generatora uticat će na:

	283. Osovinski generator na brodu pogoni:

	284. Izvori električne energije na brodu u nuždi mogu biti:

	285. Dva generatora mogu raditi u paraleli ako nemaju

	286. Kod kombinovanog spoja sijalica generator je u sinhronizmu kad:

	287. Prilikom sinhronizovanja generatora dupli voltmetar mjeri:

	288. U postupku sinhronizovanja pomoću sinhronoskopa se provjerava

	289. Brzina obrtaja dvadesetčetvoropolnog sinhronog generatora američke proizvodnje je:

	290. Rotor sinhronog generatora ima 10 polova, a frekvencija je 50 Hz. Kojom se brzinom okreće rotor?

	291. Dat je transformator snage 50kVA, 2400/240, 60Hz, koristi se za spuštanje napona u distributivnom sistemu. Napon na sekundaru je stabilnih 240V. Koliko treba da bude impedansa priključenog potrošača da bi transformator bio maksimalno opterećen?

	292. Jedan od najčešće upotrebljivih metoda za kontrolu brzine sinhronog AC propulzionog motora u dizel-električnoj propulziji je:

	293. DC generator koji se koristi da snabdijeva DC struju magnećenja za AC generator je poznat kao:

	294. Kontrola brzine indukcionog motora sa kliznim prstenovima može se ostvariti:

	295. Četvoropolni turbogenerator se koristi u 'sprezi' sa stošezdesetnim propulzionim motorom. Ako se generator vrti brzinom od 3200 rpm, koja će biti brzina propulzionog motora?

	296. Punotalasni ispravljač ima jednu diodu koja ne provodi. Koje će biti izlazne karakteristike ispravljača?

	297. Na osnovu čega će biti onemogućeno generatoru da radi u motornom režimu?

	298. Četvoropolni indukcioni motor frekvencije 60 Hz ima sinhronu brzinu od 1800 obrtaja (RPM) i klizanje (slip) od 4% pri punom opterećenju. Kolika će biti njegova brzina pri punom opterećenju?

	299. Potrošač spojen na sekundar transformatora 110/1000 vuče struju od 10

	300. Propulzioni generator napona 4200V koristi transformator da obezbjedi 120V AVR- u. Koji je odnos namotaja transformatora?

	301. Koja je nominalna struja sekundara trofaznog 100 kVA transformatora ako je nominalni napon sekundara 480 V?

	302. Potrošač otpornosti 200 oma je spojen na sekundar transformatora 6600/440. Kolika će biti struja na primaru?

	303. Koja je nominalna struja sekundara trofaznog 160 kVA transformatora ako je nominalni napon sekundara 220 V?

	304. Koja je nominalna struja sekundara monofaznog 30 kVA transformatora ako je nominalni napon sekundara 240 V?

	305. Potrošač otpornosti 20 oma je spojen na sekundar transformatora 6600/440. Kolika će biti struja na primaru?

















Brodska električna postrojenja
	1. Elektro-motori su električni uređaji koji transformišu električnu energiju u

	2. Potrošači električne energije su uređaji ili skup uređaja koji transformišu električnu energiju u neki vid korisne energije (svjetlosnu, toplotnu, mehaničku).

	3. Brodska postrojenja treba da obezbijede snadbijevanje potrošača u svim normalnim radnim režimima zaštite potrošače od posljedica kvarova.

	4. Brodska postrojenja ne treba da obezbijede snadbijevanje potrošača u svim normalnim radnim režimima, zaštite potrošače mod posljedica kvarova.

	5. Potrošači se mogu podijeliti na više načina, a sa aspekta brodskih postrojenja najvažnija podjela je:

	6. Bitni potrošači su potrošači čijim bi prestankom rada bila ugrožena sigurnost posade i plovidbe.

	7. Nebitni potrošači su potrošači čijim prestankom rada nije ugrožena sigurnost posade i broda.

	8. Termički potrošači su:

	9. Sabirnice su:

	10. Električni izolator je:

	11. Na izolatore, odnosno izolaciju najviše negativno utiče:

	12. Prekidači su:

	13. Električni luk između kontakata prekidača može se ugasiti:

	14. Rastavljači su

	15. Sklopke

	16. Koliki max. napon se može smatrati bezbjednim?

	17. Sklopke služe za:

	18. Šta su osigurači:

	19. Osigurači su:

	20. Prekostrujna zaštita djeluje:

	21. Prekostrujni osigurači:

	22. Bimetalni osigurači su:

	23. Podnaponski i prekonaponski osigurači:

	24. Tehnička dokumentacija je osnovno sredstvo tehničkog izražavanja i komunikacije. Ona prati faze izgradnje postrojenja ili pojedinih djelova postrojenja.

	25. Šeme pokazuju sa više ili manje detalja razvod električne energije, broj provodnika, broj elemenata, njihovu povezanost itd. Prilikom crtanja šema koriste se simboli pojedinih elemenata. Šema prikazuje način na koji su pojedini dijelovi elektroenergetske mreže, postrojenja, grupe uredjaja ili sami uredjaji medjusobno povezani i u kakvom su funkcionalnom odnosu.

	26. Električna šema je

	27. Pregledna shema:

	28. Strujna šema:

	29. Šema djelovanja:

	30. Zaštita podrazumijeva:

	31. Zaštitni uređaj predstavlja jedan ili više zaštitnih releja namijenjenih da obave jednu ili više zaštitnih funkcija,

	32. Kvar predstavlja:

	33. Diferencijalna zaštita je

	34. Usmjerena zaštita je

	35. Podnaponska zaštita je:

	36. Nadnaponska zaštita je:

	37. Podfrekvencijska zaštita

	38. Nadfrekventna zaštita:

	39. Jedan od načina održavanja propisan od strane ISM coda je:

	40. Najzastupljeniji način preventivnog održavanja kritične opreme i uređaja je:

	41. Cilj planskog održavanja broda je:

	42. Planirani sistem održavanja na brodovima:

	43. Primjena planiranog sistema održavanja PMS-a u elektronskoj formi dovodi do:

	44. Korektivno održavanje brodskih uređaja je:

	45. Za korektivno i održavanja po stanju brodskih uređaja:

	46. Prevntivni pregledi se obavljaju u skladu sa:

	47. Metoda korektivnog održavanja:

	48. Metoda planskog preventivnog održavanja je:

	49. Temperatura sabirnica ne smije biti od temperature ambijenta za:

	50. Međusobna povezanost i organizacija elemenata unutar polja predstavlja se grafički preko električnih šema

	51. Šeme pokazuju sa više ili manje detalja razvod električne energije, broj provodnika, broj elemenata, njihovu povezanost itd.

	52. Šeme ne pokazuju sa više ili manje detalja razvod električne energije, broj provodnika, broj elemenata, njihovu povezanost itd.

	53. Glavna šema električnog postrojenja je:

	54. Jednopolnu šemu spoja:

	55. Radna šema električnog postrojenja je:

	56. Šema vezivanja u električnim postrojenjima predstavlja:

	57. Pod uzemljenjem se:

	58. Sekundarni namotaji svih transformatora moraju biti uzemljeni

	59. Sekundarni namotaji svih transformatora ne moraju biti uzemljeni

	60. Aluminijsko nadgrađe pričvršćeno na čelični trup broda, ali izolovano od njega, mora biti uzemljeno svakih deset metara, a najmanje dva posebna voda za uzemljenje presjeka ne manjeg od:

	61. Uzduzni kvarovi:

	62. Poprečni kvarovi:

	63. Trofazni kratki spoj:

	64. Jednofazni kratki spoj je:

	65. Izolatori zato moraju biti izabrani:

	66. Izolatori mogu biti:

	67. Primarni razvod trofazne naizmjenične struje se obično na brodu izvodi-ostvaruje sa:

	68. Kod neuzemljenog električnog sistema:

	69. Kod uzemljenog električnog sistema:

	70. Jednovodni sistem se koristi za:

	71. Dvovodni sistem se koristi za:

	72. Trovodni sistem razvoda služi za_

	73. Trovodni sistem razvoda služi za trofaznu naizmjeničnu struju na brodu sa nultim vodom uzemljenim na zvjezdište izvora.

	74. Glavna razvodna tabla se sastoji od:

	75. Glavna razvodna tabla je:

	76. Na glavnoj razvodnoj tabli ne postoje polja:

	77. Rastavljač ispred i iza prekidača omogućava da se u slučaju kvara prekidača izvodno polje odvoji od ostalog dijela postrojenja.

	78. Rastavljač ispred i iza prekidača ne omogućava da se u slučaju kvara prekidača izvodno polje odvoji od ostalog dijela postrojenja.

	79. Relejna zaštita:

	80. Selektivnost relejne zaštite podrazumijeva svojstvo relejne zaštite da:

	81. Relej od povratne snage štiti:

	82. UV relej na brodu štiti generator od:

	83. Relejna zaštita treba da ima veliku brzinu djelovanja (ispod od 50 ms) kako bi se smanjila šteta na štićenim objektima usljed nastanka kvara.

	84. Sa aspekta izvedbe visoko-naponska električna postrojenja na brodovima mogu biti:

	85. Struja kratkog spoja:

	86. Transformator je uredjaj koji pretvara:

	87. Na namotaj primara transformatora priključuje se:

	88. Oznaka Y na trofaznom transformatoru znači:

	89. Veći broj navojaka na sekundarnom namotaju nego na primarnom znači:

	90. Uslovi za paralelan rad transformatora su:

	91. Hlađenje, odnosno odvođenje toplote, jezgro i namotaji se stavljaju u sud ispunjen uljem i zovu se mokri trasformatori.

	92. Hlađenje, odnosno odvođenje toplote, jezgro i namotaji se stavljaju u sud ispunjen uljem i zovu se suvi trasformatori.

	93. Transformatori koji se ugrađuju na brodove i oni manjih snaga se hlade vazduhom i zovu se suvi transformatori.

	94. Transformatori koji se ugrađuju na brodove i oni manjih snaga se hlade vazduhom i zovu se mokri transformatori.

	95. Strujni transformator je mjerni transformator koji se upotrebljava za mjerenje struja velikih vrijednosti koje bi inače bilo teško mjeriti nekom direktnom metodom.

	96. Vrijednosti amplituda prenapona su:

	97. Odvodnici prenapona se prvenstveno biraju na osnovu dva osnovna zahtjeva, i to:

	98. Odvodnici prenapona imaju zadatak da energiju prenapona odvedu u more/zemlju i na taj način zaštite opremu od dejstva prenapona.

	99. Dizel generator za napajanje u slučaju nužde se:

	100. Odvodnici prenapona se koriste za zaštitu važne opreme, pogotovo transformatora, od atmosferskih prednapona i prednapona koji nastaju tokom uklopno/isklopnih operacija. Priključuju se:

	101. Preko razvodne table u nuždi napajaju se:

	102. Koliko je maksimalno vrijeme koje je potrebno generatoru u nuždi da počne da napaja potrošače:

	103. Na glavnoj razvodnoj tabli ne postoji polje:

	104. Relej je uređaj koji trajno kontroliše određenu električnu ili mehaničku veličinu i u slučaju kada ta veličina dostigne unaprijed određenu vrijednost šalje odgovarajući signal drugim uređajima.

	105. Mehanička zaštita predstavlja zatvaranje-oklapanje električnih uređaja u kućišta koja pružaju zaštitu od ulaska stranih tijela, vode i prašine. Ova zaštita se označava sa slovima IP i dva broja koja označavaju stepen zaštite.

	106. Jačina električne struje koja protiče kroz ljudski organizam zavisi od: visine napona pod koji je došlo tijelo, otpora tijela i prelaznog otpora između tijela i zemlje.

	107. Nulovanje je zaštitna mjera koja se sastoji u tome da se metalni djelovi električnih uređaja povežu sa neutralnim provodnikom. Pri kvaru struja protiče kroz jednu fazu i neutralni provodnik, što uslovljava izbacivanje osigurača iste faze.

	108. Nema samostalnog rada na VN a stručna lica moraju proći obuku za rad sa visokim napono i potpuno biti uključeni u posao i mjere zaštite

	109. Transformatori su statičke mašine koje transformišu električnu energiju jedne vrijednosti napona u električnu energiju druge vrijednosti napona, sa istom frekvencijom. Ukoliko se zanemare gubici, transformator ne mijenja vrijednost električne snage niti energije.

	110. Rasvjeta na brodu. Postoje tri osnovne mreže rasvjete: Osnovna rasvjeta (rasvjetljava sve prostore na brodu propisanim nivoom rasvijetljenosti u lx), Rasvjeta za nuždu (napaja se iz table za slučaj nužde i obično osigurava 1/3 osnovne rasvjete), Rasvjeta za nuždu, pomoćna rasvjete iz akumulatora




















Brodska automatika
	1. Definišite sistem automatskog upravljanja

	2. Mjerni pretvarači u sistemima automatike su:

	3. Termopar je:

	4. Mjerni pretvarači protoka se u osnovi svrstavaju u   tri grupe, i to:

	5. Senzor/mjerač koji je napravljen od platinske žice koja ima otpor 100 ohma na temperaturi od 0 stepeni celzijusa naziva se:

	6. Koje tri osnovne vrste elemenata senzora pomaka se koriste kod deformacionih mjernih pretvarača pritiska?

	7. Otpornički temperaturni senzori sa oznakom Pt 100 karakteriše promjena otpora od:

	8. Nivo je visina tečnog ili praškastog materijala u posudi –tanku

	9. Nivo se mjeri mjernim senzorima koji se nazivaju

	10. Za mjerenje nivoa naročito viskoznih goriva na brodu pogodnije je koristiti pretvarače koji ne dolaze u direktni kontakt sa gorivom, navedite koji su to pretvarači?

	11. Mjerni davač viskoziteta goriva se sastoji iz:

	12. Prenosni I fiksni detektori se koriste kod uredjaja za odredjivanje nivoa odvojenosti ulje-voda

	13. Koliko iznose standardizovani pneumatski signali mjernog pretvarača?

	14. Navedite glavne djelove uredjaja za nadzor i upravljanje ispuštanjem ulja na brodovima (ODMCS)?

	15. Pod analizom SAU (sistema automatskog upravljanja) se podrazumijeva 

	16. Uloga regulatora u automatskim sistemima:

	17. Prema tipu regulacionog djelovanja, regulatori mogu biti:

	18. Sigurnosno-zaštitni sistem stroja/motora ima zadatak da u slučaju kvara stroja:

	19. Pojavom uslova za “shutdown” i “slowdown” djelovanje za motor, sigurnosno-zaštitni sistem će odmah upozoriti operatera stroja putem svjetlosne i zvučne signalizacije na upravljačko – signalizacionim panelima (most-stroj)

	20. Poslije uspješnog automatskog startovanja pogonskog dizel motora generatora slijedi faza njegovog programskog vodjenja u nominalni broj okretaja.

	21. Na koje načine se može ispitivati stabilnost automatskih upravljačkih sistema?

	22. Za analizu stabilnosti sistema automatskog upravljanja kriterijumi mogu biti:

	23. Struktura digitalnih regulatora se zasniva na:

	24. Koja od navedenih eksperimentalnih metoda se najviše koristi kod optimizacije rada PID regulatora?

	25. CPU (centralna procesorska jedinica) digitalnog regulatora se sastoji iz:

	26. Ako aktiviranjem sistema zaštite i blokade pogonskog motora postoji opasnost za brod ucjelini, konstruktivno mora biti predvidjena mogućnost za:

	27. Ziegler-Nicholsovi postupci odredjivanja parametara-optimalnosti regulatora zasnivaju se na dvije metode i to:

	28. Optičko vlakno se sastoji iz:

	29. Koji elemenat u sistemu automatske kontrole sagorijevanja otkriva grešku u paljenju kotla i grešku u plamenu u gorioniku kotla?

	30. Kod trokomponentne regulacije nivoa vode u kotlu, a radi još boljeg odziva regulacione staze u proces regulacije se uključuju tri parametra, i to:

	31. Upravljanje-regulacija okretaja glavnog motora sa fiksnim propelerom kod daljinskog automatskog upravljanja omogućava da se:

	32. Upravljanje-regulacija okretaja glavnog motora sa propelerom sa zakretnim krilima (automatsko daljinsko upravljanje) može biti izvedeno tako da se:

	33. Koja dva tipa alarma nivoa se mogu sresti kod brodskih parnih kotlova?

	34. Šta označava skraćenica CMOS:

	35. Koncept, odnosno načelo zatvorenog sistema automatskog upravljanja je:

	36. Opšte karakteristike mjernih pretvarača su:

	37. Na kojem principu funkcionišu otpornički uredjaji-senzori za mjerenje temperature:

	38. Navedite koje se dvije metode za mjerenje nivoa koriste:

	39. Za pojačanje pritiska ili protoka radnog sredstva, kao i za stvaranje potrebnih sila ili brzina izvršnog motora, u sistemima automatskog upravljanja se često koriste:

	40. Tri osnovna dijela aktuatora su pojačalo snage, pogon, izvršni član?

	41. Šta su servomotori?

	42. Šta je elektromagnetski, odnosno solenoid ventil

	43. Koji sistemi osiguravaju potrebne blokadne i zaštitne radnje/reagovanja na motoru?

	44. Prebacivanje sa automatskog sistema upravljanja sa mosta na kontrolnu sobu u mašinskoj prostoriji i obratno obavlja se sa preklopkom koja se nalazi:

	45. Za razliku od automatske regulacije, čiji je zadatak stalno održavanje podesivog parametra, automatsko upravljanje osigurava da se operacijama upravlja od strane mehanizama i sistema po:

	46. Kontrola-regulacija rashlade dizel motora jeste:

	47. Kada padne/poraste nivo vode u kotlu ispod/iznad dozvoljene granice:

	48. Čim se alarm aktivira a pritisak pare nastavi i dalje da raste ili se smanjuje:

	49. Centralna procesorska jedinica (CPU) obavlja sledeće radnje:

	50. Automatska regulacija parnog kotla se u osnovi sastoji od tri glavna i medjusobno povezana funkcionalna sistema, i to:

	51. Automatizacija u pomorstvu je:

	52. Definišite upravljanje

	53. Signal je:

	54. Šta je proces?

	55. Šta je sistem automatski regulacije?

	56. Nabroj osnovne jedinice/elemente regulacionog kruga

	57. Veličine (parametri) navedene u osnovnom blok-dijagramu automatske regulacije su:

	58. Mjerni pretvarači u sistemima automatike su:

	59. Uloga pojačivača u sistemima automatike je:

	60. Prema vrsti energije, pojačivači mogu biti: električni, pneumatski, hidraulički, mehanički, kombinovani

	61. Uloga regulatora u automatskim sistemima je:

	62. Prema tipu regulacionog djelovanja, regulatori mogu biti:

	63. Uloga izvršnih elemenata /organa u automatskim sistemima je:

	64. Šta je komparator u automatskim regulacionim sistemima?

	65. Mjerni pretvarači/davači broja okretaja/brzine mogu biti Linearne-pravolinijske brzine i za ugaone brzine (brzine okretanja)

	66. Navedite neke od mjernih pretvarača/davača okretaja/brzine

	67. Kako se nazivaju elektromagnetski pretvarači ugaone brzine koji se dosta koriste na brodovima?

	68. Kako se nazivaju mjerni pretvarači brzine/broja okretaja čiji se rad zasniva na brojenju impulsa (iz generatora impulsa)?

	69. Od bezokontaktnih pretvarača nivoa na brodovima se najviše koriste:

	70. Mjerni pretvarači protoka se u osnovi svrstavaju u tri grupe, i to:

	71. U dilatacione mjerne pretvarače temperature spadaju:

	72. Termistor je:

	73. Koje tri osnovne vrste senzora pomaka se koriste kod deformacionih mjernih pretvarača pritiska?

	74. Mjerni pretvarači ne-električnih veličina služe za:

	75. Mjerni pretvarači električnih veličina služe za:

	76. Dioda je:

	77. Dioda ima:

	78. Tranzistori su:

	79. Bipolarni tranzistori su:

	80. Integralno kolo/sklop se sastoji iz: diode, tranzistori, otpornici, kondenzatori

	81. Ispravljači mogu biti neupravljivi, poluupravljivi i upravljivi:

	82. Pretvarači pretvaraju:

	83. Invertori pretvaraju:

	84. Konvertori pretvaraju:

	85. Šta se postiže automatizacijom na brodu, odnosno koje su prednosti njene primjene?

	86. Šta je sistem?

	87. S obzirom na prirodu nezavisne vremenske promjenljive “t” i na vrijednost signala “v(t)”, signali se mogu podijeliti na slijedeće tipove: analogne, digitalne, vremenski diskretne, kvantizovane diskretne

	88. S obzirom na prirodu nezavisne vremenske promjenljive “v(t)”, i na vrijednost signala “t” signali se mogu podijeliti na slijedeće tipove: analogne, digitalne, vremenski diskretne, kvantizovane diskretne

	89. Šta je informacija?

	90. Čime se prenose informacije?

	91. U jednom otvorenom sistemu upravljanja

	92. Upravljački sistem u kojemu je upravljačko djelovanje ponekad zavisno od izlaza/izlazne veličine je poznat kao:

	93. Po čemu se zatvoreni sistem upravljanja razlikuje od otvorenog sistema upravljanja?

	94. Na koji način se grafički prikazuju automatski sistemi?

	95. Opšte karakteristike mjernih pretvarača su:

	96. Izvršni organi/elementi mogu biti:

	97. Mjerni pretvarači nivoa sa tlačnim senzorom koriste:

	98. Kod poluprovodnika, proticanje/provodjenje električne struje nastaje:

	99. Kada se peto-valentni elemenat/nečistoća doda nekom čistom poluprovodniku on postaje:

	100. Tiristori su:










Brodska mjerenja
	1. [bookmark: _Hlk231381081]Koja je osnovna funkcija strujnog transformatora u brodskim mjernim krugovima?

	2. Zašto se u sistemima brodske automatizacije i daljinskog očitavanja mjernih instrumenata koristi strujno kolo 4–20 mA za prenos mjernih/kontrolnih signala?

	3. Prednost RTD senzora (Pt100) u odnosu na termopar?

	4. Zašto se koristi diferencijalni pritisak za mjerenje protoka?

	5. Šta znači 'nula' pri kalibraciji?

	6. Koja je prednost upotrebe piezo senzor pritiska?

	7. Periodična kalibracija instrumenata se vrši radi?

	8. Na glavnoj razvodnoj tabli nalazi se analogni voltmetar spojen preko naponskog transformatora. Koji je glavni razlog korišćenja naponskog transformatora u ovom slučaju?

	9. Tokom rada brodskog generatora primijećeno je da ampermetar pokazuje nestabilne vrijednosti i oscilacije, dok je frekvenciometar stabilan. Koji uzrok je najvjerovatniji iz mjernog aspekta?

	10. Koja je mjerna jedinica za električnu struju?

	11. Uloga galvanskog izolatora u mjernim petljama?

	12. Zašto se koristi kapilarna cijev kod mjerenja pritiska pare?

	13. Osnovna funkcija transduktora?

	14. Akcelerometar direktno mjeri?

	15. Podešavanje 'span' pri kalibraciji znači?

	16. Zašto se kod određenih kritično važnih brodskih sistema ugrađuju dva identična senzora za istu mjernu poziciju?

	17. Zašto se u opasnim (eksplozivnim) zonama koriste Ex-certifikovani senzori?

	18. Mjerni instrumenti ne zahtijevaju kalibraciju ako su novi.

	19. Radarski senzori u tankovima nisu osjetljivi na paru i temperaturu.

	20. Kod mjerenja nivoa goriva u dnevnom tanku pomoću hidrostatskog senzora, koji faktor mora biti kompenzovan da bi očitavanje bilo tačno?

	21. Koja je mjerna jedinica za električni napon?

	22. Instrument za mjerenje unutrašnjeg otpora akumulatora?

	23. Najvažniji parametar stanja akumulatora?

	24. Zašto se kod senzora primjenjuje zero i span kalibracija?

	25. Instrument za kalibraciju termoparova na terenu?

	26. Digitalni instrumenti za očitavanje vrijednosti ne zahtijevaju kalibraciju.

	27. Za tačno mjerenje nivoa sa promjenljivom gustinom potrebna je kompenzacija.

	28. Manometar prikazan na ilustraciji BM001 ima klasu tačnosti 1.0. Kolika je tačnost mjerenja ako kazaljka pokazuje 6 bara? (Ilustracija: BM001)

	29. Temperaturni senzor može biti označen kao Pt100. Šta to znači?

	30. Postoje dvije referentne tačke za pritisak, apsolutna nula i atmosferski pritisak. Kako se zove pritisak izmjeren u odnosu na apsolutnu nulu?

	31. Temperaturni senzori svih tipova su uglavnom montirani u „senzorski džep“ kada se koriste u cijevovodima. Zašto?

	32. Koja je prednost transmitera sa uskim mjernim opsegom?

	33. Morate da izaberete instrument za mjerenje pritiska u boci (tanku) pod pritiskom u mjernom opsegu 0–35 bara. Koji instrument birate?

	34. Kada se kalibriše (baždari) instrument, koji je najčešći drugi korak u proceduri kalibrisanja?

	35. Šta je svrha kalibracije instrumenta?

	36. Uređaji za mjerenje nivoa tečnosti konduktivnim (provodljivim) indikatorom za nivo tečnosti su:

	37. Kada mjerimo nivo tečnosti pomoću diferencijalnog mjerača pritiska, senzorski element koji koristimo je:

	38. Koja od navedenih fizičkih veličina se može izmjeriti manometrom?

	39. Prije mjerenja otpornosti izolacije statorskog namotaja generatora, AVR (automatski regulator napona) mora biti izolovan i svi poluprovodnici kratko spojeni ili diskonektovani zbog:

	40. Koji detektor ćete upotrijebiti da utvrdite da li su vodonepropusna vrata zatvorena ili otvorena?

	41. Tečnošću ispunjeni manometri i termometri su često instalirani na brodovima. Koja je svrha tečnosti kojom se pune ovi instrumenti?

	42. Opseg transduktora je 0–200 bara, a izlazni signal je 4–20 mA. Koliki je raspon (span) izlaznog signala?

	43. Relej od 8 V treba da se koristi na naponu od 12 V. Relej zahtijeva struju od 0.1 A. Kolika je serijska otpornost potrebna?

	44. Koji detektor ćete koristiti za mjerenje obrtnog momenta osovine?

	45. Kada mjerimo temperaturu pomoću termistora, osjetljivi element je:

	46. Koje je značenje riječi raspon (span) transduktora (transducer)?

	47. Električni tahometar na brodskom motoru dobija signal o brzini obrtanja motora putem:

	48. Otpor nepoznate vrijednosti mjeri se metodom voltmetra i ampermetra. Kako je potrebno pravilno spojiti mjerne instrumente?

	49. Kako se pravilno koristi kliještasti ampermetar za mjerenje struje?

	50. Prilikom detekcije kvarova na elektronskoj opremi, treba koristiti multimetar visoke impedanse: 

	51. Koja je mjerna jedinica za električni otpor?

	52. Izolacioni otpor električne opreme i mašina treba ispitivati na najniže normalne vrijednosti izolacije

	53. Hidrometar pokazuje specifičnu težinu poređenjem:

	54. Uzemljen prekidač, kabl ili namotaj elektromotora biće označen očitavanjem megommetra koje pokazuje:

	55. Koja je mjerna jedinica za frekvenciju?

	56. Prije ispitivanja izolacije megommetrom, namotaji velikih električnih mašina treba da budu uzemljeni oko 15 minuta neposredno prije ispitivanja, jer:

	57. Na razvodnoj ploči, ako sve tri lampe za detekciju uzemljenja ostanu da svijetle polovičnim intenzitetom dok je test dugme pritisnuto, koje od navedenih stanja je naznačeno?

	58. Prilikom provjere specifične težine elektrolita akumulatora pomoću hidrometra, treba imati na umu da:

	59. Koja od navedenih tvrdnji je tačna pri korištenju analognog multimetra kao ommetra?

	60. Prilikom ispitivanja kondenzatora pomoću analognog ommetra, ispravan kondenzator biće označen kada

	61. Nauka o mjerama se naziva:

	62. Veličine koje se mjere se dijele na:

	63. Dijelovi elektronskih instrumenata su:

	64. Elektronska se mjerenja zasnivaju se na:

	65. Analogni mjerni instrumenti se zasnivaju na:

	66. U neelektrične veličine spadaju:

	67. Instrument za mjerenje temperature je:

	68. Osnovna jedinica za mjerenje temperature u SI sistemu mjernih kedinica je:

	69. Najniža moguća temperatura u svemiru je:

	70. Termopar je:

	71. Formula: P= F/S, predstavlja:

	72. Osnovna jedinica za mjerenje pritiska u SI sistemu mjernih jedinica je:

	73. Atmosferski pritisak je po definiciji:

	74. Instrument za mjerenje pritiska je:

	75. Za mjerenje protoka se koriste:

	76. Za mjerenje mjerenje ugaone brzine služe:

	77. Alarmno sigurnosni system generator se aktivira za slučaj:

	78. Izlazna struja mjernog pretvarača je:

	79. Otpornički temperaturni senzori sa oznakom Pt 100 karakteriše promjena otpora od:

	80. Najtačniji temperaturni sensor je:

	81. Najviše upotrijebljavani temperaturni sensor je:

	82. Napon električne struje se mjeri:

	83. Multimetar je instrument koji u svom kućištu ima:

	84. Brojačke digitalne metode su:

	85. Princip rada elektronskih digitalnih mjernih instrumenata se zasniva na:

	86. P/I simbol predstavlja:

	87. Digitalni multimetri niže klase:

	88. Osciloskop je uređaj koji služi za:

	89. Generator u nuždi:

	90. Alarmni sistemu pozorava:

	91. Jedan metar je:

	92. Merenje položaja ili pozicije najčešće se vrši:

	93. Senzori položaja služe za:

	94. Potenciometar pomjeranje pretvara u:

	95. Jedinica kojom se mjeri jačina sile je:

	96. Mjerni instrument za silu je:

	97. Nivo predstavlja:

	98. Zapreminski udio vodene pare u vazduhu Iznosi:

	99. Relativna vlažnost predstavlja:

	100. Instrument za mjerenje vlažnosti vazduha se zove:

	101. Bometrom se mjeri:

	102. Osnovna podjela elektronskih mjernih instrumenata je na:

	103. Analogni ampermetar se uvijek povezuje:

	104. Galvanometar je:

	105. Klasa mjernog instrumenta pokazuje:

	106. Koji broj označava precizniji instrument:

	107. Povećanjem temperature u provodniku se:

	108. Rad Vitstonovog mosta zasniva se na:

	109. Naponski trasformator služi za mjerenje:

	110. Koji navedeni instrument radi na principu elektromagnetne indukcije:

	111. Sinhronoskop pokazuje:

	112. Varmetar je instrument za mjerenje:

	113. Vatmetar je instrument za mjerenje:

	114. Koliki je otpor idealnog voltmetra:

	115. Koji su uzroci slabljenja izolacije:

	116. Za mjerenje pritiska flašama vazduha služi:

	117. Svrha kalibrisanja mjernog uređaja je:

	118. Prednost digitalnih mjernih uređaja je:

	119. Mjerni sistem pomoćnih dizel motora čine:

	120. Alarmni sistem upozorava:

	121. Analogni instrument prikazuje vrijednost:

	122. Šubler ili pomično mjerilo služi za:

	123. Mikrometar je instrument za:

	124. Specijalni mjerni instrumenti služe za:

	125. Mjerni instrumenti opšte namjene su:

	126. Freon Detektor služi za:

	127. Kako se naziva izmjereni pritisak u odnosu na apsolutnu nulu:

	128. Zašto se temperaturni senzor postavlja u svoju košuljicu na cjevovodima:

	129. Senzorski element diferencijalnog mjerača pritiska je:

	130. Manometrom se mjeri:

	131. Za kontrolu zatvorenosti vodonepropusnih vrata služi instrument:

	132. Tečnost u manometrima ili termometrima služi za:

	133. Koji od navedenih instrumenata služi za mjerenje obrtnog momenta osovine:

	134. Termopar je:

	135. Postoje dvije referentne tačke za pritisak, apsolutna nula i atmosferski pritisak. Kako se zove pritisak izmjeren u odnosu na apsolutnu nulu?

	136. Temperaturni senzori svih tipova su uglavnom montirani (postavljeni) u ''senzorski džep'' kada se koriste u cijevovodima. Zašto?

	137. Koja je prednost transmitera sa uskim mjernim opsegom?

	138. Morate da izaberete jedan od instrumenata za mjerenje pritiska u boci (tanku) pod pritiskom u mjernom opsegu 0-35 bara. Koji ćete instrument izabrati?

	139. Kada se kalibriše (baždari instrument) ,šta je najčešći drugi korak u proceduri kalibrisanja?

	140. Šta je svrha kalibracije instrumenata?

	141. Uređaji za mjerenje nivoa tečnosti konduktivnim (provodljivim) indikatorom za nivo tečnosti su

	142. Kada mjerimo nivo tečnosti pomoću diferencijalnog mjerača pritiska senzorski element koji koristimo je:

	143. Koja od navedenih fizičkih veličina se može izmjeriti manometrom?

	144. Prije mjerenja otpornosti izolacije statorskog namotaja generatora AVR (automatski regulator napona) mora biti izolovan i svi poluprovodnici kratko spojeni ili diskonektovani zbog?

	145. Koji od navedenih detektora ćete upotrebiti za detekciju da li su vodonepropusna vrata zatrvorena ili otvorena

	146. Tečnošću ispunjeni manometri i termometri su često instalirani na brodovima. Koja je svrha tečnosti kojima se pune ovi instrumenti?

	147. Opseg transduktora (transducera) je 0-200 bara. Izlazni signal je 4-20 mA. Koliki je raspon (span) izlaznog signala?

	148. Relej od 8 V treba da se koristi na naponu od 12 V. Relej zahvata struju od 0.1 A. Kolika je serijska otpornost potrebna da bi se ovo ostvarilo?

	149. Koji od navedenih detektora ćete koristiti za mjerenje obrtnog momenta osovine?

	150. Kada mjerimo temperaturu pomoću termistora, ime osjetljivog elementa je:

	151. Koje je značenje riječi raspon (span) transduktora (transducer)?

	152. Koji od sledećih temperaturnih senzora obično ima najveću tačnost?

	153. Termopar (thermocoupler) se često koristi za mjerenje temperature. Koji od navedenih opisa je ispravan za termopar?

	154. Tokom klibrisanja transduktora(transducer) moraju se podesiti i raspon (span) i nula (zero). Navesti kojim se redom moraju podesiti ova prilagođavanja:

	155. Kod mjerenja izduvnih gasova sa termoelektričnom baterijom (termokaplerom) uglavnom koristimo pojačivač (amplifier) u spoju sa termokaplerom. Zašto koristimo pojačivač?

	156. Koja je razlika između prekidača za pritisak (pressure switch) i transmitera (pressure transmitter)

	157. Aerometrom ili bometrom se provjerava:

	158. Klasa električnog mjernog instrumenta pokazuje:

	159. Koja klasa tačnosti od navedenih pokazuje instrument sa najvećom tačnošću?

	160. Proširenje mjernog opsega metodom serijskog dodavanja otpornosti se vrši kod instrumenta?

	161. Proširenje mjernog opsega metodom paralelnog dodavanja otpornosti se vrši kod kog instrumenta?

	162. Princip rada Vitsonovog mosta (Wheatstoneov) zasniva se na principu mjenjanja električne veličine?

	163. Koji instrument se pri mjerenju redno vezuje u kolo?

	164. Koji instrument se pri mjerenju paralelno vezuje u kolo

	165. Koji od navedenih instrumenata radi na principu elektromagnetne indukcije

	166. Sijalica snage 170W radi na naponu od 110 V. Koliki predotpor treba dodati da bi sijalica radila na naponu od 220 V

	167. Galvanometar u seriji sa otpornikom velike vrednosti predstavlja

	168. Unutrašnji otpor voltmetra je

	169. Koliki je otpor idealnog voltmetra

	170. Šta od navedenog ima najviši otpor

	171. Koji su uzroci degradacije izolacije

	172. Klasični ručni meger je zasnovan na instrumentu sa












Elektronski navigacioni uređaji 
	1. Svojstvo žiroskopa da se njegova glavna osa ne kreće u pravcu djeolvanja vanjske sile, već u pravcu koji je za 900 otklonjen od smjera djelujuće sile, a u smjeru okretanja žiroskopa, zove se:

	2. Jedan od načina pretvaranja žiroskopa u žirokompas se ostvaruje:

	3. Glavna osa žiroskopa sa spuštenim težištem i neprigušenim oscilacijama u prostoru opisuje

	4. Greška vožnje žirokompasa zavisi od sljedećih faktora (navesti sve faktore):

	5. Osjetljivi element žirokompasa Ansütsh (Standard IV, Standard VI, Standard 12, Standard 20, Standard 22) je:

	6. Iz kojih elemenata se sastoji žirokompas Sperry Mk 37 VT?

	7. Veza matice žirokopmasa sa ponavljačima se ostvaruje preko:

	8. Žirokompas treba uključiti na električno napajanje nekoliko sati prije isplovljenja. Zašto?

	9. Brzina kretanja zvuka kroz vodu zavisi od sljedećih faktora:

	10. Brzina zvuka kroz vodu na temperaturi 160C i salinitetu 3,4% je:

	11. Koji su osnovni elementi dubinomjera?

	12. Što je piezoelektrični efekat? Dati potpunu definiciju.

	13. Što je magnetostrikcija? Dati potpunu definiciju.

	14. Da li se isti projektor dubinomjera može koristiti i kao predajni i kao prijemni?

	15. Na kom principu rade elektromagnetni brzinomjeri?

	16. Dati definiciju Doplerovog efekta.

	17. Moderni brzinomjeri daju informaciju o:

	18. Pomorski navigacioni radari rade u sljedećim opsezima mikrotalasnih frekvencija:

	19. Pomorski navigacioni radari rade na nosećim frekvenijama od oko:

	20. Pomorski navigacioni radari rade u:

	21. Antena pomorskog navigacionog radara je:

	22. Mikrotalasni dio radara sačinjavaju:

	23. Koji se pojačavač kod savremenih navigacionih radara koristi u MF prijemnom dijelu?

	24. Koja je funkcija detektora na prelazu između MF i video dijela radara?

	25. Navedi osnovne elemente katodne cijevi (ekrana radara).

	26. Kod klasičnih navigacionih radara sinhronizacija okretanja antene i vremenske baze pokazivača se vrši preko:

	27. Domet navigacionog radara se mijenja mijenjanjem:

	28. Fiksni i promjenljivi prstenovi na pokazivaču radara se koriste za:

	29. Frekvencije međufrekventnih signala radara mogu biti:

	30. Lepeza antene zračenja navigacionih radara ima osobinu da je njen:

	31. Osnovna razlika između klasičnog navigacionog radara i ARPA radara je u:

	32. ARPA radar daje puno podataka o svom brodu. Neki od tih podataka su:

	33. Skraćenice RNG, BRG, CSE, SPD prikazane su na ekranu ARPA radara. Ovi elementi o objektu koji ARPA radar prati, imaju sljedeće začenje:

	34. Radarsko mikrotalasno zračenje je štetno za ljudski organizam. Koji od navedenih faktora je najbitniji pri određivanju štetnosti zračenja?

	35. GPS prijemnici rade u opsegu frekvencija:

	36. GPS sistem se sastoji iz sljedećih segmenata:

	37. Zadatak kontrolnog segmenta GPS (Glavna kontrolna stanica-Colorado Springs-USA + 5 stanica za nadgledanje) sistema je:

	38. Satelitski segment GPS sistema čini konstelacija od:

	39. Tačnost vremena GPS sistema se postiže:

	40. Sateliti GPS sistema u porukama šalju prijemnicima sljedeće podatke:

	41. Za proračun koordinata GPS prijemnika-korisnika (UX, UY, UZ) i njegove korekcije vremena CB, potrebno je znati:

	42. Osnovni djelovi GPS prijemnika su:

	43. Osnovni izvori grešaka kod GPS prijemnika su:

	44. Navedi pripadnost GLONASS sistema i broj planiranih aktivnih satelita.

	45. Diferencijalni GPS (DGPS) se bazira na sljedećem principu:

	46. Navigacioni uređaj (senzor) sa koga u režimu autopilota kormilo dobija nalog je:

	47. Adaptivni autopilot je:

	48. Pored uređaja i instrumenata koji su ugrađeni u rek integrisanog komandnog mosta, u navigacionoj radnoj stanici moraju biti lako čitljivi   sljedeći instrumenti, indikatori i displeji:

	49. Šta je Automatski identifikacioni sistem (AIS – Automatic Identification System)?




































Računarske mreže na brodu
	1. U kojim jedinicama se izražava kapacitet memorije

	2. Koja su četiri osnovna tipa radne memorije:

	3. Šta je protokol:

	4. Šta su interfejsi računara u računarskim mrežama:

	5. U interfejse računara spadaju:

	6. Koji su osnovni elementi računarske mreže:

	7. Navedite tri najčešća operativna sistema za personalne računare:

	8. Šta je operativni sistem računara:

	9. Navedite kako se može podijeliti softver računara:

	10. Kako se naziva osnovni elemenat računara koji povezuje sve ostale komponente računara i na kojemu se nalaze priključna mjesta za procesor, memoriju, magistrale, skup čipova i priključci:

	11. Centralna jedinica računara (CPU) se sastoji od:

	12. Koje tri cjeline čine personalni računar sa stanovišta hardvera:

	13. Koja su četiri tipa radne memorije:

	14. Osnovna prednost bežičnih mreža jeste:

	15. Fizička topologija Token Ring-a je:

	16. Tvorac “Token Ring” načina umrežavanja je:

	17. CSMA/CD je oznaka za:

	18. IEEE oznaka za Ethernet je:

	19. Blokovi podataka kod protokola veze sa sinhronim prenosom nazivaju se:

	20. Protokoli na sloju veze se dele na:

	21. Sloj veze podataka nalazi se:

	22. Skraćenica ADSL označava:

	23. Mreže bazirane na Ethernet tehnologiji su zaštićene od prisluškivanja.

	24. RS-232 označava:

	25. TCP/IP model definiše:

	26. OSI je skraćenica za:

	27. OSI model definiše:

	28. Osnovni elementi optičkog prenosa podataka su:

	29. Osnovne vrste kablova koji se koriste kod računarskih mreža su:

	30. Ako je signal analogni, a prenosni sistem je digitalan, neophodan je:

	31. Osnovni elementi komunikacionog sistema su:

	32. Napiši koje cifre koristi binarni brojni sistem:

	33. Napiši koje cifre koristi oktalni brojni sistem:

	34. Koje cifre koristi dekadni brojni sistem:

	35. Koje cifre i slova koristi heksadekadni brojevni sistem:

	36. Koja je minimalna jedinica za merenje količine infomacije:

	37. Kako se naziva sistem kodiranja koji je postao međunarodni standard:

	38. Šta određuje da li je računarska mreža LAN, MAN ili WAN:

	39. Promenljiva logičkog tipa može poprimiti slijedeće vrijednosti:

	40. Binarni zapis decimalnog broja 3 je:

	41. Jedan bajt sadrži:

	42. Šta je to operativni sistem računara:

	43. Internet je:

	44. Šta je analogni prenos:

	45. Šta je digitalni prenos:

	46. Analogni signal će poslije odredjenog rastojanja biti………………u prenosu, zato se takav prenos ostvaruje upotrebom …………………

	47. Za postizanje većih rastojanja kod prenosa digitalnih signala koriste se:

	48. Šta je modulator:

	49. Kako se naziva uredjaj koji se nalazi u prijemniku i obavlja funkciju inverznu od funkcije modulatora:

	50. Serijski protokoli su:

	51. Kod serijskog prenosa binarna riječ izmedju predajnika i prijemnika prenosi se:

	52. Kod paralelnog prenosa binarna riječ izmedju predajnika i prijemnika seprenosi:

	53. Kako se naziva prenos kod kojega se u grupu binarnih cifara odredjene dužine ubacuju dodatni bitovi:

	54. Kako se naziva prenos kod kojega se bitovi podataka prenose kontinualno:

	55. Poruka koja se prenosi se dijeli u odredjeni broj blokova podataka i u svaki blok se unose upravljačke informacije. Navedite naziv takvog bloka podataka:

	56. Logičko kolo je:

	57. Šta je optičko vlakno/kabel

	58. U koje tri grupe se dijele optička vlakna/kablovi u zavisnosti od materijala od kojega su izradjeni

	59. Skup slojeva i protokola predstavlja:

	60. PLC (Programmable logic controller) kontroleri su:

	61. OSI (Open system interconnection model) referentni model ima:

	62. Nivoi OSI (Open system interconnection model) referentnog modela su:

	63. Šta je zadatak OSI referentnog modela:

	64. Šta je to Intranet:

	65. Šta je to Ekstranet:

	66. TCP/IP referentni model ima:

	67. Navedite nivoe/slojeve TCP/IP referentnog modela:

	68. MODBUS je:

	69. PROFIBUS je:

	70. FIELDBUS (Sabirnica polja) je:

	71. Razvoj računara, satelitskih komunikacija te cjelokupnog IT sektora doveo je do naglog razvoja područja planiranog održavanja u pomorstvu. Godine 1984. razvijen je prvi računarski sistem zaplanirano održavanje brodova, a nazvan je:

	72. Navedite tri podesiva parametra PID regulatora:

	73. Kako su podijeljeni SCADA sistemi po generacijama:

	74. SCADA sistem se sastoji od nekoliko cjelina i to:

	75. Kod prenosa digitalnih podataka razlikujemo:

	76. Ethernet je najčešća mrežna arhitektura koja funkcioniše po principu:

	77. ARCnet je računarska mreža koja koristi:

	78. Na koja prva dva sloja OSI modela radi Ethernet:

	79. Enkapsulacija podataka ima tri osnovne funkcije:

	80. Koja računarska mreža koristi slanje tokena za kontrolu pristupa na mrežu:

	81. Šta predstavlja USB:

	82. ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) je:

	83. ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) se sastoji iz tri dijela:

	84. Šta je sistem dinamičkog pozicioniranja:

	85. PMS (Power Management System) na brodu je zadužen za:

	86. PMS (Power Management System) sistem na brodu odlučuje:

	87. Navedite koje su sve automatske funkcije PMS Sistema:

	88. Navedite naziv dijela SCADA sistema koji operatoru koristi za prikaz podataka o procesu i za upravljanje procesom:

	89. Sistem Upravljanja Propulzijom (PCS-Propulsion Control System), koji služi automatskom smanjenju snage propulzionih elektromotora uslijed velikog opterećenja dizel generatora, će smanjiti snagu propulzionim motorima kada opterećenje generatora predje:

	90. Navedite u kojih šest pod-sistema se sistem dinamičkog pozicioniranja može podijeliti:

	91. Uopšteno, na dinamički pozicionirana plovila se ugrađuju tri glavna tipa potisnika/propelera, i to:

	92. Navedite IMO alarme kontrolnog sistema broda:

	93. Navedite osnovne sastavne elemente/komponente VDR Sistema:

	94. NAS (Network-attached storage) predstavlja:

	95. Sistem za skladištenje podataka se naziva:

	96. IS (Informacioni sistem) je skup komponenata za:

	97. Princip funkcionisanja ALOHA protokola je:

	98. Objasniti CSMA/CD protokol:

	99. Logičko kolo je:

	100. Predstavljanje/prikazivanje broja 8 u binarnom obliku u ASCII-8 formatu je:

	101. Kako se naziva arhitektura kada jedan računar upravlja cjelokupnim procesom, a kako kada više računara povezanih na odgovarajući način upravlja procesom:








Brodski mašinski kompleks 
	1. [bookmark: _Hlk231382079]Šta se podrazumijeva pod pojmom pogonski kompleks na brodu?

	2. Koje osnovne cjeline čine pogonski kompleks broda sa klasičnim mehaničkim pogonom?

	3. Pod kojim kriterijumima se vrši osnovna podjela pogonskih kompleksa?

	4. Koji skup elemenata čini osnovne pokretne dijelove dvotaktnog brodskog dizel motora?

	5. Koja je primarna funkcija klipa u radu dvotaktnog dizel motora?

	6. Na koji način radilica u dvotaktnom dizel motoru ostvaruje rotaciono kretanje?

	7. Koja je osnovna namjena kompresorskog rashladnog uređaja u brodskim sistemima?

	8. Koje osnovne komponente su neophodne za ispravan rad kompresorskog rashladnog ciklusa?

	9. Kako je pravilno definisan rashladni ciklus u kompresorskom rashladnom sistemu?

	10. Kako se parni kotlovi na brodu dijele prema namjeni?

	11. Pogonski kompleks broda obuhvata samo glavni motor, bez sistema prenosa snage

	12. U koje svrhe se najčešće koristi para iz pomoćnih parnih kotlova na brodu?

	13. Koje radnje se smatraju obaveznim pripremnim postupcima prije startovanja brodskog dizel motora?

	14. Koji se načini upućivanja najčešće koriste kod brodskih dizel motora?

	15. Koja je stvarna uloga odjeljivača ulja u kompresorskom rashladnom sistemu broda?

	16. U četvorotaktnom dizel motoru ostvaruje se jedan radni takt u svakom okretaju radilice

	17. Na kojem mjestu rashladnog sistema se standardno ugrađuje odjeljivač ulja?

	18. Koja je osnovna sigurnosna funkcija vodokaznog stakla na parnom kotlu?

	19. Koji postupak se koristi za provjeru ispravnosti rada vodokaznog stakla?

	20. Zašto je kontinuirano praćenje nivoa vode u parnom kotlu od presudne važnosti?

	21. Šta čini osnovu brodskog sistema goriva za konencionalni dizel pogon?

	22. Na koji način se u praksi vrši snabdijevanje glavnog brodskog motora gorivom?

	23. Koja mjera ima najveći značaj za bezbjedan rad brodskog sistema goriva?

	24. Kompresorski rashladni uređaj može funkcionisati bez kondenzatora

	25. Koja je osnovna uloga centralne jedinice brodskog klimatizacionog sistema?

	26. Kako se u savremenim brodskim sistemima reguliše rad centralne klimatizacije?

	27. Šta se u tehničkom smislu podrazumijeva pod armaturom parnog kotla?

	28. Zašto je ispravnost armature parnog kotla od presudnog značaja?

	29. Koji ventil ima primarnu zaštitnu funkciju u slučaju prekoračenja dozvoljenog pritiska u kotlu?

	30. Šta se podrazumijeva pod upućivanjem brodskog sporohodnog dvotaktnog dizel motora?

	31. Koji su osnovni dijelovi sistema za upućivanje sporohodnog dvotaktnog dizel motora kompresovanim zrakom?

	32. Koja je glavna prednost upućivanja motora komprimovanim vazduhom?

	33. Koji elementi čine osnovni konstruktivni sklop kormilarskog uređaja na brodu?

	34. Koja je osnovna uloga kormilarske mašine u sistemu upravljanja brodom?

	35. Na koji način se vrši upravljanje savremenim kormilarskim uređajem?

	36. Sistem hlađenja brodskog motora, košuljica, glava i dr. koristi isključivo slatku vodu u zatvorenom krugu

	37. Kako se u praksi provjerava ispravan rad napojnog ventila parnog kotla?

	38. Zašto je efikasan sistem hlađenja od presudnog značaja za rad brodskog dizel motora?

	39. Koji rashladni mediji se najčešće koriste u brodskim dizel motorima?

	40. Na koji način se u brodskim motorima reguliše radna temperatura sistema hlađenja?

	41. Šta predstavlja telemotor u sistemu kormilarskog uređaja?

	42. Koje vrste telemotora se najčešće koriste u savremenim brodskim kormilarskim sistemima?

	43. Zašto je važna precizna regulacija rada telemotora?

	44. Koja je osnovna funkcija brodskih parnih turbina u pogonskim i pomoćnim sistemima?

	45. Koji skup elemenata čini osnovnu konstrukciju parne turbine?

	46. Koji tipovi parnih turbina se najčešće primjenjuju u brodskoj praksi?

	47. Šta se podrazumijeva pod centralizovanim sistemom rashlade vodom na brodu?

	48. Koja se prednost posebno ističe kod primjene centralizovanog sistema rashlade na brodu?

	49. Prema kojem kriteriju se parne turbine dijele na akcionе i reakcijske?

	50. Koja je osnovna funkcija sidrenog uređaja na brodu?

	51. Separatori u brodskim sistemima koriste pojačanu gravitacionu silu za odvajanje nečistoća iz fluida

	52. Koji skup elemenata, posmatrano sa konstruktivnog i funkcionalnog stanovišta, čini osnovni sidreni uređaj broda namijenjen sigurnom sidrenju i zadržavanju broda na poziciji?

	53. Šta je električni pogon broda i kako funkcioniše?

	54. Koje komponente čine tipičan sistem električnog pogona broda?

	55. Koja se prednost najčešće ističe kod električnog pogona broda u odnosu na klasični mehanički pogon?

	56. Koja je osnovna uloga sistema podmazivanja u brodskom dizel motoru?

	57. Centralizovani sistem rashlade na brodu omogućava da više potrošača koristi zajednički rashladni krug

	58. Koji skup elemenata čini funkcionalnu cjelinu sistema podmazivanja dizel motora?

	59. Šta predstavlja vakuum evaporatorski uređaj u brodskim postrojenjima?

	60. Koji je osnovni tehnički razlog primjene vakuuma u evaporatorskom uređaju?

	61. Koja je uloga salinometra u radu vakuum evaporatora?

	62. Kako je definisan radni ciklus dvotaktnog brodskog dizel motora?

	63. Koji elementi čine osnovnu konstrukciju dvotaktnog brodskog dizel motora?

	64. Na koji način se u praksi regulišu obrtaji dvotaktnog i četvorotaktnog dizel motora?

	65. Koja je osnovna funkcija centrifugalnog separatora u brodskim sistemima?

	66. U čemu je suštinska razlika između separatora i filtera?

	67. Koja je osnovna funkcija brodskih pumpi u mašinskim sistemima?

	68. Koje vrste pumpi se najčešće koriste u brodskim sistemima?

	69. Koji pogon se najčešće primjenjuje kod brodskih pumpi?

	70. Koja je osnovna uloga gasne turbine u brodskim postrojenjima?

	71. Koji sklop čini osnovnu konstrukciju gasne turbine uzimajući u obzir pravilnu sekvencu nabrajanja?

	72. Koja se prednost gasnih turbina posebno ističe u brodskoj primjeni?

	73. U čemu je osnovna razlika između parnih i gasnih turbina?

	74. Zašto je redovno održavanje brodskih mašinskih sistema od ključnog značaja?

	75. Koja je osnovna uloga sistema automatike u brodskim mašinskim postrojenjima?

	76. Kako se vrši daljinsko upravljanje brodskim kormilo strojem?

	77. Kormilarenje brodom, po potrebi, se može vršiti sa lokalne strane iz kormilarnice

	78. Kako je obezbijeđena zaštita glavnog brodskog motora od niskog pritiska ulja za podmazivanje?

	79. Kod brodskog sistema tretiranja otpadnih voda (sewage treatment plant) zasnovanog na biološkom procesu, koja je osnovna funkcija sistema aeracije u bioreaktoru?

	80. Kompresor zraka je važan dio brodske opreme jer obezbjeđuje:

	81. Ukoliko se primjeti obrastanje travom i školjkama morskog cjevovoda potrebno je:

	82. Sinhronizacija generatora podrazumijeva:

	83. Preventivno održavanje podrazumijeva:

	84. U navigaciji po otvorenom i mirnom moru, mrežno opterećenje dizel generatora je 80-85%. Obzirom na povećano opterećenje, potrebno je startovati i sinhronizovati na mrežu još jedan dizel generator.

	85. Da bi se poboljšala kondicija kontrolnog (instrument) zraka i uklonila vlaga i masnoća, koji je najispravniji tehnički postupak?

	86. Ukoliko klipni kompresor zraka prilikom startovanja se zaustavlja uslijed alarma preopterećenja elektromotora, razlog može biti:

	87. Nakon ukrcaja novog člana posade na brod, prioritetna aktivnost je:

	88. Hidrodinamički pritisak se javlja:

	89. Hidraulični pritisak se stvara:

	90. Motori sa unutrašnjim sagorijevanjem su uredjaji kod kojih se u zatvorenom cilindru

	91. Snaga motornog pogona za dimenzionisani brod zavisi od:

	92. Korisni stepen djelovanja dizel motora iznosi:

	93. Korisni stepen djelovanja parnih turbina iznosi:

	94. Parnim se kotlom naziva svaka zatvorena posuda koja služi za proizvodnju pare

	95. Kao radni fluid koji prima toplotu dobijenu sagorijevanjem organskih goriva koristi se:

	96. Kontrolnu armaturu kotla čine:

	97. Zaštitna ili sigurnosna armatura služi:

	98. Tvrdoću vode uzrokuju:

	99. U kondezatoru se izrađena para rashladjuje pretvarajući se

	100. Kada para odradi svoj rad, ona se vodi posebnim parovodima u:

	101. Bez obzira na konstruktivne izvedbu parne turbine, mlaznice kod parne turbine služe da:

	102. Regulacija broja okretaja parne turbine gušenjem se izvodi:

	103. Količinska ili sapnička regulacija broja okretaja se vrši:

	104. Gasne turbine spadaju u toplotne pogonske mašine

	105. Gasna turbina pretvara energiju sagorijevanja gasova u:

	106. Centrifugalni kompresor može biti pogonjen elektromotorom, parnom turbinom, motorom sa unutarnjim sagorijevanjem, ili gasnom turbinom

	107. Šta je najčešći uzročnik korozije u prarnim postrojenjima.

	108. Kod parnih turbine, mlaznice služe da:

	109. Na turbinskim lopaticama parne turbine se:

	110. Rotor je pokretni obrtni dio turbine i preko njega se prenosi mehanički rad na:

	111. Mijenjanje snage turbine putem temperaturne regulacije se sprovodi promjenom ulazne temperature gasova u turbinu.

	112. Gasna turbina pretvara energiju sagorijevanja gasova

	113. Odnos vazduha i goriva u gasno-turbinskim postrojenjima je

	114. Motori SUS se po broju taktova dijele na:

	115. Takt kod dizel motora je hod klipa:

	116. Dvotaktni motori su oni motori kod kojih se za jedno sagorijevanje goriva u radnom cilindru

	117. Brodski motori se po broju okretaja dijele na:

	118. Dvotaktni dizel motori spadaju u:

	119. Dvotaktni motori su oni motori:

	120. Četvorotaktni motori su oni motori kod kojih se jedno sagorijevanje u radnom cilindru

	121. Takt je hod klipa od jedne do druge mrtve tačke u cilindru motora

	122. Kako se zove prvi takt kod četvorotaktnih motora

	123. Kako se zove drugi takt kod četvorotaktnih motora

	124. Kako se zove treći takt kod četvorotaktnih motora

	125. Kako se zove četvrti takt kod četvorotaktnih motora

	126. Koji je radni takt kod četvorotaktnih motora

	127. Dizel motor koristi kao gorivo:

	128. Četvorotaktni dizel motor radi:

	129. Gorivo u upotrebi na brodu mora da ima sadržaj sumpora manji od:

	130. Propeler sa zakretnim krilima se koristi za:

	131. Centrifugalni separator nafte služi za:

	132. Kapacitet cirkulacione centrifugalne pumpe je konstruktivno uvijek manji za 50% od proračunatog

	133. Namjena sistema morske vode je da osigura dobavu i cirkulaciju dovoljne količine morske vode za hlađenje slatke vode

	134. Namjena sistema slatke vode je da osigura cirkulaciju slatke vode odgovarajuće temperature za hlađenje cilindara ulja za podmazivanje i hlađenje klipova

	135. Medjuosovina je jedan od glavnih elemenata osovinskog voda koji spaja osovinu propelera sa glavnim porivnim strojem.

	136. Osovina propelera na svom zadnjem dijelu nosi propeler

	137. Brodske pumpe su radne mašine koje služe za prebacivanje tečnosti cijevima od jednog mesta na brodu do drugog

	138. Pumpe su pomoćni uređaji koji na brodu služe:

	139. Centrifugalne pumpe su pumpe:

	140. Centrifugalne pumpe po konstrukciji mogu biti:

	141. Centrifugalne pumpe:

	142. Stapne i klipne pumpe se prema načinu rada dijele na:

	143. Višestepena centrifugalna pumpa služi:

	144. Mlazne se pumpe drugim imenom zovu:

	145. Ejektori za svoj pogon koriste:

	146. Zupčaste pumpe su:

	147. Jedna od podjela brodskih pumpi je:

	148. U najbrojnije pomoćne uređaje spadaju:

	149. Samousisni uredjaji kod centrifugalnih pumpi služe:

	150. Pumpe niskog pritiska su:

	151. Kompresori su radne mašine koje se koriste za povećanje pritiska gasova ili para uz smanjenje njihove zapremine

	152. Nakon izlaska vazduha iz svakog stepena klipnog kompresora, vazduh se ne hladi,

	153. Kompresori se po konstrukciji dijele na:

	154. Temperatura sabijenog vazduha je na kraju prvog stepena dvostepenog klipnog kompresora:

	155. Rashlađivanje je grana tehnike koja se bavi pojavama i postupcima hlađenja tijela a to znači:

	156. Kompresorski rashladni uredjaji na brodu služe za:

	157. Prisustvo vazduha u rashladnom sistemu frižidera:

	158. Prema propisima klasifikacionih društava vrijeme potrebno za prebacivanje sa jedne pozicije

	159. Kormilarenje je sposobnost broda da naglo mijenja svoj kurs kad su takve promjene kursa poželjne

	160. Kormilo stroj mora ispunti sledeći zahtjev:

	161. ”Gyro pilot” omogućava:

	162. Pokretanje lista kormila može biti:

	163. Teretna vitla su pomoćni strojevi na palubi, a služe za ukrcaj i iskrcaj tereta

	164. Sidrena vitla su uređaji kojima se spuštaju i dižu sidra, kombinovana za rad sa bubnjevima za vez broda

	165. Priteznim vitlima su uređaji kojima se brod za vrijeme manovre veza ili odveza povlači konopima.

	166. Evaporator ili isparivač je uređaj kojim se obezbjedjuje proizvodnja tehničke vode za potreba broda

	167. Evaporator je:

	168. Apsorpcioni proces snižavanja temperature je:

	169. Za punjenje i pražnjenje brodskog balasta se koriste:

	170. Povratna osmoza je:

	171. Samousisni uredjaji kod centrifugalnih pumpi služe:

	172. Brodski motori se sastoje od:

	173. Korak ili uspon propelera predstavlja:

	174. Skliz ili slip propelera je:

	175. Propulzor je uređaj koji:

	176. U sudove pod pritiskom spadaju:

	177. Osovina propelera se pravi od:

	178. Zupčaste pumpe:

	179. Zupčaste pumpe su:

	180. Rashladni uredjaji na brodu služe za:

	181. Hlađenje je:

	182. Čovjeku godi:

	183. U plubne uređaje spadaju:

	184. Teretna vitla pomiču teret:

	185. U sastavne pokretne djelove centrifugalne pumpe spada:

	186. Višestepena centrifugalna pumpa služi:

	187. Parne turbine se dijele po mjestu ekspandiranja pare na:

	188. Prema namjeni armatura parnog kotla se dijeli na:

	189. Zapornu armaturu parnog kotla čine:

	190. Osnovni element sigurnosne armature parnog kotla je:

	191. Parni kotao je uređaj:

	192. Brodski parni kotao koji je imao najširu primjenu za proizvodnju pare na brodu je:

	193. Armaturu parnog kotla se dijeli u dvije osnovne grupe i to na:

	194. Prema načinu oplakivanja ogrevne površine se parni kotlovi dijele na:

	195. Za sagorijevanje goriva u ložište parnog kotla je potrebno dovesti:

	196. Promaja se kod parnih kotlova dijeli na:

	197. Vještačka promaja se ostvaruje pomoću uredjaja koji se zove:

	198. Prirodna promaja se ostvaruje:

	199. Nadpritisak koji savlađuje sve otpore strujanja grejne površine parnog kotla, ložišta i dimnjaka se zove:

	200. Kombinovani parni kotlovi niskog pritiska se obično ugrađuju za potrebe broda koji ima:

	201. Sigurnosni ventili na parnom kotlu(sigurece) mogu biti:

	202. Sigurnosni ventil parnog kotla je:

	203. Pritisak pare iz kotla koji otvara sigurnosni ventil je veći od pritiska zatvaranja ventila za:

	204. Brodske parne turbine za pogon broda se dijele na:

	205. Stepen korisnog dejstva parnih turbine:

	206. Parne turbine se prema mjestu ekspandiranja pare u turbini dijele na:

	207. Akcione turbine su one turbine:

	208. Gasna turbina je rotaciona mašina koju pokreću:

	209. Reakcione parne turbine su turbine kod kojih se ekspanzija pare vrši:

	210. Rotor reakcione turbine:

	211. Zadati broj okretaja parne turbine se održava:

	212. Održavanje broja okretaja parne turbine, na zadati nivo se vrši:

	213. Regulacija gušenjem se izvodi.

	214. Količinska ili sapnička regulacija se vrši:

	215. Kombinovane parne turbine su:

	216. Mlaznice kod parne turbine služe da:

	217. Turbinske lopatice su smještene po obodu kola i prićvršćene:

	218. Jednostepena akciona turbine ili De Lavalova turbina:

	219. Broj okretaja prilikom zagrijavanja turbine uređajem za okretanje je:

	220. Tokom zagrijavanja parna turbine:

	221. Zagrijavanje parne turbine je gotovo kada srednja temperatura pojedinih djelova bude:

	222. Snaga brodske parne turbine za vožnju nazad:

	223. Brodske porivne parne turbine su spojene sa osovinskim vodom:

	224. Pomoćni uređaji su:

	225. Pumpe su:

	226. Centrifugalne pumpe su one pumpe kod kojih:

	227. Paralelni rad centrifugalne pumpe:

	228. Radno kolo ili rotor sa lopaticama:

	229. Samousisni uređaji služe da:

	230. Vakuum pumpa je:

	231. Kompresori su uredjaji koji služe:

	232. U prvom stepenu klipnog kompresora vazduh se sabija:

	233. Regulacija protoka vazduha ventilatora se vrši:

	234. U separatorima, usled djelovanja centrifugalne sile:

	235. Purifikator je centrifugalni separator:

	236. Klarifikator je:

	237. Vrijeme potrebno za prebacivanje sa strane od  “sve lijevo(35°)” do „sve desno (30°)” propisno je:

	238. „Gyro“ pilot omogućava:

	239. U brodogradnji se najviše se upotrebljavaju:

	240. Evaporator je:

	241. Povratna osmoza je:

	242. Evaporator radi na poznatom principu:

	243. Isparivač je element rashladnih sistema:

	244. Prisustvo vode u rashladnom sistemu:

	245. Hidraulički ispitni pritisak cjevovoda iznosi:

	246. Hidraulički motor (hidromotor, aktuator) je:

	247. Teretna vitla pomiču teret:

	248. Protivpožarne mrežice služe za:




















Engleski jezik
	1. The electrical power ____________ to the main switchboard and then distributed to the auxiliary services.

	2. Complete the sentence with the correct passive form of the verb in brackets (present simple). The system voltage of 440 V ____________ (reduce) to 220 V by a transformer.

	3. Since it began in 1959, IMO ____________ many conventions dealing with safety at sea.

	4. Choose the modal verb which expresses obligation. The bridge ____________ be notified immediately on loss of power.

	5. Copper has a lower resistance than plastic, so it is a good conductor.

	6. If a person ____________ a live conductor, the circuit-breaker switches off automatically.

	7. Is the following sentence grammatically, correct? The coils of wire is wound around the stator.

	8. Which convention lays down minimum standards for the safe construction of ships and for the basic safety equipment to be carried on board?

	9. Write the abbreviation of the convention which contains measures designed to prevent pollution caused by ships.

	10. COLREG lays down the basic "rules of the road", such as rights of way, safe speed and action to avoid collision.

	11. The front part of the ship is called the ____________.

	12. Write the term for the left-hand side of the ship when looking towards the bow.

	13. The side from which the wind is blowing is called the lee side.

	14. When the ship is moving astern, she is said to be making ____________.

	15. Who is in charge of the Engine Department and responsible to the Master for the main propulsion machinery?

	16. The Third Engineer is usually responsible for fuel and water systems and stands the 8 to 12 watches.

	17. Who is employed to maintain and operate the cargo pumps?

	18. The main a.c. generators produce the electrical power, which is supplied to the ____________ and then distributed to the various auxiliary services.

	19. An emergency generator and an emergency switchboard maintain supplies in the event of a main power failure.

	20. Complete the sentence with a number. Electrical power on board ship is commonly generated at ____________ V, 50 Hz.

	21. Where portable equipment is used in dangerous, hot and damp locations, it is advisable to operate at:

	22. Complete the definition with one word. Current is the rate of flow of electric ____________.

	23. Electric charge is carried by electrons, which are particles with a ____________ charge.

	24. When the number of electrons flowing through a conductor increases, the current decreases.

	25. Which statement is correct?

	26. A lamp creates resistance because the filament - the metal wire inside it is very ____________, which limits the amount of current that can flow.

	27. Which of the following are included in a simple electric circuit?

	28. Plastic insulation around electric wires stops people from touching the conductor and, if it is live, from getting a dangerous electric shock.

	29. Lamps in a circuit can be connected in a parallel circuit or in a ____________ circuit.

	30. A short circuit is when current flows directly from a live conductor to a neutral conductor, for example due to damaged insulation.

	31. Circuit-breakers allow circuits to be switched off manually, in order to ____________ them before maintenance work.

	32. Which statements about microchips are correct?

	33. Write the term for the components which can sense or detect levels of  or changes in values such as temperature, pressure and light.

	34. Printed circuit boards (PCBs) are ____________ with electrical components, that is, the components are fitted on them.

	35. Aboard vessels a generator produces electricity of ____________.

	36. A converter is used to convert alternating current (A/C) into direct current (D/C).

	37. Coils of wire are wound around the stator and they induce electric current. This process is called ____________.

	38. Which statement is correct?

	39. Complete the sentence with one word. The voltage produced by a generator can be reduced to 220 volts or even 110 volts by a ____________.

	40. Carbon brushes pass the current to the circuit.

	41. The main components of an electric motor are the rotor and the ____________.

	42. Most electric motors on board ship are run on alternating current (A/C).

	43. Which type of electric motor is widely used aboard ships?

	44. Which statement is correct?

	45. Complete the sentence with one word. In the synchronous induction motor, three-phase alternating current of 220, 380 or 440 volts passes through coils of copper wire in the ____________, creating an alternating magnetic field.

	46. Total electric failure will generally be the result of a mechanical failure, or of the loss of fuel oil, lubricating oil or ____________ to one or more of the ship's main generators.

	47. In case of a power failure, priority is given to restoring power for propulsion, steering, radar and lighting.

	48. Steering gear failure is noticed in the engine room through steering alarms monitoring ____________.

	49. Which statement is correct?

	50. Write the full name of the abbreviation GPS.

	51. GPS is a satellite-based, all weather radio navigation system which is available to users worldwide ____________.

	52. GPS, as a system, is composed of three distinct segments. Which are they?

	53. The Space Segment of GPS is normally composed of at least 24 satellites.

	54. Which statement is correct?

	55. The full name of the abbreviation ECDIS is Electronic Chart Display and Information _______________

	56. ECDIS complies with IMO regulations and can be used as an alternative to paper nautical charts.

	57. ARPA stands for __________ Radar Plotting Aid.

	58. An ARPA can calculate a tracked object's course, speed and ____________, thereby knowing if there is a danger of collision.

	59. Write the full name of the abbreviation AIS.

	60. AIS is an automatic tracking system used for identifying and locating vessels by electronically exchanging data with other nearby ships, AIS base stations and ____________.

	61. The electro-technical officer ____________ the insulation resistance of the motors every month.

	62. Complete the sentence with the past simple form of the verb in brackets. The starboard generator ____________ (fail) two hours after the vessel left the port.

	63. The engineer ____________ the main switchboard when the alarm sounded.

	64. The faulty motor is already in the work plan, so the technician ____________ it tomorrow morning.

	65. Is the following sentence grammatically, correct? The emergency generator has been tested last week.

	66. Complete the sentence with the correct passive form of the verb in brackets (present simple). Alternating current ____________ (convert) into direct current by a converter.

	67. The three lamps in this circuit are connected ____________ series.

	68. Which sentences are grammatically correct?

	69. A semiconductor is a material ____________ can be positively charged at certain points and negatively charged at other points.

	70. Logic gates send signals in the form of low voltages to other devices.

	71. SOLAS stands for the International Convention for the Safety of ____________.

	72. Be careful - the cargo pump ______ at full speed at the moment.

	73. The vessel ______ through the channel when all electrical power was lost.

	74. The electrical power produced by the main generators is supplied first to the ______.

	75. The main A/C generators are sometimes called transformers.

	76. A generator on board may be driven by:

	77. Electric current is measured in ______.

	78. Electromotive force is measured in volts and is generally called ______.

	79. Electrical resistance is measured in ______.

	80. Materials with very high resistance, such as plastics, are called electrical ______.

	81. The equipment inside switchboards is often called ______.

	82. The part of the generator which is a rotating electro-magnet is the ______.

	83. The induced current is collected by the ______.

	84. Which statement about the compound motor is correct?

	85. Don't worry - I ______ the spare parts as soon as we arrive in port.

	86. Be careful - the cargo pump ______ at full speed at the moment.

	87. Complete the sentence in the Present Continuous: The temperature of the bearing ______ (rise) at this moment.















Pomorski propisi
	1. Šta je klasifikacija brodova?

	2. Koja je svrha klasifikacije brodova? 

	3. Da li klasifikaciono društvo vrši nadzor nad ugradnjom materijala i opreme na brodu? 

	4. Šta je privremeno svjedočanstvo o klasi broda? 

	5. Kada se izdaje privremeno svjedočanstvo o klasi broda? 

	6. Da li klasifikaciono društvo vrši tehnički nadzor nad prepravkom broda? 

	7. Kojim ispravama klasifikaciono društvo potvrđuje da brod ispunjava propisane zahtjeve? 

	8. Nabroj nekoliko međunarodno priznatih klasifikacionih društava 

	9. Šta su tehnička pravila i ko ih donosi? 

	10. Šta obuhvata klasifikaciono-tehnički nadzor? 

	11. Kada počinje klasifikaciono–tehnički nadzor nad brodom? 

	12. Da li se svjedočanstvo o klasi broda mora nalaziti na brodu?

	13. Šta je rezultat klasifikacionog odnosno tehničkog nadzora?

	14. Kako se tehnički nadzor dokumentuje? 

	15. Da li klasifikaciono-tehnički nadzor počinje izgradnjom broda? 

	16. Da li klasifikaciono društvo daje saglasnost na tehničku dokumentaciju? 

	17. Šta su klasifikacione isprave? 

	18. Šta je klasa broda? 

	19. Ko brodu određuje klasu? 

	20. Kojom ispravom se dokazuje da brod ispunjava tehničke standarde? 

	21. Koje klasifikacione isprave brod mora imati? 

	22. Od čega se sastoji klasifikaciona oznaka? 

	23. U kojim slučajevima prestaje klasa broda? 

	24. Kada može doći do gubitka klase broda?

	25. Koje sve vrste pregleda po klasi postoje? 

	26. Ko sprovodi preglede brodova? 

	27. Koje su vrste redovnih pregleda?

	28. Kada se vrši osnovni pregled broda? 

	29. Kada se vrši vanredni pregled broda?

	30. Što je godišnji pregled broda? 

	31. Šta je predmet godišnjeg pregleda broda?

	32. Šta je međupregled broda? 

	33. Šta je predmet međupregleda broda? 

	34. Šta je obnovni pregled broda?

	35. Šta je predmet obnovnog pregleda broda? 

	36. Na koji se način vrši obnovni pregled broda? 

	37. Pod okriljem koje međunarodne organizacije je donijeta SOLAS konvencija? 

	38. Koje nadležnosti ima međunarodna pomorska organizacija (IMO)? 

	39. Koja tijela ima međunarodna pomorska organizacija (IMO)? 

	40. Koji je cilj SOLAS konvencije?

	41. Šta reguliše SOLAS konvencija? 

	42. Šta sadrži SOLAS konvencija? 

	43. Na koje brodove se odnosi SOLAS konvencija?

	44. Koji su osnovni principi SOLAS konvencije? 

	45. Koji su događaji uticali na potrebu donošenja SOLAS konvencije? 

	46. Kako se SOLAS konvencija implementira u nacionalno zakonodavstvo? 

	47. Nabroj najmanje tri poglavlja iz SOLAS konvencije

	48. Koje su obaveze države čiju zastavu brod vije prema SOLAS konvenciji? 

	49. Da li SOLAS konvencija propisuje obrasce svjedočanstava i isprava? 

	50. Šta podrazumijeva sigurnost plovidbe? 

	51. Koji su elementi sigurnosti plovidbe? 

	52. Koji su organi nadležni za sigurnost plovidbe? 

	53. Ko utvrđuje sigurnost broda za plovidbu? 

	54. Kojom ispravom se dokazuje sigurnost broda za plovidbu?

	55. Ko održava klasu broda? 

	56. Ko vrši nadzor nad održavanjem klase broda? 

	57. Šta uključuje postupak održavanja klase? 

	58. Da li se kod promjene zastave broda mora promijeniti klasa? 

	59. U kojim slučajevima brod mijenja klasu?

	60. Da li klasa broda može biti suspendovana? 

	61. Šta reguliše MARPOL konvencija? 

	62. Nabroj anekse MARPOL konvencije 

	63. Šta je predmet Aneksa I MARPOL konvencije? 

	64. Šta je predmet Aneksa II MARPOL konvencije? 

	65. Šta je predmet Aneksa III MARPOL konvencije? 

	66. Šta je predmet Aneksa IV MARPOL konvencije? 

	67. Šta je predmet Aneksa V MARPOL konvencije? 

	68. Šta je predmet Aneksa VI MARPOL konvencije? 

	69. Nabroj opasne odnosno štetne stvari po MARPOL konvenciji 

	70. Koje su obaveze države zastave po MARPOL konvenciji?

	71. Koji je značaj donošenja MARPOL konvencije? 

	72. Kako MARPOL konvencija doprinosi očuvanju morske sredine? 

	73. Koje sertifikate brod mora imati po MARPOL-u? 

	74. Ko vrši provjeru važenja sertifikata po MARPOL-u?

	75. Ko izdaje sertifikate po MARPOL konvenciji? 

	76. Kako se klasifikuje brodska oprema i sistemi?

	77. Kako klasifikaciona društva provjeravaju stanje broda? 

	78. Koje je javno ovlašćenje klasifikacionog društva? 

	79. Ko pokreće postupak za klasifikaciju broda? 

	80. Šta je Međunarodni kodeks o sigurnom upravljanju – ISM kodeks?

	81. Koji je cilj donošenja ISM kodeksa? 

	82. Na koje brodove se primjenjuje ISM kodeks? 

	83. Koje isprave brod mora posjedovati po ISM kodeksu? 

	84. Veza između SOLAS konvencije i ISM kodeksa 

	85. Da li ISM kodeks ima obavezujuću snagu? 

	86. Da li je brodar dužan da primjenjuje ISM kodeks? 

	87. Da li je brodar dužan da donese procedure za sprovođenje ISM kodeksa? 

	88. Da li je brodar dužan da čuva ISM dokumentaciju? 

	89. Da li ISM kodeks utiče na obučenost posade? 

	90. Šta obuhvata sistem sigurnog upravljanja (SMS)? 

	91. Kako se sprovodi SMS na brodu? 

	92. Ko je odgovoran za nadzor nad SMS-om? 

	93. Ko izdaje Document of Compliance (DOC)?

	94. Ko izdaje Safety Management Certificate (SMC)? 

	95. Šta je predmet ISPS kodeksa? 

	96. Koje su specifične opasnosti za pomorsku bezbjednost? 

	97. Koji je cilj ISPS kodeksa? 

	98. Na koje brodove se primjenjuje ISPS kodeks? 

	99. Koji su zahtjevi ISPS kodeksa? 

	100. Šta je Ship Security Plan (SSP)? 

	101. Šta svaki brod treba da ima po ISPS kodeksu? 

	102. Ko na brodu sprovodi SSP? 

	103. Da li SSP treba da bude odobren od nadležnog organa države zastave? 

	104. Ko je oficir za bezbjednost u kompaniji?

	105. Šta sadrži plan bezbjednosti lučkog postrojenja? 

	106. Ko u luci sprovodi plan bezbjednosti luke? 

	107. Navedi pravila ISPS kodeksa 

	108. Veza ISPS kodeksa i SOLAS konvencije 

	109. Da li ISPS kodeks ima obavezujući karakter? 

	110. Koji su glavni domaći zakoni u oblasti pomorstva? 

	111. Kako se međunarodne konvencije prenose u nacionalno pravo?

	112. Koji su organi nadležni za sprovođenje propisa iz oblasti pomorstva? 

	113. Koji su glavni nacionalni organi za sigurnost plovidbe? 

	114. Koje su nadležnosti nacionalnih organa za sigurnost plovidbe? 

	115. Kako se vrši saradnja sa međunarodnim tijelima? 

	116. Koji organi su nadležni za poslove sigurnost plovidbe u Crnoj Gori? 

	117. Koje poslove vrši Lučka kapetanija?

	118. Ko vrši inspekcijski nadzor nad brodovima? 

	119. Koja su ovlašćenja inspektora sigurnosti pomorske plovidbe? 

	120. Šta spade u podzakonske akte u oblasti pomorstva?

	121. Šta je lučka uzansa? 

	122. Šta je običaj u pomorskom pravu? 

	123. Kakav je pravni status brodskih isprava? 

	124. Kakav je pravni status brodskih knjiga? 

	125. Nabroj brodske isprave 

	126. Koja je svrha brodske isprave? 

	127. Koje podatke sadrži upisni list broda? 

	128. Koji organ je nadležan za izdavanje privremenog plovidbenog lista?
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