Oficir plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem

Astronomska navigacija
	1. Šta je to nebeska sfera?

	2. Šta je to nebeski meridijan?

	3. Šta su to nebeski polovi?

	4. Šta je to Zenit?

	5. Šta je to Nadir?

	6. Šta je to Horizont?

	7. Šta je to Astronomski Horizont?

	8. Kako se naziva projekcija zemljinog ekvatora na nebeskij sferi?

	9. Šta je 'Ekliptika'?

	10. Šta predstavlja deklinacija (Dec) nebeskog tijela?

	11. Koji instrument se primarno koristi za mjerenje visine nebeskih tijela iznad horizonta?

	12. Šta je to 'GHA' (Greenwich Hour Angle)?

	13. Prilikom ispravljanja izmjerene visine Sunca, šta predstavlja korekcija 'Dip'?

	14. Šta je nautički sumrak (Nautical Twilight)?

	15. Koja zvijezda se na sjevernoj hemisferi koristi za približno određivanje geografske širine?

	16. Radeći metodom Marcq Saint Hilaire, šta dobijamo poređenjem prave visine (Ho) i izračunate visine (Hc)?

	17. Ako je izmjerena prava visina (Ho) veća od izračunate visine (Hc), u kom smjeru se pomjera stajnica?

	18. Koliko iznosi jedna lučna minuta na velikoj kružnici Zemlje u nautičkim miljama?

	19. Šta je 'Indeksna greška' (Index Error) sekstanta?

	20. Koja publikacija sadrži podatke o efemeridama nebeskih tijela?

	21. Šta je meridijanski prolaz (Meridian Passage)?

	22. Kako nazivamo ugao u središtu Zemlje između smjera prema nebeskom tijelu i horizontske ravni?

	23. Zašto se radi korekcija izmjerene visine  za refrakciju?

	24. Šta je to proljetna tačka (Aries) ?

	25. Šta je to 'LHA' (Local Hour Angle)?

	26. Koju vrijednost dobijamo iz jednačine: z = 90° - Ho?

	27. Svi proračuni u Nautičkom godišnjaku se odnose na centar tijela pa je prilikom mjerenja donjeg ruba Sunca (Lower Limb) izmjerenoj vrijednosti potrebno dodati njegov poluprečnik (Semi-diameter)?

	28. Koji je pravilan redosled ispravljanja visine izmjerene sekstantom (hi)?

	29. Koliko iznosi nagib Zemljine ose u odnosu na ravan ekliptike?

	30. Šta su 'stajnice' u astronomskoj navigaciji?

	31. Koja je glavna prednost astronomske navigacije u odnosu na elektronsku (GPS)?

	32. U kom sazviježđu se nalazi Sjevernjača (Polaris)?

	33. Šta se dešava sa vidljivim horizontom kako se povećava visina oka posmatrača?

	34. Za koje nebesko tijelo je korekcija za paralaksu najznačajnija?

	35. Šta je UTC (Coordinated Universal Time)?

	36. Prilikom rješavanja navigacijskog trougla (PZX), šta predstavlja stranica PZ?

	37. Šta je 'Azimut' nebeskog tijela?

	38. Koji je minimalan broj stajnica potreban za dobijanje fiksa (pozicije)?

	39. Koja je osnovna namjena 'Sight Reduction' tablica ?

	40. Šta je to 'Amplituda' Sunca u astronomskoj navigaciji?

	41. Šta je to 'Jednadžba vremena' (Equation of Time)?

	42. Koja je formula za izračunavanje GHA zvijezde?

	43. Kada je zvijezda 'cirkumpolarna' za određenog osmatrača?

	44. Kako se naziva greška sekstanta koja nastaje kada veliko ogledalo (Index mirror) nije okomito na ravan instrumenta?

	45. Kolika je širina jedne standardne vremenske zone u stepenima geografske dužine?

	46. Koji dva atmosferska faktora najviše utiču na vrijednost refrakcije?

	47. Šta se dešava kada nebesko tijelo prolazi kroz 'Prvi vertikal' (Prime Vertical)?

	48. Šta je 'Chronometer Rate'?

	49. Gdje se nalazi nebesko tijelo ako vam je LHA (Local Hour Angle) 000°?

	50. Prilikom mjerenja sekstantom, zašto je važno 'njihati' (swing) instrument?

	51. Koju korekciju iz Almanaha koristimo samo za Mjesec, a rijetko za zvijezde?

	52. Šta je komplement visine (90 - h) u horizontskom kordinatnom sistemu?

	53. Koje su četiri planete koje se standardno koriste u astronomskoj navigaciji?

	54. Šta je 'LMT' (Local Mean Time)?

	55. Koji je najbolji način za čuvanje sekstanta kada se ne koristi?

	56. Čemu služe 'Incremental Tables' u Nautičkom godišnjaku?

	57. Ako uzmete dva opažanja Sunca sa razmakom od 4 sata, šta morate uraditi sa prvom stajnicom?

	58. U kom dijelu dana je najbolje mjeriti visinu Sjevernjače za određivanje geografske širine?

	59. Kako se naziva luk nebeskog meridijana od nebeskog ekvatora do zenita posmatrača?

	60. Koji kriterijum je poželjno koristiti za izbor navigacijskih zvijezda u sumrak?

	61. Šta je 'Side Error' (Bočna greška) sekstanta?

	62. Kako se naziva trenutak kada Sunce prelazi sa južne na sjevernu nebesku poluloptu?

	63. Koja je uloga 'index arm' (indeksne ručice) na sekstantu?

	64. U kom smjeru se SHA (Sidereal Hour Angle) mjeri od proljetne tačke Ovna?

	65. Šta je 'Dead Reckoning' (Zbrojena pozicija) u kontekstu astronomske navigacije?

	66. Koja se zvijezda nalazi u sazviježđu Lira i čini dio Ljetnog trougla?

	67. Šta se dešava sa 'LHA' ako putujete tačno prema zapadu istom brzinom kojom se Zemlja okreće?

	68. Koja je glavna razlika između sideralnog (zvjezdanog) i sunčevog dana?

	69. Šta je 'Great Circle' (Velika kružnica) u navigaciji?

	70. Ako hronometar kasni 2 minute i 15 sekundi u odnosu na UTC, kakav je predznak njegove greške (Chronometer Error)?

	71. Koliko iznosi 10 stepeni i 30 minuta geografske dužine kad se ptretvore u vremensku vrijednost.

	72. Prilikom očitavanja visine na sekstantu sa mikrometarskim bubnjićem, šta očitavamo na samom bubnjiću?

	73. Koji je osnovni uslov da bi se mogla koristiti metoda meridijanske visine za određivanje širine?

	74. Ako je izračunati azimut 045°, a intercept je 5 milja 'Away' (od tijela), u kom pravcu ucrtavate intercept?

	75. Zašto se Venera naziva 'jutarnja' ili 'večernja' zvijezda?

	76. Kada mjerite visinu Sunca, koji rub (limb) je sigurnije mjeriti i zašto?

	77. Šta je 'Personal Error' u astronomskoj navigaciji?

	78. Ako je GHA Aries 300°, a SHA zvijezde 100°, koliki je GHA zvijezde?

	79. Koja je uloga 'Polaris Correction' tablica u Nautičkom godišnjaku?

	80. Šta je 'Dip of the Horizon' u odnosu na visinu oka?

	81. U navigacijskom trouglu PZX, šta predstavlja stranica ZX?

	82. Šta su to 'Navigation Stars' ?

	83. Koja je primarna opasnost pri mjerenju nebeskih tijela sa visinom manjom od 10°?

	84. Šta je 'Upper Transit' (Gornji prolaz)?

	85. Prilikom izračunavanja fiksa iz 3 zvijezde, šta predstavlja 'mali trougao' u presjeku stajnica?

	86. Koja je uloga 'Moon's Phases' (Mjesečevih faza) u planiranju noćne navigacije?

	87. Šta je 'Rhumb Line' (Loksodroma)?

	88. Šta se dešava sa vidljivošću planeta tokom 'Konjunkcije' sa Suncem?

	89. U kom smjeru se prividno okreće nebeska sfera za posmatrača na Zemlji?

	90. Šta je 'Parallax in Altitude'?

	91. Koja je vrijednost deklinacije Sunca tokom ljetnog solsticija (oko 21. juna)?

	92. Zašto je važno provjeriti 'Index Error' prije svake serije mjerenja?

	93. Koja je razlika između 'Civil' i 'Nautical' sumraka?

	94. Ako zvijezda ima deklinaciju 90° N, o kojoj zvijezdi se radi?

	95. Koji je finalni korak nakon dobijanja 'Fiksa' astronomskom navigacijom?

	96. U navigacijskom trouglu PZX, ako je LHA tijela 320°, koliki je polarni ugao 'P'?

	97. Kako ekstremno visok atmosferski pritisak i niska temperatura utiču na standardnu refrakciju?

	98. Zašto se stajnica (LOP) u Marcq St. Hilaire metodi crta kao prava linija, iako je ona zapravo dio kružnice?

	99. Ako je Ho (osmotrena visina) veća od Hc (izračunate visine), u kom smjeru se pomjera intercept?

	100. Zašto je 'Horizontal Parallax' (HP) Mjeseca značajno veći od onog kod Sunca ili planeta?

	101. Šta se nalazi u centru 'Kružnice jednakih visina' (Circle of Equal Altitude)?

	102. Prilikom računanja greške kompasa, formula sin(Amp) = sin(Dec) / cos(Lat) koristi se za izračunavanje:

	103. Ako je prava visina tijela (Ho) tačno 60°, kolika je onda zenitna udaljenost (Z)?

	104. Zašto nautički sumrak traje znatno duže na visokim geografskim širinama (npr. 60°N) nego na ekvatoru?

	105. Prilikom rješavanja navigacijskog trougla (PZX), šta predstavlja stranica PX?

	106. Šta je 'Precession of the Equinoxes' (Precesija ravnodnevnice)?

	107. Kod 'Running Fix' metode (prenos stajnice), šta morate uraditi sa prvom stajnicom?

	108. U sfernoj trigonometriji, koja se formula najčešće koristi za izračunavanje visine (Hc)?

	109. Šta predstavlja nebeska sfera?

	110. Šta je zenit na nebeskoj sferi?

	111. Šta predstavlja nadir?

	112. Šta su osnovne kružnice nebeske sfere?

	113. Šta predstavlja nebeski ekvator?

	114. Šta predstavljaju nebeski polovi?

	115. Šta je nebeski meridijan?

	116. Šta predstavlja sjevero-južna linija?

	117. Kako se definiše geografska širina?

	118. Čemu je jednaka visina nebeskog pola?

	119. Šta predstavlja mjesni koordinatni sistem horizonta?

	120. Koje koordinate koristi horizontski sistem?

	121. Šta predstavlja mjesni koordinatni sistem ekvatora?

	122. Koje koordinate koristi ekvatorski sistem?

	123. Šta predstavlja astronomski koordinatni sistem ekliptike?

	124. Šta je astronomsko-nautički trougao?

	125. Čemu služe formule za visinu i azimut?

	126. Kada dolazi do izlaza nebeskog tijela?

	127. Šta predstavlja zalaz nebeskog tijela?

	128. Šta je prvi vertikal?

	129. Šta predstavlja maksimalna digresija nebeskog tijela?

	130. Kada nebesko tijelo prolazi kroz gornji meridijan?

	131. Kako izgleda dnevno kretanje nebeskih tijela na ekvatoru?

	132. Kako izgleda dnevno kretanje nebeskih tijela na srednjim širinama?

	133. Kako izgleda dnevno kretanje nebeskih tijela na polovima?

	134. Šta predstavlja prividno godišnje kretanje Sunca?

	135. Šta uzrokuje godišnja doba?

	136. Šta predstavljaju klimatski pojasevi?

	137. Šta je Zodijak?

	138. Kako se Mjesec kreće oko Zemlje?

	139. Šta uzrokuje mijene Mjeseca?

	140. Kada nastaje pomračenje Sunca?

	141. Kada nastaje pomračenje Mjeseca?

	142. Šta predstavlja azimut nebeskog tijela?

	143. Šta predstavlja deklinacija nebeskog tijela?

	144. Šta je časovni ugao nebeskog tijela?

	145. Šta predstavlja ekliptika?

	146. Pod kojim uglom je ekliptika nagnuta prema nebeskom ekvatoru?

	147. Šta predstavlja zenitna udaljenost?

	148. Kada je Sunce u zenitu?

	149. Šta predstavlja proljetna ravnodnevica?

	150. Šta predstavlja ljetni solsticij?

	151. Šta predstavlja zimski solsticij?

	152. Šta je horizontalna paralaksa?

	153. Šta je refrakcija u astronomskoj navigaciji?

	154. Zašto je astronomija važna u navigaciji?

	155. Šta predstavlja prividno kretanje planeta?

	156. Šta karakteriše geocentrični sistem svijeta?

	157. Ko je postavio heliocentrični sistem svijeta?

	158. Šta predstavlja heliocentrični sistem?

	159. Šta čini Sunčev sistem?

	160. Šta su zvijezde?

	161. Koja su osnovna Zemljina kretanja?

	162. Šta najviše utiče na promjenu prividnog položaja nebeskih tijela?

	163. Šta je atmosferska refrakcija?

	164. Kada je refrakcija najveća?

	165. Šta predstavlja dnevna paralaksa?

	166. Kod kojeg nebeskog tijela je paralaksa najizraženija?

	167. Šta je precesija?

	168. Koliki je približno period precesije Zemljine ose?

	169. Šta predstavlja nutacija?

	170. Šta uzrokuje aberaciju svjetlosti?

	171. Šta predstavlja vrijeme u astronomiji?

	172. Šta je zvjezdani dan?

	173. Šta predstavlja srednji Sunčev dan?

	174. Šta povezuje zvjezdano vrijeme, časovni ugao i rektascenziju?

	175. Šta predstavlja jednačina vremena?

	176. Šta je mjesno pravo vrijeme?

	177. Šta predstavlja griničko srednje vrijeme?

	178. Čemu služe vremenske zone?

	179. Koliko približno obuhvata jedna vremenska zona?

	180. Šta predstavlja datumska granica?

	181. Zašto je hronometar važan u navigaciji?

	182. Šta je tropska godina?

	183. Šta je siderična godina?

	184. Šta predstavlja kalendar?

	185. Čemu služe astronomski godišnjaci?

	186. Šta omogućavaju navigacione tablice i računari?

	187. Kako se planete razlikuju od zvijezda?

	188. Šta je osnovna razlika između geocentričnog i heliocentričnog sistema?

	189. Šta uzrokuje smjenu dana i noći?

	190. Šta uzrokuje godišnje kretanje Sunca?

	191. Šta najviše utiče na vrijednost refrakcije?

	192. Šta je godišnja paralaksa?

	193. Koji nebeski objekti imaju najveću paralaksu?

	194. Kako precesija utiče na nebeske koordinate?

	195. Šta uzrokuje nutaciju?

	196. Kako se definiše pravo Sunčevo vrijeme?

	197. Šta je zonsko vrijeme?

	198. Šta se događa pri prelasku datumske granice prema zapadu?

	199. Zašto se siderična godina razlikuje od tropske?

	200. Šta je osnovna svrha astronomskih računara u navigaciji?

	201. Čemu služi sekstant u navigaciji?

	202. Koji je osnovni dio sekstanta odgovoran za refleksiju slike?

	203. Šta predstavlja greška indeksa sekstanta?

	204. Kako se može ukloniti greška indeksa sekstanta?

	205. Šta se mjeri sekstantom pri astronomskoj navigaciji?

	206. Kada je opažanje visine nebeskog tijela najtačnije?

	207. Zašto se vrši ispravljanje izmjerene visine nebeskog tijela?

	208. Koja korekcija zavisi od visine oka posmatrača?

	209. Šta predstavlja prava depresija horizonta?

	210. Šta utiče na prividnu depresiju horizonta?

	211. Zašto se koristi korekcija poluprečnika Sunca i Mjeseca?

	212. Šta predstavlja projekcija nebeskog tijela na Zemlji?

	213. Šta predstavlja kružnica pozicije?

	214. Šta je kružnica jednakih visina?

	215. Šta predstavlja luk pozicije?

	216. Šta je linija pozicije?

	217. Šta predstavlja metoda Mark d Sent Ilera?

	218. Šta je potrebno za primjenu metode Mark d Sent Ilera?

	219. Čemu služe formule za određivanje visine računskim putem?

	220. Šta predstavlja računska visina (Vr)?

	221. Čemu služe formule za određivanje azimuta računskim putem?

	222. Šta predstavlja azimut nebeskog tijela?

	223. Šta može izazvati grešku pozicije dobijene astronomskim opažanjem?

	224. Šta je važno pri identifikaciji zvijezda?

	225. Kako se može odrediti geografska širina pomoću meridijanske visine?

	226. Kada nebesko tijelo prolazi kroz gornji meridijan?

	227. Kako se određuje vrijeme prolaza tijela kroz gornji meridijan?

	228. Kako se određuje geografska širina pomoću Sjevernjače?

	229. Kako se kontroliše devijacija kompasa astronomskim putem?

	230. Šta je potrebno za određivanje devijacije pomoću izlaza ili zalaza tijela?

	231. Zašto je Sjevernjača pogodna za kontrolu devijacije?

	232. Kako se određuje vrijeme izlaza nebeskog tijela?

	233. Šta predstavlja sumrak?

	234. Koje vrste sumraka postoje?

	235. Kada nastupa nautički sumrak?

	236. Zašto je nautički sumrak važan u navigaciji?

	237. Šta predstavlja grafički prikaz vjerovatne pozicije?

	238. Šta se koristi za crtanje linije pozicije?

	239. Šta može povećati tačnost astronomske pozicije?

	240. Šta predstavlja intercept u metodi Mark d Sent Ilera?

	241. Zašto je tačno vrijeme važno u astronomskoj navigaciji?

	242. Šta se koristi za identifikaciju zvijezda?

	243. Šta utiče na kvalitet opažanja sekstantom?

	244. Koji prirodni fenomen utiče na prividnu visinu tijela?

	245. Zašto se koristi više linija pozicije?

	246. Šta je osnovni cilj astronomske navigacije?























Terestrička navigacija
	1. Kako se uzima vrijednost jedne nautičke milje na karti?

	2. Boja IALA lateralne oznake desne strane kanala kod uplovljenja u luku u Evropi je 

	3. Koja od sledećih karakteristika se odnosi na Gnomonsku kartu?

	4. Šta mjeri doplerov brzinomjer?

	5. Varijacija je:

	6. Pravi kurs je:

	7. Devijacija je:

	8. Plan putovanja (voyage plan / passage plan):

	9. Kada se memorišu statički podaci u AIS-u?

	10. Kada kurs izražen kvadrantalno N30⁰W pretvorimo u kurs izražen kružno, to je :

	11. Pramčani ugao je:

	12. Kako se na AIS-u mijenjaju podaci o putovanju?

	13. Informacije koje emituje AIS dijele se u sledeće grupe:

	14. Pomoću VRM kontrole na radaru se može izmjeriti:

	15. Pramčanica vlastitog broda na radaru (own ship heading line):

	16. Kod orjentacije radaraske slike Head up (HUP):

	17. Magnetski kompas ima sledeće karakteristike:

	18. Merkatorova karta ima sledeću karakteristiku:

	19. Pomoću radarske kontrole EBL može se izmjeriti:

	20. Ortodroma je:

	21. Geografska širina može imati vrijednost:

	22. Geografska dužina može imati vrijednost:

	23. Interkardinalne tačke horizontal su:

	24. Jedna nautička milja iznosi:

	25. Na žiro kompasu očitavamo 

	26. Plima je:

	27. Žive morske mijene (spring tides) nastaju za vrijeme:

	28. Stalni brodski magnetizam indukuje se u 

	29. Devijacija može imati predznak 

	30. Linije koje spajaju mjesta iste varijacije zovu se  

	31. Jedan Fathom ( sežanj ) iznosi  

	32. Jedan inch iznosi 

	33. Vrijednost devijacije magnetskog kompasa možemo pročitati  

	34. Da li je sledeća relacija W= K+(+/- L) između azimuta(W), kursa(K) i pramčanog ugla (L)  tačna 

	35. Oglasi za pomorce (Notice to Mariners) izlaze 

	36. Najtačnija pozicija se dobija kada se azimuti od dva objekta razlikuju za 

	37. Šta mora da pokriva plan putovanja (passage plan) 

	38. Koliko često izlazi novo izdanje kataloga karata 

	39. Linija koja približno prati 180-ti meridijan zove se 

	40. Za pretvoriti kompasni kurs u magnetski kurs neophodno je upotrebiti 

	41. Ako je var=8⁰W, a devijacija = 4⁰W ; kolika je ukupna korekcija?

	42. Koliko često se mora kontrolisati devijacija magnetskog kompasa?

	43. Koje vrijeme se koristi na kursografu

	44. Brod je maksimalno nakrcan sa željeznim skrapom. Za koji dio opreme na mostu se može očekivati da će biti nepouzdan

	45. Koje karte se koriste za obalnu navigaciju, navigaciju sa pilotom i precizno ucrtavanje tačaka okreta broda (waypoints) 

	46. Pozicija dobijena na sledeći način je najtačnija

	47. U kojoj publikaciji se mogu naći informacije u vezi sa VTS (vessel traffic service) 

	48. Koji od sledećih faktora uzrokuje mrtvi sektor radara 

	49. Tehnika koja se koristi za stalno kontrolisanje radarske pozicije zove se 

	50. Radarski reflektor se koristi da 

	51. Ako je var=3⁰E, a devijacija=3⁰E; koliko iznosi ukupna korekcija?

	52. Ukupna korekcija je 

	53. Ako brod plovi po meridijanu, njegov kurs je 

	54. Razlika geografske širine može imati predznak 

	55. Razlika geografske dužine može imati predznak 

	56. Ekvator je 

	57. Ako na radarskom ekranu pratimo objekat kojem se ne mijenja azimut imamo 

	58. NAVTEX obalne stanice se označavaju 

	59. Geodetski datum koji je podešen na GPS prijemniku 

	60. WGS84 je skraćenica za 

	61. Šta znači ARPA upozorenje „lost target“

	62. Da li ARPA mora da daje vizuelna i zvučna upozorenja u vezi sa tragovima koji nas ugrožavaju 

	63. Skraćenica SART znači 

	64. Raspored objekata na radarskoj slici North up je 

	65. Šta su kardinalne oznake u IALA sistemu 

	66. Snimanjem RACON-a možemo dobiti 

	67. Na radarskom ekranu ste primjetili objekat koji je ostao na istoj relativnoj poziciji u odnosu na vlastiti brod duže vremena. Vaš brod plovi brzinom od 14 čvorova. Koji od sledećih zaključaka je tačan?

	68. Azimut može imati vrijednost 

	69. Mreža Merkatorove karte ima sledeću karakteristiku 

	70. Devijacija je pozitivna ako je 

	71. Ugao između pravog sjevera i magnetskog sjevera je 

	72. Ako je var=6⁰E, a devijacija=3⁰W; koliko iznosi ukupna korekcija 

	73. Kurs na magnetskom kompasu Kk=045⁰. Koliki je pravi kurs ako je var=5⁰W, a devijacija=9,5⁰W 

	74. Ako je var=7⁰W, a devijacija=12⁰E; kolika je ukupna korekcija?

	75. Ako snimimo sa ponavljača žiro kompasa azimut pokrivenog smjera i uporedimo ga sa azimutom tog pokrivenog smjera pročitanog sa karte. Njihova razlika je:

	76. Ako oficir u gvardiji mora odstupiti od plana putovanja, on mora?

	77. Boja IALA lateralne oznake lijeve strane kanala kod uplovljenja u luku u Evropi je 

	78. Elektronske navigacione karte mogu biti 

	79. Specijalne oznake IALA (special marks) sistema imaju sledeću boju 

	80. Kako prepoznati opasan radarski trag kod relativnog kretanja objekata na ekranu (relative motion)

	81. Gdje na navigacionoj karti mjerimo udaljenost u NM 

	82. Koliko imamo faza kod planiranja putovanja 

	83. Definicija tačke okreta (waypoint) je 

	84. Koji je referentni geodetski datum za GPS 

	85. Koja od navedenih navigacionih karata se smatra „inteligentnom“ kartom 

	86. ECDIS je skraćenica od 

	87. Geodezija je nauka koja proučava 

	88. Koliko slojeva informacija ima rasterska karta 

	89. RNC je skraćenica kod ECDIS-a 

	90. Koja institucija propisuje standarde performansi za ECDIS 

	91. Koje podatke mora dobijati žiro kompas da bi se smanjila greška žira 

	92. Koja je brzina prostiranja radarskih elektromagnetskih talasa 

	93. Iz koja dva elementa se sastoji ukupna korekcija 

	94. Koja je najkraća udaljenost između dvije pozicije 

	95. Koja je glavna funkcija radarske antene 

	96. Koja je glavna funkcija radarskog prijemnika 

	97. Koja je funkcija radaske kontrole „GAIN“ 

	98. Glonass je alternativa za sistem

	99. Koja je najtačnija aproksimacija oblika Zemlje 

	100. Brod je u kursu ENE. Koji je to kurs 

	101. Brod je u kursu NE. Koji je to kurs 

	102. Devijacija magnetskog kompasa nastaje kao posledica 

	103. IALA kardinalna oznaka koja daje bijelo brzo bljeskajuće svijetlo od 3 bljeska na svakih 10 sekundi označava 

	104. Šta je devijacija magnetskog kompasa 

	105. „LOP“ je skraćenica od 

	106. Ako je VAR=8°E a devijacija=4°E. Kolika je ukupna korekcija 

	107. Što moramo upotrebiti da bi pretvorili Kk u Km 

	108. Ako je VAR=7°W i devijacija=12°E. Kolika je ukupna korekcija?

	109. Da bi pretvorili Km u Kp moramo upotrebiti 

	110. Ako je Kk=045° ; VAR=5°W i devijacija=9,5°W. Kolika je vrijednost Kp?

	111. Gnomonska karta ima sledeću karakteristiku

	112. Koji od navedenih podataka spada u AIS statičke podatke 

	113. Ako radarom pomoću VRM izmjerimo udaljenost od nekog svetionika, dobićemo sledeću vrstu linije pozicije 

	114. Koje podatke sa senzora mora imati ARPA da bi mogla računati i prikazati prave vektore

	115. Kako najlakše prepoznajemo da su na radarskom ekranu pravi vektori

	116. Označi sve zemlje i kontinetne koje koriste IALA sistem B

	117. Označi 2 sistema označavanja plovnih puteva unutar IALA sistema

	118. Da bi karta bila upotrebljiva za navigaciju mora biti

	119. Izogonična karta vjerno prikazuje 

	120. Svaka navigaciona karta se sastoji od 

	121. Kružnicu kao liniju pozicija dobijamo mjerenjem 

	122. Krivulju kao liniju pozicija dobijamo mjerenjem 

	123. Smjer struje se određuje 

	124. Smjer vjetra se određuje 

	125. Ortodroma sječe meridijane pod 

	126. Loksodroma sječe meridijane pod 

	127. Ortodroma je prikazana kao pravac na 

	128. Kada brod u plovidbi drži stalno isti kurs po kompasu, tada plovi po 

	129. Raspored objekata na radarskoj slici i „pogled kroz prozor“ mogu se znatno razlikovati °pogotovo ako brod plovi u južnim kursevima kod orjentacije slike 

	130. Koja orjentacija radarske slike odgovora ovom opisu: Raspored objekata na radarskoj slici je isti kao pogled kroz prozor navigacionog mosta

	131. Kada brod plovi po ekvatoru njegov kurs može biti 

	132. Kada brod plovi po meridijanu njegov kurs može biti 

	133. Kada brod plovi po paraleli njegov kurs može biti

	134. VDR – Voyage Data Recorder je 

	135. Geografska širina može imati vrijednost 

	136. Karte koje prikazuju čitavu površinu Zemlje ili jednu Zemljinu hemisferu nazivaju se 

	137. Na navigacionoj karti udaljenosti se mjere na 

	138. Svojstvo kompasa koje mu omogućava da pokaže i najmanju promjenu kursa naziva se 

	139. Morske mijene koje se javljaju tokom sizigija (mlad i pun mjesec) kad su amplitude mora najveće nazivaju se 

	140. Kada brod plovi po ekvatoru, prevaljeni put je jednak

	141. Vlastiti brod se kreće po ekranu kao i svi pokretni objekti 

	142. Morska struja je 

	143. Koji priručnik sadrži informacije o karakteristikama luke Kadiz, Španija 

	144. Da bi pretvorili Kk u Kp moramo upotrebiti 

	145. Radar najvjernije prikazuje 

	146. Kurs broda je 030° (T). Pramčani ugao na svetionik je 45°. Kolika je vrijednost azimuta 

	147. Kurs broda je 050° (T). Pramčani ugao na svetionik je 65°. Kolika je vrijednost azimuta 

	148. Koja karakteristika svijetla se koristi za specijalne oznake 

	149. Koliko GPS mora imati linija pozicija da bi odredio tačnu poziciju broda 

	150. U kojoj poblikaciji možemo naći broj karte za određeno geografsko područje 

	151. Kada brod plovi po paraleli, prevaljeni put je jednak 

	152. Koja projekcija se koristi kod izrade mreže Merkatorove karte 

	153. Brod plovi u kursu pravom Kp=277° i snimi se pramčani ugao na svetionik L=045°. Koliko iznosi pravi azimut na taj svetionik 

	154. Šta predstavlja varijacija Zemljinog magnetizma?

	155. Od čega zavisi vrijednost magnetne varijacije?

	156. Koja je osnovna funkcija magnetnog kompasa?

	157. Koja vrsta magnetnog kompasa se najčešće koristi na brodovima?

	158. Šta predstavlja devijacija magnetnog kompasa?

	159. Čemu služi tablica devijacije?

	160. Šta je kurs broda?

	161. Šta predstavlja azimut?

	162. Šta je pramčani ugao?

	163. Kako se može odrediti devijacija magnetnog kompasa?

	164. Šta čini stalni brodski magnetizam?

	165. Šta utiče na prolazni brodski magnetizam?

	166. Koji je osnovni princip rada žiro kompasa?

	167. Koja je prednost žiro kompasa u odnosu na magnetni kompas?

	168. Šta karakteriše Sperry žiro kompas?

	169. Šta je osnovna osobina žiro kompasa?

	170. Kako se dijele pomorske papirne karte?

	171. Šta sadrži pomorska karta?

	172. Koja je osnovna karakteristika Merkatorove karte?

	173. Za šta se koristi gnomonska karta?

	174. Zašto se pomorske karte moraju ispravljati?

	175. Šta predstavljaju elektronske navigacione karte?

	176. Koji tip elektronskih karata koristi ECDIS?

	177. Zašto je potrebno ažurirati elektronske karte?

	178. Šta su nautičke publikacije?

	179. Šta sadrže Notice to Mariners ispravke

	180. Šta predstavlja ECDIS sistem?

	181. Koja je glavna prednost ECDIS sistema?

	182. Šta uzrokuje plimu i oseku?

	183. Šta predstavlja visoka voda?

	184. Šta predstavlja niska voda?

	185. Kako plima i oseka utiču na priobalnu plovidbu?

	186. Šta je kompenzacija magnetnog kompasa?

	187. Šta predstavlja varijacija na navigacionoj karti?

	188. Koji kurs se koristi za upravljanje brodom pomoću kompasa?

	189. Šta je važno pri korišćenju magnetnog kompasa?

	190. Šta je osnovna svrha navigacione karte?

	191. Koja je razlika između ENC i rasterskih karata?

	192. Zašto su ispravke karata važne za sigurnost plovidbe?

	193. Šta može izazvati grešku žiro kompasa?

	194. Šta prikazuju simboli na pomorskim kartama?

	195. Šta je osnovna svrha nautičkih publikacija?

	196. Koja je prednost elektronskih navigacionih sistema?

	197. Šta je osnovni cilj terestričke navigacije?

	198. Čemu služe tablice plime i oseke?

	199. Šta prikazuju tablice plime i oseke?

	200. Šta predstavljaju struje morskih mijena?

	201. Šta su morske struje?

	202. Šta je osnovni cilj označavanja plovnih puteva?

	203. Šta označavaju lateralne oznake?

	204. Kako se razlikuju lijeve i desne lateralne oznake?

	205. Šta označava kardinalna oznaka?

	206. Kako su označene kardinalne oznake?

	207. Šta označava oznaka usamljene opasnosti?

	208. Kako izgleda oznaka sigurne vode?

	209. Čemu služe specijalne oznake?

	210. Kako se označavaju nove opasnosti prema IALA sistemu?

	211. Čemu služe znakovi i skraćenice na pomorskim kartama?

	212. Šta je određivanje pozicije u razmaku vremena?

	213. Šta je potrebno pri određivanju pozicije u razmaku vremena?

	214. Šta predstavlja istovremeno osmatranje pri određivanju pozicije?

	215. Koja je prednost istovremenog osmatranja?

	216. Šta je zbrojna pozicija?

	217. Šta može uticati na grešku zbrojne pozicije?

	218. Šta predstavlja linija pozicije?

	219. Kako se dobija tačna pozicija broda?

	220. Od čega zavisi učestalost određivanja pozicije u obalnoj navigaciji?

	221. Kada se pozicija određuje češće?

	222. Kako se može odrediti pozicija pomoću azimuta?

	223. Kako se može koristiti dubina za određivanje pozicije?

	224. Šta je posebno važno pri plovidbi kanalima i rijekama?

	225. Šta predstavlja lok u plovidbi?

	226. Koja je glavna opasnost pri plovidbi u područjima leda?

	227. Šta je preporučljivo pri plovidbi u ledu?

	228. Šta karakteriše plovidbu u ograničenoj vidljivosti?

	229. Koji uređaj je najvažniji u ograničenoj vidljivosti?

	230. Kako vjetar utiče na plovidbu broda?

	231. Šta predstavlja djelovanje morske struje na brod?

	232. Šta je loksodromska navigacija?

	233. Kako je loksodroma prikazana na Merkatorovoj karti?

	234. Šta je osnovna prednost loksodromske navigacije?

	235. Koji faktor posebno utiče na sigurnost obalne navigacije?

	236. Šta je važno pri prolasku uskim kanalima?

	237. Zašto je važno pratiti plimne struje?

	238. Šta označavaju kardinalne oznake sjevera?

	239. Koja je osnovna svrha obalne navigacije?

	240. Šta omogućava određivanje pozicije pomoću udaljenosti?

	241. Šta je osnovni cilj navigacionih oznaka?

	242. Šta je ortodromska navigacija?

	243. Šta je osnovni nedostatak ortodromske navigacije?

	244. Šta predstavlja kombinovana navigacija?

	245. Koja je prednost kombinovane navigacije?

	246. Na kom principu rade hiperbolični navigacioni sistemi?

	247. Šta je karakteristično za LORAN-C sistem?

	248. Šta je bio osnovni nedostatak OMEGA sistema?

	249. Šta je karakteristika DECCA sistema?

	250. Šta predstavlja radio navigacija?

	251. Koja je osnovna svrha VTS sistema?

	252. Šta znači skraćenica LRITS?

	253. Koja je osnovna funkcija LRITS sistema?

	254. Šta predstavlja VDR uređaj?

	255. Koja je svrha VDR sistema?

	256. Šta predstavlja model zapovjedničkog mosta?

	257. Čemu služi dubinomjer?

	258. Na kom principu radi dubinomjer?

	259. Čemu služi brzinomjer na brodu?

	260. Koji je osnovni zadatak radara?

	261. Koji dio radara emituje radio-talase?

	262. Šta znači prikaz „head up“ na radaru?

	263. Šta predstavlja „north up“ prikaz?

	264. Šta je karakteristično za „course up“ prikaz?

	265. Od čega zavisi tačnost mjerenja udaljenosti radarom?

	266. Šta može smanjiti tačnost radarskog azimuta?

	267. Šta su radarske smetnje?

	268. Šta mogu izazvati lažni radarski odjeci?

	269. Šta je važno pri rukovanju radarom?

	270. Čemu služi RACON?

	271. Šta predstavlja RAMARK?

	272. Šta je radarsko plotovanje?

	273. Koja je svrha plotovanja?

	274. Šta znači skraćenica ARPA?

	275. Koja je osnovna funkcija ARPA sistema?

	276. Šta je važno pri planiranju rute na pomorskoj karti?

	277. Šta predstavlja satelitska navigacija?

	278. Šta je GPS sistem?

	279. Koja je prednost DGPS sistema?

	280. Šta može uticati na grešku GPS signala?

	281. Koja je osnovna prednost satelitske navigacije?

	282. Šta radar omogućava u uslovima smanjene vidljivosti?

	283. Koji podatak ARPA može automatski izračunati?

	284. Šta znači CPA u ARPA sistemu?

	285. Šta je osnovni cilj elektronske navigacije?






















Sigurnost na moru
	1. Koje od navedenih je nagovještaj da dolazi do progresivnog poplavljivanja broda?

	2. Po uzburkanom moru, kako bi kormilar trebao kormilariti čamcem za spašavanje?

	3. Napustili ste brod u sjevernom Atlantiku i jedan od članova posade je hipotermičan. U toku je akcija spašavanja helikopterom SAR. Koju od navedenih sprava za podizanje treba izbjegavati prilikom podizanja ovog pacijenta u avion?

	4. Prema zahtjevima SOLAS-a, prsluk za spašavanje mora biti dizajniran tako da okrene osobu u vodi, bilo da je pri svijesti ili ne, kako bi se osiguralo da joj usta i nos ne dodiruju vodu, omogućavajući normalno disanje. Prsluk za spašavanje mora podići usta korisnika najmanje ________.

	5. Tokom plovidbe, ako imate radiotelefon (VHF), morate neprestano pratiti ​​koji od sljedećih kanala?

	6. Prema zahtjevima SOLAS-a, prsluk za spašavanje mora automatski okrenuti nesvjesnu ili iscrpljenu osobu u vodi iz bilo kojeg položaja u položaj licem prema gore u roku od najviše ________.

	7. Koja od sljedećih tvrdnji je NETAČNA u vezi sa pravilnim načinom rukovanja protivpožarnim crijevom?

	8. Kako se rukuje prenosivim CO2 (ugljen-dioksid) aparatom za gašenje požara?

	9. Svjesnu osobu koja je pala u more izvlačite u čamac na motorni pogon. Izvlačenje pri laganom povjetarcu je lakše ako prilazite iz kojeg smjera?

	10. Kojoj klasi požara pripada požar ulja (oil)?

	11. Ako neko padne u more sa broda, a ne znate preko koje strane je osoba pala, koju radnju trebate preduzeti?

	12. Prilikom napuštanja broda i skakanja u vodu sa značajne visine bez prsluka za spašavanje, trebali biste ________.

	13. Propisi o spašavanju života zahtijevaju da protivpožarna vježba uključuje šta od sljedećeg?

	14. Ako se pojavi situacija u kojoj je neophodno tegliti brod koji je nesposoban za manevrisanje, koja je tvrdnja TAČNA u vezi sa tegljom?

	15. Šta se podrazumijeva pod pojmom "remont" u gašenju požara?

	16. Vršite navigacionu stražu i uočite da je mornar sa pramca pao u more sa desne strane broda. Šta biste trebali prvo uraditi?

	17. Koja je prednost aparata za gašenje požara na bazi suvih hemikalija u odnosu na aparat za gašenje požara na bazi ugljen-dioksida (CO2)?

	18. Kada je pjena za gašenje požara najefikasnija?

	19. Neprekidan signal brodske sirene i zvonjenje brodskog zvona duže od 10 sekundi označava __________.

	20. Koja je tvrdnja TAČNA u vezi s pneumatskim splavom za spašavanje?

	21. Kada vanjski mjehur na naduvavanje treba naduvati na hidro-termo zaštitnom odijelu (immersion suit)?

	22. Na brodu koji je dužan da je posjeduje, Međunarodna prirubnica (Internetional Shore Connection) se mora čuvati zajedno sa koliko vijaka (šarafa)?

	23. Šta je TAČNO u vezi sa poteznim konopom (painter) pneumatskog splava za spašavanje?

	24. Koje bi bilo najefikasnije sredstvo da se ugasi požar koji gori u bačvama sa zapaljivim tečnostima koje su uskladištene na otvorenoj palubi broda?

	25. Signali za pomoć mogu biti i __________.

	26. Ako nastane požar u strojarnici, koja je PRVA radnja koju trebate preduzeti nakon oglašavanja alarma?

	27. Koja signalna oprema za pomoć je obavezna na splavu za spašavanje u prekookeanskoj plovidbi a koja bi se mogla efikasno koristiti NOĆU za privlačenje pažnje aviona?

	28. Indikator kiseonika je instrument koji mjeri __________.

	29. Zašto je potrebno zaustaviti i zatvoriti prisilnu ventilaciju u prostoriji u kojoj je izbio požar?

	30. Na vašem brodu se nalazi povrijeđeni član posade kojega treba evakuisati. Koju od sljedećih publikacija trebate pregledati za proceduru sprovođenja operacije spašavanja/medicinske evakuacije helikopterom?

	31. Na koji način se može širiti vatra?

	32. U poređenju sa pjenom visoke ekspanzije, pjena niske ekspanzije će __________.

	33. Na višenamjenskoj mlaznici, koji je položaj ventila mlaznice kada je ručka skroz naprijed?

	34. Koje je boje signalna baklja koju odašilje podmornica, a koja označava da je torpedo ispaljen ZA VRIJEME VJEŽBE?

	35. Koji je signal za navođenje broda u nevolji, koji označava: "Ovo je najbolje mjesto za pristajanje"?

	36. U koje kategorije se dijele požari?

	37. Napustili ste brod i ukrcali se na pneumatski splav za spašavanje. Nakon što se splav potpuno naduvao, čujete zviždanje iz sigurnosnog ventila. Koju radnju trebate poduzeti?

	38. Nakon što ste utvrdili da je strojarnica evakuisana ispuštate ugljen-dioksid (CO2) u strojarnicu kako biste ugasili požar. U kojoj situaciji će CO2 biti najefikasniji?

	39. Poruka upozorenja na tropsku oluju se šalje kao __________.

	40. Naduvani splavovi za spašavanje su teži za manevrisanje od čamaca za spašavanje zbog __________.

	41. Čovjek na plovilu signalizira podizanjem i spuštanjem bočno ispruženih ruku. Šta označava ovaj signal?

	42. Zauljane krpe uskladištene na otvorenoj gomili predstavljaju opasnost na brodu jer mogu __________.

	43. Šta je TAČNO ako se putnici nalaze na putničkom brodu kada se izvodi vježba napuštanja broda?

	44. Koja je tvrdnja TAČNA u vezi sa čamcem za spašavanje na motorni pogon?

	45. Na plovilu ste za spašavanje i želite da upotrijebite ručni dimni signal. Kako biste trebali aktivirati signal?

	46. Gasite požar u teretnom prostoru na vašem brodu. Koja je radnja najvažnija u pogledu stabilnosti broda?

	47. Šta ima NAJVEĆI uticaj na domet SSB (MF/HF) prenosa?

	48. Kada se preporučuje upotreba morske vode za piće?

	49. Koji se termin koristi za opisivanje tačke koja se nalazi na polovini između prednjeg i zadnjeg perpendikulara i predstavlja referentnu tačku za konstrukciju broda?

	50. Najmanje koliko Međunarodnih prirubnica (Internetional Shore Connection) mora biti na brodu bruto tonaže 500 ili više?

	51. Nakon napuštanja broda, preživjeli u vodi trebaju __________.

	52. Čamci za spašavanje teretnih brodova moraju nositi hranu za preživljavanje. Koliko energetskog sadržaja u kj (kilodžul) mora imati sljedovanje po osobi?

	53. Zavlačno (olujno) sidro čamca za spašavanje stvara ogroman podvodni otpor, stabilizovajući čamac po nemirnom moru kako bi se spriječilo prevrtanje i smanjila brzina plutanja. Ono se vezuje za __________.

	54. Šta znači skraćenica PPE?

	55. Aparat za gašenje požara vodom je najefikasniji protiv požara klase __________.

	56. Kojoj klasi požara pripadaju zapaljeni materijali papir i drvo __________.

	57. Nakon što se zateknete na splavu za spašavanje osnovno pravilo za preživljavanje u vezi sa vodom i hranom je da __________.

	58. SOLAS propisi nalažu da se, na vanjskoj temperaturi od 18 C do 20 C, pneumatski splav za spašavanje mora naduvati __________.

	59. Kada se signal za pomoć pošalje putem EPIRB-a, koji od navedenih sistema se aktivira?

	60. Neophodno je držati zatvorene otvore ili vrata prostorije nakon što je požar ugašen kako bi se __________.

	61. Potrebno je zatvoriti ventilaciju prostorije u kojoj gori požar kako bi se __________.

	62. Požar klase C uključuje __________.

	63. Prenosni aparat za gašenje požara, dizajniran za upotrebu na gotovo svim vrstama požara je __________.

	64. Koji od navedenih sistema se može koristiti za odašiljanje signala za pomoć?

	65. Ako neko hemijsko sredstvo trebate koristiti za čišćenje na brodu, gdje možete pronaći informacije o svim potencijalnim opasnostima i mjerama opreza koje treba preduzeti prilikom korišćenja toga hemijskog sredstva?

	66. Kada radimo na električnoj opremi, moramo je "izolovati". Šta to znači?

	67. Šta je protivpožarno čelično uže (FireWire)?

	68. Prsluci za spašavanje se čuvaju __________.

	69. Čamci za spašavanje teretnih brodova moraju nositi vodu za piće. Koliko litara pitke vode mora biti dostupno po osobi?

	70. Koja je skraćenica za "Međunarodnu konvenciju o sigurnosti ljudskog života na moru" (International Convention for the Safety of Life at Sea)?

	71. Šta reguliše "Međunarodni kodeks o sredstvima za spašavanje života" (Life Saving Appliance Code - LSA code)?

	72. Šta znači signal za pomoć "MAYDAY"? 

	73. Dimni signal plutače "čovjek u moru" (MOB - man overboard) mora biti u mogućnosti emitovanti dim od najmanje __________.

	74. Ako se 25% članova posade promijenilo u luci, SOLAS konvencija nalaže da se vježbe napuštanje broda (abandon drill) i požar na brodu (fire drill) moraju održati __________.

	75. Koji je minimalni broj vatrogasaca u jednom timu kojima biste dozvolili ulazak u zadimljeni prostor radi gašenja požara?

	76. Prema SOLAS konvenciji, na teretnom brodu, svaki čamac za spašavanje koji se spušta sohama mora biti spreman da se može porinuti sa punim teretom u roku od __________.

	77. Prema SOLAS konvenciji, na teretnom brodu, svaki čamac za spašavanje koji se spušta sohama mora biti tako pristupačan da se sva posada može ukrcati u njega u roku od __________.

	78. Čamac za spašavanje na motorni pogon mora imati dovoljno goriva za neprekidan rad od najmanje __________.

	79. Osoba koja vidi da neko pada u more sa palube broda treba __________.

	80. Zaštita za sluh je potrebna kada ste izloženi nivou buke od __________.

	81. Hidro-termo zaštitno odijelo (immersion suit) mora biti takvo da se može raspakovati i obući u roku od __________.

	82. Na ekranu radara ste uočili signal emitovan od strane odašiljača radio signala za traganja i spašavanja (SART - Search and Rescue Transponder) koji se nalazi ispred vas. Signal je prikazan kao 12 tačaka u rasponu od 8 NM. Koja od navedenih opcija najbolje identifikuje lokaciju SART-a?

	83. Generalni signal za uzbunu na brodu je?

	84. Započeli ste Kardiopulmonalnu reanimaciju (Cardiopulmonary resuscitation - CPR) na odrasloj osobi. Koliko kompresija grudnog koša i koliko vještačkih udisaja trebate primijeniti u jednom nizu?

	85. Ako se pneumatski splav za spašavanje prevrne, može se ispraviti __________.

	86. Prije početka Kardiopulmonalne reanimacije (Cardiopulmonary resuscitation - CPR) na odrasloj osobi, trebali biste __________.

	87. Napustili ste brod i zaduženi ste za sljedovanje na splavu za spašavanje. Koliko vode dnevno trebate dozvoliti svakoj osobi na brodu da popije nakon prvih 24 sata?

	88. Kada dva vatrogasna tima gase požar u istoj prostoriji, trebaju __________.

	89. Na vašem brodu se nalazi potpuno zatvoreni čamac za spašavanje. Čamac je opremljen samostalnim sistemom koji obezbijedjuje vazduh za disanje. Sistem mora obezbijediti dovoljno vazduha za motor i posadu od najmanje __________.

	90. Pjena je efikasna u gašenju požara klase __________.

	91. Koja je prednost vodene magle ili vodenog spreja u odnosu na puni mlaz vode prilikom gašenja požara ulja?

	92. Zvučni signal "čovjek u moru" je 

	93. Ako primijetite prodor vode u kaljuži čamca za spašavanje, PRVO biste trebali __________.

	94. Na teretnim brodovima, potrebna količina ugljen-dioksida (CO2) za gašenje požara u strojarnici mora biti ispuštena u roku od __________.

	95. Okretanje pri spašavanju čovjeka u moru je manevar upravljanja brodom koji se obično izvodi odmah nakon saznanja da je osoba pala u more. Da bi se brod približilo poziciji osobe, primjenjuju se  __________.

	96. Odašiljač radio signala za traganja i spašavanje (SART - Search and Rescue Transponder) se specifično detektuje na pomorskim radarima koji rade u opsegu __________.

	97. Na kojim frekvencijama radi COSPAS-SARSAT EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon)?

	98. Hipotermija je opasno medicinsko stanje koje nastaje kada dođe do pada unutrašnje tjelesne temperature ispod __________.

	99. Tri osnovna elementa potrebna za paljenje vatre i održavanje sagorijevanja su __________.

	100. Ako pacijent povraća tokom usta na usta reanimacije, spasilac PRVO treba __________.

	101. Koji je primarni cilj vježbi napuštanja broda koje se redovno održavaju?

	102. Koja je prva radnja koju trebate preduzeti nakon skoka u vodu s prslukom za spašavanje?

	103. Identifikujte  S.O.S. signal (međunarodno priznat signal za pomoć) u Morseovom kodu?

	104. Koji je glavni uzrok smrti nakon napuštanja broda u hladnim morima?

	105. Kako se ispravno aktivira automatski splav na naduvavanje?

	106. Što je to 'HELP' položaj u vodi?

	107. Koja se oprema koristi za lociranje preživjelih pomoću radara na spasilačkim brodovima?

	108. Koliko pitke vode po osobi dnevno treba racionalno trošiti u čamcu za spašavanje nakon prvih 24 sata?

	109. Prilikom skoka u vodu s visine, kako trebate držati prsluk za spašavanje?

	110. Zašto na splavu mora biti instalirana hidrostatska kuka (Hydrostatic Release Unit - HRU)?

	111. Koje boje bi trebala biti odjeća za spašavanje (Immersion suit) radi lakšeg uočavanja?

	112. Koji je signal za 'Napuštanje broda' (Abandon Ship)?

	113. Što se ne smije piti u čamcu za spašavanje, čak i ako ste jako žedni?

	114. Koliko često se po SOLAS-u moraju održavati vježbe napuštanja broda na trgovačkim brodovima?

	115. Koja je glavna uloga sidra (Sea Anchor) na splavu za spašavanje?

	116. Koju informaciju pruža EPIRB uređaj spasilačkim službama?

	117. Zašto preživjeli u čamcu trebaju ostati zajedno (u skupini)?

	118. Što je to 'Muster Station'?

	119. Koji je pravilan način ulaska u more s boka broda ako nema ljestava?

	120. Čemu služe 'retroreflektne trake' na spasilačkoj opremi?

	121. Kada se u čamcu za spašavanje trebaju početi koristiti pirotehnička sredstva (rakete, baklje)?

	122. Što je to 'Immersion Suit'?

	123. Koji je signal za 'Opštu opasnost' (General Emergency Alarm)?

	124. Gdje se nalaze uputstva o dužnostima svakog člana posade u hitnim slučajevima?

	125. Koja je glavna opasnost kod spuštanja čamca za spašavanje dok se brod još kreće kroz vodu?

	126. Koja tri elementa čine 'požarni (vatreni) trougao'?

	127. Kojoj klasi pripadaju požari zapaljivih tečnosti (npr. nafta, benzin)?

	128. Koje je najučinkovitije sredstvo za gašenje požara klase A (čvrsti materijali)?

	129. Zašto se voda ne smije koristiti za gašenje požara na električnim instalacijama pod naponom?

	130. Koja je glavna namjena upotrebe pjene prilikom gašenja požara?

	131. Gdje se na brodu obično nalaze fiksni sistemi za gašenje ugljen dioksidom (CO2)?

	132. Što trebate učiniti prije aktivacije fiksnog CO2 sistema u mašinskom prostoru?

	133. Koja je primarna opasnost od dima u zatvorenom prostoru?

	134. Kako testirate temperaturu vrata prije nego što ih otvorite u slučaju požara?

	135. Što je to EEBD (Emergency Escape Breathing Device)?

	136. Koja je uloga 'Fire Plan-a' (Plan protivpožarne zaštite) koji se nalazi na ulazu u nadgrađe?

	137. Kako se pravilno aktivira većina prenosnih aparata za gašenje požara?

	138. Koji tip mlaznice se koristi za gašenje požara nastalog zapaljenjem ulja u mašinskom prostoru kako bi se izbjeglo dalje širenje požara?

	139. Što označava međunarodna konekcija za spajanje s kopna (International Shore Connection)?

	140. Što je to 'Flashover'(razbuktavanje)?

	141. Po SOLAS-u koja je minimalna količina aparata za disanje (SCBA) koju mora imati brodski požarni tim (Fire Party)?

	142. U kojem smjeru se treba kretati u zadimljenom prostoru ako nemate uređaj za disanje?

	143. Koji je glavni nedostatak korištenja suvog praha u zatvorenim prostorima (poput mosta)?

	144. Što trebate učiniti s ventilacijom u slučaju požara na brodu?

	145. Zašto je opasno gasiti požar u zatvorenom prostoru samo s jedne strane (bez provjere okolnih prostorija)?

	146. Koji je signal za uzbunu u slučaju požara (Fire Alarm)?

	147. Čemu služi 'Fire Alarm Panel' na mostu?

	148. Koja je glavna opasnost pri korištenju vode za gašenje požara u gornjim dijelovima broda?

	149. Što trebate uraditi ako se vaša odjeća zapali?

	150. Sto je to 'Fireman Outfit' ?

	151. Koji je prvi korak koji trebate poduzeti kada naiđete na unesrećenu osobu?

	152. Koji je pravilan omjer masaže srca i vještačkog disanja kod odrasle osobe (CPR)?

	153. Kako provjeravamo je li osoba pri svijesti?

	154. Gdje se provjerava puls kod osobe koja je bez svijesti (odrasla osoba)?

	155. Što treba uraditi s osobom koja krvari iz rane na ruci?

	156. U koji položaj postavljamo osobu koja je bez svijesti, ali diše normalno?

	157. Koja je prva pomoć kod opekotina izazvanih toplotom?

	158. Što označava 'šok' u medicinskom smislu?

	159. Koji je pravilan postupak ako neko ima strano tijelo u oku (npr. trun)?

	160. Kako prepoznati prelom kosti?

	161. Što učiniti kod trovanja progutanim hemikalijama?

	162. Koji je najvažniji zahvat kod gušenja stranim predmetom (opstrukcija disajnih puteva)?

	163. Kako tretiramo toplotni udar?

	164. Što je to 'hipotermija'?

	165. Prilikom oživljavanja (CPR), kolika bi trebala biti dubina pritiska na grudne kosti odrasle osobe?

	166. Što uraditi ako zavoj kroz koji rana krvari postane potpuno natopljen krvlju?

	167. Za što služi defibrilator (AED)?

	168. Prilikom pružanja prve pomoći, zašto koristimo rukavice?

	169. Kako se postupa s amputiranim dijelom tijela (npr. odsječeni prst)?

	170. Koji je prvi znak unutrašnjeg krvarenja?

	171. Kada se smije prestati s izvođenjem CPR-a?

	172. Kako pružiti prvu pomoć kod epileptičkog napada?

	173. Gdje se na brodu nalazi glavni medicinski priručnik?

	174. Koji je tretman za hemijsku opekotinu kože?

	175. Što učiniti sa osobom ako sumnjate da je povrijedila kičmeni stub nakon pada s visine?

	176. Što je primarni cilj MARPOL konvencije?

	177. Koja je osnovna obaveza svakog člana posade prije početka rada na novoj mašini ili uređaju?

	178. Vezano za ličnu sigurnost PPE je skraćenica za što?

	179. Smije li se plastični otpad bacati u more?

	180. Što trebate učiniti ako primijetite nesigurno stanje ili postupak na brodu?

	181. Koja je svrha 'Safety Committee' sastanaka na brodu?

	182. Koji je pravilan postupak prije ulaska u 'Enclosed Space' (zatvoreni prostor)?

	183. Što je to 'Work Permit'?

	184. Kako se treba ponašati prema kolegama iz različitih kultura na brodu?

	185. Koja je opasnost od prekomjernog umora pomorca?

	186. Koji je radni jezik na brodu obično propisan međunarodnim standardima (ako posada nije iste nacionalnosti)?

	187. Gdje se odlažu nauljene krpe (oily rags)?

	188. Što označava 'Hot Work Permit'?

	189. Što trebate učiniti u slučaju izlijevanja nafte na palubu (Oil Spill)?

	190. Koja je uloga 'Drug and Alcohol' politike na brodu?

	191. Kako se pravilno podiže težak teret s poda?

	192. Što je to 'Harassment' na brodu?

	193. Što je 'Garbage Management Plan'?

	194. Čemu služi sigurnosna ograda (guardrail) na palubi?

	195. Koji je postupak ako primijetite osobu u moru (Man Overboard)?

	196. Što nalaže princip 'Safety First'?

	197. Tko je odgovoran za sigurnost na brodu?

	198. Što se događa s članom posade koji namjerno zagađuje more?

	199. Koja je uloga 'Designated Person Ashore' (DPA)?

	200. Što je to 'Near Miss' (zamalo izbjegnuta nesreća) ?

	201. Što je 'Safety Culture' na brodu?

	202. Kako djeluje 'Safety harness' pojas ako dođe do pada?

	203. Što trebate učiniti ako ste žrtva ili svjedok uznemiravanja na brodu?

	204. Može li se 'šala' seksualne naravi smatrati uznemiravanjem?

	205. Smatra li se slanje neprimjerenih poruka ili slika putem društvenih mreža kolegama na brodu uznemiravanjem?

	206. Prilikom davanja vještačkog disanja 'usta na usta', kako provjeravamo jesmo li uspješno uduvali zrak?

	207. Što je 'hypovolemic shock' (hipovolemični šok)?

	208. Prilikom radio-medicinskih savjeta, koje informacije su najbitnije za doktora na kopnu?

	209. Koji je pravilan postupak kod povrede trbuha s ispadanjem organa?

	210. Što je primarni cilj sistema trijaže u slučaju nesreće s velikim brojem povrijeđenih na brodu?

	211. Koja je razlika u upotrebi pjene niske (low) i visoke (high) ekspanzije?

	212. Prilikom ulaska u prostor zahvaćen požarom s aparatom za disanje (SCBA), što označava alarm niskog pritiska (zviždaljka)?

	213. Koja je uloga 'Fire damper-a' kod ventilacionih sistema?

	214. Za što služi 'Emergency Fire Pump'?

	215. Kod gašenja požara u zatvorenom prostoru, zašto protivpožarni tim mora uvijek imati 'Team Leader-a' koji ne drži mlaznicu?

	216. Što je to 'Thermal Protective Aid' (TPA) i koja je njegova primarna funkcija?

	217. Ako se splav za spašavanje naduva u naopako okrenutom položaju, kako ga jedna osoba može ispraviti?

	218. Kod skoka u vodu s visine, zašto je opasno držati noge raširene?

	219. Što je 'Free-fall' čamac za spašavanje?

	220. Gdje treba držati SART unutar splava za spašavanje radi postizanja maksimalnog dometa?

	221. Šta je od navedenog primjer često prijavljenog psihičkog maltretiranja u pomorskoj industriji?

	222. Žena treći oficir palube se osjeća postiđeno svaki put kada joj drugi oficir palube dodirne ruku i podlo je pogleda. Ponašanje drugog oficira je primjer?

	223. Šta od navedenog je najčešći tip maltretiranja prijavljen u pomorskoj industriji?

	224. Šta od navedenog predstavlja primjer maltretiranja na brodu?













Manevrisanje brodom i izbjegavanje sudara na moru
	1. Da li se Pravila izbjegavanja sudara na moru primjenjuju na sve brodove na otvorenom moru i na svim vodama koje su spojene sa njim a plovne su za morske brodove?

	2. Smatrat će se da brodovi vide jedan drugog ako jedan brod može vidjeti drugog ____________.

	3. Prilikom određivanja sigurnosne brzine treba voditi računa o:

	4. Postupci za izbjegavanje sudara moraju biti ____________.

	5. Da li Pravila izbjegavanja sudara na moru nalažu ili preporučuju korišćenje VHF stanice radi dogovora o izbegavanju sudara na moru?

	6. Kada brod plovi u tjesnacima i kanalima, mora se držati spoljne ivice kanala koja se nalazi sa njegove _______________.

	7. Kod preticanja, koji brod mora da se ukloni sa puta?

	8. Dva broda na mehanički pogon približavaju jedan drugom iz suprotnih ili skoro suprotnih kurseva tako da postoji opasnost sudara. Postupci za izbjegavanje sudara moraju biti da ____________. 

	9. Kada se dva broda na mehanički pogon približavaju jedan drugom tako da im se kursevi sijeku te postoji opasnost od sudara, koji brod treba da preduzme postupke za izbjegavanje sudara?

	10. Ako brod koji treba da se ukloni sa puta ne preduzima radnje, brod sa pravom puta mora da ____________. 

	11. Koja od navedenih vrsta broda ima pravo puta u odnosu na ostala tri?

	12. Značenje definicije “Jarbolno svjetlo”je ____________.

	13. Koja je minimalna vidljivost u nautičkim miljama za Jarbolno svjetlo na brodovima dužine 50m ili više? 

	14. Koja je minimalna vidljivost u nautičkim miljama za Bočno svjetlo na brodovima dužine 50m ili više? 

	15. Koja je minimalna vidljivost u nautičkim miljama za Krmeno svjetlo na brodovima dužine 50m ili više? 

	16. Brod na mehanički pogon duži od 50 m kada plovi mora da pokazuje:

	17. Usidreni brod duži od 50 metara mora pokazivati ____________.

	18. Kod zvučnih signala sirenom, koliko sekundi traje “dugi zvižduk”? 

	19. Kod zvučnih signala sirenom, koliko sekundi traje "kratak zvižduk”? 

	20. Koji zvučni signal pri ograničenoj vidjivosti mora davati brod na mehanički pogon koji se kreće?

	21. Koji zvučni signal daje brod na mehanički pogon koji želi najaviti "Mijenjam svoj kurs udesno"? 

	22. Koji zvučni signal daje brod na mehanički pogon koji želi najaviti "Mijenjam svoj kurs ulijevo"? 

	23. Koje oznake danju mora pokazivati brod duži od 20 metara koji obavlja ribolov?

	24. Koje oznake danju mora pokazivati brod koji tegli ako je tegalj duži od 200 metara?

	25. Koje oznake danju mora pokazivati brod koji tegli ako je tegalj kraći od 200 metara?

	26. Koje oznake danju mora pokazivati brod koji je usidren?

	27. Koje oznake danju mora pokazivati brod koji je nesposoban za manevrisanje?

	28. Koje oznake danju mora pokazivati brod ograničenih mogućnosti za manevrisanje?

	29. Koje oznake danju mora pokazivati brod ograničen gazom?

	30. Šta se prema Pravilima smatra "brod ograničenim svojim gazom"?

	31. Kako brod mora presjeći saobraćajnu traku sistema odvojene plovidbe (TSS)?

	32. Pod kojim uglom se brod uključuje u saobraćajnu traku u sistemu odvojene plovidbe (TSS)?

	33. Kada je brodu dozvoljeno da koristi "zonu obalne plovidbe" (Inshore Traffic Zone) umjesto odgovarajuće saobraćajne trake sistema odvojene plovidbe (TSS)?


	34. Da li se brod koji ribari unutar Zone odvojene plovidbe (TSS) smatra brodom koji krši Pravila ako ometa plovidbu brodovima koji prate saobraćajnu traku (TSS)?


	35. Noću, kako definisati da li se radi o situaciji "preticanja” na osnovu vidljivosti svjetala?

	36. Kako definisati da li se radi o situaciji "presijecanja kurseva" (crossing) noću na osnovu vidljivosti svjetala?

	37. Koji od navedenih signala je prepoznat kao signal za pomoć?

	38. Ako NE razumijete kurs ili namjeru broda koji se približava, koji zvučni signal bi trebalo da date?

	39. Brod mora da plovi sigurnosnom brzinom ____________.

	40. Ako dva jedrenjaka plove sa vjetrom na istoj strani, koji se mora držati podalje od drugog?

	41. Pravila definišu "brod nesposoban za manevar" kao brod koji ____________.

	42. Koji brod može kombinovati svoja bočna svijetla i krmeno svijetlo u jednoj svjetiljci na vrhu ili blizu vrha jarbola u središnjoj liniji broda?


	43. Ako postane neophodno da brod sa pravom puta preduzme mjere kako bi izbjegao sudar sa plovilom koje nailazi sa njegove lijeve strane, ono NE smije, ako je moguće, ____________.


	44. Vaše brod se NE kreće, ali ni na koji način nije onesposobljen za plovidbu. Drugi brod vam se približava s vaše desne strane. Koja je tvrdnja TAČNA?

	45. Koja je tvrdnja TAČNA u vezi s hidroavionima na vodi?

	46. Nalazite se u magli kada čujete brzo zvonjenje zvona u trajanju od pet sekundi, nakon čega slijedi zvuk gonga u trajanju od pet sekundi. Ovaj signal označava ___________________.


	47. Koja od navedenih svijetala pokazuje brod ograničene mogućnosti manevrisanja kada se kreće kroz vodu?

	48. Ako se približavate zavoju i čujete jedan dugi zvižduk sa broda iza zavoja, trebali biste odgovoriti signalom ____________.

	49. Bljeskajuće svijetlo, prema definiciji datoj u pravilima, je svijetlo koje ____________.

	50. Izraz "smanjena vidljivost", koja se koristi u Pravilima, odnosi se ____________.

	51. Plovite uskim kanalom i pretiče vas brod koje se nalazi iza vas. Nakon što brod koji pretiče da odgovarajući signal kojim označava svoju namjeru da prođe vaš brod s vaše desne strane, vi signalizirate svoju saglasnost davanjem _______________.

	52. Koja je tvrdnja TAČNA u vezi s dva jedrenjaka?

	53. Tokom plovidbe, u magli, čujete signal od jednog dugog zvižduka nakon kojeg slijede dva kratka zvižduka. Ovim signalom se oglašava ____________.

	54. Koji brod pokazuje signalni znak koji se sastoji od dva čunja postavljena jedan iznad drugog, tako das im se vrhovi spajaju?

	55. Brod na mehanički pogon plovi na otvorenom moru i ima na svojoj lijevoj strani jedrenjak koji se nalazi na sudarnom kursu. Brod na motorni pogon treba ____________.

	56. Brod koji tegli u magli mora davati signal za maglu ____________.

	57. Brod nesposoban za manevar, mora pokazivati ​​____________.

	58. Svijetlo za tegljenje je ____________.

	59. Žuto bljeskajuće kružno svijetlo može pokazivati ​​____________.

	60. Tegljeni brod sa posadom kada treba oglasiti signal za maglu?

	61. Brod zauzet ribolovom tokom dana bi pokazao ____________.

	62. Jedrenjak NIJE obavezan da se skloni s puta ____________.

	63. Dok plovite u magli, čujete kako drugi brod signalizira jedan dugi zvižduk, a zatim tri kratka zvižduka. Šta ovaj signal označava?

	64. Brod NEĆE pokazivati ​​bočna svijetla kada ____________.

	65. Kakav signal u toku dana treba da pokazuje tegljeni brod ako tegalj PRELAZI 200 metara?

	66. Koja je tvrdnja TAČNA kada noću teglite više od jedne barže iza krme?

	67. Dok plovi i tegli, vaše plovilo ulazi u maglu. Koji signal za maglu trebate davati?

	68. Brod koji se bavi ribolovom mora imati upaljeno svijetlo u smjeru ispužene naprave koja se proteže više od 150 metara. Boja ovog svijetla je ____________.

	69. Koji brod može pokazivati ​​dva kružna svijetla u vertikalnoj liniji, pri čemu je gornje bijelo a donje crveno?

	70. Namjeravate prestići brod u uskom kanalu i namjeravate proći sa njegove lijeve strane. Kako biste trebali signalizirati svoju namjeru?

	71. Brod koji tegli pokazuje tri bijela svijetla na vrhu jarbola u vertikalnoj liniji. To znači da je ____________.

	72. Prema Pravilima, koji od navedenih brodova se smatra da "plovi"?

	73. Brod koji je zauzet ribolovom i plovi mora da se drži podalje od kojih navedenih brodova:

	74. Signal za maglu od jednog kratkog, jednog dugog i jednog kratkog zvižduka može signalizirati ________.

	75. Noću teglite djelimično potopljeno plovilo, dužine 20 metara i širine 4 metra. Koja svijetla morate postaviti na tegljeno plovilo?

	76. Sa pet ili više kratkih zvižduka na brodskoj zviždaljci brod označava da _______________.

	77. Brod koji je slabo uočljiv, djelimično uronjeni tegljeni objekt koji se vuče, kada je dužina teglja 150 metara, mora pokazivati ​​_______________.

	78. Koji brod može pokazivati ​​tri kružna svijetla u vertikalnoj liniji, pri čemu su gornje i donje crveno, a srednje bijelo?

	79. Signal koji se sastoji od četvorougaone zastave, iznad koje ili ispod koje stoji lopta ili predmet sličan lopti je _______________.

	80. Pri smanjenoj vidljivosti čujete dva duga zvižduka. Ovaj signal daje _______________.

	81. Pilotski brod koji je zauzet poslovima pilotaže mora pokazivati ​​pilotska identifikacijska svjetla u kojim od navedenih situacija:

	82. Plovite u području smanjene vidljivosti i čujete signal za maglu ispred vas. Na ekranu vašeg radara se ništa ne prikazuje. Morate _______________.

	83. Brod koji je zauzet guranjem drugog broda ulazi u maglu. Treba da daje zvučni signal _______________.

	84. Pretičete brod noću i vidite žuto svijetlo iznad krmenog svijetla na njegovoj krmi. Brod koji pretičete je _______________.

	85. Svijetlosni signal koji se sastoji od tri bljeska znači _______________.

	86. Signale za maglu, usidrena ili nasukana plovila, moraju oglašavati u intervalima od najviše _______________.

	87. Brod pokazuje tri svijetla postavljena vertikalno jedno iznad drugog. Najviše i najniže svijetlo su crvene, a srednje svjetlo je bijele boje. Koja od navedenih tvrdnji je TAČNA?

	88. Maksimalna dužina broda na mehanički pogon koji može pokazivati ​​bijelo kružno svijetlo a ako je moguće i bočna svijetla umjesto svijetla na vrhu jarbola, bočnih svijetala i krmenog svijetla je _______________.



	89. Brod koji se tegli bočno mora pokazivati ​​_______________.

	90. Koji brod ne smije ometati prolaz brodu na mehanički pogon koji može ploviti unutar šeme odvojene plovidbe?

	91. Koji signal u toku dana mora biti prikazan na djelomično potopljenom plovilu koje se tegli?

	92. Koji se brod treba smatrati brodom "ograničenih mogućnosti za manevrisanje"?

	93. Dok ste u pokretu i na vidiku drugog broda, prebacili ste strojeve na vožnju krmom. Koja je tvrdnja u vezi sa zvučnim signalom je TAČNA?

	94. Koji od navedenih brodova NE smiju ometati prolaz brodu koji može sigurno ploviti samo unutar uskog kanala ili plovnog puta:

	95. Vi ste brod sa pravom puta u situaciji presijecanja kurseva. Možete zadržati svoj kurs i brzinu sve dok _______________.

	96. Luk horizonta vidljivosti za bočna svijetla je od linije pramca do _______________.

	97. Dva broda kojima se kursevi presijecaju u magli NE vide jedan drugog. Koji, od ova dva broda, je brod sa pravom puta?

	98. Na otvorenom moru, ribarski brod koji je zauzet ribolovom nalazi se u situaciji presijecanja kursa sa jedrenjakom koje plovi s njegove desne strane. Koja od navedenih tvrdnji je TAČNA?

	99. U kojem od navedenih slučajeva može postojati rizik od sudara:

	100. Sigurnosna brzina se definiše kao brzina pri kojoj _______________.

	101. Brod koji pokazuje dva kružna svijetla postavljena vertikalno jedno iznad drugog, od kojih je gonje zelene, a donje bijele boje je _______________.

	102. Koja je minimalna dužina broda koji mora imati dva bijela jarbolna svijetla, jedno prednje i drugo pozadi i iznad prvog svijetla, tokom noćne plovidbe?

	103. Dok plovite u magli, čujete signal od tri udarca zvona, brzo zvonjenje zvona i još tri udarca zvona. Ovaj signal označava _______________.

	104. Dok plovite u magli, čujete da plovilo daje četiri kratka zvuka zaredom. Šta ovaj signal označava?

	105. Koja svijetla moraju jedrenjaci pokazivati ​​tokom noćne plovidbe?

	106. Djelimično potopljeno plovilo ili objekat koji se tegli, a koji nije lako uočljiv, mora pokazivati ​​_______________.

	107. Koji bi brod istakao čunj s vrhom okrenutim prema dolje?

	108. Koji dnevni signal mora pokazivati brod zauzet ribolovom, ako to nije kočarenje, i sa ispruženom napravom koje se proteže vodoravno preko 150 m dužine iza broda?

	109. Brod koji tegli u operaciji koja ozbiljno ograničava mogućnost tegljača i njegovog teglja da promijene kurs, mora pokazati koja od navedenih svijetala:

	110. Koja svijetla će pokazivati ​​brod zauzet ribolovom, ako to nije kočarenje, koji plovi ali se ne kreće kroz vodu?

	111. Svaki brod kojem je ovim Pravilima treba da ustupi put drugom brodu, mora, ako okolnosti slučaja to dozvoljavaju, izbjeći _______________.

	112. Dva duga zvižduka nakon kojih slijedi jedan kratki zvižduk su signal koji može oglasiti _______________.

	113. Koji zvučni signal pri smanjenoj vidljivosti mora da daje usidreni brod dužine 50 metara?

	114. Ako brod noću ističe tri crvena kružna svjetla postavljena vertikalno jedan iznad drugog, danju može pokazivati ​​_______________.

	115. Signali koje nasukani brod pokazuje su i _______________.

	116. Koja tvrdnja je TAČNA u situaciji preticanja?

	117. Koji brod može istaknuti zastavu "A" Međunarodnog kodeksa izrađenu od ploče čvrstog materijala visine najmanje 1 m?

	118. Koji od navedenih brodova mora ustupiti put svim ostalim navedenim brodovima?

	119. Signal u magli koji se sastoji od jednog dugog zvižduka nakon kojeg slijede četiri kratka zvižduka značio bi prisustvo _______________.

	120. Da bi naznačio da je ograničen svojim gazom, brod može pokazati, u vertikalnoj liniji, _______________.

	121. Plovite uskim kanalom i pretiče vas brod koji se nalazi iza vas. Brod koji vas pretiče daje signal kojim označava svoju namjeru da vas pretekne sa vaše desne strane. Ako vam se takva radnja čini opasnom, trebali biste dati signal _______________.

	122. Brod ograničene mogućnosti manevrisanja mora _______________.

	123. Da bi se brod smatrao "zauzet ribolovom" prema Pravilima, mora _______________.

	124. Približavate se brodu koje vrši jaružanje tokom dana i vidite dvije kugle u vertikalnoj liniji istaknute na lijevoj strani broda. Ovi oblici znače da _______________.

	125. Brod pretiče kada se približava drugom brodu iz smjera većeg od koliko stepeni iza subočice prema krmi?

	126. Koja je oprema za signale za maglu potrebna za brod dužine 20 metara?

	127. Koji od navedenih brodova kada se kreće kroz vodu treba da daju signal za maglu, jedan dugi zvižduk, a zatim dva kratka zvižduka:

	128. Brod koji tegli, a tegljenje mu onemogućava promjenu kursa, mora pokazivati _____________.

	129. Brod u magli tegli tri broda u nizu. Sva tri tegljena broda nemaju posadu. Treći brod u teglju _______________.

	130. Jedrenjak koji plovi noću može pokazivati ​​_______________.

	131. Nasukan brod noću mora imati upaljena dva crvena kružna svijetla postavljena vertikalno jedno iznad drugog, kao i _______________.

	132. Koja je tvrdnja TAČNA u vezi sa signalizacijom plovila na vesla?

	133. Brod koji je zauzet razminiranjem kada plovi noću, osim svijetala propisanih za brodove na mehanički pogon treba da pokazuje i _______________.

	134. Plovite uz smanjenu vidljivost i uključene signale za maglu. Koje promjene biste napravili u signalu za maglu odmah nakon gubitka pogona?

	135. Brod koji je zauzet razminiranjem pokazat će dnevni signal _______________.

	136. Radna svjetla se moraju koristiti za osvjetljavanje paluba na brodu _______________.

	137. Brod tegli u magli tri broda u nizu. Sva tri tegljena broda imaju posadu. Drugi brod u teglju _______________.

	138. Pri kojoj brzini je pramčani ili krmeni potisnik (thruster) neefikasan?

	139. Plovite brodom u plitkoj vodi. Dubina ispod kobilice broda je 10% od dubine brodskog gaza. Kakav će biti zaustavni put vašega broda u odnosu na njegov zaustavni put u dubokoj vodi?

	140. Brod pokreće jedan desnookretni vijak sa fiksnim krilima. Vaši strojevi su zavezli krmom i brod počinje da vozi krmom. Kormilo je na sredini broda. Kako će vaš brod reagovati?

	141. Brod se okreće oko pivotne tačke koja se naziva 'tačka okreta'. Koji je uobičajeni položaj ove tačke kada brod plovi strojevima svom snagom naprijed?

	142. Brod se okreće oko pivotne tačke koja se naziva 'tačka okreta'. Koji je uobičajeni položaj ove tačke kada brodski stojevi su zaustavljeni i brod pluta u vodi?

	143. Kako se uticaj plitke vode odražava na brod?

	144. Vaš brod je opremljen jednim desnookretnim vijkom sa fiksnim krilima. Dok plovite svom snagom naprijed, prekrenete strojeve za vožnju krmom da biste zaustavili brod. Kako će brod reagovati?


	145. Većina sidrenih vitala je dizajnirana da iz vode može podići sidro i lanac minimalne dužine od _______________.

	146. Brod se okreće oko pivotne tačke koja se naziva 'tačka okreta'. Koji je uobičajeni položaj ove tačke kada brodski strojevi voze svom snagom krmom?

	147. Šta je "lazni prostor" (swinging circle) broda?

	148. Koja je manevarska prednost broda sa dva propelera?

	149. Kako će povećanje otklona kormila sa 10 na 20 stepeni uticati na brzinu promjene kursa broda?

	150. Kako će veća brzina broda uticati na efikasnost kormila (lift force)?

	151. “Squat Effect” (brodski uron - čučanj) je fenomen koji predstavlja ____________.

	152. Šta treba preduzeti kako bi se smanjio “Squat Effect” (brodski uron - čučanj) fenomen?

	153. U situaciji kada vjetar duva sa boka, da bi brod bolje kormilario potrebno je ____________.

	154. Kada brod dužine 200 m plovi brzinom od 18 čvorova kroz nevrijeme pri valovima od 6 metara, potrebno je ____________.


	155. Kod situacije “Čovjek u moru”, potrebno je:

	156. Kod situacije “Čovjek u moru”, da bi se brod približilo poziciji osobe u moru, primjenjuju se koji od navedenih manevara:

	157. Kod situacije kada se azimut na drugi brod ne mijenja a udaljenost se smanjuje ____________.

	158. Za većinu brodova, koliko ranije prije tačke okreta, treba otpočeti okret da bi sigurno izvršili isti?

	159. Kako relativno male dubine utiču na radius okreta broda?

	160. Da li postoji sila privlačenja i odbijanja kao interakcija dva broda prilikom preticanja u uskom kanalu?

	161. Da li postoji sila privlačenja i odbijanja kao interakcija prilikom prolaska blizu obale (Bank effect)?

	162. Brod je na sidru, azimut i udaljenost su uzeti sa fiksnog objekta. U jednom trenutku, udaljenost se počela povećavati a azimut mijenjati. Da li bi ovo moglo da ukazuje da "sidro ore" (da sidro ne drži)?

	163. Uticaj vjetra na manevar broda koji je u balastu je izraženiji nego na brod koji je u nakrcanom stanju?

	164. Koja je standardna dužina jedne uze sidrenog lanca u metrima?

	165. U kojoj od sledećih situacija ćete obavijestiti/zvati Zapovjednika broda (Kapetana):

	166. Koji od navedenih mogu da budu Brodski pogonski sistemi:



Pomorska meteorologija i okeanografija
	1. Kako se naziva izdužena oblast niskog pritiska koja se uvlači između oblasti sa višim pritiscima?

	2. S kojom vrstom oblaka se obično povezuje neprekidna kiša?

	3. U meteorologiji, izobare su linije koje spajaju mjesta koja imaju _______________.

	4. Koja vremenska pojava može uzrokovati smanjenje dometa radara zbog slabljenja signala?

	5. Barograf je instrument koji neprekidno bilježi stanje i promjene _______________.

	6. Koje korekcije se moraju primijeniti na živin barometar?

	7. Anticiklon je područje _______________.

	8. Vizuelna udaljenost koji odgovara terminu "umjerena vidljivost" koji se koristi u meteorološkim izvještajima je _______________.

	9. Koja od sljedećih tvrdnji NIJE tačna u vezi s ljetnim anticiklonom?

	10. U kojem sloju atmosfere se nalazi najviše vodene pare?

	11. Na Boforovoj skali vjetra, snaga olujnog vjetra odgovara skali _______________.

	12. Pozitivno kretanje barometra je pokazatelj _______________.

	13. Koji od ovih su "visoki oblaci"?

	14. U meteorologiji, izoterme su linije koje spajaju mjesta koja imaju _______________. 

	15. Koji od ovih su "niski oblaci"?

	16. Kako se naziva količina vodene pare prisutne u atmosferi?

	17. Koja vrsta oblaka je povezana s grmljavinskim olujama?

	18. Gusta morska magla se može formirati kada vjetar promijeni smjer kako bi donio vazduh iz _______________.

	19. Koji od ovih atmosferskih slojeva je najbliži Zemlji?

	20. Ciklonom ili vazdušnom depresijom naziva se _______________.

	21. U kojem smjeru rotira ciklonska oluja na južnoj hemisferi?

	22. Ako je posmatrač okrenut prema vjetru na sjevernoj hemisferi, gdje se nalazi područje niskog pritiska?

	23. Koji se instrument koristi za mjerenje relativne vlažnosti vazduha?

	24. Koji se instrument koristi za mjerenje brzine vjetra?

	25. Koliko iznosi normalan atmosferski pritisak?

	26. U meteorologiji, izobare su linije koje spajaju mjesta sa _______________.

	27. Geografska širina sa najvišom temperaturom naziva se termički ekvator i uvijek se nalazi na _______________.

	28. Količina vodene pare koju momentalno sadrzi 1m3 vazduha naziva se _______________. 

	29. Odnos izmedu trenutno postojećeg pritiska vodene pare i
maksimalnog pritiska vodene pare pri istoj temperaturi vazduha
naziva se _______________.

	30. Ako je vazdušni pritisak iznad neke oblasti zamljine površine niži od normalnog, kaže se da se iznad te oblasti nalazi _______________.

	31. Ciklon predstavlja oblast u zatvorenim izobarama u kojoj se _______________.

	32. Anticiklon je oblast ograničena zatvorenim izobarama u kojoj se _______________.

	33. U Anticiklonu vrtložno strujanje vazduha _______________.

	34. Termograf je instrument koji neprekidno bilježi _______________.

	35. Psihrometar se, bez obzira na konstrukciju, sastoji iz _______________.

	36. U kojem sloju atmosfere se nalazi ozonski omotač?

	37. Smjer vjetra može se odrediti promatranjem _______________.

	38. Brzina i smjer vjetra očitani na anemometru broda koji plovi su _______________.

	39. Kretanje vazduha oko anticiklona na južnoj hemisferi je _______________.

	40. Anticiklone obično karakterise _______________.

	41. Instrument dizajniran za neprekidno bilježenje atmosferskog pritiska je _______________.

	42. Aneroidni barometar je instrument _______________.

	43. Instrument koji se najčešće koristi za određivanje relativne vlažnosti je _______________.

	44. Milibar je jedinica _______________.

	45. Temperatura na kojoj je vazduh zasićen vodenom parom, a ispod koje dolazi do kondenzacije vodene pare, naziva se _______________.

	46. Izraz "vazduh je zasićen" znači da _______________.

	47. Temperatura rosišta je _______________.

	48. Blisko raspoređene izobare pritiska bi ukazivale na _______________.

	49. Linija na meteorološkoj karti koja spaja mjesta istog barometarskog pritiska se naziva _______________.

	50. Psihrometar se koristi za određivanje _______________.

	51. Očitavanje aneroidnog barometra treba ispraviti za grešku koja se javlja zbog _______________.

	52. Ako vas zahvati ciklon na sjevernoj hemisferi i nalazite se u opasnoj polovini kruga (desno od staze), mjera izbjegavanja koju trebate poduzeti je _______________.

	53. Ako vas ciklon zahvati na sjevernoj hemisferi i nalazite se u podnošljivoj polovini kruga ili na putanji ciklona, ​​mjera izbjegavanja koju treba poduzeti je _______________.

	54. Ako vas ciklon uhvati na južnoj hemisferi, a nalazite se u podnošljivoj polovini kruga, ​​mjera izbjegavanja koju treba poduzeti je _______________.

	55. Ako vas zahvati ciklon na južnoj hemisferi i nalazite se u opasnom polukrugu, mjera izbjegavanja koju trebate poduzeti je _______________.

	56. Koji je simbol za kumulusne oblake?

	57. Veličina (količina) sveukupnog oblačnog pokrivača na nebu bez obzira na rodove i vrste oblaka, zove se naoblaka. Za potrebe vremenske službe za medunarodnu razmjenu, količina naoblake određuje se u _______________.

	58. Klasifikacija magle izražena po međunarodnom ključu kao gusta magla je vidljivosti do _______________.

	59. Najniža temperatura do koje se vazduh, uz stalan pritisak, može ohladiti, a da u njemu ne dođe do kondenzacije vodene pare naziva se _______________.

	60. Normalni atmosferski pritisak je pritisak od 1013,25 mbar koji je ustanovljen na nivou mora _______________.

	61. Istrument za mjerenje atmosferskog pritiska zove se _______________.

	62. Klasifikacija magle izražena po međunarodnom ključu kao slaba magla je vidljivosti _______________.

	63. Klasifikacija magle izražena po međunarodnom ključu kao umjerena magla je vidljivosti _______________.

	64. Higrografi su instrumenti koji _______________.

	65. Plima je _______________.

	66. Osjeka je _______________.

	67. Visoka voda (VV) je _______________.

	68. Niska voda (NV) je _______________.

	69. Plima i osjeka se zajednickim imenom zovu _______________.

	70. Morske mijene su periodično dizanje i spuštanje nivoa mora koje nastaje _______________.

	71. Normalni atmosferski pritisak od 1013,25 mbar odgovara živinom stubu visine od _______________.

	72. Za određivanje atmosferskog pritiska pomoću žive (Hg) potrebno je znati _______________.

	73. Tačka smrzavanja morske vode prosječne slanosti je na približno _______________.

	74. Klasifikacija magle izražena, po međunarodnom ključu, kao sumaglica je vidljivosti _______________.

	75. Razvoju magle pogoduje _______________.

	76. Neki od stalnih vjetrova sa kojima se pomorci sreću u svojoj praksi su i _______________.

	77. Dužina vala (L) je _______________.

	78. Visina vala (V) je _______________.

	79. Dužina između dva uzastopna vrha vala mrtvoga mora je oko _______________.

	80. Srednjeročna vremenska prognoza je _______________.

	81. Kako se naziva izdužena oblast visokog pritiska koji se u vidu klina pruža izmedu oblasti sa nižim pritiscima?

	82. Centri pomorske meteorološke službe odašilju obavijesti brodovima putem _______________.

	83. Vremenske prilike ispred frontalne nepogode su _______________. 

	84. Predznaci koji se pojavljuju ispred frontalne nepogode su i _______________.

	85. Normalni atmosferski pritisak pritisak od 1013,25 mbar je ustanovljen pri temperaturi vazduha od _______________.

	86. Koriolisova (Coriolis) efekat je pojava skretanja vjetra od pravca gradijenta pritiska koja se javlja uslijed _______________.

	87. Meteorološko okeanografski priručnici koji daju podatke o hidrometeorološkom režimu okeana, njihovih djelova i mora, najčešće za mjesec, sezonu i godinu su i _______________.

	88. Koje od sljedećeg najbolje objašnjava kako pritisak opada s povećanjem visine u Zemljinoj atmosferi?

	89. Najzastupljeniji plin u atmosferi koji čini oko 78% Zemljine atmosfere po zapremini je _______________.

	90. Vertikalni temperaturni gradijent ili termički gradijent je opadanje temperature vazduha pri povećanju visine za _______________.

	91. Meteorologija je nauka koja proučava ? 

	92. Koja je skala vjetra, razvijena početkom 1800-ih, kategorizovala vjetar prema efektu koji bi imao na jedra fregate?

	93. Šta radi ozonski omotač?

	94. Koji je atmosferski sloj u kojem se javlja većina vremenskih uslova?

	95. Najhladniji sloj atmosfere je _______________.

	96. Šta se dešava sa temperaturom dok se krećete prema gore kroz troposferu?

	97. Kretanje vazduha iz područja visokog pritiska u područje niskog pritiska je _______________.

	98. Najveća masa cijele atmosfere je grupisana u _______________.

	99. Termin "gradijent pritiska" odnosi se na _______________.

	100. Osnovni slojevi atmosfere su _______________.


























Rukovanje brodom i teretom i stabilitet broda
	1. Koja od navedenih definicija najbolje opisuje silu?

	2. Sta je neophodno znati da bi se sila potpuno opisala?

	3. Koja od navedenih NIJE jedinica sile?

	4. Sta pretstavlja 1 N

	5. Kolikom silom tijelo mase od 1 kg djeluje na podlogu

	6. Kako se odredjuje rezultanta sila koje djeluju u istom pravcu i smjeru?

	7. Kako se odredjuje rezultanta sila koje djeluju u istom pravcu ali suprotnog smjera?

	8. Kako se odredjuje rezultanta sila koje djeluju pod uglom?

	9. Sta je momenat sile?

	10. Koja je jedinica momenta?

	11. Kako se definise momenat sile?

	12. Krak sile je:

	13. Sila od 10 N djeluje na udaljenost od 10 metara od oslonca tijela, dok sila od 50 N djeluje na udaljenost od 2 metra od oslonca tijela. Da li ove dvije sile kreiraju jednake momente?

	14. Kako bi se racunala rezultanta momenata dveju ili vise sila?

	15. Ako dvije sile imaju jednake momente suprotnog smjera rezultanta je:

	16. Jedinica za masu je:

	17. Jedinica za tezinu je:

	18. U navedenim formulama m je masa, a g je gravitacisko ubrzanje. Koja je ispravna formula za tezinu?

	19. Sta su momenti masa?

	20. Zasto je vazno razumjeti momente za stabilnost broda?

	21. Momenti masa koriste se za

	22. Kako bi racunali rezultantu momenata dveju ili vise masa?

	23. Rezultanta momenta masa uvjek se uzima u odnosu na

	24. Ako su momenti masa suprotnog smjera oni se

	25. Momenti mase u praksi zamenjuju momente sile jer je gravitacisko ubzanje konstantno

	26. Jedinica momenta mase je

	27. Sta je centar gravitacije G?

	28. Sila koja djeluje kroz centar gravitacije G jednaka je deplasmanu broda. Da li je ova tvrdnja tacna?

	29. Kako se nalazi G kod homogenog tijela?

	30. Sta se desava sa tackom G kada se teret premjesti nagore

	31. Sta se desava sa tackom G kada se teret premjesti nadolje

	32. Sta se desava sa tackom G kada se teret ukrca iznad nje

	33. Sta se desava sa tackom G kada se teret ukrca ispod nje

	34. Sta se desava sa tackom G kada se teret iskrca iznad nje

	35. Sta se desava sa tackom G kada se teret iskrca ispod nje

	36. Sta se desava sa tackom G kada se teret ukrca lijevo od nje na istoj visini

	37. Sta se desava sa tackom G kada se teret iskrca lijevo od nje na istoj visini

	38. Pomak tacke G kod ukrcaja tereta racuna se formulom GG1= w x d / D   

	39. Sta se desava sa stabilnoscu broda kada se G podigne?

	40. Sta se desava sa stabilnoscu broda kada se G spusti?

	41. Podizanje tacke G utice na metacentarsku visinu tako sto

	42. Najveca stabilnost broda postize se kada je G sto je nize moguce

	43. Ako G predje iznad M brod je stabilan

	44. Teziste tereta koji visi na dizalicu je na samom kraju kraka dizalice

	45. Teret visi na dizalicu 1 metar iznad glavne palube. Sta ce se desiti sa sistemskim tezistem broda kada se teret digne na 5 metara iznad glavne palube?

	46. Sta je gustina?

	47. Jedinica za gustinu je

	48. Ako se masa povecava a zapremina ostaje ista, gustina se:

	49. Ako se zapremina povecava a masa ostaje ista, gustina se:

	50. Sta je relativna gustina (specific gravity)?

	51. Koja je masa 200 litara parafina specificne gustine 0.50.

	52. Koja je gustina nafte kada je njena relativna gustina 0.92

	53. Sta se desava sa gazom kada se gustina vode povecava?

	54. Razlog promjene gaza pri vecoj gustini vode je:

	55. Koja je masa slatke vode u tanku cije su dimenzije 20x10x2?

	56. Kako glasi Arhimedov zakon?

	57. Kada je masa tijela manja od njegove zapremine, tijelo:

	58. Sta je uzgon?

	59. Centar uzgona je tacka u kojoj djeluje:

	60. Sila koja djeluje kroz centar uzgona jednaka je deplasmanu broda. Da li je trvrdnja tacna?

	61. Kada se brod nagne, centar uzgona se:

	62. Koji je instrument za mjerenje gustine vode u luci?

	63. Sta je TPC, tona po centimetru?

	64. TPC zavisi od:

	65. Ako je povrsina vodne linije veca, TPC je:

	66. TPC se mijenja promjenom gustine vode

	67. Ako brod ide iz morske u slatku vodu, za isti deplasman gaz ce:

	68. TPC je veci kod broda koji ima:

	69. Sta je lightweight?

	70. Kolika je ocekivana promjena tezine praznog broda tokom godina?

	71. Sta je deadweight?

	72. Deplasman je:

	73. Objasni efekat promjene gustine vode kada je deplasman konstantan. Prelazi se iz slatke u morsku vodu.

	74. Sta je FWA, frash water allowance?

	75. Sto je veci TPC broda, veci je FWA

	76. FWA se izrazava u:

	77. Ako je gaz broda konstantan kad se prelazi iz morske u slatkastu vodu, sta se desava sa deplasmanom?

	78. Za ispravku deplasmana za gustinu vode koristimo FWA i TPC

	79. Sta su hidrostatske tablice.

	80. Ako se gaz promjeni, podaci iz hidrostatskih tablica ostaju isti

	81. Ako izmedju dva gaza nema tacne vrijednosti u hidrostatskim tablicama, sta se koristi?

	82. Sta je stabilnost broda?

	83. Kako dijelimo stabilitet broda?

	84. Poprecni stabilitet se odnosi na:

	85. Uzduzni stabilitet se odnosi na:

	86. Pocetna stabilnost se mjeri pomocu:

	87. Ako je GM negativan, brod je:

	88. Ako je GM pozitivan, brod je:

	89. Sto je G nizi u odnosu na M, brod je:

	90. Kada se G nalazi u M, brod je:

	91. Kako dijelimo poprecni stabilitet broda?

	92. Kako dijelimo staticki stabilitet?

	93. Koji su uslovi plovnosti da bi se brod smatrao stabilnim?

	94. Pocetni stabilitet se odnosi na:

	95. Staticki stabilitet za velike uglove se odnosi na:

	96. Momenat pocetnog stabiliteta se racuna pomocu:

	97. Sta je metacentar?

	98. Koja je tvrdnja tacna?

	99. Formula za GM?

	100. Cemu sluzi eksperiment inklinacije?

	101. Formula za GM u eksperimentu inklinacije je:

	102. Sta se prvo mora odrediti da bi se dobio finalni GM

	103. Koja tacka se uzima kao tacka oslonca kraka momenta sile kad se racuna finalni KG?

	104. Kako se racuna GM preko perioda valjanja broda?

	105. Kada je period valjanja broda spor, brod je stabilniji

	106. Kada je period valjanja broda brz, brod je stabilniji

	107. Brod je "TENDER" kada mu je GM mali

	108. Brod je “STIFF", kada mu je GM mali.

	109. Sta je KB?

	110. KB zavisi od:

	111. Sta je BM?

	112. Na koji nacin povecanje sirine broda povecava stabilitet?

	113. Rastojanje od centra uzgona do metacentra BM, naziva se jos i metacentarski radijus.

	114. Sta je KG

	115. KG ide gore, stabilnost ide dolje

	116. Sta je KM

	117. Sta je metacentarski dijagram?

	118. Momenat statickog stabiliteta za male uglove se racuna formulom:

	119. Mogu li dva broda sa jednakim GM da imaju razlicite momente poprecnog stabiliteta?

	120. Povecanje deplasmana broda povecava momenat poprecnog stabiliteta.

	121. Zasto se GM ne koristi za proracun momenta statickog stabiliteta za uglove preko 12 stepeni

	122. Sta pretstavlja KN u formuli GZ = KN - KG x sin ugla?

	123. Koja je tvrdnja tacna?

	124. Da li postoji tabela sa unapred utvrdjenim GZ vrijednostima za svaki ugao nagiba za svaki 1 metar KG-a?

	125. Kada se GZ poluga racuna preko korekcije KG-a koristi se formula:

	126. Izaberi tacnu tvrdnju. Kada se kod racunanja GZ preko tabularnih KG vrijednosti, korekcija GG1 x sin ugla se:

	127. Kada je GZ poluga veca, stabilnost broda je:

	128. Ako se KG poveca, GZ krivulja se:

	129. Po IMO zahtjevima, maksimalna GZ poluga mora da se javi na uglu:

	130. Po IMO zahtjevima, GZ poluga mora biti najmanje 0.20 m na uglu jednakom ili vecem od:

	131. Po IMO zahtjevima, pocetni metacentar ne smije biti manji od:

	132. Sta je "reserve buoyancy"?

	133. Koja tvrdnja je tacna?

	134. Sta predstavlja permeability factor?

	135. Kako teski tereti u skladistima uticu na pemibility factor?

	136. Kako "broken stowage" u skladistima utice na pemibility factor?

	137. Sta znaci ako je permibility factor skladista 0.6

	138. Sta je damage control plan?

	139. Glavni cilj damage Control Plan-a je:

	140. Damage Control Plan ukljucuje:

	141. Koja je razlika izmedju Damage Contril Plan-a i Damage Control Booklet-a?

	142. Sta je dinamicki stabilitet?

	143. Dinamicki stabilitet se racuna kao:

	144. Koje pravilo se najcesce koristi za racunanje povrsine ispod GZ krivulje?

	145. Koja je mjerna jedinica povrsine ispod GH krivulje

	146. Koliko jedan radijan ima stepeni?

	147. Sto je nadgradje i nadvodje broda vece, momenat vjetra je:

	148. Za centar rotacije vjetra obicno se uzima sredina gaza.

	149. Sta je free surface effect?

	150. Sta je virtuelni gubitak GM.

	151. U kojim tankovima je najizrazeniji Free Surface Effect?

	152. Kako se smanjuje Free Survace Effect?

	153. Koja je formula za korekciju GM za Free Surface Effect?

	154. U formuli za korekciju GM za Free Surface Effect, I x density / W, sta znaci "I"?

	155. Koji je maksimalni dozvoljeni ugao nagiba broda kod ukrcaja zita usled pomjeranja tereta?

	156. Sta je "volumetric heeling moment"?

	157. Po IMO zahtjevima, pocetni metacentar za brod koji krca zito ne smije biti manji od:

	158. Kod krcanja zita u diagram staticke stabilnosti, preostala povrsine izmedju krivulje momenta nagiba i i krivulja momenta ispravljanja, ne smije biti manja od:

	159. Sipki tereti su tereti koji imaju ugao mirovanja (angle of reponse) jednak ili manji od:

	160. Sta je ugao vjesanja "angle of loll"?

	161. Brod je nagnut na vrijednost ugla vjesanja kada je:

	162. Sta NIKAKO NE raditi da be se korigovao angle of loll?

	163. Sta je koeficijent vodene linije Cw?

	164. Da li je tacna tvrdanja: veci koeficijent vodene linije daje veci BM a to daje veci GM?

	165. Da li je tacna tvrdanja: veci koeficijent vodene linije daje veci TPC?

	166. Sta je blok koeficijent Cb?

	167. Koja je tvrdnja tacna?

	168. Bulk carrier ima veci Cb od kontejnerskog broda.

	169. Veci Cb daje veci cucanj broda "squat".

	170. Punija vodena linija daje veci Cb

	171. Sta je koeficijent sredine broda Cm?

	172. Sta je LBM?

	173. Sta je LOA?

	174. Sta je LBP?

	175. Sta je LCG

	176. Sta je LCB?

	177. Za stabilnost broda je vazno da:

	178. Kako se moze korigovati LCG

	179. Ako se teret pomjeri prema krmi, LCG:

	180. Poluga trima je:

	181. Sta je LCF?

	182. Ako je LCF na sredinu broda, promjena trima ce biti:

	183. Ako je LCF pomjeren od sredine ka pramcu, promjena trima ce biti:

	184. Na kraj ukrcaja brod ce biti inkrman kada je:

	185. Pri prelazu iz slane u slatku vodu

	186. Promjena trima pri prelazu broda iz slane u slatku vodu bazira se na odnosu

	187. Na koju poziciju treba ukrcati teret da ne bi doslo do promjene trima

	188. Sta je MCT 1 cm?

	189. Ako gaz, nadvodje i KG ostanu isti, a poveca se sirina broda, kakav bi to efekat imalo na stabilite?

	190. Povecanje sirine broda utice na povecanje BM i GH poluge

	191. Sa povecanjem sirine broda, smanjuje se ugao potapanja glavne palube

	192. Ako gaz, sirina i KG ostanu isti, a poveca se nadvodje broda, kakav bi to efekat imalo na stabilite?

	193. Sa povecanjem nadvodja broda, smanjuje se ugao potapanja glavne palube

	194. Kako "Icing" utice na KG

	195. Usled Icing-a, povrsina ispod krivulje stabiliteta je:

	196. Ljetnja teretna linija (S) odnosi se na gustinu vode 1.025 t/m3

	197. Distanca izmedju ljetnje teretne linije (S) i teretne linije slatke vode (F) je: 

	198. Distanca izmedju tropske teretne linije (T) i tropske teretne linije slatke vode (TF) je: 

	199. Distanca izmedju ljetnje teretne linije (S) i tropske teretne linije (T) je: 

	200. Distanca izmedju ljetnje teretne linije (S) i zimske teretne linije (W) je: 

	201. Zimska teretna linija za Sjeverni Atlantik (WNA) je uvjek 50 mm ispod zimske teretne linije (W)

	202. Izaberi tacnu tvrdnju

	203. Sta je "Sounding"? Izaberi tacnu tvrdnju:

	204. Sta je "Ullage"? Izaberi tacnu tvrdnju:

	205. Brodovi "pune forme" imaju:

	206. Brodovi "fine forme" imaju:

	207. Sto je veci Cb, veci je cucanj, "squat" broda.

	208. Sto je veca brzina veci je cucanj, "squat" broda.

	209. Kod brodova sa Cb manjim od 0.70, cucanj, "squat" se ocekuje na:

	210. Kod brodova sa Cb vecim od 0.70, cucanj, "squat" se ocekuje na:

	211. Bez obzira na Cb, kod broda ciji je staticki gaz veci na krmu, cucanj "squat" dodajemo na:

	212. Bez obzira na Cb, kod broda ciji je staticki gaz veci na pramac, cucanj "squat" dodajemo na:

	213. Za racunanje cucnja "squat-a", koristi se:

	214. Sihronizovano valjanje nastaje kada je:

	215. Parametricko valjanje nastaje kada je:

	216. Sta je potrebno uraditi da bi se izbeglo sihronizavano i parametricko valjanje

	217. Hogging nastaje:

	218. Sagging nastaje:

	219. Shearing force su:

	220. Bending momenti su:

	221. Za koliku duzinu talasa se racunaju sea going shearing force i bending momenti

	222. Kada se vrh talasa nalazi na sredini broda, uzgon je najveci na:

	223. Bending momenat od jednog kraja broda do odredjene tacke jednak je povrsini ispog Shearing force krivulje do te tacke.

	224. Bending momenat ima najvecu vrijednost u tacku gdje je Shearing forca jednaka nuli

	225. Faktor slaganja pokazuje:

	226. Jedinica za faktor slaganja je:

	227. Laki tereti su tereti ciji je faktor slaganja

	228. Gross Tonnage i Net Tonnage se racunaju:

	229. Gross Tonnage i Net Tonnage su:

	230. "Loading" sekvence su

	231. "Cargo plan" je:

	232. "Cargo plan" sluzi:

	233. Weather cargo znaci:

	234. Heterogen teret je:

	235. Homogen teret je:

	236. Glavna podjela brodskog tereta je na:

	237. Ukoliko sekvenca debalastiranja ne moze pratiti stopu ukrcaja potrebno je zaustaviti ukrcaj dok se sekvence ne izjednace.

	238. Sastavni dio integralnog transporta je paletizacija i kontejnerizacija.

	239. Svrha integralnog transporta je:

	240. Koje su stete na teretu procentualno najzastupljenije

	241. Higroskopsko svojstvo je:

	242. Skartoci za ucvrscivanje tereta se koriste na:

	243. Stacking coin sluzi za vertikalno povezivanje kontejnera:

	244. Twistlock sluzi za vertikalno povezivanje kontejnera:

	245. Tvrdoca drvete spada u:

	246. 40-stopni kontejneri se moraju krcati UVJEK sa vratima okrenutim prema krmi

	247. Kada se 40-stopni kontejner krca na 2 spojena 20-stopna kontejnera, twistlockovi ispod spoja 20-stpnih kontejnera moraju biti:

	248. Nacin kao i opremu za osiguravanje (ricanje) tereta, mozemo naci u:

	249. Sta predstavlja "flash point" kod naftnih derivata?

	250. Koja mjera je NAJVAZNIJA prije ulaska u tank sa naftnim derivatima?

	251. Koji gas se najcesce koristi u inert gas sistemu?

	252. Koja je minimalna bezbjedna koncentracija kiseonika za ulazak u tank?

	253. Kod putnickih brodova ugao nagiba zbog okretanja ne smije prelaziti




























Pomorsko pravo
	1. Koja je osnovna karakteristika pomorskog prava?

	2. Kako se dijeli pomorsko pravo?

	3. Šta je cilj unifikacije pomorskog prava?

	4. Ko je ključna organizacija za razvoj pomorskog prava?

	5. Koja je osnovna uloga IMO-a?

	6. Šta obuhvata sigurnost pomorske plovidbe?

	7. Koji su elementi sigurnosti plovidbe?

	8. Šta su balisažne oznake?

	9. Koja je svrha pilotaže?

	10. Šta obuhvata pomorska meteorologija?

	11. Šta znači SAR?

	12. Koja je obaveza broda u slučaju opasnosti drugog broda?

	13. Koji sistem omogućava komunikaciju u nuždi?

	14. Ko su organi sigurnosti plovidbe u Crnoj Gori?

	15. Koja su ovlašćenja lučke kapetanije?

	16. Koji je cilj SOLAS Convention?

	17. Koji je cilj MARPOL Convention?

	18. Koji je cilj Load Line Convention?

	19. Koji je osnovni princip sigurnosti plovidbe?

	20. Šta je brod u pravnom smislu?

	21. Koja je osnovna podjela brodova?

	22. Šta određuje kategoriju plovidbe?

	23. Koje su kategorije plovidbe?

	24. Šta znači individualizacija broda?

	25. Koji su osnovni elementi individualizacije broda?

	26. Šta je IMO broj?

	27. Šta je upisnik brodova?

	28. Ko vodi upisnik brodova u Crna Gora?

	29. Šta se upisuje u Upisnik brodova?

	30. Šta je upisni list?

	31. Šta je popis posade (crew list)?

	32. Šta su brodske isprave?

	33. Koje isprave potvrđuju sposobnost broda za plovidbu?

	34. Šta su brodske knjige?

	35. Koji je najvažniji brodski dnevnik?

	36. Ko vodi brodski dnevnik?

	37. Koji dnevnik se koristi za evidenciju ulja?

	38. Koji dnevnik se koristi za evidenciju balasta?

	39. Koji je osnovni značaj brodskih isprava?

	40. Šta je straža na brodu?

	41. Ko je odgovoran za sigurnu plovidbu tokom straže?

	42. Ko ima vrhovnu odgovornost na brodu?

	43. Kada oficir straže mora obavijestiti kapetana?

	44. Koja je osnovna dužnost oficira straže?

	45. Šta podrazumijeva dobra pomorska praksa?

	46. Koja je dužnost posade prema naređenjima?

	47. Koja prava ima posada prema MLC 2006?

	48. Ko određuje raspored straže?

	49. Šta je straža u luci?

	50. Koja je odgovornost kapetana prema zakonu?

	51. Koja su ovlašćenja kapetana?

	52. Ko potvrđuje osposobljenost članova posade?

	53. Šta je pomorska knjižica?

	54. Koji je značaj pomorske knjižice?

	55. Ko vodi evidenciju o straži?

	56. Koji je osnovni princip organizacije posade?

	57. Podjela morskog prostranstva;

	58. Šta su unutrašnje morske vode?

	59. Koji je pravni status unutrašnjih voda?

	60. Kolika je širina teritorijalnog mora?

	61. Koji je pravni status teritorijalnog mora?

	62. Šta je neškodljiv prolazak?

	63. Kada prolazak NIJE neškodljiv?

	64. Šta je spoljni morski pojas (contiguous zone)?

	65. Kolika je širina spoljneg morskog pojasa?

	66. Šta država može u spoljnjem pojasu?

	67. Šta je epikontinentalni pojas?

	68. Koja prava ima država na epikontinentalnom pojasu?

	69. Kolika je širina EEZ?

	70. Koja prava država ima u EEZ?

	71. Šta je otvoreno more?

	72. Koji je princip otvorenog mora?

	73. Ko ima jurisdikciju na otvorenom moru?

	74. Koji je cilj UNCLOS konvencije?

	75. Koji je značaj UNCLOS-a?

	76. Koji je osnovni princip podjele mora?

	77. Ko je vlasnik broda?

	78. Ko je brodar?

	79. Da li vlasnik i brodar moraju biti isto lice?

	80. Šta su ugovori o iskorišćavanju brodova?

	81. Koja je osnovna podjela charter ugovora?

	82. Ko je odgovoran za ukrcaj i slaganje tereta kod klasičnog ugovora?

	83. Šta znači pravilno slaganje tereta?

	84. Šta su stojnice (laytime)?

	85. Koje vrste stojnice postoje?

	86. Šta su prekostojnice (demurrage)?

	87. Ko plaća demurrage?

	88. Šta je vremenska tablica (Statement of Facts)?

	89. Zašto je važna vremenska tablica?

	90. Šta je teretnica?

	91. Kome se predaje teret?

	92. Ko odgovara za djela posade?

	93. Šta je vozarina (freight)?

	94. Koje vrste vozarine postoje?

	95. Kada se vozarina plaća?

	96. Sta su pomorske havarije

	97. Kako se dijele pomorske havarije?

	98. Šta je generalna havarija?

	99. Koji su osnovni elementi generalne havarije?

	100. Ko snosi troškove generalne havarije?

	101. Koja pravila uređuju generalnu havariju?

	102. Šta je havarija štete (particular average)?

	103. Šta je sudar brodova?

	104. Koji akt reguliše sudar brodova?

	105. Kako se utvrđuje odgovornost kod sudara?

	106. Šta je spašavanje na moru?

	107. Šta znači princip “no cure – no pay”?

	108. Šta je posebna naknada (special compensation)?

	109. Šta je pomorsko osiguranje?

	110. Koja je svrha pomorskog osiguranja?

	111. Koji su osnovni elementi osiguranja?

	112. Koji je osnovni princip osiguranja?

	113. Šta su P&I klubovi?

	114. Koja je dužnost kapetana kod havarije?



Engleski jezik
	1. The front part of the vessel is the _________.

	2. The after part of the vessel is the _____________. 

	3. The HULL is the main ship’s structure and is referred to as the body of the ship.                                                                                                                                                                          

	4. How is the left-hand side of the ship called?

	5. Which statement is correct?

	6. What does LOA stand for?

	7. The ________________ is the distance from the ship's waterline to the main deck.                                                                                                                           

	8. Which statement is correct? 

	9. Buoyancy means that:

	10. Stability means that:

	11. The speed is measured in knots.


	12. One nautical mile is equivalent to ____________metres.

	13. A lifebuoy is a floating marker used to mark safe routes for ships.

	14. Gyroscopic compass is navigational instrument which indicates true north.

	15. RADAR stands for Radio Detection And _____________.

	16. Which navigational instrument is used for scanning the various levels of seabed and producing maps of the underwater relief?

	17. Which navigational instrument is used for measuring the sea depth and also locating the presence of shoals of fish?

	18. A _____________ alert is announced by MAY DAY. x3                                                

	19. Refrigerated ships are designed to carry vehicles.

	20. Which statement is correct?

	21. Choose the examples of dry bulk cargo:

	22. Lifebuoys should have self-igniting lights which cannot be extinguished by water.

	23. Lifejacket is a floating personal life-saving equipment worn to keep a person afloat.

	24. A device used in maritime emergencies to transmit distress signals and help locate a vessel in distress is:

	25. This is a visual signal that rises high and burns bright red. When fired vertically, they should reach an altitude of not less than 300m. 

	26. SOLAS stands for :

	27. Immersion suit is a protective suit which increases the body heat-loss of a person wearing it in cold water.

	28. Each seating position in a lifeboat shall be clearly indicated.

	29. A _____________ is a boat designed to rescue persons in distress and to marshal survival craft.

	30. Which statement is correct?

	31. ECDIS stands for Electrotechnical Chart Distress and Integration System

	32. Which sentence is put in the correct order?

	33. The weather is going to be_____________.

	34. Wind barb points in the direction the wind is coming from and shows the winds strength.

	35. The opposite of CLEAR SKY is:

	36. The Beaufort scale is used to estimate the ship's construction strength.

	37. The Beaufort scale is in a form of a table, grading the wind strength from force 0 to force _____. 

	38. Circle all form of precipitation

	39. Complete the sentence with the correct form of the verb in brackets. (Present tenses)
The rescue team usually ____________ (patrol) the coastline at night.  

	40. Complete the sentence with the correct form of the verb in brackets. (Present tenses)                                                                        
At the moment, they _______________(tow) a damaged vessel to safety.

	41. In standard maritime organisational phrases "I read you one" means:

	42. Choose the most appropriate SMCP

	43. Choose the most appropriate SMCP

	44. Which statement is correct?
                       

	45. SART stands for Search and Rescue Transponder

	46. Choose the correct reported speech transformation .                                                                               " I am the Captain of the ship."                

	47. Transform the following direct statement into reported statement by filling the gap with missing appropriate verb tense.                                             " The Bosun is giving out orders on the main deck."

	48. Transform the following direct statement into reported statement by filling the gap with missing appropriate verb tense.                                     “ We will start loading at 0800,” the Chief Officer said.
 

	49. Transform the following direct statement into reported statement by filling the gap with missing appropriate verb tense.                                          “I have checked the radar,” the Officer said.

	50. Decide whether the following question is correctly transformed into a reported question.                                                                                                     " Which is our next port of call?", the Second Engineer asked.                    The Second Engineer asked which their next of port was.

	51. Decide whether the following question is correctly transformed into a reported question.                                                                                                     The officer asked, “Have you checked the navigation lights?”                    The Officer asked me if I have checked the navigation lights.

	52. The correct transformation of the following direct order is:                                The captain said, “Do not start the main engine.”

	53. Complete the sentence with a correct passive form of the verb in brackets.

	54. Decide which sentence is grammatically correct.

	55. Decide whether the following sentence is grammatically correct.       The vessel's position is regularly checked.

	56. Transform the following sentence from active to passive by writing the correct form of the verb in a passive form.                                                        

	57. Decide whether the following sentence is grammatically correct.      The cargo must be secured before the vessel leaves port.

	58. OBO ship stands for ORE BULK OIL ship, which is especially designed to carry both liquid and dry bulk cargo.

	59. Which statement is correct?

	60. Head-on situation - When two power-driven vessels are meeting on reciprocal or nearly reciprocal courses so as to involve risk of collision each shall alter her course to starboard so that each shall pass on the port side of the other.

	61. Decide whether the following sentence is grammatically correct.         The cargo is being loaded at the moment.

	62. Choose grammatically correct solution for the following sentence in passive voice.                                                                                              The course __________ on the nautical chart regularly. 

	63. Complete the sentence with a correct passive form of the verb in brackets.  

	64. Choose the most appropriate modal verb for the following statement.                                                                                          Crew memebers _____________ wear safety equipment while loading or unloading the cargo.

	65. Is the following statement, correct?                                                       While working on slippery decks crew members shouldn't wear safety boots.
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