Oficir plovidbene straže u mašinskom odjeljenju na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili jačim
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Motori sa unutrašnjim sagorijevanjem
	1. Motori SUS se po broju taktova dijele na:

	2. Sabate kombinovani ciklus motora karakteriše:

	3. Oto motor je motor SUS:

	4. Visokotlačna pumpa goriva kod dizel motora se koristi za:

	5. Gorivo se ubrizgava u cilindar dizel motora preko rasprskača u obliku:

	6. Dizel motor koristi kao gorivo:

	7. Dizel motor je konstruisao:

	8. Najveće učešće za pogon putničkih brodova imaju:

	9. Dvotaktni motori su oni motori:

	10. Četvorotaktni motori su oni motori:

	11. Brodski motori se po broju okretaja dijele na:

	12. Prema procesu koji se odvija u cilindru, motori sa unutrašnjim sagorijevanjem se dijele na:

	13. Takt kod dizel motora je hod klipa:

	14. Četvorotaktni dizel motor radi:

	15. Prvi takt četvorotaktnog dizel motora je:

	16. Drugi takt četvorotaktnog dizel motora je:

	17. Treći takt četvorotaktnog dizel motora je:

	18. Četvrti takt četvorotaktnog dizel motora je:

	19. Brodski motori se upućuju prvenstveno:

	20. Za upućivanje glavnih motora postoje:

	21. Vazduh kojim se prilikom upućivanja gura klip ka DMT u cilindru dizel motora se zove:

	22. Uputni ventil kod dvotaktnih dizel motora se otvara:

	23. Razvodni ventili vazduha za upućivanje dizel motora pripadaju:

	24. Bregovi-kvrge razvodnika vazduha za upućivanje motora regulišu:

	25. Razvodnu osovinu pokreće koljenasto vratilo preko:

	26. Radni pritisak dizel motora se snima:

	27. Snimljeni zatvoreni dijagram dizel motora služi za:

	28. Otvoreni indikatorski dijagram služi, između ostalog, za:

	29. Razlika u odstupanju, od cilindra do cilindra u dijagramu kompresije i sagorijevanja smije biti:

	30. Sistem goriva motora služi:

	31. Rasprskači dizel motora se moraju:

	32. Dvotaktni dizel motori rade u:

	33. Dvotaktni dizel motori spadaju u:

	34. Prvi takt kod dvotaktnih dizel motora obuhvata:

	35. Drugi takt dvotaktnih dizel motora zove se:

	36. Temperatura vazduha pri kraju kompresije dizel motora:

	37. Temperatura samozapaljena ubrizganog dizel goriva u cilindar motora je:

	38. Instrument za mjerenje temperature izduvnih gasova motora se zove: 

	39. Kod dvotaktnih dizel motora je ispiranje:

	40. Kod četvorotaktnih motora se sagorjeli gasovi istiskuju:

	41. Sistem ispiranja cilindra dvotaktnih dizel motora može biti:

	42. Prednabijanje motora je proces:

	43. Za proces prednabijanja vazduha služe:

	44. Sankijev-Sankey dijagram kod motora služi za:

	45. Ispitivanje motora na probnom se vrši pod nadzorom:

	46. Upućivanje dizel motora na probnom stolu se vrši:

	47. Vrijeme upućivanja glavnog pogonskog motora na probnom stolu ne smije biti duže od:

	48. Efektivna snaga motora se dobija:

	49. Četvorotaktni motori su oni motori kod kojih:

	50. Regulator broja okretaja kod motora SUS služi da:

	51. Sigurnosni regulator kod motora SUS služi da:

	52. Više izlazne temperature rashladne vode:

	53. Radna temperatura porivnih brodskih motora je:

	54. Rashlada klipova dvotaktnih dizel motora se vrši pomoću:

	55. Temeljna ploča dvotaktnog dizel motora služi:

	56. Kućište brodskog dvotaktnog motora služi:

	57. Blok brodskog dvotaktnog dizel motora služi:

	58. Košuljica cilindra je dio motora za:

	59. Podmazivanje košuljica kod dvotaktnih dizel motora se vrši:

	60. Ulje nakon podmazivanja dodirnih površina klipnih prstena i zidova košuljice se:

	61. Mazalice za podmazivanje košuljica dobijaju ulje preko:

	62. Glava ili poklopac cilindra motora SUS služi za:

	63. Križna glava je dio dvotaktnog dizel motora koja:

	64. Uređaj za promjenu smjera okretanja glavnog motora:

	65. Propeler sa zakretnim krilima se koristi za:

	66. Jedinica za mjerenje kinematskog viskoziteta je:

	67. Kalorična vrijednosti goriva je:

	68. Za regulaciju potrebnog viskoziteta služi uređaj koji se zove:

	69. Priprema goriva dizel motoru obuhvata:

	70. Automatski sistem upravljanja glavnim motorom podrazumijeva:

	71. Zamajac motora SUS služi da:

	72. Kako se zovu sistemi za podmazivanje motora?

	73. Mehanički stepen djelovanja motora je:

	74. Stepen savršenstva rada motora je:

	75. Brodski pogoni obzirom na stepen automatizovanosti mogu biti:

	76. Alati i mjerila glavnog motora se dijele na:

	77. Efektivna snaga motora je snaga:

	78. Za mjerenje defleksija motora služi instrument:

	79. Metode održavanja motora se izvode po:

	80. Slivni tank kod sporohodnih motora mora biti kapaciteta:

	81. Koncetracija uljnih para u karteru se mjeri u:

	82. Slivni tank kod brzohodnih motora mora biti kapaciteta:

	83. Eksploataciona snaga glavnog motora je:

	84. Maksimalna snaga glavnog dizel motora je:

	85. Nominalna snaga pogonskog brodskog motora je:

	86. Ekonomična snaga porivnog brodskog motora je:

	87. Minimalna snaga glavnog motora je:

	88. Karakteristike opterećenja i brzine vrtnje dizel motora zavise od:

	89. U radne karakteristike koje definišu glavne dizel motore spadaju:

	90. Oto motori za paljenje smješe goriva i vazduha koriste:

	91. Dovođenje toplote sagorijevanja kod dizel motora se vrši pri:

	92. Dizel motori sa hidrauličnim ubrizgavanjem goriva rade po:

	93. Dijagram kompresije i sagorijevanja služi za:

	94. Instrumenti za mjerenje radnih parametara mogu biti:

	95. Za rashladu brodskih dizel motora služi:

	96. Vrijednost kinematskog viskoziteta na ulazu u motor je:

	97. Specifična toplota je:

	98. Očitavanje radnih parametara se vrši:

	99. Otov kružni proces se sastoji od sledećih procesa:

	100. Specifična indicirana potrošnja goriva motora SUS je:

	101. Stepen dobrote radnog ciklusa motora SUS pokazuje:

	102. Koji je osnovni princip rada dvotaktnog benzinskog motora?

	103. Koji je karakterističan element u radu četvorotaktnog Oto motora?

	104. Koji je osnovni princip rada dvotaktnog dizel motora?

	105. Koji je osnovni princip rada četvorotaktnog dizel motora?

	106. U dvotaktnom benzinskom motoru, šta se dešava tokom usisnog takta?

	107. U četvorotaktnom oto motora, kada se vrši kompresija goriva i vazduha?

	108. Koji je ključni moment u procesu sagorevanja u dvotaktnom dizel motoru?

	109. Koja je razlika između dvotaktnog dizel motora i četvorotaktnog dizel motora u pogledu broja potrebnih okretaja radilice za završetak jednog ciklusa?

	110. Kod četvorotaktnog dize motora, koji je zadatak izduvnog ventila?

	111. Kako funkcioniše dvotaktni benzinski motor u pogledu kompresije?

	112. Koji je osnovni princip rada četvorotaktnog dizel motora u pogledu sagorevanja goriva?

	113. Koji je zadatak svećice kod četvorotaktnog Oto motora ?

	114. Koja je osnovna svrha klipa u dizelskom ili benzinskom motoru?

	115. Koji je glavni razlog za hladjenje klipa u dizelskom motoru?

	116. Kako se najčešće vrši hlađenje klipa u modernim brodskim dizelskim motorima?

	117. Koji je zadatak ulja za podmazivanje klipnih prstena u motorima?

	118. Kako klip utiče na rad motora u pogledu radnog takta motora?

	119. Šta se dešava ako klip postane pregrejan tokom rada motora?

	120. Koji je glavni razlog za ugradnju klipnih prstena na klipu?

	121. Koji je osnovni razlog za postojanje rashladnog prostora oko košuljice motora?

	122. Koja je osnovna funkcija košuljice cilindra u brodskom motoru?

	123. Odaberite tačnu tvrdnju:

	124. Odaberite tačnu tvrdnju:

	125. Kako se najčešće vrši hlađenje košuljice cilindra u velikim brodskim motorima?

	126. Koji je razlog hlađenja košuljice motora?

	127. Gdje se u konstrukciji motora nalaze prolazi za rashladnu tečnost u odnosu na košuljicu?

	128. Koja se metoda najčešće koristi za proveru stanja unutrašnje površine košuljice cilindra?

	129. Što ukazuje na moguće neujednačeno trošenje košuljice prilikom kontrole košuljice?

	130. Kojim parametrima se indirektno može proceniti stanje košuljice tokom rada motora?

	131. Koja je osnovna funkcija glave motora?

	132. Koji dijelovi su smešteni u glavi motora kod brodskih dizel motora?

	133. Kako se glava motora hladi kod modernih dvotaktnih dizel motora?

	134. Koja je primarna funkcija ispušnog ventila u dizel motoru?

	135. Kod brodskih dizel motora koji način hlađenja se koristi za rashladu ispušnog ventila?

	136. Od kog materijala se izrađuje glava motora kod brodskih dizel motora?

	137. Na koji način glava motora učestvuje u formiranju kompresije?

	138. Kako se ispušni ventil pokreće kod brodskog četvorotaktnog motora?

	139. Na koji način se osigurava pravilno naleganje ispušnog ventila na sedište?

	140. Kako se kod brodskih sistema rešava problem korozije u sistemu rashlade?

	141. Gde se vrši razmijena toplote između slatke i morske rashladne vode?

	142. Koja je osnovna funkcija rasprskivača goriva?

	143. Koji tip ubrizgavanja goriva se koristi kod savremenih brodskih dvotaktnih dizel motora?

	144. Koji deo rasprskivača određuje oblik i finoću raspršivanja goriva?

	145. Kojim sredstvom se hlade i podmazuju visokotlačne pumpame goriva?

	146. Koja je osnovna funkcija sistema podmazivanja u motoru?

	147. Kako se kontroliše pritisak ulja u sistemu podmazivanja?

	148. Koji medijum se koristi za upućivanje glavnog dvotaktnog brodskog motora?

	149. Koja je uloga startnog ventila (starting air valve) na svakom cilindru?

	150. Kako se kontroliše redosled otvaranja startnih ventila tokom upućivanja motora?

	151. Koja uređaj obezbeđuje otvaranje glavnog startnog ventila kada motor dobije komandu za START?

	152. Što motor mora postići prije nego što se komanda za ubrizgavanje goriva aktivira?

	153. Koja je osnovna funkcija ispirnog zraka u dvotaktnom dizel motoru?

	154. Koji uređaj se koristi za stvaranje pritiska ispirnog zraka kod dvotaktnih brodskih motora?

	155. Kako se hladi ispirni zrak prije ulaska u cilindre?

	156. Kako se ispirni zrak uvodi u cilindar dvotaktnog motora?

	157. Šta se dešava sa pritiskom ispirnog zraka prilikom opterećenja motora?

	158. Šta predstavlja toplotni bilans motora?

	159. Koji dio hemiske energije goriva se u idealnim uslovima pretvori u mehanički rad kod dizel motora?

	160. Koji su glavni toplotni gubici kod dizel motoru?

	161. Koja je osnovna funkcija koljenastog vratila u motoru?

	162. Šta je funkcija protivtegova na koljenastom vratilu?

	163. Kako se podmazuju ležajevi koljenastog vratila u brodskim motorima?

	164. Što pokreće turbinska strana turbopunjača?

	165. Koja je uloga rashladnika zraka (air cooler) u sistemu prednabijanja?

	166. Koji materijal se najčešće koristi za izradu kliznih ležajeva?

	167. Koji alat se koristi za mjerenje zračnosti između rukavca i kliznog ležaja?

	168. Koji tip ležaja se koristi kod koljenastog vratila?

	169. Koji ležaj preuzima aksijalna opterećenja u glavnom motoru?

	170. Koji tip pumpe se najčešće koristi za podmazivanje dizel motora?

	171. Zašto se ulje u dizel motoru mora hladiti?

	172. Šta je osnovna funkcija razvodnog mehanizma kod dizel motora?

	173. Čime se pogoni bregasto vratilo kod dizel motora?

	174. Koja je osnovna funkcija visokotlačne pumpe goriva kod dizel motora?

	175. Kako se podmazuju visokotlačne pumpe goriva u dizel motorima?

	176. Koji su mogući problemi uzrokovani neispravnom visokotlačnom pumpom goriva?

	177. Po konstrukciji, visokotlačne pumpe goriva su?

	178. Koji je tipični radni tlak visokotlačne pumpe u dizel motorima?

	179. Odaberite tačnu tvrdnju:

	180. Koja je osnovna funkcija sistema VIT u brodskim motorima?

	181. Kako sistem VIT utiče na efikasnost sagorevanja goriva?

	182. Koje su prednosti korišćenja sistema VIT u modernim brodskim motorima?

	183. Koja je osnovna funkcija uređaja za prednabijanje motora?

	184. Koje posledice može imati neispravan uređaj za prednabijanje motora

	185. Šta predstavlja termin "slip" motora?

	186. Kakav rezultat ''slipa'' može biti?

	187. Kako se povećanje slipa motora obično odražava na efikasnost broda?

	188. Koji faktori mogu uticati na ''slip'' motora?

	189. Koja je funkcija "slow down" sistema na glavnom motoru?

	190. Šta najčešće izaziva automatski "shut down" glavnog motora?

	191. Koja je osnovna funkcija regulatora broja okretaja?

	192. Kako regulator broja okretaja reaguje kada se opterećenje na motoru poveća?

	193. Koji tip regulatora broja obrtaja se koristi na savremenim glavnim brodskim motorima?

	194. Koja je razlika između "slow down" i "shut down" funkcije?

	195. Koji je osnovni cilj uvođenja ECA zona?

	196. Koje gorivo se  koristi u ECA zonama da bi se ispunili zahtevi za emisiju sumpora?

	197. Koja je maksimalna dozvoljena koncentracija sumpora u gorivu van ECA zona prema MARPOL-u (bez upotrebe sistema za tretman ispušnih plinova)?

	198. Koja je maksimalna dozvoljena koncentracija sumpora u gorivu unutar ECA zona (bez upotrebe sistema za tretman ispušnih plinova)?

	199. Koja je osnovna funkcija scrubbera na brodu?

	200. Koji se medij koristi kod otvorenom režima rada scrubbera za ispiranje gasova?

	201. Koja je osnovna funkcija sigurnosnog ventila na glavi motora?

	202. Šta predstavlja NOx Technical File na brodu?

	203. Šta je osnovni cilj preventivnog održavanja?

	204. Koja je glavna karakteristika korektivnog održavanja?







Parni kotlovi i turbine
	1. Kotao služi za proizvodnju?

	2. Ako se nivo vode ne vidi u donjem dijelu vodomjera kotla, koju od navedenih radnji treba odmah preduzeti?

	3. Vodovi povrata kondenzata sa grijača tankova goriva se vode ka:

	4. U kojem od navedenih elemenata se hemijska energija pretvara u toplotnu energiju u vezi sa radom kotla?

	5. Svrha „špijunskog“otvora (peep hole) na oplati kotla je da:

	6. Proces raspršivanja goriva u sitne kapljice radi boljeg sagorijevanja naziva se:

	7. Najveći gubitak toplote u brodskom kotlu nastaje zbog toplote koja je: 

	8. Recirkulacija napojne vode obezbjeđuje protok vode kroz: 

	9. Nakon napuštanja turbine para ulazi u:

	10. Koja karakteristika goriva određuje temperaturu do koje residualno gorivo mora biti zagrijano za pravilnu atomizaciju?

	11. Svrha sigurnosnog ventila u sistemu goriva je da: 

	12. Test kotlovske vode na sadržaj hlorida pokazuje količinu:

	13. Vodokazno staklo kotla treba povremeno protiskivati da bi se:

	14. Jedinica mjere za sadržaj hlorida u kotlovskoj vodi je:

	15. Uzorci kotlovske vode treba da se rashlade kroz rashladni spiralni hladnjak prije analize jer: 

	16. Koji zapaljivi element u lož-ulju je glavni uzrok korozije kotla?

	17. Koja pumpa se obično koristi u sistemu goriva?

	18. Koja od navedenih funkcija opisuje ulogu sapnice (nozzle) u akcionoj (impulsnoj) turbini?

	19. Uzorak kotlovske vode se obično uzima:

	20. U vodocijevnom kotlu cirkulacija nastaje zbog razlike u:

	21. Nivo u atmosferskom kaskadnom tanku se obično održava pomoću:

	22. Osnovna funkcija kaskadnog inspekcionog tanka je da:

	23. Gotovo transparentni dim iz dimnjaka obično ukazuje na:

	24. Ako je potrebno napustiti prostor zbog velikog curenja pare, najbolji put za izlaz je:

	25. Najveći pojedinačni ukupni gubitak efikasnosti cjelokupnog parnog postrojenja i kotla nastaje zbog:

	26. Kada test kotlovske vode pokaže pH vrijednost 6, treba:

	27. Ako se pri otvaranju ventila na parovodu pojavi vodeni udar, treba:

	28. Na automatski loženom kotlu, gubitak ventilatora prinudne promaje će izazvati:

	29. Koncentracija ukupnih rastvorenih materija u kotlovskoj vodi može porasti zbog:

	30. Filteri se ugrađuju u linije goriva kotla da bi:

	31. Na automatski loženom kotlu, regulator pritiska pare upravlja dovodom goriva prema gorionicima reagujući na promjene u:

	32. Rastvorene i suspendovane materije u kotlovskoj vodi održavaju se na minimumu:

	33. Grijači napojne vode koriste se na brodovima da smanje termički šok na kotao i da:

	34. Zašto se u glavnim pogonskim turbinama koristi pregrijana para umjesto zasićene?

	35. Kada skener plamena registruje nestanak plamena tokom rada kotla, šta se dešava odmah nakon toga?

	36. Rasprskači goriva u gorionicima kotla služe da:

	37. Vodeni udar u parovodu najbolje se sprječava:

	38. Koja tvrdnja je tačna u vezi sa upotrebom hidrazina u tretmanu kotlovske vode?

	39. Fotoćelija ugrađena u sigurnosni sistem automatskog kotla:

	40. Viskozitet goriva prema atomizeru može se smanjiti:

	41. Automatski sistemi kontrole sagorijevanja sprječavaju trenutno paljenje gorionika nakon normalnog ili sigurnosnog isključenja kako bi se omogućilo vrijeme za:

	42. Šta se dešava sa parom dok prolazi kroz pokretne lopatice u reakcijskoj turbini?

	43. Hemikalije se dodaju u napojnu vodu kotla da bi:

	44. Prljave cijevi ložišta mogu uzrokovati višu temperaturu u ložištu jer:

	45. Nepravilno raspršivanje goriva može biti uzrokovano:

	46. U akcionoj (impulsnoj) turbini, fiksne lopatice služe da:

	47. Bypass ventil glavnog parnog stop ventila služi da:  

	48. Nepravilno postavljen atomizer u gorioniku može izazvati: 

	49. Ako je temperatura residualnog goriva preniska na rasprskivaču, gorionik će: 

	50. Za neutralisanje korozije, kotlovska voda treba da bude: 

	51. Rutinsko ispitivanje napojne vode normalno uključuje test na:

	52. Hemikalije se u kotlovsku vodu dodaju: 

	53. Zašto se ložište kotla mora pročistiti (ventilisati) prije paljenja prvog gorionika?

	54. Difuzor zraka gorionika:

	55. Prije paljenja gorionika na hladnom kotlu treba:

	56. Da bi se bezbjedno smanjio previsok nivo vode u kotlu pod parom, treba koristiti:

	57. Ako nivo vode u vodokaznom staklu kotla kroz kojeg prolaze ispušni plinovi glavnog motora, ostaje stalan tokom promjene režima rada motora u manovri, najvjerovatniji uzrok je:

	58. Mogućnost povratnog plamena (flareback) smanjuje se ako:

	59. Odzračni pipac parnog doma se otvara pri hlađenju kotla da:

	60. Maksimalni prenos toplote u brodskom kotlu postiže se:

	61. Pravilan vakuum u glavnom kondenzatoru je potreban da bi se:

	62. Najbrži način da se kotlu isključi dovod goriva je:

	63. Pri podizanju pare pri zagrijavanju kotla, odzračni pipac se zatvara nakon što:

	64. Ako pritisak postane previsok, višak pare se odvodi u:

	65. Para koja se dovodi u glavne pogonske turbine je:

	66. Sigurnosni ventil kotla mora:

	67. Kod reakcione turbine statorske mlaznice:

	68. Pjenjenje u kotlu može biti uzrokovano:

	69. Prilikom pranja ložišta i cijevi kotla treba koristiti:

	70. Koji uslov zahtijeva prioritetnu pažnju?

	71. Senzor indikatora saliniteta nalazi se u:

	72. Zaslanjenje kondenzata može nastati u:

	73. Koja je osnovna razlika između vatrocjevnog i vodocjevnog kotla?

	74. Koji tip kotla se najčešće koristi na savremenim trgovačkim brodovima za prevoz tečnog tereta?

	75. Koji tip kotla se najčešće koristi na savremenim trgovačkim brodovima za prevoz rasutog tereta?

	76. Utilizacioni kotao koristi toplotu iz:

	77. Glavna prednost vodocjevnih kotlova je:

	78. Stepen iskorišćenja kotla predstavlja odnos između:

	79. Ekonomajzer (utilizacioni kotao) služi za:

	80. Koji oblik prenosa topline je dominantan u ložištu kotla?

	81. Prenos topline kroz cijevi kotla odvija se prvenstveno putem:

	82. Prirodna promaja u kotlu zavisi od:

	83. Prisilna promaja se ostvaruje pomoću:

	84. Kapacitet kotla je:

	85. Pritisak pare u kotlu je definisan kao:

	86. Temperatura pregrijane pare zavisi od:

	87. Koji faktori utiču na efikasnost kotla?

	88. Koje vrste promaje se koriste kod brodskih kotlova?

	89. Koji su tipovi brodskih parnih kotlova?

	90. Kod akcione (impulsne) turbine, gdje se odvija najveći dio ekspanzije pare?

	91. Kod reakcione turbine, gdje dolazi do pada pritiska pare?

	92. Koja komponenta turbine preuzima aksijalni potisak?

	93. Zašto se u modernim brodskim turbinama koristi višestepena ekspanzija?

	94. Šta je funkcija regulacionog ventila na ulazu u turbinu?

	95. Šta je glavna svrha kondenzatora u parno-turbinskom postrojenju?

	96. U gasnoj turbini, energija ekspanzije gasova prvenstveno se koristi za:

	97. Kod gasne turbine sa otvorenim ciklusom, izduvni gasovi se:

	98. Koji sklop gasne turbine ima osnovnu funkciju povećanja pritiska zraka?

	99. U pogonskim konfiguracijama na brodovima, gasna turbina se najčešće koristi kao:

	100. Koja je glavna prednost gasnih turbina u odnosu na dizel motore u brodskoj primjeni?

	101. Koje su karakteristike gasne turbine sa zatvorenim ciklusom?

	102. Koji su glavni konstrukcijski djelovi tipične brodske gasne turbine?




Pomoćne mašine i uređaji
	1. Pumpe su pomoćni uređaji koji na brodu služe:

	2. Jedna od podjela brodskih pumpi je:

	3. Napor pumpe je:

	4. Centrifugalne pumpe su pumpe:

	5. Centrifugalne pumpe po konstrukciji mogu biti:

	6. Lopatice impelera centrifugalne pumpe u odnosu na smjer vrtnje mogu biti zakrivljene prema:

	7. U sastavne pokretne djelove centrifugalne pumpe spada:

	8. Gubici centrifugalne pumpe se dijele na:

	9. Mehanički gubici centrifugalne pumpe su:

	10. Danas za pogon brodskih centrifugalnih pumpi koristi:

	11. Centrifugalne pumpe:

	12. Centrifugalna pumpa nema pritisak, jedan od uzroka je:

	13. Kućište pumpe vibrira, uzrok može biti:

	14. Djelovi centrifugalne pumpe se izrađuju od:

	15. Razlika između stapa i klipa istoimenih pumpi je:

	16. Stapne i klipne pumpe se prema načinu rada dijele na:

	17. Diferencijalne pumpe su one pumpe:

	18. Svrha ugradnje vazdušne komore kod klipnih pumpi je:

	19. Višestepena centrifugalna pumpa služi:

	20. Mlazne se pumpe drugim imenom zovu:

	21. Ejektori za svoj pogon koriste:

	22. Zupčaste pumpe su:

	23. Kompresori se po konstrukciji dijele na:

	24. Klipni-stapni kompresor se na brodu

	25. Temperatura sabijenog vazduha je na kraju prvog stepena dvostepenog klipnog kompresora:

	26. Kapacitet kompresora i flaša vazduha:

	27. Smanjen kapacitet kompresora vazduha može biti uzrokovan:

	28. Ventilator je uređaj koji služi:

	29. Po konstrukciji se ventilatori dijele na:

	30. Krila ventilatora mogu biti:

	31. Freoni su:

	32. Kompresorski rashladni uređaji na brodu služe za:

	33. Rashladno sredstvo koje najmanje razara ozonski omotač:

	34. Osnovne sirovine za proizvodnju freona su:

	35. Freon kao rashladno sredstvo:

	36. Prisustvo vazduha u rashladnom sistemu frižidera:

	37. Rashladno sredstvo prolazi kroz sledeće faze kružnog kompresorskog procesa i to:

	38. Centrifugalni separator nafte služi za:

	39. Filteri se konstruktivno i namjenski prave u zavisnosti od:

	40. Kormilo stroj mora ispuniti sledeći zahtjev:

	41. Propisano vrijeme potrebno za prebacivanje lista kormila od "sve lijevo 35°" do "sve desno 30°" je:

	42. "Gyro pilot" omogućava:

	43. Ejektori kao mlazne pumpe se na brodovima koriste:

	44. Rotacione pumpe se mogu podijeliti na:

	45. Stepen djelovanja pumpe sadrži:

	46. Brodski cjevovodi služe za transport različitih medija kao što su:

	47. Zaporni elementi se dijele na:

	48. Uređaji za mjerenje pritiska koji se koriste na svim brodskim cjevovodima su:

	49. Cijevi se mogu spajati:

	50. U brodogradnji se najviše upotrebljavaju:






















Držanje straže
	1. [bookmark: _Hlk231381081]Šta oficir treba učiniti ako primijeti curenje fluida tokom straže?

	2. Zašto je važno sprječavati zagađenje tokom obavljanja straže?

	3. Koji je ispravan postupak ako se rad sistema odvija van uobičajenih granica?

	4. Zašto je vođenje mašinskog dnevnika važan dio straže?

	5. Šta oficir treba uraditi prije izvođenja radova tokom straže?

	6. Koja je uloga oficira u slučaju nužde tokom straže?

	7. Šta se podrazumijeva pod potpunom spremnošću na znak „Pozor“?

	8. Koji je osnovni cilj obavljanja straže u mašinskom prostoru?

	9. Koja je obaveza oficira ako primijeti promjene u zvuku rada mašina tokom straže?

	10. Zašto se tokom straže prate i trendovi radnih parametara, a ne samo trenutne vrijednosti?

	11. Koji postupak je ispravan ako se tokom straže pojavi neuobičajen miris u mašinskom prostoru?

	12. Zašto je važno da oficir poznaje granice dozvoljenog rada sistema?

	13. Šta oficir treba učiniti ako sistem zahtijeva ručni režim rada tokom straže?

	14. Koji je cilj redovnog provjeravanja stanja kaljuža tokom straže?

	15. Kada oficir treba odmah pozvati upravitelja mašine?

	16. Zašto se tokom straže obraća pažnja na rad pomoćnih sistema?

	17. Šta je ispravan postupak ako automatika ne reaguje očekivano?

	18. Zašto je važno održavati komunikaciju sa mostom tokom straže?

	19. Koja je obaveza oficira u slučaju istovremenog izvođenja više radova u mašinskom prostoru?

	20. Zašto se tokom straže ne smije zanemariti manja odstupanja u radu sistema?

	21. Šta oficir treba učiniti prije promjene režima rada pogona tokom straže?

	22. Koja je svrha poštovanja procedura tokom obavljanja straže?

	23. Koja je odgovornost oficira ako se tokom straže uoči rizik po sigurnost?

	24. Zašto je tokom straže važno pratiti promjene opterećenja pogona?

	25. Koja je ispravna reakcija ako se tokom straže pojave česte kratkotrajne oscilacije parametara?

	26. Zašto je važno provjeravati dostupnost rezervnih sistema tokom straže?

	27. Šta oficir treba učiniti ako uoči smanjenje efikasnosti sistema bez aktivnog alarma?

	28. Zašto je tokom straže važno održavati urednost u mašinskom prostoru?

	29. Zašto se tokom straže prati stanje ventilacije mašinskog prostora?

	30. Šta oficir treba učiniti ako se sistem ne ponaša u skladu sa uputstvima?

	31. Koja je svrha redovnog upoređivanja stvarnih parametara sa propisanim vrijednostima?

	32. Zašto je važno da oficir tokom straže ostane stalno prisutan i dostupan?

	33. Koji je ispravan postupak ako se tokom straže uoči povećan rizik od zagađenja?

	34. Zašto se tokom straže mora poštovati hijerarhija odlučivanja?

	35. Šta oficir treba učiniti ako se tokom straže javi potreba za hitnom intervencijom?

	36. Koji je cilj stalne procjene stanja sistema tokom straže?

	37. Zašto se tokom straže ne smije zanemariti komunikacija unutar tima?

	38. Zašto se tokom straže redovno provjerava stanje pomoćnih pumpi?

	39. Koji je ispravan postupak ako se tokom straže primijeti pad pritiska u sistemu bez alarma?

	40. Zašto se tokom straže vodi računa o rasporedu posade u mašinskom prostoru?

	41. Šta oficir treba učiniti ako se tokom straže pojavi potreba za hitnim manevrom broda?

	42. Zašto se tokom straže prate radni sati ključnih sistema?

	43. Koji je ispravan postupak ako se tokom straže uoči povećana temperatura u mašinskom prostoru?

	44. Zašto se tokom straže ne smije napuštati mašinski prostor bez zamjene?

	45. Koja je obaveza oficira ako se tokom straže promijene uslovi rada pogona?

	46. Zašto se tokom straže prati stanje rezervnih sistema napajanja?

	47. Šta oficir treba učiniti ako se tokom straže pojavi sumnja u ispravnost instrumenta?

	48. Zašto je tokom straže važno održavati dobru komunikaciju sa posadom?

	49. Koji je ispravan postupak ako se tokom straže uoči opasnost po sigurnost ljudi?

	50. Zašto se tokom straže mora poštovati raspored obilazaka?






















Brodska elektrotehnika
	1. Električna struja je:

	2. Magnetno polje predstavlja:

	3. Prosto električno kolo se sastoji od:

	4. Prvi Kirchoff-ov zakon glasi:

	5. Električno kolo stalne jednosmjerne struje predstavlja:

	6. Paralelnu vezu otpornika čini skup otpornika koji se spajaju tako da:

	7. Drugi Kirchoff-ov zakon glasi:

	8. Faktor snage se obilježava sa:

	9. Magnetno polje je:

	10. Jedinica za magnetnu indukciju u SI obilježava se sa:

	11. Magnetsko kolo je:

	12. Princip rada elektromotora zasniva se na:

	13. Sila sa kojom magnetsko polje djeluje na provodnik kojim teče električna struja naziva se Amperova sila njen smjer odredjuje se sa pravilom desne ruke

	14. Princip rada električnog generatora i transformatora zasniva se na:

	15. Aktivna snaga naizmjenične struje je:

	16. Prividna snaga je:

	17. Faktor snage naizmjenične struje je odnos, odnosno količnik:

	18. Tro-fazni sistem naizmjenične struje čine:

	19. Koja od navedenih vrsta električnih struja se može spajati u vezu zvijezda ili trougao?

	20. Elektrolit koji se koristi kod nikal-kadmijumovog akumulatora je destilovana voda i:

	21. Tri trofazne struje su medjusobno pomjerene za:

	22. Frekvencija naizmjenične struje predstavlja:

	23. Akumulator prilikom punjenja električnu energiju pretvara u:

	24. Aerometrom ili bometrom se provjerava:

	25. Kao elektrolit kod olovnog akumulatora koristi se:

	26. Dva generatora mogu raditi u paraleli ako nemaju:

	27. U postupku sinhronizacije generatora pomoću sinhronoskopa provjerava se:

	28. Veći broj navojaka na sekundarnom namotaju nego na primarnom transformatora znači:

	29. Brzina kojom se okreće rotor asinhronog motora je:

	30. Koliki max. napon se može smatrati bezbjednim?

	31. Sklopke služe za:

	32. Na glavnoj razvodnoj tabli ne postoje polja:

	33. Klasa električnog mjernog instrumenat pokazuje:

	34. Osnovni parametri električne struje su:

	35. Izvori električne struje na brodovima mogu biti akumulatori, galvanske baterije, generatori

	36. Snaga električne struje se mjeri sa:

	37. Električni izolator je:

	38. Na izolatore, odnosno izolaciju najviše negativno utiče:

	39. Na brodovima postoje vrste/šeme razvoda električne energije na brodovimai to: radijalna, prstenasta, zrakasta

	40. Šta su osigurači:

	41. Klasa izolacije pokazuje:

	42. Sinhroni generator na brodu se pobudjuje/uzbudjuje:

	43. Transformator je uredjaj koji pretvara:

	44. Klizanje kod asinhronog elektromotora pokazuje:

	45. Kako se zove rotor asinhrone mašine koji omogućava dodavanje otpora u kolo rotora?

	46. Prekidač služi za:

	47. Preko razvodne table u nuždi napajaju se:

	48. Provjera otpora izolacije (meger test) na električnim uredjajima na brodu spada u:

	49. Instrumenti za mjerenje struje i napona se dijele na:

	50. Trofazna naizmjenična struja se može spajati/vezivati u:

	51. “Popravak” faktora snage (cosφ) se može izvršiti ako se instaliraju u paraleli sa potrošačima odgovarajući:

	52. Pogonska stanja (režimi rada) izvora električnestruje su: opterećenje prazni hod kratki spoj

	53. Osnovni djelovi sinhronog generatora su:

	54. Koja od navedenih mjera nije mjera zaštite od opasnog napona:

	55. Slobodno pokretljiva naelektrisanja koja mogu obrazovati električnu struju su:

	56. Pojava električne struje povezana je sa određenim pratećim efektima i koji su, uglavnom:

	57. Da bi se u nekom dijelu električnog kola izmjerila jačina električne struje, ampermetar se priključuje:

	58. Električna otpornost predstavlja pokazatelj unutrašnjih opiranja provodnika proticanju električne struje. Zavisi od:

	59. Veličina koja karakteriše generatore u pogledu stvaranja struje naziva se:

	60. Elektromotorna sila E generatora ima smjer:

	61. Napon u električnom kolu mjeri se:

	62. U električnim kolima stalne jednosmjerne struje prijemnici – potrošači su:

	63. Vezivanje otpornika-otpora u električnim kolima ostvaruje se na slijedeći način:

	64. Po Lencovom pravilu smjer indukovane struje je takav da ona svojim magnetnim poljem teži da

	65. Šta je Lorencova sila?

	66. Navedite koje sve vrste otpora imamo u strujnom kolu naizmjenične struje? Upisati odgovor

	67. Kod otpornika(ohm) u naizmjeničnom strujnom krugu:

	68. Izvori električne struje se mogu spajati: serijski, paralelno, kombinovano

	69. Snaga električne struje je:






























Brodska automatizacija
	1. Automatizacija u pomorstvu je:

	2. Definišite upravljanje

	3. Šta je proces?

	4. Šta je sistem automatske regulacije?

	5. Nabroj osnovne jedinice/elemente regulacionog kruga

	6. Veličine (parametri) navedene u osnovnom blok-dijagramu automatske regulacije su:

	7. Mjerni pretvarači u sistemima automatike su:

	8. Prema vrsti energije, pojačivači mogu biti: električni, pneumatski, hidraulički, mehanički, kombinovani

	9. Prema tipu regulacionog djelovanja, regulatori mogu biti:

	10. Šta je komparator u automatskim regulacionim sistemima?

	11. Mjerni pretvarači/davači broja okretaja/brzine mogu biti Linearne-pravolinijske brzine i za ugaone brzine (brzine okretanja)

	12. Kako se nazivaju elektromagnetski pretvarači ugaone brzine koji se dosta koriste na brodovima

	13. Od bezokontaktnih pretvarača nivoa na brodovima se najviše koriste:

	14. Mjerni pretvarači protoka se u osnovi svrstavaju u tri grupe, i to:

	15. U dilatacione mjerne pretvarače temperature spadaju:

	16. Kako smo podijelili mjerne pretvarače pritiska?

	17. Koje tri osnovne vrste senzora pomaka se koriste kod deformacionih mjernih pretvarača pritiska?

	18. Mjerni pretvarači ne-električnih veličina služe za:

	19. Dioda je:

	20. Tranzistori su:

	21. Integralno kolo/sklop se sastoji iz: diode, tranzistori, otpornici, kondenzatori

	22. Invertori pretvaraju:

	23. Konvertori pretvaraju:

	24. S obzirom na prirodu nezavisne vremenske promjenljive “t” i na vrijednost signala “v(t)”, signali se mogu podijeliti na slijedeće tipove: analogne, digitalne, vremenski diskretne, kvantizovane diskretne


	25. Čime se prenose informacije?

	26. Po čemu se zatvoreni sistem upravljanja razlikuje od otvorenog sistema upravljanja?

	27. Na koji način se grafički prikazuju automatski sistemi?

	28. Kod poluprovodnika, proticanje/provodjenje električne struje nastaje:

	29. Tiristori su:

	30. Kada se peto-valentni elemenat/nečistoća doda nekom čistom poluprovodniku on postaje:

	31. Izvršni organi/elementi mogu biti:

	32. U jednom otvorenom sistemu upravljanja

	33. Šta je sistem?

	34. Šta se postiže automatizacijom na brodu, odnosno koje su prednosti njene primjene?

	35. Pretvarači pretvaraju:

	36. Mjerni pretvarači električnih veličina služe za:

	37. Od bezokontaktnih pretvarača nivoa na brodovima se najviše koriste:

	38. Šta je komparator u automatskim regulacionim sistemima?

	39. Uloga regulatora u automatskim sistemima je:

	40. Prema tipu regulacionog djelovanja, regulatori mogu biti:





Održavanje i popravka
	1. [bookmark: _Hlk231382079]Osnovni materijal za gradnju teretnih brodova je:

	2. Brodski trup velikih prekookeanskih brodova se pravi od:

	3. U metode ispitivanja materijala spadaju:

	4. Čelik za brodogradnju karakteriše:

	5. Osovina propelera se pravi od:

	6. Čelik za izradu parnih kotlova mora:

	7. Mašinski dnevnik se mora ispunjavati:

	8. Oštećenje na parnom kotlu može uzrokovati:

	9. Pravilo je ako se začepi vise od 20% ukupnog broja cijevi:

	10. Najčešći uzrok eksplozije kotla je:

	11. Uzrok kvara kod parne turbine može biti:

	12. Neispravnost kompresora vazduha može biti uzrokovana:

	13. Najčešće ugrađivane pumpe na brodu su:

	14. Centrifugalne pumpe karakteriše:

	15. Karakteristika vijačnih pumpi je:

	16. Uzrok prevelikih vibracija pumpi može biti:

	17. Defleksije dizel motora se mjere uređajem koji se zove:

	18. U sudove pod pritiskom spadaju:

	19. U specijalne alate i mjerne instrumente spadaju:

	20. Centrifugalni separatori na brodu su:

	21. Za konstruktivne čelike koji se koriste u procesu gradnje broda, dopuštene maksimalne vrijednosti sadržaja elemenata su: 


	22. Metode ispitivanja materijala prije ugradnje imaju za cilj:

	23. Čelik za brodogradnju i naftne platforme karakteriše:

	24. Čelik koji se obrađuje kovanjem se prethodno mora:

	25. Toplotna obrada čelika se vrši na sledeći način:

	26. Zaštita materijala na brodu je redovni proces održavanja koji obuhvata:

	27. Međunarodna pravila upravljanja sigurnošću ili ISM code je:

	28. Jedan od načina održavanja propisan od strane ISM coda je:

	29. Najzastupljeniji način preventivnog održavanja kritične opreme i uređaja je:

	30. Cilj planskog održavanja broda je:

	31. Planirani sistem održavanja na brodovima:

	32. U savremenim brodskim postrojenjima informacije se prikupljaju na kontrolnom pultu u kontrolnoj sobi:

	33. Primjena planiranog sistema održavanja PMS-a u elektronskoj formi dovodi do: 

	34. Planirana šema održavanja (PMS) je:

	35. Međunarodni kodeks upravljanja sigurnošću je obavezan za:

	36. Razvojem mikroprocesora, omogućeno je neprekidno praćenje najosjetljivijih parametara djelova broda, kao što su: 

	37. Unošenje podataka u mašinski dnevnik broda:

	38. Na dizel motor djeluju vibracije i to:

	39. Do oštećenja na brodskom motoru može doći:

	40. Oštećenje na parnim kotlovima može biti uzrokovano:

	41. Uzroci kvarova gasne turbine mogu biti:

	42. Kvarovi kod pumpi nastaju zbog:

	43. Pravilno držanje brodskih uređaja u dobrom radnom stanju podrazumijeva:

	44. Neispravnost klipnih kompresora vazduha može biti uzrokovana:

	45. Smanjeni kapacitet i radni pritisak ili ih nema pri radu centrifugalne pumpe je uzrokovan:

	46. Uzrok preopterećenja pogonskog elektro motora pumpe može biti:

	47. Najveće dopušteno istrošenje košuljice glavnih pogonskih dizel motora:

	48. Redovni pregled parnog kotla obuhvata:

	49. Alati i instrumenti za mjerenje radi održavanja opreme i uređaja se dijele na:

	50. Za održavanje glavnog motora se koriste i specijalni mjerni instrumenti u koje spadaju:






















Engleski jezik
	1. The main engine ________________on heavy fuel oil during the voyage. 

	2. At the moment, the generator __________ power to the deck equipment.

	3. Is the following statement grammatically correct?

	4. Is the following statement grammatically correct?

	5. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets using past simple or past continuous.   
The engineers __________(test) the cooling system when the seawater valve____________ (leak)


	6. The mechanic __________ the gasket when the main engine shut down.

	7. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets using past simple or past continuous.                                                                                                                            We __________ (repair) the bilge pump when the fire alarm activated.



	8. The engineer __________ inspect the fuel injectors tomorrow morning at 1030.

	9. The cooling pump is making noise. It __________ break down.

	10. Complete the sentences with the correct verb form in passive voice.
The lubrication system __________ (test) every week.             

	11. The bearings __________ (lubricate) yesterday.

	12. The Chief Engineer is in charge of the ______________________.

	13. Third Engineer is usually responsible for__________________________.

	14. According to the cycle of operation, diesel engines are divided in two general types known as four-stroke and two-stroke engines

	15. According to the action of the piston, engines may be classed as single-acting, and double –acting.

	16. In V- engines, cylinders are placed in an oblique or _______ position

	17. As for speed, all engines may be divided into three classes: slow-speed, if they run below 200 rev/min, medium-speed, if between 200 and 750 rev/min and_______________ engines above 750 rpm.


	18. If the fuel is burnt within the engines themselves, i.e. in their cylinders, then they are known as__________________________________.


	19. The four-stroke cycle is completed in four strokes of the piston, or two revolutions of the ________________.


	20. Piston is located in a:

	21. Inlet and exhaust _____________ are located in a cylinder head.

	22. V- engines are classed according to the feature known as cylinder arrangement.
       

	23. The boiler furnace is situated at the bottom of a fire-proof casing.

	24. Water drums, in a boiler, are connected to the steam drum by banks of ____________.

	25. Which statement is correct?
The economizers heat the feed water before it enters the boiler.

	26. Superheaters _______________ the saturated steam to make it drier a more efficient.

	27. The water in the boiler is turned to steam. This steam is used__________ heating purposes

	28. Boiler is fitted with various valves and gauges. ___________ valves control the passage of steam to the engines.

	29. Salinometer valves allow water samples to be taken for testing.

	30. In compression ignition engines there is no need for spark plugs, since the fuel-air mixture ignites by itself.

	31. To ignite means:

	32. Spark-ignition engines burn diesel while compression-ignition engines burn petrol. 

	33. To inject means to spray liquid fuel into the cylinder.

	34. Exhaust and inlet valves are located in the:

	35. Piston rings are used to fill the gap between the piston and the ______________.









Pomorski propisi
	1. [bookmark: _Hlk231384017]Klasifikaciju brodova obavlja?


	2. Lučka kapetanija vrši?

	3. Pregled koji se obavlja u upisnik brodova je?

	4. Zaokružite brodske knjige?

	5. Zapaljivi metali se gase?

	6. Fekalne odpadne vode se moraju skladištiti u posebne tankove. Te vode čine:

	7. Zapovjednik nije dužan pregledati mašinski dnevnik to već čini upravitelj mašine?

	8. Brod može izgubiti klasu I prije isteka roka važenja klasifikacionih isprava?

	9. Koliko MARPOL konvencija ima aneksa?

	10. Anex I MARPOL konvencije se odnosi na?

	11. Sposobnost broda za plovidbu se utvrđuje?

	12. Tonaža broda se utvrđuje?

	13. Dnevnik mašine vodi?

	14. Brodska isprava o identitetu broda je?

	15. Kojim se pregledom provjerava pravilno održavanje broda?

	16. Upisnik broda je javna knjiga koja se sastoji od?

	17. Unutrašnje morske vode su dio teritorijalnog mora?

	18. Konvencija UN o pravu mora je donijeta?

	19. Koji manevar se smije koristiti kad se uoči čovjek u moru?

	20. Brodovi imaju pravo neškodljivog prolaska u?

	21. Vrste sudara brodova su?

	22. Jedan od osnovnih uslova za postojanje zajedničke havarije je da je šteta nastala?

	23. Pomorske havarije se dijele na?

	24. Znak za opštu uzbunu se sastoji od?

	25. U lična sredstva za spašavanje spadaju?

	26. Iz koliko priloga se sastoji MARPOL konvencija?

	27. Dopunski rizici se odnose na?

	28. Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja mora odlaganjem otpada i drugog materijala (LDC) se bavi zagađenjem sa?


	29. Brodski dnevnik mora voditi svaki brod?

	30. Dnevnik mašine popunjava?

	31. Da li zapovjednik broda ima i neka javna ovlašćenja?

	32. Klasifikaciju broda obavlja?

	33. Upisnik brodova je javna knjiga koja se sastoji od?

	34. Izlivi I ostali otpaci iz svih zahoda, pisoara I zahodnih šolja spadaju u?

	35. Bacanje otpada: plastike, papira, metala i druge dozvoljeno je bacati u more?

	36. U zoni gdje je došlo do zagađenja mora zabranjuje se plovidba za sve brodove?

	37. Sredstvo za gašenja požara koje je potpuno neotrovno I neškodljivo u odnosu na čovjeka, ima sposobnost gašenja požara I pri najnižim temperaturama, kao I sposobnost gašenja skoro svih klasa požara sa većim I manjim uspjehom je?


	38. Sistem koji djeluje na principu usisavanja “masne mrlje” u sam sistem spada?

	39. Zapaljivi metali (aluminijum, magnezijum, titanijum, cirkonijum, natrijum, kalijum) se gase?

	40. Uslovi zapošljavanja propisani MLC konvencijom sadržani su u?



