Drugi oficir mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kW ili jačim

Motori sa unutrašnjim sagorijevanjem
	1. Prvi zakon termodinamike glasi: 

	2. Što je energija?

	3. Specifična toplota je:

	4. Adijabata je termodinamički proces pri kome je:

	5. Politropa je termodinamički proces pri kome je:

	6. Izobara je termodinamički proces pri kome je:  

	7. Izoterma je termodinamički proces pri kome je:

	8. Izohora je termodinamički proces pri kome je:

	9. Četvorotaktni motori su oni motori: 

	10. Otov kružni proces se sastoji od sledećih termodinamičkih procesa:

	11. Prvi takt rada četvorotaktnog dizel motora je:

	12. Kružni proces 4-taktnog dizel motora se sastoji od sledećih termodinamičkih promjena:

	13. Drugi takt četvorotaktnog motora je:

	14. Treći takt pri radu četvorotaktnog motora je:

	15. Četvrti takt pri radu četvorotaktnog motora je:

	16. Dvotaktni motori su oni motor kod kojih se:

	17. Prvi takt kod dvotaktnih dizel motora je:   

	18. Drugi takt kod dvotaktnih dizel motora je:   

	19. Dijagram toplotnog bilansa motora SUS:

	20. Srednji indicirani pritisak motora SUS pokazuje:

	21. Specifična indicirana potrošnja goriva motora SUS je:

	22. Indicirani stepen korisnog dejstva motora SUS predstavlja:

	23. Efektivna snaga motora je:

	24. Pretvaranje hemijske energije goriva a ove u toplotnu energiju se vrši u:

	25. Brodski motori se sastoje od: 

	26. Klip je dio motora koji se:

	27. Stapajica kod dvotaktnih dizel motora je:

	28. Križna glava kod dvotaktnih dizel motora:

	29. Klipni mehanizam čine sledeći djelovi dizel motora:

	30. Tačka samopaljenja je:

	31. Nepokretni dio motora je:

	32. Klipnjača je dio motora koji služi da:

	33. Kućište brodskog dvotaktnog motora služi:

	34. Blok ili kućište cilindra brodskog dvotaktnog motora služi:

	35. Šupernica ili brtvenica kod dvotaktnog dizel motora:

	36. Cilindarska košuljica je dio motora koji služi:

	37. Najveće dopušteno istrošenje košuljice je: 

	38. Maksimalno dopuštena ovalnost je: 

	39. Slivni tank glavnog motora je spremnik: 

	40. Kotvenim vijcima se kod velikih brodskih motora povezuju:

	41. Klipni prsteni kod motora služe za:

	42. Osovinica klipa je dio:

	43. Sastavni djelovi temeljnog ležaja su:

	44. Sile u klipnom mehanizmu su posledica:

	45. Poklopac cilindra ili glava motora služi da:

	46. Ispiranje dvotaktnog dizel motora ima za cilj:

	47. Najefikasniji sistem ispiranje dvotaktnih motora je:

	48. Za prednabijanje i ispiranje dizel motora se može koristiti samo jedan od sledećih uređaja:

	49. Prednabijanje motora je:

	50. Cetanski broj predstavlja:

	51. Instrument za mjerenje temperature izduvnih gasova motora se zove: 

	52. Ispitivanje brodskog pogonskog motora na probnom stolu i u toku probne vožnje se vrši:

	53. Upućivanje motora na probnom stolu se vrši u hladnom stanju sa temperaturom okoline:

	54. Temeljni ležaj motora: 

	55. Razvodnik uputnog zraka služi za:

	56. Za upućivanje glavniog motora postoji:

	57. Brodski motori se upućuju pevenstveno: 

	58. Razlika u odstupanja pritiska kompresije sagorijevanja goriva od cilindra do cilindra kod dizel motora smije biti:

	59. Kod četvorotaktnih motora se sagoreli gasovi istiskuju:

	60. Sigurnosni regulator broja okretaja motoru služi da:

	61. Za rashlađivanje nepokretnih djelova velikih brodskih motora se koristi: 

	62. Više izlazne temperature rashladne vode:

	63. Izlazna temperatura rashladne vode savremenih pogonskih brodskih motora je obično u rasponu od:

	64. Izrabljeno cilindrično ulje kod dvotaktnih glavnih dizel motora nakon podmazivanja košuljica se: 

	65. Automatski sistem upravljanja glavnim motorom podrazumijeva:

	66. Kalorična vrijednosti goriva je:

	67. Za regulaciju potrebnog viskoziteta goriva služi uređaj koji se zove:

	68. Jedinica za mjerenje kinematičkog viskoziteta je:

	69. Vrijednost kinematskog viskoziteta goriva na ulazu u motor treba biti:

	70. Dio razvodnika uputnog vazduha dizel motora je:

	71. Bregasto vratilo kod motora SUS je:

	72. Regulator broja okretaja kod dvotaknih dizel motora:

	73. Poznate vrste brodskih propulzora su:      

	74. Korak ili uspon propelera predstavlja:

	75. Skliz ili slip propelera je:

	76. Dinamički viskozitet fluida pa i pogonskog goriva (znak η) je

	77. Za mjerenje defleksija koljenastog vratila motora SUS služi mjerni instrument:

	78. Održavanje motora može biti: 

	79. Stepen savršenstva motora je:

	80. Stepen kompresije motora je:

	81. Nominalna snaga motora je:

	82. Maksimalna snaga motora je:

	83. Eksploataciona snaga motora je

	84. Torzione vibracije su

	85. Konus propelera i osovine propelera je:

	86. Brtveni sistem osovine propelera mora biti sposoban da ispuni sledeće radne uslove:

	87. Kvalitet ulja iz cirkulacionog sistema za podmazivanje motora:

	88. Sistem praćenja koncentracije uljnih para u karteru brodskog dizel motora služi:

	89. Požar u ispirnoj komori motora se može gasiti:

	90. Eksplozija u karteru brodskog motora nastupa: 

	91. Bezopasni sadržaj uljnih para u karteru motora iznosi:

	92. Što je bazni broj BN ulja za podmazivanje?

	93. Brodska goriva trenutno mogu imati u svom sastavu van specijalnih područja:

	94. Zatvoreni indikatorski dijagram služi:

	95. U proizvodnji dizel motora se primjenjuju:

	96. Procesom kovanja se izrađuju:

	97. Sile koje djeluju u procesu rada motora su:

	98. Inercione sile uzrokovane masama pravolinijskog kretanja klipa se poništavaju:

	99. Kritični brojevi okretaja nastaju kada:

	100. Zamajac motora služi za:

	101. Temeljni ležaji su smješteni:

	102. Cilindar motora je:

	103. Prolaskom kroz turbopuhalo usisani vazduh iz strojarnice se zagrije:

	104. Propulzor je uređaj koji:

	105. Srednji efektivni pritisak motora je:

	106. Mehanički stepen iskorišćenja predstavlja:

	107. Efektivni stepen iskorišćenja je:

	108. Specifična potrošnja goriva je: 

	109. Stehiometrijski broj kod motora sa unutrašnjim sagorijevanjem predstavlja:

	110. Klipnjača je dio motora koji:

	111. Koljenasto vratilo motora je njegov dio:

	112. Prekretni mehanizam motora služi da:

	113. Prostora za sagorijevanje cilindra motora je:

	114. Koja mjera se koristi za sprečavanje kontaminacije prostora ispirnog zraka cilindričnim uljem?

	115. Koji je glavni razlog za korištenje dvotaktnog dizel motora kao glavnog pogonskog motora na trgovačkim brodovima?

	116. Kako se u brodskim dvotaktnim motorima zadnje generacije (MAN B&W ME engine) obično upravlja radom ventila i ubrizgavanjem goriva?

	117. Koji je najefikasniji metod uklanjanja vode iz brodskog goriva tipa HFO (Heavy Fuel Oil)?

	118. Kod motora sa Alpha sistemom podmazivanja, kako se vrši distribucija maziva na klizne površine?

	119. Šta predstavlja “scavenge fire”?

	120. Koja opasnost postoji pri korišćenju ECA goriva kod motora koji nisu prilagođeni za to?

	121. U dizel motorima sa ''common rail'' sistemom, kakva je uloga akumulatora pritiska?

	122. Koji od sljedećih faktora najviše utiče na specifičnu potrošnju goriva (SFOC) glavnog motora?

	123. Koji je osnovna svrha indikatorskog pipca?

	124. Šta je funkcija Lambda kontrolnog sistema u brodskim motorima?

	125. Koji tip ispiranja je najčešći kod velikih dvotaktnih brodskih dizel motora?

	126. Koji dio motora omogućava protok ispranog zraka kroz cilindar kod istosmjernog sistema?

	127. Šta može izazvati pad pritiska ispirnog zraka u glavnom motoru?

	128. Šta se dešava ako ispušni ventil ne otvori u pravom trenutku tokom procesa ispiranja?

	129. Koja je optimalna temperatura zraka nakon hladnjaka zraka u ispirnom sistemu?

	130. Koja je osnovna funkcija rashladnog sistema kod brodskog dizel motora?

	131. Koji sistem rashlade se koristi kod velikih brodskih motora?

	132. Zašto se koristi ekspanziona posuda (ekspanzioni tank) u rashladnom sistemu?

	133. Šta bi mogao biti uzrok naglog pada temperature rashladne vode?

	134. Koji parametar je najvažniji za nadzor efikasnosti rashladnog sistema?

	135. Gdje se mjeri temperatura rashladne vode?

	136. Kako se sprečava korozija unutar rashladnog sistema?

	137. Koji problem može nastati ako dođe do curenja rashladne vode u cilindar?

	138. U sistemima rashlade pločastim rashladnicima, šta je važno redovno proveravati?

	139. Kako se reguliše količina ulja kod modernih sistema podmazivanja cilindara (Alpha lubricators)?

	140. Koji je glavni uzrok niskog pritiska ulja u sistemu?

	141. Koji parametar se prati da bi se procijenilo stanje ulja u sistemu podmazivanja?

	142. Šta može biti posljedica prekomjerne količine ulja u karteru?

	143. Koji je razlog korišćenja različita maziva za klipove i za ležajeve kod dvotaktnih motora?

	144. Koja mjera se preporučuje ako se otkrije prisustvo metalnih čestica u ulju glavnog motora?

	145. Da li je obavezna analiza ulja od eksterne laboratorije?

	146. U kojem periodu se ulje mora slati na analizu?

	147. Koja je glavna svrha grijavanja teških goriva (HFO) prije ulaska u motor?

	148. Koji je optimalni opseg viskoznosti za HFO pri ubrizgavanju u motor?

	149. Koja je funkcija recirkulacione linije kod sistema goriva?

	150. Šta je kritični problem pri prebacivanju sa HFO na MDO u ECA zonama?

	151. Koji dio motora najviše trpi oštećenja zbog nečistoća u gorivu?

	152. Koji je osnovni princip rada pumpe za ubrizgavanje goriva kod starijih brodskih motora?

	153. Koji je prvi znak kontaminacije goriva vodom?

	154. Što su ECA zone?

	155. Koja je gornja dozvoljena granica %S u gorivima u ECA zonma?

	156. Na koji način se upravlja otvaranjem uputnih ventila tokom starta starijih motora?

	157. Koja je uloga sigurnosnog ventila na sistemu uputnog zraka?

	158. Koji je tipični radni pritisak startnog zraka za veliki dvotaktni motor?

	159. Šta je uloga vremenskog ventila (time valve) u sistemu uputnog zraka?

	160. Zašto je važna funkcija hlađenja komprimiranog zraka?

	161. Koja je razlika između Bridge Control (komanda sa mosta) i Engine Control (komanda iz strojarnice)?

	162. Šta znači “Remote Control” u kontekstu glavnog motora?

	163. Koji sigurnosna procedura se koristi ako dođe do gubitka kontrole sa mosta?

	164. Šta omogućava "pitch control" kod brodova sa CPP (kontrolisanim korakom propelera)?

	165. Šta je osnovna svrha “dead man alarm” sistema u kontrolnim prostorijama?

	166. Šta znači izraz "shutdown" u kontekstu automatskog nadzora?

	167. Koji od sledećih parametara obavezno izaziva automatsko zaustavljanje (shutdown) motora?

	168. Koja je osnovna svrha trend monitoring sistema?

	169. Kako se klasifikuju alarmi u većini brodskih nadzornih sistema?

	170. Koji senzor se koristi kod automatsko praćenje temperature ispušnih plinova?

	171. Koja je funkcija “override” tastera u sistemu automatskog gašenja motora?

	172. Koja vrijednost predstavlja razliku između indikovane snage i efektivne (kočione) snage?

	173. Šta znači izraz "kontrolisani korak propelera" (CPP – Controllable Pitch Propeller)?

	174. Šta predstavlja “pitch” propelera u brodskoj propulziji?

	175. Šta predstavlja “slip” kod brodskog propelera?

	176. Šta prikazuje indikatorski dijagram klipnog motora?

	177. Za šta se koristi analiza indikatorskog dijagrama u praksi?

	178. Za koju analizu se najčešće koristi zatvoreni indikatorski dijagram?

	179. Koja je osnovna svrha NOx Technical File-a na brodu?

	180. Koji motor mora imati NOx Technical File?

	181. Ko je odgovoran za ažuriranje NOx Technical File-a kada se izvrše tehničke izmene na motoru?

	182. Koji se podaci upisuju u Nox Technical File?

	183. Da li je Nox File podležan eksternim inspekcijama?

	184. Koji je osnovni razlog za sprovođenje laboratorijske analize goriva pre upotrebe na brodu?

	185. Šta predstavlja "flash point" (tačka paljenja) goriva?

	186. Koja je osnovna funkcija scrubera u brodskom sistemu ispušnih gasova?

	187. Koji vrsta vode se koristi u tzv. "open loop" scrubber sistemu?

	188. Koji je potencijalni ekološki problem kod "open loop" scrubera?

	189. Koji je glavni razlog zbog kog se brodovi opremaju scruberima umesto da koriste gorivo sa niskim sadržajem sumpora?

	190. Koja dokumentacija mora biti ažurna i dostupna prilikom korišćenja scrubera?

	191. Koja je osnovna svrha Planned Maintenance System (PMS) na brodu?

	192. Ko je primarno odgovoran za ažuriranje i sprovođenje PMS-a na brodu?

	193. Šta može biti posledica nepravilnog vođenja PMS-a?

	194. Šta predstavlja kritični broj okretaja motora ili turbina?

	195. Kako se obično rešava problem vibracija pri dostizanju kritičnog broja okretaja?

	196. Koji je glavni cilj inspekcije karterskih ležaja u brodskim motorima?

	197. Koji alat se koristi za merenje defleksija koljenastog vratila?

	198. Šta treba učiniti ako se nađu znakovi oštećenja na karterskim ležajevima?

	199. Defleksijom koljenastog vratila kontrolišemo?

	200. Emergency manovra Glavnog motora se koristi?

	201. Tokom upotrebe Emergency manovre regulator broja okretaja je?

	202. Koji je maksimalni dozvoljeni postotak sumpora u gorivu prema MARPOL Annex VI za gorivo korišćeno na brodovima izvan posebnih zaštićenih oblasti (ECA) a bez sistema obrade ispušnih plinova?

	203. Koji dokument koristi za kontrola procenta sumpora u gorivu?

	204. Koje operacije moraju biti evidentiran u Knjizi ulja (Oil Record Book)?

	205. Kakve sankcije mogu nastati ako se knjiga ulja ne vodi ispravno?

	206. ECA zona prema MARPOL Annex VI predstavlja zonu u kojoj se primenjuju zahtevi za smanjenje emisije sumpora i azotnih oksida iz brodskih motora

	207. Šta je NOx Technical File prema zahtevima MARPOL Annex VI?

	208. Kako se obavlja podmazivanje plungera i barella visokotlačne pumpe tipa Bosch?

	209. Koje mere treba preduzeti kako bi se minimizirao negativni uticaj plitkih voda na rad motora?

	210. Koja je osnovna funkcija VIT sistema na brodskim motorima?

	211. Šta predstavlja pojam specifična potrošnja goriva (SFOC) na brodskom motoru?

	212. Kako obrasli trup broda utiče na SLIP motora?

	213. Odrivni ležaj ima ulogu preuzimanja radijalne sile potiska propelera spriječavalući radijano pomijeranje osovine motora

	214. TBN (Total Base Number) motornog ulja je količina alkalnih aditiva koji pokazuju sposbnost ulja da neutrališe kiseline nastale sagorijevanjem goriva i oksidacijom ulja.

	215. Odaberi tačnu tvrdnju:

	216. Defleksije karterskog mehanizma ukazuju na stanje?













Parni kotlovi i turbine
	1. Parni kotao je uređaj:

	2. Prema vrsti proizvedene vodene pare parni kotlovi se dijele na:

	3. Armaturu parnog kotla čine:

	4. Kao radni fluid za proizvonju pare u parnom kotlu se:

	5. Za sagorijevanje goriva u ložište parnog kotla je potrebno dovesti potrebnu količinu vazduha procesom koji se naziva:

	6. Proces dopreme vazduha ložištu parnog kotla se vrši:

	7. Brodske parne turbine se mogu po namjeni dijele na:

	8. Vještačka promaja se ostvaruje pomoću uredjaja koji se zove:

	9. U napojni sistem parnog kotla spadaju:

	10. Otpjenjivanje parnog kotla:

	11. Odmuljivanje parnog kotla se vrši:

	12. Ispuštanje vazduha prilikom punjenja praznog kotla vodom:

	13. Ekonomajzer je uređaj koji za proizvodnju pare na brodu koristi:

	14. Izradjenom parom u parnom postrojenju se naziva:

	15. Napojne pumpe parnog kotla su najčešće:

	16. Eksplozija parnog kotla može nastupiti kao posledica:   

	17. pH faktor napojne vode kotla odražava:

	18. Glavni uzročnici zagađenja napojne vode parnog kotla na brodu su:

	19. Brodske parne turbine se po broju stepeni dijele na:

	20. Parne turbine se prema mjestu ekspandiranja pare u turbini dijele na:

	21. Akcione parne turbine su one turbine:

	22. Prednost gasnih brodskih turbina je:

	23. Jedan od djelova gasne turbine je:

	24. Osnovne funkcije turbinskog ulja su:

	25. Prema pritisku pare na ulazu u turbinu parne brodske turbine se dijele na:

	26. Aksijalni-odrivni ležaj kod parne turbine ima ulogu da: 

	27. Gasna turbina je toplotna mašina koja spada u:

	28. Turbinske brtvenice kod parne turbine su najčešće:

	29. Tvrdoću napojne vode kotla uzrokuju:

	30. Zaštita brodskih parnih turbina se izvodi:

	31. Gasna turbina je:

	32. Brodske pogonske parne turbine su spojene sa osovinskim vodom:

	33. Vrijeme potrebno za pripremu i upućivanje parne turbine je:

	34. Stepen korisnog dejstva parne turbine se kreće u granicama:

	35. Gasno turbinsko postrojenje otvorenog procesa se sastoji od: 

	36. Godišnj pregled parnog kotla:

	37. Sagorijevanje goriva u ložištu parnog kotla može biti:

	38. Pregrijač pare je:

	39. Ako brod treba da bude raspremljen na neodređeno vrijeme, morska strana glavnog kondenzatora treba da bude:

	40. Kotao služi za proizvodnju?

	41. Ako se nivo vode ne vidi u donjem dijelu vodokaznog stakla kotla, koju od navedenih radnji treba odmah preduzeti?

	42. Vodovi povrata kondenzata sa grijača tankova goriva se vode ka:

	43. U kojem od navedenih elemenata se hemijska energija pretvara u toplotnu energiju u vezi sa radom kotla?

	44. Ako nivo vode u kotlu u radu brzo opada i ne može se održati standardnim postupcima, treba:

	45. Svrha „špijunskog“otvora (peep hole) na oplati kotla je da:

	46. Proces raspršivanja goriva u sitne kapljice radi boljeg sagorijevanja naziva se:

	47. Najveći gubitak toplote u brodskom kotlu nastaje zbog toplote koja je: 

	48. Tačka paljenja (flash point) rezidualnog goriva koristi se za određivanje: 

	49. Recirkulacija napojne vode obezbjeđuje protok vode kroz: 

	50. Nakon napuštanja turbine para ulazi u:

	51. Koja karakteristika goriva određuje temperaturu do koje residualno gorivo mora biti zagrijano za pravilnu atomizaciju?

	52. Svrha sigurnosnog ventila u sistemu goriva je da: 

	53. Test kotlovske vode na sadržaj hlorida pokazuje količinu:

	54. Para za zaptivanje šupernice (gland sealing steam) koristi se tokom rada parne turbine da spriječi gubitak:

	55. Vodokazno staklo kotla treba povremeno protiskivati da bi se:

	56. U većini brodskih kotlova, prvi redovi cijevi za generisanje pare (screen tubes) prave se većeg prečnika jer: 

	57. Vatrostalni materijali kotla koji su prethodno pečeni i korišćeni osjetljiviji su na:

	58. Jedinica mjere za sadržaj hlorida u kotlovskoj vodi je:

	59. Uzorci kotlovske vode treba da se rashlade kroz rashladni spiralni hladnjak prije analize jer: 

	60. Labirintske zaptivke koje smanjuju curenje oko osovine turbine izrađuju se od: 

	61. Koji vatrostalni materijal je poželjan za male popravke, posebno gdje standardna cigla ne može stati?

	62. Koji zapaljivi element u lož-ulju je glavni uzrok korozije kotla?

	63. Koja pumpa se obično koristi u sistemu goriva?

	64. Koja od navedenih funkcija opisuje ulogu sapnice (nozzle) u akcionoj (impulsnoj) turbini?

	65. Uzorak kotlovske vode se obično uzima:

	66. U vodocijevnom kotlu cirkulacija nastaje zbog razlike u:

	67. Nivo u atmosferskom kaskadnom tanku se obično održava pomoću:

	68. Osnovna funkcija kaskadnog inspekcionog tanka je da:

	69. Gotovo transparentni dim iz dimnjaka obično ukazuje na:

	70. Ako je potrebno napustiti prostor zbog velike opasnosti od curenja pare, najbolji put za izlaz je:

	71. Najveći pojedinačni ukupni gubitak efikasnosti cjelokupnog parnog postrojenja i kotla nastaje zbog:

	72. Kada test kotlovske vode pokaže pH vrijednost 6 ili manje, treba:

	73. Ako se pri otvaranju ventila na parovodu pojavi vodeni udar, potrebno je:

	74. Na automatski loženom kotlu, gubitak ventilatora prinudne promaje će izazvati:

	75. Koncentracija ukupnih rastvorenih materija u kotlovskoj vodi može porasti zbog:

	76. Filteri se ugrađuju u linije goriva kotla da bi:

	77. Na automatski loženom kotlu, regulator pritiska pare upravlja dovodom goriva prema gorionicima reagujući na promjene u:

	78. Ako smjesa zasićene pare sadrži 90% pare i 10% vlage, kvalitet pare je:

	79. Rastvorene i suspendovane materije u kotlovskoj vodi održavaju se na minimumu:

	80. Grijači napojne vode koriste se na brodovima da smanje termički šok na kotao i da:

	81. Kako procenat CO₂ u dimnim gasovima opada, može se pretpostaviti da:

	82. Zašto se u glavnim pogonskim turbinama koristi pregrijana para umjesto zasićene?

	83. Kada skener plamena registruje nestanak plamena tokom rada kotla, koji događaj se dešava PRVI?

	84. Prekomjeran vazduh za sagorijevanje u kotlu prepoznaje se po plamenu čiji krajevi izgledaju kao:

	85. Rasprskači goriva u gorionicima kotla služe da:

	86. Vodeni udar u parovodu najbolje se sprječava:

	87. Fotoćelija ugrađena u sigurnosni sistem automatskog kotla:

	88. Viskozitet goriva prema atomizeru može se smanjiti:

	89. Automatski sistemi kontrole sagorijevanja sprječavaju trenutno paljenje gorionika nakon normalnog ili sigurnosnog isključenja kako bi se omogućilo vrijeme za:

	90. Koja tvrdnja je tačna u vezi sa fotoćelijskim sistemom skeniranja plamena?

	91. Šta se dešava sa parom dok prolazi kroz pokretne lopatice u reakcijskoj turbini?

	92. Hemikalije se dodaju u napojnu vodu kotla da bi:

	93. Prljave cijevi ložišta mogu uzrokovati višu temperaturu u ložištu jer:

	94. Nepravilno raspršivanje goriva može biti uzrokovano:

	95. U akcionoj (impulsnoj) turbini, fiksne lopatice služe da:

	96. Bypass ventil glavnog parnog stop ventila služi da:  

	97. Nepravilno postavljen atomizer u gorionikuu može izazvati: 

	98. Unutrašnja napojna cijev u kotlu je perforirana da bi: 

	99. Za neutralisanje korozije, kotlovska voda treba da bude: 

	100. Najvažnije ispitivanje napojne vode normalno uključuje test na:

	101. Hemikalije se u kotlovsku vodu dodaju: 

	102. Zašto se ložište kotla mora pročistiti (produvati) prije paljenja prvog gorionika?

	103. Difuzor zraka gorionika:

	104. Prije paljenja gorionika na hladnom kotlu treba:

	105. Osnovna razlika između mulja i kamenca u cijevima kotla je:

	106. Ako nivo vode u vodokaznom staklu kotla kroz kojeg prolaze ispušni plinovi glavnog motora, ostaje stalan tokom manevrisanja glavnim motorom, najvjerovatniji uzrok je:

	107. Mogućnost povratnog plamena (flareback) smanjuje se ako:

	108. Odzračni pipac parnog doma se otvara pri hlađenju kotla da:

	109. Maksimalni prenos toplote u brodskom kotlu postiže se:

	110. Pravilan vakuum u glavnom kondenzatoru je potreban da bi se:

	111. Najbrži način da se kotlu isključi dovod goriva je:

	112. Pri podizanju pare pri zagrijavanju kotla, odzračni pipac se zatvara nakon što:

	113. Ako pritisak postane previsok, višak pare se odvodi u:

	114. Para koja se dovodi u glavne pogonske turbine je:

	115. Sigurnosni ventil kotla mora:

	116. Kod reakcione turbine statorske mlaznice:

	117. Nakupljanje ulja u kotlovskoj vodi bi:

	118. Pjenjenje u kotlu može biti uzrokovano:

	119. Prilikom pranja ložišta i cijevi kotla treba koristiti:

	120. Koji uslov zahtijeva prioritetnu pažnju?

	121. Senzor indikatora saliniteta nalazi se u:

	122. Zaslanjenje kondenzata može nastati u:

	123. Koja je osnovna razlika između vatrocjevnog i vodocjevnog kotla?

	124. Koji tip kotla se najčešće koristi na savremenim trgovačkim brodovima za prevoz tečnog tereta?

	125. Koji tip kotla se najčešće koristi na savremenim trgovačkim brodovima za prevoz rasutog tereta?

	126. Utilizacioni kotao koristi toplotu iz:

	127. Glavna prednost vodocjevnih kotlova je:

	128. Stepen iskorišćenja kotla predstavlja odnos između:

	129. Ekonomajzer (utilizacioni kotao) služi za:

	130. Koji oblik prenosa topline je dominantan u ložištu kotla?

	131. Prenos topline kroz cijevi kotla odvija se prvenstveno putem:

	132. Prirodna promaja u kotlu zavisi od:

	133. Prisilna promaja se ostvaruje pomoću:

	134. Kapacitet kotla je:

	135. Temperatura pregrijane pare zavisi od:

	136. Koji faktori utiču na efikasnost kotla?

	137. Koje vrste promaje se koriste kod brodskih kotlova?

	138. Koji su tipovi brodskih parnih kotlova?

	139. Kod akcione (impulsne) turbine, gdje se odvija najveći dio ekspanzije pare?

	140. Kod reakcione turbine, gdje dolazi do pada pritiska pare?

	141. Koja komponenta turbine preuzima aksijalni potisak?

	142. Zašto se u modernim brodskim turbinama koristi višestepena ekspanzija?

	143. Šta je funkcija regulacionog ventila na ulazu u turbinu?

	144. Šta se dešava sa specifičnom zapreminom pare tokom ekspanzije u turbini?

	145. Šta je glavna svrha kondenzatora u parno-turbinskom postrojenju? (više tačnih odgovora)

	146. U gasnoj turbini, energija ekspanzije gasova prvenstveno se koristi za:

	147. Kod gasne turbine sa otvorenim ciklusom, izduvni gasovi se:

	148. Koji sklop gasne turbine ima osnovnu funkciju povećanja pritiska zraka?

	149. U pogonskim konfiguracijama na brodovima, gasna turbina se najčešće koristi kao:

	150. Koja je glavna prednost gasnih turbina u odnosu na dizel motore u brodskoj primjeni?

	151. Osnovna funkcija komore za sagorjevanje u gasnoj turbini je:

	152. Koje su karakteristike gasne turbine sa zatvorenim ciklusom?

	153. Koji su glavni konstrukcijski djelovi tipične brodske gasne turbine?




















Pomoćna postrojenja
	1. Pomoćni uređaji su: 

	2. Pumpe su uređaju koji na brodu služe za:

	3. Jedan od kriterijuma podjele pumpi je:

	4. Prema namjeni se pumpe mogu podijeliti na:

	5. Stapne i klipne pumpe se prema načinu rada dijele na:    

	6. Diferencijalne klipne pumpe su: 

	7. Vazdušna komora kod klipnih i stapnih pumpi služi:

	8. Centrifugalne pumpe su one pumpe kod kojih:

	9. Podjela centrifugalnih pumpi 
po osnovu konstruktivnih rešenja je na:

	10. Paralelni rad centrifugalne pumpe:

	11. Rotirajuće radno kolo(rotor) centrifugalne pumpe služi da:     

	12. Samousisni uređaj se ugrađuje centrifugalnoj pumpi:

	13. Vakuum pumpa je:

	14. Mjesta koja su najviše izložena kavitacionoj eroziji kod centrifugalne pumpe su:

	15. Šupernica centrifugalnih pumpi je dio koji:

	16. Uzrok grijanja osovine rotacione pumpe: 

	17. Vijčane pumpe se uglavnom koriste:

	18. Vijčana pumpa ima sledeće karakteristike:

	19. Zupčaste pumpe:

	20. Zupčaste pumpe su:

	21. Mlazne pumpe su:

	22. Ejektori su: 

	23. Kompresori su uredjaji koji služe:   

	24. Kompresori se po konstrukciji dijele na:

	25. Po pritisku koji proizvode kompresori se dijele: 

	26. Klipni-stapni kompresor se na brodu:

	27. Nakon prvog stepena rada klipnog kompresora vazduha, vazduh ima sledeće parametre:      

	28. Vazduh pod pritiskom se iz flaša na brodu koristi za: 

	29. Ventilatori na brodu su uređaji koji služe:    

	30. Krila ventilatora mogu biti:

	31. Freoni su: 

	32. U zavisnosti od smjera strujanja vazduha u radnom kolu, ventilatori se dijele na 

	33. Regulacija protoka vazduha ventilatora se vrši:

	34. Rashladni uredjaji na brodu služe za:

	35. Freoni koji najmanje štete ozonskom omotaču:  

	36. Freon kao rashladno sredstvo:

	37. Odstranjivanje krutih nečistoca iz goriva tokom njegove pripreme se vrši:

	38. Centrifugalni separatori na brodu služe za:

	39. U separatorima, usled djelovanja centrifugalne sile se težina čvrstih čestica: 

	40. Filteri su elementi koji: 

	41. Automatski filter sa povratnim ispiranjem se upotrebljava:

	42. Gravitacioni prsten u separatoru goriva i ulja:

	43. Filteri se konstruktivno i namjenski prave u zavisnosti od:

	44. Purifikator je:

	45. Klarifikator je:

	46. Finoća umetaka automatskih i finih filtera je:

	47. Izmjenjivač toplote je uređaj koji je:

	48. Prema načinu strujanja medija u izmjenjivačima toplote,oni se dijele na:

	49. Prema namjeni izmjenjivači toplote se dijele na:

	50. Voda koja se može ispumpati nakon tretmana u kaljužnom separatoru u more može imati:

	51. Pločasti izmjenjivači toplote imaju sledeće karakteristike:

	52. U brodski osovinski vod spadaju sledeći elementi:

	53. Kormilarski sistem mora ispunti sledeće zahtjeve:

	54. Propisano vrijeme od strane klasifikacionog društva potrebno za prebacivanje od  “sve lijevo(35°)” do „sve desno(35°)” ne smije biti duže od:

	55. Stepen djelovanja pumpe sadrži:

	56. Brodski cjevovodi ne služe za transport različitih medija kao što je:

	57. U brodogradnji se najviše se upotrebljavaju:

	58. Evaporator je:

	59. Povratna osmoza je:

	60. Vakumski evaporator radi na poznatom principu:

	61. Vakumski evaporator se sastoji od:

	62. Hlađenje je:

	63. Rashladni sistemi na brodu mogu biti:

	64. Isparivač je element rashladnih sistema:

	65. Voda ili vlaga u rashladnom sredstvu rashladnog sistema:

	66. Rashladno sredstvo prolazi kroz sledeće faze kružnog kompresorskog procesa i to:

	67. Kao rashladno sredstvo u sistemu frižidera i klimatizacije se najviše upotrebljava:

	68. Manjak radnog rashladnog fluida u rashladnom sistemu se ogleda u:

	69. Čovjeku godi:

	70. Kaljužni separator moraju imati plovni objekti:

	71. Knjigu o uljima I.dio moraju voditi: 

	72. Da li se zauljena voda sa sadržajem ulja od 15ppm smije ispumpavati u luci?

	73. Protivpožarne klapne služe za:

	74. Sadržaj uljnih nečistoća u vodi nakon tretmana u kaljužnom separatoru koja se može ispumpati u more u dozvoljenim područjima iznosi:    

	75. Najefikasniji sistem prečišćavanja otpadnih voda  sa broda se sastoji od:

	76. Incineratori su uređaji koji služe za:

	77. Na trgovačkim brodovima cjevovodi se dijele na sledeće vrste:

	78. U zaporne elemente cjevovoda spadaju:

	79. Uređaji za mjerenje pritiska koji se  koriste na svim brodskim cjevovodima su:

	80. Cijevi se spajaju:

	81. Ispitivanje nepropusnosti cijevi izvodi se:      

	82. Za pražnjenje i punjenje vode balasta na brodu služe:

	83. Jedna od greški u sistemu za tretman balasnih voda je:

	84. Zadatak katodne zaštite brodskog trupa je:

	85. Katodna zaštita broda se izvodi:

	86. Elektrohemijska reakcija na brodu se javlja:

	87. Žrtvovane anode obično se izrađuju od:

	88. Sistem katodne zaštite narinutim naponom se sastoji od:

	89. Kaljužni separator prečišćava zauljane vode do sadržaje ulja u njoj na maksimum 15ppm,i ona se:

	90. Teretni brod mora imati

	91. Pumpa koja je u pripremi,“stand by”poziciji se uključuje: 

	92. Hidraulični motor (hidromotor, actuator) je:

	93. U palubne uređaje spadaju:      

	94. Teretna vitla pomiču teret:

	95. Pogon teretnog vitla može biti sa jednim od navedenih uređaja:

	96. Brodovi za prevoz LPG i LNG iskrcavaju teret:

	97. Auto-pilot je:

	98. Apsorpcioni proces snižavanja temperature u rashladnom sistemu je:

	99. Generator za proizvodnju inertnog gasa služi:

	100. Ako centrifugalna pumpa ne postiže pritisak tečnosti uzrok može biti:

	101. Vijčana pumpa ima sledeće karakteristike:

	102. Radni cilindar dvoradnih klipnih kompresora je konstruisan tako da:

	103. Manjak radnog rashladnog fluida se utvrđuje: 

	104. Centrifugalna pumpa ima stabilan protok, ali struja elektromotora je stalno iznad nominalne, a ležajevi se zagrijavaju. Koji uzrok jedini logično objašnjava sve simptome?

	105. Pumpa nakon remonta daje manji protok, ali bez buke i vibracija. Koji uzrok je najvjerovatniji?

	106. Pumpa kratko radi normalno, zatim protok naglo opada bez promjene brzine. Koji je najlogičniji uzrok?

	107. Pumpa radi sa izraženom bukom nalik šljunku, ali bez povećane struje. Šta je uzrok?

	108. Kompresor postiže nominalni pritisak, ali se znatno češće uključuje nego ranije. Koji uzrok je najvjerovatniji?

	109. Povećana potrošnja ulja uz istovremeni pad efikasnosti kompresije ukazuje na:

	110. Separator goriva radi bez alarma, ali sadržaj vode na izlazu postepeno raste. Koji uzrok to objašnjava?

	111. Nakon povećanja protoka kroz separator kvalitet separacije se pogoršava iako je temperatura pravilna. Zašto?

	112. Rashladni kompresor se isključuje na visoki pritisak samo tokom toplih dana. Koji uzrok to objašnjava?

	113. Zaleđivanje isparivača se javlja uprkos pravilnoj temperaturi. Koji je uzrok?

	114. Evaporator proizvodi dovoljnu količinu vode, ali je salinitet povećan. Koji je uzrok?

	115. Pad kapaciteta evaporatora uz stabilan vakuum najčešće ukazuje na:

	116. Hidraulični sistem reaguje sporo i pokazuje povišenu temperaturu ulja. Koji uzrok je najlogičniji?

	117. Pritisak u hidrauličnom sistemu osciluje bez promjene opterećenja. Koji uzrok to objašnjava?

	118. Različite zone strojarnice imaju znatno različite temperature iako ventilatori rade. Zašto?

	119. Ponavljajuća puknuća nosača cjevovoda bez curenja ukazuju na:

	120. Zašto iskusan strojar reaguje na promjenu trenda parametara prije alarma?

	121. Nakon dužeg rada pumpa počinje gubiti protok, ali se stanje privremeno popravi nakon zaustavljanja i ponovnog starta. Koji je uzrok najlogičniji?

	122. Pumpa pokazuje normalan protok, ali se zaptivka brzo pregrijava i troši. Koji uzrok to objašnjava?

	123. Pumpa radi stabilno, ali efikasnost postepeno opada tokom mjeseci bez vidljivih kvarova. Koji uzrok je najvjerovatniji?

	124. Kompresor ima normalan radni pritisak, ali temperatura izlaznog vazduha je stalno viša nego ranije. Koji uzrok to objašnjava?

	125. Pritisak u vazdušnom sistemu opada brže nego ranije, iako kompresor radi normalno. Koji uzrok je najlogičniji?

	126. Separator goriva daje promjenljiv kvalitet goriva u toku iste smjene. Koji uzrok to najbolje objašnjava?

	127. Separator se ne zaustavlja alarmom, ali se u taložniku brzo nakuplja voda. Koji uzrok je najvjerovatniji?

	128. Rashladni sistem ima normalne pritiske, ali potrošnja energije je veća nego ranije. Koji uzrok to objašnjava?

	129. Rashladni kompresor se često uključuje i isključuje pri stabilnoj temperaturi prostora. Koji uzrok je najlogičniji?

	130. Evaporator pokazuje postepeni pad vakuuma tokom rada bez vidljivih curenja. Koji uzrok je najvjerovatniji?

	131. Nakon hemijskog čišćenja evaporatora kapacitet se poboljšao, ali se brzo ponovo smanjuje. Zašto?

	132. Povećana temperatura hidrauličnog ulja bez promjene opterećenja ukazuje na:

	133. Ventilacioni sistem ima dovoljan protok, ali pojedine zone ostaju tople. Zašto?

	134. Ponavljajuće pojave zamora materijala na istom dijelu cjevovoda ukazuju na:

	135. Zašto se kod iskusnih strojara naglasak stavlja na praćenje trendova, a ne samo trenutnih vrijednosti?

	136. Pumpa ima stabilan protok i normalnu struju, ali se temperatura zaptivke stalno povećava. Koji je jedini logičan uzrok?

	137. Pumpa pri radu proizvodi povremene udare pritiska u cjevovodu. Koji uzrok to objašnjava?

	138. Pumpa je projektovana za kontinuirani rad, ali se sada koristi sa čestim startovima (start/stop). Koja posljedica je najizvjesnija?

	139. Kompresor pokazuje normalan pritisak, ali kondenzat sadrži znatnu količinu ulja. Koji uzrok to objašnjava?

	140. Nakon dužeg rada kompresor pokazuje pad kapaciteta bez promjene pritiska. Koji uzrok je najvjerovatniji?

	141. Kompresor se isključuje na visoku temperaturu iako je opterećenje nepromijenjeno. Koji uzrok to objašnjava?

	142. Separator pokazuje stabilan rad, ali potrošnja energije je veća nego ranije. Koji uzrok je najlogičniji?

	143. Nakon promjene vrste goriva potrebno je prilagoditi rad separatora prvenstveno zbog:

	144. Rashladni sistem postiže željenu temperaturu, ali uz znatno duže vrijeme hlađenja. Koji uzrok to objašnjava?

	145. Nakon servisa rashladnog sistema pritisci su normalni, ali kapacitet manji. Koji uzrok je najvjerovatniji?

	146. Evaporator pokazuje stabilan vakuum, ali proizvodnja destilata je manja nego ranije. Koji uzrok to objašnjava?

	147. Postepeni pad kvaliteta destilata bez promjene kapaciteta ukazuje na:

	148. Povećana temperatura ulja uz stabilan pritisak najčešće ukazuje na:

	149. Zašto se kod iskusnih strojara kvarovi rijetko javljaju iznenada?

	150. Pumpa pokazuje povećane vibracije samo pri određenom protoku, dok je pri manjim i većim protocima mirna. Koji uzrok to objašnjava?

	151. Povećana temperatura kućišta pumpe uz normalnu struju motora ukazuje na:

	152. Kompresor se često isključuje na zaštitu visoke temperature iako sistem hlađenja radi. Koji uzrok to objašnjava?

	153. Povećana buka kompresora bez promjene pritiska i temperature najčešće ukazuje na:

	154. Kompresor nakon dužeg zastoja ima otežan start. Koji uzrok je najlogičniji?

	155. Nakon zamjene disk paketa separator ima veće vibracije. Koji uzrok to objašnjava?

	156. Separator zahtijeva češće pražnjenje taložnika nego ranije. Zašto?

	157. Nakon dužeg rada separator pokazuje blagi porast struje pogonskog motora. Koji uzrok je najvjerovatniji?

	158. Rashladni sistem ima stabilan rad, ali temperatura kondenzacije je viša nego ranije. Koji uzrok to objašnjava?

	159. Kompresor rashladnog sistema radi sa dužim ciklusima bez isključenja. Koji uzrok je najvjerovatniji?

	160. Naglo smanjenje vakuuma u evaporatoru bez promjene opterećenja ukazuje na:

	161. Evaporator pokazuje povećanu potrošnju pare uz isti kapacitet proizvodnje. Koji uzrok to objašnjava?

	162. Hidraulični sistem ima kašnjenje u reakciji pri niskim temperaturama. Koji uzrok to objašnjava?

	163. Često aktiviranje sigurnosnog ventila u hidrauličnom sistemu ukazuje na:

	164. Ventilacioni sistem stvara povećanu buku bez promjene protoka. Koji uzrok je najvjerovatniji?

	165. Ponavljajuća oštećenja izolacije na istom dijelu cjevovoda ukazuju na:

	166. Zašto se u praksi prednost daje preventivnim mjerama nad korektivnim?

	167. Pumpa ima smanjen protok samo pri dugotrajnom radu, dok je nakon hladnog starta protok normalan. Koji uzrok to objašnjava?

	168. Kompresor pokazuje stabilan pritisak, ali potrošnja električne energije postepeno raste. Koji uzrok to objašnjava?

	169. Nakon servisa kompresor ima kraće intervale između startova. Koji uzrok je najlogičniji?

	170. Separator pri radu pokazuje blagi porast temperature kućišta bez promjene parametara. Koji uzrok to objašnjava?

	171. Nakon dužeg rada separator zahtijeva kraće intervale čišćenja. Zašto?

	172. Rashladni sistem održava temperaturu, ali uz povećan rad kompresora. Koji uzrok to objašnjava?

	173. Rashladni kompresor se ne isključuje iako je dostignuta željena temperatura. Koji uzrok je najvjerovatniji?

	174. Evaporator ima stabilan vakuum, ali smanjenu proizvodnju destilata. Koji uzrok to objašnjava?

	175. Hidraulični sistem radi normalno pri malim opterećenjima, ali gubi snagu pri većim. Koji uzrok to objašnjava?

	176. Povećana temperatura hidrauličnog ulja javlja se samo tokom kontinuiranog rada. Koji uzrok je najvjerovatniji?

	177. Ventilacioni sistem pokazuje smanjen učinak i pored ispravnih ventilatora. Koji uzrok to objašnjava?

	178. Postepeno povećanje gubitaka pritiska u cjevovodu bez promjene protoka ukazuje na:

	179. Zašto se kod iskusnih strojara bilježe i male promjene parametara?

	180. Pumpa pokazuje normalan protok, ali diferencijalni pritisak je manji nego ranije. Koji uzrok to objašnjava?

	181. Pumpa se ne može održati u radu bez čestog odzračivanja. Koji uzrok je najvjerovatniji?

	182. Pumpa pri startu povuče visoku struju, ali se kasnije stabilizuje. Koji uzrok to objašnjava?

	183. Separator pokazuje stabilan rad, ali kvalitet separacije varira tokom smjene. Koji uzrok to objašnjava?

	184. Nakon povećanja protoka separator zahtijeva češće čišćenje. Zašto?

	185. Rashladni sistem ima produžene radne cikluse i pored stabilne temperature prostora. Koji uzrok to objašnjava?

	186. Rashladni kompresor radi sa većom strujom uz normalne pritiske. Koji uzrok je najvjerovatniji?

	187. Evaporator pokazuje postepeni pad kapaciteta bez promjene vakuuma. Koji uzrok to objašnjava?

	188. Nakon dužeg rada povećava se salinitet destilata bez pada proizvodnje. Koji uzrok je najvjerovatniji?

	189. Hidraulični sistem ima normalan pritisak, ali slabiji potisak pri većem opterećenju. Koji uzrok to objašnjava?

	190. Povećana temperatura hidrauličnog ulja javlja se bez promjene opterećenja. Koji uzrok je najlogičniji?

	191. Ventilacioni sistem ima dovoljan protok, ali slab efekat hlađenja. Koji uzrok to objašnjava?

	192. Povećanje gubitaka pritiska u cjevovodu bez promjene protoka ukazuje na:

	193. Zašto se kod iskusnih strojara kvarovi rijetko javljaju naglo?

	194. Pumpa radi bez buke i vibracija, ali ne može da postigne projektovani pritisak. Koji uzrok je najvjerovatniji?

	195. Pumpa se pregrijava i pored normalnog protoka i struje motora. Koji uzrok to objašnjava?

	196. Pumpa gubi protok samo kada je nivo u usisnom tanku nizak. Koji uzrok to objašnjava?

	197. Kompresor ima povećanu potrošnju ulja, ali pritisak ostaje normalan. Koji uzrok je najlogičniji?

	198. Kompresor se zagrijava brže nego ranije pri istom opterećenju. Koji uzrok to objašnjava?

	199. Separator pokazuje veće vibracije pri punom protoku nego pri smanjenom. Koji uzrok je najvjerovatniji?

	200. Nakon zamjene goriva separator zahtijeva drugačija podešavanja. Zašto?

	201. Rashladni sistem ima normalan pritisak isparavanja, ali slab učinak hlađenja. Koji uzrok to objašnjava?

	202. Kompresor rashladnog sistema često radi u dugim ciklusima bez pauze. Koji uzrok je najvjerovatniji?

	203. Evaporator ima stabilan vakuum, ali povećanu potrošnju pare. Koji uzrok to objašnjava?

	204. Postepeni porast saliniteta destilata ukazuje na:

	205. Hidraulični sistem ima stabilan pritisak, ali gubi snagu pri dugotrajnom radu. Koji uzrok to objašnjava?

	206. Ventilacioni sistem ima ujednačen protok, ali ne uklanja vlagu iz određenih zona. Koji uzrok to objašnjava?

	207. Ponavljajuće pukotine na istom dijelu cjevovoda bez promjene pritiska ukazuju na:

	208. Zašto se u praksi prati odnos potrošnje energije i učinka sistema?











Održavanje postrojenja, kvarovi i havarije
	1. [bookmark: _Hlk231381059][bookmark: _Hlk231381081]Starije metode provjere radnog stanja i radnih parametara uređaja su se zasnivale na:

	2. Metoda bezopasnih pregleda brodskog sistema uključuje

	3. Upotreba mikroprocesora omogućava u procesu provjera i otkrivanja kvarova:

	4. Obavezni vizuelni nadzor obuhvata prije svega:

	5. Faze kontrole kvaliteta zavarenih spojeva se izvode:

	6. Nakon demontaže, brodski propeler se prenosi u radionicu gdje se:

	7. Radiografska kontrola zavarenih spojeva se:

	8. Jedna od metoda za ispitivanje tvrdoće je:

	9. Pregled i čišćenje rashladnika ispirnog zraka obuhvata:

	10. Za korektivno,a često i održavanja po stanju:

	11. Jedna od prhvaćenijih  metode održavanja je:

	12. Statutarna certifikacija broda je postupak: 

	13. U brodski mašinski inventar se vode:

	14. Pojava kvara:

	15. Kvarovi koji se javljaju na brodu kao tehničkom sistemu se dijele na početne kvarove koji nastaju odmah nakon puštanja u rad, na slučajne kvarove periodu uhodavanja i pomiješani su sa početnim kvarovima I na vremenske ili kvarove koji nastaju zbog dotrajalosti.

	16. Demontaža bilo letećih ili temeljnih ležaja se vrši radi redovnog pregleda:

	17. Razlog zamjene šolje ležaja može biti: 

	18. Uzroci oštećenja letećih ili temeljnih ležaja:

	19. Sve cijevi parnom kotlu se mijenjaju ako je:

	20. Prevntivni pregledi se obavljaju u skladu sa pisanim zahtjevima proizvodjača i obuhvataju:

	21. Remont pumpi po metodi održavanje po stanju obuhvata:

	22. Pregled generatora obuhvata sledeće radnje:

	23. Glavni plan održavanja broda obuhvata sedmični, mjesečni i gdišnji.

	24. Jedan od uslova uspješnog održavanja je:

	25. Nakon bilo kojeg događaja izazvanog kvarom koji može uticati na bezbjednost broda:

	26. Planirano održavanje kritičnih sigurnosneih sistema podrazumijeva:

	27. Dokovanje je tehnički zahvat kojim se brod izvlači na suvo:

	28. Pogonski el.motor pumpe je preopterećen:

	29. Najveće dopušteno istrošenje košuljice brodskih dizel motora je: 

	30. Redovni pregled parnog kotla obuhvata hidraulično ispitivanje pod pritiskom hladnom vodom, unutrašnji pregled kotla I spoljnji pregled kotla

	31. U pravilno opsluživanje,što je uslov dobrog održavanja parnog kotla spada: 

	32. Alati i instrumenti za mjerenje u procesu održavanja i opreme i uređaja se dijele na:

	33. Za održavanje glavnog motora se koriste i specijalni mjerni instrumenti u koje spadaju i:

	34. U proceduru priprema zamjene košuljice glavnog motora spadaju i sledeće radnje:

	35. Korektivno održavanje je:

	36. Obnovni pregled ili obnova klase broda Izdavanje nove svjedodžbe, Je pregled određenih stavki koje se odnose na pojedine svjedodžbe I Preglede, ispitivanja i provjere dovoljnog obima da se utvrdi njihova ispravnost.

	37. .Nadzor nad kvalitetom izvedenih radova,i pravljenje sopstvenih zapisa tokom boravka broda u brodogradilištu vrši predstavnik brodovlasnika, inspektor klasiﬁkacionog zavoda I predstavnik brodogradilišta

	38. Najvažnija svjedodžba koja se izdaje brodu je:

	39. Registri propisuju da se svakih:

	40. Zaštita brodske oplate od galvanske korozije se vrši:

	41. Katodna zaštita oplate broda narinutim naponom se sastoji ispravljača, ICCP anoda I referntnih elektroda I kondrolne jedinice

	42. Testiranje tankova na brodu se vrši:

	43. Pritisak testiranja nepropusnosti tankova je:

	44. Glavni cilj održavanja trgovačkog broda je:

	45. Za konstruktivne čelike koji se koriste u procesu gradnje broda,dopuštena maksimalna vrijednosti sadržaja ugljenika je: 

	46. U metode mehaničkih ispitivanja čelika za gradnju broda spada i:

	47. Čelik koji se obrađuje kovanjem se prethodno mora:

	48. Toplotna obrada materijala se vrši na sledeći način: zagrijavanje do usijanja nakon toga ravnomjerno hladjenje u pećima, zagrijavanje do usijanja i hladjenje vazduhom, kaljenje  hladjenjem u ulju, zagrijavanje do usijanja i hlađenje na atmosferskoj temperature

	49. Zaštita materijala na brodu je redovni proces održavanja koji obuhvata:

	50. Međunarodna pravila upravljanja sigurnošću ili ISM code je:

	51. Jedan od načina održavanja propisan od strane ISM coda, je:

	52. Zastupljeniji način preventivnog održavanja brodske opreme i uređaja je:

	53. Cilj planskog održavanja je:

	54. Planirani sistem održavanja na brodovima:

	55. Blagovremeno otkrivanje kvarova na brodskim uredjajima ima za posledicu:

	56. U savremenim strojarnicama informacije se prikupljaju na kontrolnom pultu u kontrolnoj sobi:

	57. Primjena planiranog sistema održavanja PMS-a u elektronskoj formi osigurava:

	58. Planirana šema održavanja (PMS)je:

	59. Međunarodni kodeks upravljanja sigurnošću je obavezan za: dve vrste tankera, brodova koji prevoze rasuti teret, teretni hidrogliseri od 500 BRT, putnički brodovi i putnički hidrogliseri I ostali teretni brodovi i pokretne platforme od 500 BRT.

	60. Razvojem mikroprocesora, omogućeno je neprekidno praćenje najosjetljivijih parametara kao što su:  

	61. Unošenje podataka u strojarski dnevnik: 

	62. Na motor djeluju vibracije i to:

	63. Do oštećenja na brodskoj opremi i uređajima može doći zbog: Nestručnog pristupa tokom operacije rad ana njima, usled zamora materijala,nekvalitetne izrade djelova I Nepropisane zračnosti ležaja, ovalnosti rukavaca

	64. Oštećenje na parnim kotlovima može biti uzrokovano:

	65. Uzroci kvarova gasne turbine mogu biti:

	66. Kvarovi kod centrifugalnih pumpi nastaju zbog:

	67. Pravilno državanje brodskih uredjaja u dobrom radnom stanju podrazumijeva:

	68. Neispravnost kompresora vazduha može biti uzrokovana:

	69. Smanjeni kapacitet i radni pritisak ili ih nema pri radu centrifugalne pumpe je uzrokovan:

	70. Karakteristike centrifugalnih pumpi su:

	71. Karakteristike vijčanih pumpi:

	72. Uzrok preopterećenja elektromotora  centrifugalne pumpe može biti:

	73. Uzrok prevelikih vibracija pumpi može biti: 

	74. Defleksije motora se mjere uređajem koji se zove:

	75. U sudove pod pritiskom spadaju:

	76. Hidraulično ispitivanje parnog kotla se izvodi po pravilima registra

	77. U specijalne alate spadaju:

	78. Separatori na brodu su:

	79. Oštećenje na parnom kotlu može nastati:

	80. Najčešći uzrok eksplozije kotla je:

	81. Uzrok kvara kod parne turbine može biti:

	82. Uzrok kvara rotacione pumpe može biti::    

	83. Sprečavanje oštećenja ilo kog uređaja se vrši:

	84. Neispravnost kompresora klima uređaja uzrokovana:

	85. Najčešće ugradjivane pumpe na brodu su:

	86. Mlazne se pumpe drugim imenom zovu:

	87. Osnovni materijal za gradnju teretnih brodova je:

	88. Brodski trup se pravi od:

	89. Ispitivanje kvaliteta limova za gradnju broda: 

	90. U metode ispitivanja kvalitete materijala koji se koristi za gradnju broda spadaju:

	91. Čelik za brodogradnju karakteriše:

	92. Osovina propelera se pravi od:

	93. Čelik za izradu parnih kotlova mora:

	94. Oštećenja na motoru uzrokuje:

	95. Stavljanje broda u raspremu predstavlja: 

	96. Čelik za gradnju rodova i naftnih platformi karakterišu:  dobra otpornost na habanje i prihvatljivu koroziju, dobre mehaničke karakteristike, odlično svojstvo zavarivanja I dobra postojanost u kontaktu sa vodom

	97. Najčešći kvarovi koji se javljaju kod turbina su uzrokovani:

	98. Ako se začepi više od 20% od ukupnog  broja cijevi:

	99. Mašinski dnevnik se mora ispunjavati:

	100. Upotreba mikroprocesora omogućava u procesu provjera i otkrivanja kvarova?

	101. Obavezni vizuelni nadzor prije svega obuhvata ?

	102. Faze kontrole kvaliteta zavarenih spojeva se izvode?

	103. Radiografska kontrola zavarenih spojeva omogućava?

	104. Pregled i čišćenje rashladnika ispirnog zraka obuhvata?

	105. Demontaža bilo letećih ili temeljnih ležaja se vrši radi redovnog pregleda?

	106. Sve cijevi parnom kotlu se mijenjaju ako je?

	107. Prevntivni pregledi se obavljaju u skladu sa pisanim zahtjevima proizvodjača i obuhvataju?

	108. Remont pumpi po metodi održavanje po stanju obuhvata?

	109. Redovan pregled alternatora obuhvata?

	110. Uslov uspiješnog održavanja predstavlja?

	111. Planirano održavanje kritičnih sigurnosneih sistema podrazumijeva?

	112. Najveće dopušteno istrošenje košuljice brodskih dizel motora je?

	113. Uz pravilno opsluživanje,što je osnovni uslov dobrog održavanja parnog kotla?

	114. Alati i instrumenti za mjerenje u procesu održavanja i opreme i uređaja se dijele na?

	115. Kod priprema zamjene košuljice glavnog motora koja radnja je obavezna ?

	116. Što predstavlja korektivno održavanje ?

	117. Zaštita brodske oplate od galvanske korozije se vrši?

	118. Za konstruktivne čelike koji se koriste u procesu gradnje broda,dopuštena maksimalna vrijednosti sadržaja ugljenika je?

	119. Što je cilj planskog održavanja?

	120. Koji su najčešći uzroci kvarova gasne turbine ? 

	121. Koji je najčešći uzrok kvara kod parne turbine?

	122. Koji je cilj preventivnog održavanja brodskih sistema?

	123. Koji je najvažniji dokument kod preventivnog održavanja?

	124. Koji je glavni cilj kontrole radnih parametara na brodskom motoru?

	125. Koji je primarni razlog upotrebe termoelemenata u sistemima za mjerenj temperature ispušnih gasova na dvotaktnim glavnim motorima?

	126. Koja je optimalna metoda za verifikaciju ispravnosti RTD (Resistance Temperature Detector) senzora?

	127. U slučaju velikog odstupanja očitavanja temperature između dva identična termoelementa na paralelnim cilindrima, koji je preporučeni postupak?

	128. Koji je najčešći uzrok neusješnog pokretanja glavnog motora kod pneumatskog sistema za upućivanje?

	129. Kako se najefikasnije dijagnostikuje curenje startnog zraka u liniji prema cilindru?

	130. Ako se glavni motor ne može prebaciti iz stanja „stop“ u režim „ahead“ ili „astern“, koji je prioritetni korak u dijagnostici?

	131. Koji je preporučeni postupak ako se pritisak ulja za podmazivanje iznenada smanji tokom rada glavnog motora?

	132. Koji je osnovni dijagnostički alat za identifikaciju razlike u radu cilindara glavnog motora?

	133. Ako motor teško postiže nominalni broj okretaj pri normalnom opterećenju, uzrok može biti?

	134. Koji je prioritetni korak pri otklanjanju prekomjerne temperature u rashladnom sistemu glavnog motora?

	135. Koji je najčešći uzrok nepravilnog očitavanja manometra za mjerenje pritiska goriva u glavnom motoru?

	136. Kako se testira ispravnost diferencijalnog manometra koji mjeri pritisak između dvije tačke u sistemu goriva?

	137. Koji simptom ukazuje na mogući kvar u sistemu ubrizgavanja goriva kod dizel motora?

	138. Kako dijagnosticirati neispravno ubrizgavanje goriva zbog lošeg stanja rasprskivača?

	139. Koji je najvjerojatniji uzrok prekomjernog dimljenja pri pokretanju dizel motora?

	140. Kako se dijagnosticira isparenje u sistemu goriva?

	141. Koji je najčešći uzrok pada napona izlazne struje na generatoru?

	142. Koji je najvjerojatniji uzrok problema sa sinhronizacijom generatora prilikom paralelnog rada sa drugim generatorima?

	143. Koja procedura se koristi za praćenje istrošenosti temeljnih ležajeva motora?

	144. Koji je najčešći uzrok smanjenog pritiska ulja u sistemu podmazivanja dizel motora?

	145. Kako se dijagnosticira problem sa kontaminiranim uljem u sistemu podmazivanja?

	146. Koji je mogući uzrok previsoke temperature ulja u sistemu podmazivanja motora?

	147. Koji je simptom koji ukazuje na mogući problem sa viskoznošću ulja u sistemu podmazivanja?

	148. Prilikom automatizovanog rada, kotao periodično gubi plamen. Šta treba prvo provjeriti?

	149. Visoka temperatura na izlazu iz konta, ukazuje da je ?

	150. Koja radnja je najprikladnija ako se tokom rada kotla uoči nestabilan plamen i povremeno gašenje kotla?

	151. Koji je najčešći uzrok prekomjerne pojave pjenjenja u kotlu?

	152. Tokom rada centrifugalnog separatora goriva primijećen je pad u efikasnosti separacije. Koji je najvjerovatniji uzrok?

	153. Koji kvar može dovesti do curenja goriva iz bubnja separatora tokom rada?

	154. Tokom rada separatora, uočeno je da je radna amperaža motora značajno viša od uobičajene. Koji je najvjerovatniji uzrok?

	155. Amperaža motora separatora je značajno manja od nominalne,postaje nestabilna, mogući uzrok je?

	156. Tokom rada dvostepenog klipnog kompresora primjećuje se porast radne temperature u posljednjem stepenu kompresora. Koji je najvjerovatniji uzrok?

	157. Kompresor ne uspijeva da dostigne radni pritisak. Koji kvar treba prvo dijagnosticirati?

	158. Kompresor ne uspijeva da dostigne radni pritisak. Mogući uzrok je?

	159. Kompresor ne uspijeva da dostigne radni pritisak, amperaža pogonskog motora je ispod nominalne vrijednosti. Mogući uzrok je?

	160. Ako temperatura rashladne vode brzo raste nakon pokretanja motora, koji je najvjerovatniji uzrok?

	161. Koji kvar može uzrokovati ulazak rashladne vode u karter motora?

	162. Što ukazivaje na unutrašnje curenje rashladne vode u rashladniku ulja?

	163. Koja je moguća posljedica neispravnog rada senzora kaljužnog nivo (float switch)?

	164. Koja bi bila posljedica curenja ulja u kaljužni prostor bez pravovremenog otklanjanja kvara?

	165. Koji je mogući uzrok smanjene efikasnosti UV sistema za tretman balasnih voda?

	166. Koja je posljedica neispravnosti automatskog sistema doziranja hemikalija u BWT sistemu?

	167. Šta može izazvati blokadu u filterskoj jedinici BWT sistema tokom punjenja balasta?

	168. Koja je direktna posljedica kvara na senzorima protoka u BWT sistemu?

	169. Koja je namijena By-pass ventila u sistemu BWT?

	170. Prije upotrebe By-pass ventil BWT sistema dužni smo ?

	171. Korišćenje by-pass ventila BWTS je?

	172. Koji simptom ukazuje na moguće curenje pare u sistemu grijanja tankova goriva?

	173. Koji je glavni do stvaranja kamenca u kotlu i smanjene efikasnosti izmjene toplote?

	174. Koji je ispravan postupak nakon aktivacije alarma niskog nivoa vode u kotlu?

	175. Koji instrument se koristi za mjerenje radijalnog zazora u glavnim ležajevima radilice?

	176. Šta je vjerovatan uzrok pojave metalnih čestica u uljnom filteru nakon periodičnog rada motora?

	177. Prisustvo goriva u sistemu podmazivanja karterskog mehanizma, za poslijedicu može imati?

	178. Šta može biti posljedica ignorisanja loših rezultata mjerenja defleksije?

	179. Snimanjem defleksija motora, dobijamo uvid u stanje?

	180. Koji je mogući uzrok prekomjernih vibracija tokom rada pomoćne parne turbine?

	181. Šta je vjerovatan uzrok naglog povećanja temperature ležaja turbine tokom rada?

	182. Na šta ukazuje pad vakuuma u kondenzatoru tokom rada parne turbine?

	183. Koji dokument obavezno prati sve preventivne preglede brodskih sistema?

	184. Koji simptom najčešće ukazuje na nedostatak rashladnog medija u sistemu klimatizacije 

	185. Šta je vjerovatan uzrok čestog uključenja i isključenja kompresora klima uređaja (short cycling)?

	186. Koja je poslijedica začepljenog ekspanzionog ventila kod sistema klimatizacije?

	187. Koji je osnovni postupak dijagnostike pri sumnji na curenje rashladnog plina?

	188. Koji uzrok je povećanje pritiska na tlačnoj strani kompresora klima uređaja?

	189. Koji je uzrok pojave leda na isušivaču sistema rashladnog medija (dryer)?

	190. Koji kvar može uzrokovati nizak pritisak kompresije na indikatorskom dijagramu?

	191. Koja promjena na glavnom motoru zahtijeva reviziju i ažuriranje NOx fajla?

	192. Da li Nox file može biti predmet PSC inspekcija?

	193. Odaberi tačnu tvrdnju:

	194. Odaberi tačnu tvrdnju:

	195. Koji kvar može uzrokovati pogrešno očitavanje vrijednosti ppm monitora?

	196. Koja operacija se obavezno mora evidentirati u Oil Record Book-u (Dio I)?

	197. Šta može biti posljedica netačnog ili nepotpunog vođenja Oil Record Book-a?

	198. Koji tip tretmana se najčešće koristi u brodskim sewage sistemima prije ispuštanja u more?

	199. Kada je dozvoljeno ispuštanje obrađene fekalne vode iz sewage sistema u more, prema MARPOL Aneksu IV?

	200. Na pad proizvodnje slatke vode u FWG najviše utiče 

	201. Kapacitet produkcije FWG zavisi od? 























Upravljanje postrojenjem
	1. Šta od niže navedenog nije normalni metod obuke na brodu:

	2. Šta od navedenog najprikladnije definiše Lanac grešaka?

	3. Šta od navedenog najprikladnije definiše Zamor / umor?

	4. Šta je MLC 2006?

	5. Sigurnosna kultura je okruženje na brodovima gdje brodsko osoblje / posada obavlja svaki zadatak uz potrebne mjere sigurnosti, čak i u situacijama gdje zaobilaženje sigurnosti izgleda da je mnogo povoljnija i brža opcija završetka zadatka

	6. Šta je lanac komande / zapovijedanja?

	7. Faktori koji utiču na profesionalnu efikasnost posade mogu se podijeliti na sledeće kategorije:

	8. U svakoj komunikaciji mora postojati:

	9. Liderstvo je način da utičete na ljude izvan rutine poštovanja uputstava i naređenja, odnosno to je vještina da natjerate druge da urade ono što oni žele

	10. Šta je po definiciji Brodski menadžment?

	11. Odredbe kojih međunarodnih instrumenata su dale veliki doprinos u definisanju zapovjedničkih obaveza, prava i odgovornosti kao i za članove brodske posade?

	12. Međunarodna pomorska organizacija (IMO) osnovana je 1948.  godine u  Ženevi  , stupila je na snagu 1958.  godine, a prva skupština je bila 1959.  godine. 

	13. Međunarodna konvencija o zaštiti života na moru (SOLAS), utvrđuje najmanje sigurnosne mjere u konstrukciji, opremi i radu trgovačkih brodova. SOLAS Konvencija je
instrument IMO Organizacije

	14. Što je ISPS (International Ship and Port Facility Security) kodeks?

	15. Šta označava MARPOL?

	16. Šta sadrži MLC 2006 konvencija?

	17. STCW konvencija je organizovana u tri komponente: Članovi,Dodatak i STCW Kodeks. Ove tri komponente su međusobno povezane i nijedna se ne može čitati odvojeno od druge dvije.

	18. Šta znači efikasno sarađivati?

	19. Koji su uzroci ljudskih grešaka na brodovima ?

	20. Važnost raspodjele, dodjele i prioritizacija resursa ne odnosi se na resurse koji se okupljaju i distribuiraju prema potrebi u odgovarajućem prioritetu za postizanje optimalnog efekta posla.

	21. Svjesnost situacije je sposobnost opažanja, razumijevanja i efikasnog reagovanja na vlastitu situaciju.

	22. Strukturirani program obuke na brodu pomaže:

	23. Koja od niže navedena faktora su najčešći razlozi za zamor/umor?

	24. Zapovjedni lanac može uključivati početnika koji odgovara/raportira nekom zaposlenom a koji odgovara oficiru koji podnosi izvještaj zapovjedniku/upravitelju broda koji zatim odgovara glavnom izvršnom direktoru firme.

	25. U komunikaciji je bitan:

	26. Koji kvaliet imaju dobri lideri:

	27. Navedite kome na kopnu je odgovoran menadžerski tim na brodu?

	28. Pored osnovnog zadatka o sigurnosti pomorske plovidbe, IMO vodi brigu i o:

	29. Koliko poglavlja ima SOLAS konvencija?

	30. Koji su ciljevi ISM Kodeksa?

	31. STCW konvencija je skraćenica za standarde obuke, certifikacije i držanja straže.

	32. Koja je primarna prednost efikasnog timskog rada ?

	33. Koja je uloga kompromisa u timskom radu ?

	34. Što je kulturna svijest?

	35. Navedite komponente svijesti o situaciji ( svjesnosti situacije) ?

	36. Navedite šta je samozadovoljstvo (complacency)

	37. Koji su uzroci ljudskih pogrešaka na brodovima?

	38. Komunikacija je proces razmjene informacija i ideja između dvije ili više osoba, a na brodu je komunikacija ključna za postizanje sigurnih, efikasnih i profitabilnih brodskih operacija

	39. Upravljanje rizikom se može definisati kao:

	40. Brodsko Upravljanje na najbolji način koristi raspoloživa sredstva kao što su oprema, komunikacije, proces i ljude kako bi poboljšalo sigurnost i povećalo operativne aktivnosti unutar pomorske industrije

	41. Koji je odnos između ljudskog faktora i ljudske greške

	42. Šta je radno opterećenje

	43. Koje se od niže navedenih metoda koriste za procjenu obuke na brodu

	44. Da li se MCL 2006 direktno primjenjuje na brodovlasnike, brodove i pomorce

	45. Pomorske nezgode se rijetko dešavaju kao rezultat jedne ljudske greške, već se dešavaju usled Lančanih grešaka više ljudi u organizaciji rada na brodu i nepažnje brodara čija je uloga izuzetno važna kada je u pitanju sigurnost plovidbe

	46. Navedite načina situacionog liderstva

	47. Osnovni organ IMO-a je Skupština ,koja se sastaje svake 5 godine

	48. Na koja se plovna sredstva/brodove primjenjuju odredbe SOLAS Konvencije

	49. Šta je od sledećeg bitan element dobre komunikacije u timskom radu?

	50. Sukob unutar tima može biti konstruktivan kada:

	51. Navedite faktore koji se odnose na samozadovoljstvo?

	52. Upravljanje osobljem na brodu se svodi na upravljačke oficire koji imaju veće odgovornosti zato što su oni jedini koji donose odluke.

	53. Navedite tipove radnog opterećenja:

	54. Navedite glavne vrste aktivnosti u kojima se prave ljudske greške?

	55. Ljudski resursi (Prilagođavanje osobe poslu) su:

	56. Komunikacija je prenos i primanje potpunih i tačnih informacija osiguravajući da pošiljalac i primalac dijele isto razumijevanje.

	57. Mnoge prestižne i stabilne pomorske kompanije (tkz. blue chip kompanije) prepoznaju da za ključne promjene koje vode do povećanja produktivnosti, smanjenju grešaka i gubitaka, uz poštovanje međunarodnih standarda, je bitno:

	58. Koja je svrha utvrđivanja ciljeva i zadataka tima?

	59. Stres je povećanje stanja uzbuđenja ili spremnosti osobe, izazvano nekim nadražajem/podsticanjem ili zahtjevom. Kako se uzbuđenje stresa povećava, zdravlje ili radni učinak se u stvari poboljšavaju.

	60. Stil rukovođenja/upravljanja označava način postupanja i pristupa koji rukovodilac/lider koristi u davanju smjernica, sprovođenju planova i motivisanju saradnika, bez obzira da li je brod u luci, plovidbi ili u različitim vremenskim ili bezbjednosnim situacijama.

	61. Navedite kako možemo podijeliti pomorske nezgode prema vrsti (osnovnom uzroku), broju i učestalosti?

	62. Šta označava planiranje ljudskih resursa u brodskoj industriji?

	63. Koji su standardi za minimalne sate odmora i maksimalne sate rada za pomorce na brodovima?

	64. Do ljudske greške može doći iz više razloga, koji se mogu podijeliti u slijedeće kategorije:

	65. Najprikladniji liderski stil zavisi od situacije i različitih faktora kao što su:

	66. Menadžment je pojam koji u sebe uključuju, osim upravljanja, i ponašanje, odnosno i odlučivanje sa hijerarhijsko-upravljačkog vrha.

	67. Šta označava pojam liderstvo?

	68. U neke međunarodne konvencije je ugrađen mehanizam "tacit acceptance", što znači:

	69. Navedite na koje se vrste plovnih objekata/brodova koji obavljaju međunarodna putovanja odnosi ISPS kodeks, a na koje plovne objekte se ne odnosi?

	70. Konvencija MARPOL zahtijeva da brodovi prijavljuju incidente zagadjivanja. Što je od slijedećeg glavni razlog za to?

	71. Kako članovi tima mogu pokazati odgovornost?

	72. Kako efikasno upravljanje vremenom može doprinijeti timskom radu?

	73. Stil vođstva/ liderstva koji uzima u obzir preglede, mišljenje i ideje drugih naziva se

	74. Koji su faktori odgovorni za rast upravljanja ljudskim resursima?

	75. Donošenje odluka uključuje odabir/izbor ili biranje smjera djelovanja između dvije ili više mogućih alternativa kako bi se došlo do rješenja za određeni problem.

	76. Ključ aktivnosti u ponašanju upravljanja brodom je da se razvije/stvori jedan ambijent u kojemu je posada motivisana prema timskom radu.

	77. Faktori koji određuju radno opterećenje:

	78. Za efikasno upravljanje ljudskim resursima na brodu centralna je?

	79. Svjesnost situacije je sposobnost/stručnost dostupna za proaktivno djelovanje u raznim situacijama i za precizno utvrđivanje postojanja rizika, mogućnosti zagađivanja ambijenta, ilegalnih situacija i vjerovatnoće incidenta.

	80. Radno opterećenje je količina posla koju pojedinci moraju obaviti, takođe se može klasifikovati kao kvantitativno (količina posla koji treba uraditi) ili kvalitativno (težina rada):

	81. Menadžerski stilovi su:

	82. Upravljanje je planiranje, zapošljavanje, usmjeravanje, koordinisanje, izvršavanje, kontrolisanje.

	83. Rukovođenje je sposobnost djelotvornog uticaja na mišljenje, na stavove i na ponašanje saradnika zbog ispunjavanja zahtjeva organizacije.

	84. Na koje se brodove ne primenjuje SOLAS?

	85. Koje četiri međunarodne konvencije predstavljaju četiri osnovna stupca IMO-a međunarodnog regulatornog režima za kvalitetno pomorstvo?

	86. Kako se može izgraditi povjerenje unutar tima?

	87. Koje su četiri efikasne komunikacione tehnike?

	88. Opasnost je situacija ili praksa koja ima potencijal izazvati štetu.

	89. Rizik je vjerovatnoća nastanka štete (u kombinaciji sa posledicom štete) :

	90. Koje su odgovornosti procesa "Upravljanja Ljudskim Resursima"?

	91. Ako se greške učinjene od članova posade podijele u greške rukovođenja i operativne greške, onda:

	92. Navedite neke kritične/ ključne elemente bez kojih pravljanje ljudskim resursima na brodu ne može postići svakoj krajnji cilj:

	93. Upravitelj mašine se priprema za remont glavnog stroja. Što od slijedećeg treba razmotriti prije početka rada?

	94. Samopouzdanje označava:

	95. Upravljanje rizikom je proces u kojem se donose odluke o prihvatanju poznatog ili procijenjenog rizika i/ili sprovođenju radnji za smanjenje posledica ili vjerovatnoće pojavljivanja

	96. Navedite četiri osnovna stila komunikacije

	97. Navedite osnovne stilove u rukovođenju/ upravljanju ljudskim resursima!

	98. Navedite razloge zbog kojih pomorac može biti iskrcan sa broda!

	99. Koje su vrste ljudskih grešaka prema djelovanju?

	100. Što od slijedećeg najbolje opisuje timski rad?

	101. Kakav je uticaj efikasne komunikacije na produktivnost tima?

	102. Navedite organizacionu strukturu na brodu:

	103. Ljudska greška je glavni uzročnik za:

	104. Koji je glavni cilj MARPOL-a?

	105. Što je od slijedećeg efikasan način za riješavanje sukoba unutar tima?

	106. Koji je od ovih vanjskih zvukova prisutan u kanalima komunikacije?

	107. Upravljanje je odgovornost dodijeljena odozgo, dok je rukovođenje privilegija delegirana odozdo Umetnite nedostajuće riječi.

	108. Koliko tehničkih dodataka ima MARPOL?

	109. Šta spada u ljudske resurse na brodu/poslu?

	110. MLC 2006 Konvencija se primjenjuje na sve brodove, osim onih koji plove isključivo u unutrašnjim vodama ili vodama unutar ili u neposrednoj blizini zaštićenih voda ili gdje se primjenjuju lučki propisi.

	111. MLC 2006 Konvencija se ne primjenjuje na:

	112. Na koje načine se može izvesti proces komunikacije?

	113. Koji su ključni elementi brodskog upravljanja ljudskim resursima?

	114. Lanac zapovijedanja od najviše vlasti do najnižeg nivoa u organizaciji je:

	115. Podopterećenje se javlja pri visokim nivoima radnog opterećenja

	116. Navedite tipove radnog opterećenja:

	117. Šta je obrazovanje?

	118. Navedite na koje načine se konflikti na brodu mogu riješiti:

	119. Umor je smanjenje tjelesne i/ili mentalne sposobnosti kao rezultat prevelikog mentalnog, emocionalnog ili fizičkog napora.

	120. Na koji način se vrši prekret glavnog sporohodnog dvotaktnog dizel motora?

	121. Kako se vrši daljinsko upravljanje brodskim kormilo strojem?

	122. Koje od sljedećeg uvijek treba provjeriti prije pokretanja dizel motora?

	123. Prije pokretanja, svrha prekretanja dizel motora s otvorenim indikatorskim pipcima cilindara je da?

	124. Koji od sljedećih problema može nastati uslijed nakupljanja uljnih para u karteru dizel motora?

	125. Pri tretiranju residualnog goriva, faktori za sprječavanje oštećenja na komponentama sagorijevanja motora  uslijed djelovanja abrazivnih čestica su?

	126. Prije nego što se započne bilo kakav rad na gorioniku kotla, uvijek treba…

	127. Ako dođe do požara u prostoru ispirnog (scavenging) zraka na sporohodnom dvotaktnom dizel motoru i isti se zaustavi, što od sljedećeg treba učiniti kako bi se spriječila deformacija uslijed djelovanja visoke temperature?

	128. Kako je obezbijeđena zaštita glavnog brodskog motora od niskog pritiska ulja za podmazivanje?

	129. Kako se vrši kontrola rada brodskog propelera sa zakretnim lopaticama (CPP – Controllable Pitch Propeller)?

	130. Zašto je obavezna mogućnost lokalnog startovanja glavnog brodskog motora?

	131. U savremenim brodskim sistemima daljinskog upravljanja kormilo strojem, osnovni razlog primjene elektro-hidrauličkog sistema je:

	132. Koja operativna prednost se postiže korištenjem kormilo stroja sa redundantnim hidrauličkim krugovima?

	133. Uloga EMG generatora u brodskom elektroenergetskom sistemu je prvenstveno:

	134. Zašto se faza „najave“ pri zaustavljanju glavnog motora smatra ključnom za sigurnost pogona?

	135. Prekret glavnog motora podrazumijeva:

	136. Kod propelera sa zakretnim lopaticama, regulacija potiska je efikasnija nego kod fiksnog propelera zato što:

	137. Povećano pjenjenje ulja u karteru rashladnog kompresora, vidljivo na inspekcijskom staklu,  pri startovanju može dovesti do:

	138. Hidraulički sistem daljinskog upravljanja propelerom sa promjenjivim uglom lopatica mora imati sigurnosne zaštite kako bi se:

	139. Neispravan sistem rashladne HT vode može dovesti do ozbiljnih oštećenja glavnog motora jer:

	140. Efektivna separacija goriva prije ulaska u sistem ubrizgavanja ima direktan uticaj na:

	141. Zašto se napojna voda za kotao mora hemijski tretirati?

	142. Tokom bunkerisanja goriva iznad 90% kapaciteta tankova, povećan rizik postoji zbog:

	143. U uslovima plovidbe kroz područja prisutnosti leda, dodatna opasnost za mašinski kompleks nastaje zbog:

	144. Smanjen pritisak ulja za podmazivanje u motoru dovodi do:

	145. Neravnomjerno sagorijevanje po cilindrima uzrokuje smanjenje pouzdanosti motora jer:

	146. Kod brodskog sistema tretiranja otpadnih voda (sewage treatment plant) zasnovanog na biološkom procesu, koja je primarna funkcija sistema aeracije u bioreaktoru?

	147. Obzirom da pepeo nastao sagorijevanjem otpada u brodskom incineratoru može sadržavati toksične materije, koji je ispravan postupak njegovog zbrinjavanja u skladu sa međunarodnim propisima?

	148. Kontinuirani tretman i centrifugalna separacija ulja za podmazivanje ima za cilj:

	149. UMS režim rada se ne može aktivirati ako:

	150. Sistem za hlađenje brodskih motora koristi koju vodu?

	151. Uređaj za odvajanje ulja i vode zove se?

	152. Tokom recirkulacije dilucije sumporne kiseline kroz evaporator radi uklanjanja kamenca, koja je indikacija uspješnog procesa?

	153. Kompresor zraka predstavlja važan dio brodske opreme jer obezbjeđuje:

	154. Povećana koncetracija saliniteta kod produkcije vode na evaporatoru može biti uslijed:

	155. Napojna pumpa kotla mora imati pouzdan rad jer:

	156. Alarm visokog nivoa kaljuža ukazuje na:

	157. KaljuŽni separator sa alarmom od 15 ppm služi da:

	158. Ispiranje turbopuhala glavnog motora se vrši radi:

	159. Kod brodskog freonskog rashladnog sistema, koji je najčešći i najpouzdaniji indikator nedostatka rashladnog sredstva (refrigerant shortage) u sistemu?

	160. Kod zaprljanosti centralnog LT rashladnika, diferencijacija pritisaka morske vode između ulaza i izlaza je:

	161. Ukoliko se primjeti obrastanje travom i školjkama morskog cjevovoda potrebno je:

	162. Ukoliko je, uprkos ispravnom radu MGPS sistema, obrastanje u cjevovodu i dalje prisutno, potrebno je:

	163. USCG propisi za sistem tretiranja balastnih voda su striktniji u odnosu na one definisane IMO konvencijama i Marpolom?

	164. Minimalna posada mašinskog prostora po moru, sidru i luci se određuje kako bi se:

	165. Tutorstvo na brodu ima za cilj da:

	166. Startni zrak mora biti suh i čist kako bi se:

	167. Pregrijavanje rashladne vode na glavnom motoru ukazuje na:

	168. Zašto je važno da gorivo za glavni motor ima propisanu viskoznost?

	169. Neravnomjeran rad cilindara kod dizel motora najčešće dovodi do:

	170. Zatvoreni indikatorski dijagram se koristi za:

	171. Kod BWTS sistema zasnovanog na UV tehnologiji, zašto se UV tretman primjenjuje i tokom balastiranja i tokom debalastiranja?

	172. Alternator dizel motora imati zaštitu od preopterećenja kako bi se:

	173. Sinhronizacija generatora podrazumijeva:

	174. UMS alarm mora biti dostupan:

	175. Morsko obrastanje u sistemu hlađenja dovodi do:

	176. Zašto je važno vršiti redovnu inspekciju kondicije klipnih prstenova i košuljica glavnog motora?

	177. Preventivno održavanje podrazumijeva:

	178. Planirano održavanje podrazumijeva:

	179. UMS režim smanjuje potrebu za stalnom oficirskom stražom?

	180. Kaljužna voda se smije direktno ispustiti u more, ali samo u slučaju nužde?

	181. U MARPOL Anex VI definisanim ECA zonama, da li je moguće sagorjevanje goriva koje nije u skladu sa regulativom?

	182. Ako sigurnosni ventil na kotlu ne radi ispravno, postoji rizik:

	183. Prije startovanja parne turbine neophodno je:

	184. U navigaciji po otvorenom i mirnom moru, mrežno opterećenje dizel generatora je 80-85%. Obzirom na povećano opterećenje, potrebno je startovati i sinhronizovati na mrežu još jedan dizel generator.

	185. Zaštita elektromotora od kratkog spoja služi za:

	186. Prednost elektromotornog pogona u odnosu na klasični dizel pogon je:

	187. Dobra organizacija radova u mašinskom prostoru podrazumijeva:

	188. U slučaju alarma tokom UMS režima, postupak dežurnog oficira je:

	189. Brodski elektromotori nemaju potrebe za hlađenjem.

	190. Kod BWTS sistema koji koristi mehaničku filtraciju i UV reaktore, tokom balastiranja sistem prijavljuje alarm „low UV dose/UV intensity“ i automatski ograničava protok. Koji je najispravniji postupak i tehničko objašnjenje?

	191. Kod brodskog sistema tretiranja otpadnih voda (sewage treatment plant) opremljenog i certificiranog prema MARPOL Annex IV, koja od navedenih radnji je najvažnija za osiguranje usklađenosti sa međunarodnim propisima o otpuštanju tretirane otpadne vode u more?

	192. Prema MARPOL Anex VI propisima, u kojim uslovima i područjima lokacije broda je dozvoljeno koristiti incinerator za spaljivanje otpada na brodu?

	193. Kod brodskih rashladnih komora namijenjenih za čuvanje smrznute hrane, koja je najvažnija operativna mjera za očuvanje kvaliteta proizvoda i sprečavanje mikrobiološke degradacije?

	194. Da bi se poboljšala kondicija kontrolnog (instrument) zraka i uklonila vlaga i masnoća, koji je najispravniji tehnički postupak?

	195. Kod centralnog brodskog klima uređaja, prilikom hlađenja, koji je najpouzdaniji operativni pokazatelj zaprljanosti isparivača (evaporatora)?

	196. Koji su glavni pokazatelji koji se prate analizom ulja iz podklipnog prostora (scavenge drain oil) sporohodnog dvotaktnog dizel motora?

	197. Broj posade na manovri određuje se prema:

	198. U slučaju da analiza ulja statvene cijevi (stern tube oil) pokaže prisustvo vode iznad dozvoljenih granica, koji su ispravni operativni koraci koje treba preduzeti?

	199. U slučaju da se analizom utvrdi povećan salinitet kotlovske vode iznad dozvoljenih vrijednosti, koji je ispravan postupak za zaštitu kotla i održavanje kvaliteta pare?

	200. Zašto odgovorna osoba koja obavlja održavanje na kompresoru zraka treba da isključi električnu sklopku na razvodnoj tabli, mehanički blokira (lock) i označi (tag) ventile sistema u zatvorenom položaju?

	201. Emulzifikacija ulja u sistemu za podmazivanje motora ima za posljedicu da:

	202. Koji od navedenih tipova zaptivki (gaskets) se tipično koristi na prirubničkim spojevima visokopritisnih parnih vodova?

	203. Prilikom konzervacije i stavljanja evaporatora van upotrebe na duži vremenski period, koji je ispravan postupak?

	204. Centrifugalna pumpa može da ne obezbjeđuje protok vode prilikom prvog pokretanja ako je:

	205. Ako centrifugalna pumpa tokom rada proizvodi pojačane vibracije i neuobičajenu buku, uzrok tome može biti:

	206. Ako se kapacitet centrifugalne pumpe postepeno smanjuje tokom dužeg vremenskog perioda, uzrok može biti:

	207. Centralni rashladnici zahtijevaju redovno održavanje jer:

	208. Ukoliko klipni kompresor zraka prilikom startovanja se zaustavlja uslijed alarma preopterećenja elektromotora, razlog može biti:

	209. Nakon ukrcaja novog člana posade na brod, prioritetna aktivnost je:

	210. UMS režim rada zahtijeva da se u brodskom (mašinskom) dnevniku evidentira:

	211. U slučaju preuzimanja straže u mašinskom prostoru, dežurni oficir je dužan da:

	212. Kontinuirana obuka brodske posade je važna jer:

	213. U slučaju neposredne opasnosti tokom navigacije, na brodskom telegrafu je moguće izvršiti trenutnu promjenu komande iz „svom snagom naprijed “u „svom snagom nazad“ bez međukoraka.

	214. Timski rad smanjuje mogućnost grešaka u radu.

	215. UMS režim ne zahtijeva ljudsku intervenciju u slučaju alarma.

	216. Preventivno održavanje smanjuje vjerovatnoću havarija.

	217. Prema kompanijskom SMS-u i SOLAS propisima, u kojem intervalu se mora vršiti testiranje pomoćnog (emergency) kormilarskog uređaja (emergency steering gear)?

	218. Koji od navedenih razloga može dovesti do stvaranja leda na usisnom vodu rashladnog kompresora?

















Brodska elektrotehnika
	1. Invertor je sklop energetske elektronike koji transformiše:

	2. Ciklokonvertor je sklop energetske elektronike koji transformiše:

	3. Glavna razvodna tabla je:

	4. Električni luk između kontakata prekidača može se ugasiti:

	5. Prekostrujna zaštita djeluje:

	6. Relejna zaštita:

	7. Selektivnost relejne zaštite podrazumijeva svojstvo relejne zaštite da:

	8. Promjenom napona napajanja MJSS:

	9. Regulacija DC mašina na brodovima zahtijeva upotrebu:

	10. Prevalni moment AM (asinhronog motora) je:

	11. Frekventno upravljanje AM zahtijeva istovremenu promjenu:

	12. Realizacija frekventnog upravljanja se ostvaruje upotrebom:

	13. Neposredno nakon sinhronizovanja generatora na mrežu:

	14. Najbitniji dio rotirajuće pobude je: 

	15. Povećanje faktora snage dovodi do:

	16. Serijskim vezivanjem izvora električne struje dobijamo:

	17. Kod čeličnih akumulatora se kao elektrolit koristi:

	18. Promjenom broja okretaja rotora sinhronog generatora mijenja se:

	19. Promjenom struje uzbude (pobude) kod sinhronog generatora mijenja se:

	20. Kolikom brzinom se okreće rotor generatora?

	21. Sinhroni generator se na brodu pobudjuje (uzbudjuje):

	22. Osovinski generator na brodu proizvodi:

	23. Osovinski generator ne može da radi bez:

	24. Koliko je maksimalno vrijeme koje je potrebno generatoru u nuždi da počne da napaja potrošače?

	25. Prilikom sinhronizovanja generatora sijalice služe za provjeru:

	26. Kod kombinovanog spoja sijalica generator je u sinhronizmu kada:

	27. U postupku sinhronizovanja pomoću sinhronoskopa se provjerava:

	28. Na namotaj primara transformatora priključuje se:

	29. Oznaka Y na trofaznom transformatoru znači:

	30. Veći broj navojaka na sekundarnom namotaju nego na primarnom znači:

	31. Brzina sa kojom se okreće rotor asinhronog motora je:

	32. Klizanje kod asinhrone mašine pokazuje:

	33. U kojem od sledećih režima rada asinhrona mašina ne može da radi?

	34. Kako se zove rotor kod asinhrone mašine kod kojega nemamo mogućnost električnog kontakta?

	35. Problem direktnog starta asinhronog motora je:

	36. Zaštita od opasnog napona dodira ne postiže se:

	37. Maksimalno dozvoljeni napon za proizvodnju na brodu je:

	38. Na glavnoj razvodnoj tabli ne postoji polje:

	39. Oznaka IP XY kod motora označava:

	40. Bimetali štite električni uređaj od:

	41. OCR relej štiti električni uređaj od:

	42. Termistori štite od:

	43. Relej od povratne snage štiti:

	44. UV relej na brodu štiti generator od:

	45. Da bi se omogućila selektivnost zaštite u brodskoj električnoj mreži, vrijeme reagovanja zaštite je:

	46. Električni kablovi se na brodu polažu /postavljaju:

	47. Koja jačina električne struje je opasna po ljudski život?

	48. Mjere zaštite od opasnog djelovanja električne struje koje se koriste na brodu su:

	49. Dahlanderov spoj kod kaveznih aisnhronih elektromotora označava:

	50. Uslovi za paralelan rad transformatora su:

	51. Tranzistori su:

	52. Integrisani elektronski sklopovi sastoje se od:

	53. Uopšteno gledajući današnja električna propulzija broda se sastoji od sledećih osnovnih cjelina:

	54. Uređaji i sklopovi energetske elektronike:

	55. Ispravljač je sklop energetske elektronike koji transformiše:

	56. Glavni sistemi napajanja u električnom sistemu broda:

	57. Dozvoljeni naponi generatora za proizvodnju naizmjenične električne energije na brodovima su:

	58. Mehanička karakteristika sinhrone mašine:

	59. Upravljanje dodavanjem otpora u kolo rotora AM dolazi do:

	60. Prilikom mjerenja otpornosti izolacije sa megaometrom dobri rezultati su: 

	61. Kako se može smanjiti pad napona do potrošača?

	62. Instrument za mjerenje aktivne snage naizmjenične električne struje se zove?

	63. Klizni kolutovi kod sinhronog generatora se nalaze na:

	64. Prilikom sinhronizovanja generatora na mrežu dupli voltmetar mjeri:

	65. Pri direktnom uključenju velikog jednosmjernog motora na mrežu najprije može doći do oštećenja :

	66. Sekundarna razvodna tabla se napaja:

	67. Ukoliko se kod elektromotora ustanovi proboj medjuzavojne izolacije (kratak spoj između dvije faze), kvar se može otkloniti:

	68. Glavna razvodna tabla je podijeljena na:

	69. Za pogon palubnih i električnih uređaja na brodu se koriste:

	70. Osnovni djelovi digitalnih instrumenata su:

	71. Katodni osciloskop je isntrument koji ima:

	72. Digitalni multimetri mogu mjeriti:

	73. Katodnim osciloskopom se mogu mjeriti sledeće veličine:

	74. Zaokružite sve isntrumente koji mjere naizmjenični napon:

	75. Što je bipolarni tranzistor:

	76. Što je unipolarni tranzistor i kakav može biti:

	77. Tranzistori sa efektom polja (FET tranzistori) jesu tranzistori u kojima se :

	78. Tranzistor sa efektom polja i izoliranom upravljačkom elektrodom naziva se:

	79. Koje sve vrste pretvarača frekvencije koristimo u električnoj propulziji broda?

	80. Izjava o elektromagnetskoj kompatibilnosti je:

	81. Elektromagnetska interferencija je:

	82. Elementi energetske elektronike se koriste:

	83. Sa aspekta izvedbe visoko-naponska električna postrojenja na brodovima mogu biti:

	84. Prekidači u poljima u glavnoj razvodnoj tabli služe za:

	85. Sa aspekta izvedbe, visokonaponska električna postrojenja na brodovima mogu biti:

	86. Struja kratkog spoja:

	87. Najveća mana regulacije brzine MJSS dodavanjem otpora u kolo rotora je:

	88. Na regulaciju napona veliki uticaj imaju:

	89. Koji odgovor je tačan?

	90. Prenos energije pod visokim naponima se sprovodi zbog:

	91. Ispravljač kod samouzbudnog sinhronog generatora je vezan između:

	92. Sinhroni kompenzator kod osovinskog generatora:

	93. Prekid jedne faze prilikom rada motora izazvaće:

	94. Kada se preoptereti asinhroni motor dolazi do:

	95. Kod trofaznih asinhronih elektromotornih pogona palubnih uređaja, najčešće se koriste:

	96. Elektromagnetna kočnica elektromotornih palubnih uređaja/vitala se napaja sa:

	97. Navedite kako smo podijelili električnu propulziju broda u vezi sa izvorom električne energije:

	98. Prije postavljanja, odnosno ugradnje električne opreme na tankerima, navedite kako su sve zone, odnosno područja rizika na toj vrsti broda klasifikovane:

	99. Povećanje faktora snage dovodi do:

	100. Zbog čega dolazi do pada napona na kablu

	101. Kako se može smanjiti pad napona do potoršača

	102. Koliki je maksimalni dozvoljeni pad napona na kablu preko kojeg se napaja potrošač

	103. Instrument za mjerenje aktivne snage zove se:

	104. Dva otpor od 2 oma su vezana redno u kolo jednosmjerne struje od 40 volti. Kolika će biti struja u kolu?

	105. Što utiče ne promjenu električne otpornosti provodnika

	106. Generatori pretvaraju

	107. Rednim vezivanjem izvora dobijamo

	108. Akumulatori pretvaraju

	109. Kao elektrolit kod olovniog akumulatora korisiti se:

	110. Bometrom se provjerava

	111. Ko čeličnog akumulatora kao elektrolit se koristi:

	112. Pri napajanju potrošača iz akumulatora napon smije da oscijluje maksimalno

	113. Sinhroni generatori na brodu služe za:

	114. Promjenom broja obrtaja rotora sinhronog generatora mijenje se:

	115. Promjenom struje pobude kod sinhronog generatora mijenja se:

	116. Rotor sinhronog generatora ima 5 pari polova, a frekvencija u brodskoj mreži je 60 Hz. Kolikom brzinom treba da se okreće rotor

	117. Sinhroni generatora na brodu se pobuđuje 

	118. Kolika klizna koluta se nalaze na rotoru sinhronog generatora

	119. Ispravljač kod samopobudnog sinhronog generatora je vezan između

	120. Klizni kolutovi kod sinhronog generatora se nalaze na:

	121. Osovinski generator na brodu proizvodi 

	122. Osovinski generator ne može da radi bez:

	123. Sinhroni kompenzator kod osovinskog generatora 

	124. Koliko je maksimalno vrijeme koje je potrebno generatoru u nuždi da počne napajati potrošače

	125. Dva generatora mogu raditi u paraleli ako nemaju

	126. Prilikom sinhronizovanja generatora sijalice služe za provjeru:

	127. Kod kombinovanog spoja sijalica generator je u sinhronizmu kad:

	128. Prilikom sinhronizovanja generatora na mrežu dupli volmetar mjeri:

	129. U postupku sinhronizovanja pomoću sinhronoskopa provjerava se:

	130. Na namotaj primara transformatora priključuje se

	131. Oznaka Y na trofaznom transformatoru znači

	132. Veći broj navojaka na sekundranom namotaju nego na primarnom znači:

	133. Nominalana struja na sekundaru strujnog mjernog transformatora je:

	134. Nominalani napon na sekundaru naponskog mjernog transformatora je:

	135. Ako je broj pari polova na statoru asinhronog motora 2 a frekvencije struje 50 Hz kojom se brzinom okreće Teslino obrtno polje

	136. Brzina kojm se okeće rotor asinhronog motora je

	137. Klizanje kod asinhrone mašine pokazuje:

	138. Klizanje asinhorne mašine se obilježava sa

	139. U kojem od sledećih režima asinhrona mašina ne može da radi

	140. Kako se zove rotor kod asinhrone mašine kod kojeg nemamo mogućnost električnog kontakta

	141. Prevalni momenat asnhronog motora je

	142. Problem direktnog starta asinhronog motora je

	143. Prilikom starta asinhronog motora pomoću autotransformatora dolazi do

	144. Prilikom starta asinhronog motora preklopkom zvijezda trougao dolazi do:

	145. Prilikom starta kliznokolutnog asinhronog motora

	146. Kako se može smanjiti brzina asinhronog motora

	147. Ako se kod asinhronog motora brzina reguliše promjenom frekvencije, proporcionalno se mora mijenjeti još i

	148. Smanjenje pobudnog fluksa kod jednosmjenog motora dovodi do

	149. Pri direktnom uključenju velikog jednosmjernog motora na mrežu najprije može doći do oštećenja

	150. Maksimalni napona prenosnih svjetiljki je:

	151. Zaštita od opasnog napona dodira ne postiže se:

	152. Koja je granična vrijednost napona koja se smatra bezbjedonosnom granicom?

	153. Maksimalni dozvoljeni napon za proizvodnju na brodu je

	154. Koji sistem distribucije električne energije na brodu nije dozvoljen

	155. Sklopke služe za:

	156. Prekidači služe za:

	157. Na glavnoj razvodnoj tabli ne postoji polje:

	158. Sekundarna razvodna tabla se napaja

	159. Razvodna tabla u nuždi je povezana sa:

	160. Klasa električnog mjernog instrumenta pokazuje:

	161. Koja klasa tačnosti od navedenih označava instrument sa najvećom tačnošću

	162. Niskonaponski kablovi na brodu su izrađeni za napon do:

	163. Koji od navedenih materijala se ne može koristi za izradu izolacije kod kabla

	164. Oznaka IP XY kod motora označava:

	165. Što označava broj X kod oznake IP XY na električnom motoru:

	166. Što označava broj Y kod oznake IP XY na električnom motoru:

	167. Osigurači štite električni uređaj od:

	168. Bimetali štite električni uređaj od:

	169. OCR relej štite električni uređaj od:

	170. Termistori štite od:

	171. Termistori se postavljaju:

	172. Relej povratne snage štiti:

	173. UV releji na brodu štite generator od (ilustracija E-032)

	174. UF releji na brodu štite generator od (ilustracija E-032):

	175. EL relej na brodu štiti generator od (ilustracija E-032):

	176. Zaštita elektromotora tromim osiguračima omogućava:

	177. Prekid jedne faze prilikom rada motora prouzorokvat će:

	178. Da bi se omogućila selektivnost zaštite u brodskoj električnoj mreži vrijeme reagovanja zaštite je:

	179. Provjera otpora izolacija na električnim uređajima na brodu spada u:

	180. Čišćenje elektromotora na brodu doprinosi

	181. Nakon dužeg perioda u kojem generator nije radio koriste se grijači da bi

	182. Ukoliko se kod elektromotora ustanovi proboj međuzavojne izolacije (kratak spoj između dvije faze) kvar se može otkloniti

	183. Kada se u kolo jednosmjerne struje uključi kondenzator dolazi do:

	184. Kada se u kolo naizmjuenične struje uključi kalem dolazi do:

	185. Kada se dva otpornika od 20 oma vežu paraleleno u kolo, ekvivalentan otpor je:

	186. Kada se transformator 220V/110V priključi namrežu od 110 V koliki je napon na sekundaru?

	187. Kada se preoptereti asinhorni motor dolazi do:

	188. Kada se u kolo nizmenjične struje od 220 volti priključi sijalica od 100 vati, kolikom će snagom sijalica sijati

	189. Kada se u kolo jednosmjerne struje, napona 12 V, priključi potrošač od 2 oma, kolika će biti struja

	190. Kada se grijač od 10 oma uključi u kolo jednosmjerne struje od 20 volti, kolika će biti snaga grijača



























Brodska automatizacija
	1. [bookmark: _Hlk231382079]Definišite sistem automatskog upravljanja?

	2. Senzori položaja služe za:

	3. Šta je senzor?

	4. Koje tri osnovne vrste elemenata senzora pomaka se koriste kod deformacionih mjernih pretvarača pritiska?


	5. Nivo se mjeri mjernim senzorima koji se nazivaju?

	6. Nivo se izražava, odnosno prikazuje u:

	7. Koja je oznaka za mjerni pretvarač momenta koji mjeri napon otklona-uvijanje osovine izložene djelovanju zakretnog momenta na osnovu promjene magnetskog polja        


	8. Penosni I fiksni detektori se koriste kod uredjaja za odredjivanje nivoa odvojenosti ulje-voda

	9. Navedite glavne djelove uredjaja za nadzor i upravljanje ispuštanjem ulja na brodovima (ODMCS)?


	10. Pod analizom SAU (sistema automatskog upravljanja) se podrazumijeva:

	11. Prema tipu regulacionog djelovanja, regulatori mogu biti:

	12. Sigurnosno-zaštitni sistem stroja/motora ima zadatak da u slučaju kvara stroja:

	13. Koja od navedenih eksperimentalnih metoda se najviše koristi kod optimizacije rada PID regulatora?


	14. Koji elemenat u sistemu automatske kontrole sagorijevanja otkriva grešku u paljenju kotla i grešku u plamenu u gorioniku kotla?  


	15. Automatska regulacija parnog kotla se u osnovi sastoji od tri glavna i medjusobno povezana funkcionalna sistema, i to:


	16. Šta čini upravljački sistem brodskog dizel-pogona?

	17. Termopar je:

	18. Mjerni pretvarači protoka se u osnovi svrstavaju u tri grupe, i to:

	19. Otpornički temperaturni senzori sa oznakom Pt 100 karakteriše promjena otpora od:

	20. Za mjerenje nivoa naročito viskoznih goriva na brodu pogodnije je koristiti pretvarače koji ne dolaze u direktni kontakt sa gorivom, navedite koji su to pretvarači?


	21. Mjerni davač viskoziteta goriva se sastoji iz?

	22. Na tankerima za ulje, uredjaj za odredjivanje nivoa odvojenosti ulje-voda se koristi

	23. Koliko iznose standardizovani izlazni električni strujni signali mjernog pretvarača,

	24. Aktuator je?

	25. Navedite glavne djelove uredjaja za nadzor i upravljanje ispuštanjem ulja na brodovima (ODMCS)?

	26. Uloga regulatora u automatskim sistemima:

	27. Na koje načine se može ispitivati stabilnost automatskih upravljačkih sistema?

	28. Za analizu stabilnosti sistema automatskog upravljanja kriterijumi mogu biti:

	29. Ako aktiviranjem sistema zaštite i blokade pogonskog motora postoji opasnost za brod ucjelini, konstruktivno mora biti predvidjena mogućnost za:


	30. Ziegler-Nicholsovi postupci odredjivanja parametara-optimalnosti regulatora zasnivaju se na dvije metode i to:


	31. Kod trokomponentne regulacije nivoa vode u kotlu, a radi još boljeg odziva regulacione staze u proces regulacije se uključuju tri parametra, i to:

	32. Upravljanje-regulacija okretaja glavnog motora sa fiksnim propelerom kod daljinskog automatskog upravljanja omogućava da se:

	33. Upravljanje-regulacija okretaja glavnog motora sa propelerom sa zakretnim krilima (automatsko daljinsko upravljanje) može biti izvedeno tako da se:

	34. Koja dva tipa alarma nivoa se mogu sresti kod brodskih parnih kotlova?

	35. Šta označava skraćenica CMOS?

	36. Opšte karakteristike mjernih pretvarača su:

	37. Na kojem principu funkcionišu otpornički uredjaji-senzori za mjerenje temperature:

	38. Za pojačanje pritiska ili protoka radnog sredstva, kao i za stvaranje potrebnih sila ili brzina izvršnog motora, u sistemima automatskog upravljanja se često koriste:

	39. Tri osnovna dijela aktuatora su pojačalo snage, pogon, izvršni član?

	40. Šta je elektromagnetski, odnosno solenoid ventil


Pomorsko pravo i sigurnosna zaštita na brodu
	1. [bookmark: _Hlk231384017]Koja je osnovna karakteristika pomorskog prava?

	2. Kako se dijeli pomorsko pravo?

	3. Šta je cilj unifikacije pomorskog prava?

	4. Ko je ključna organizacija za razvoj pomorskog prava?

	5. Koja je osnovna uloga IMO-a?

	6. Šta obuhvata sigurnost pomorske plovidbe?

	7. Koji su elementi sigurnosti plovidbe?

	8. Šta su balisažne oznake?

	9. Koja je svrha pilotaže?

	10. Šta obuhvata pomorska meteorologija?

	11. Šta znači SAR?

	12. Koja je obaveza broda u slučaju opasnosti drugog broda?

	13. Koji sistem omogućava komunikaciju u nuždi?

	14. Ko su organi sigurnosti plovidbe u Crnoj Gori?

	15. Koja su ovlašćenja lučke kapetanije?

	16. Koji je cilj SOLAS Convention?

	17. Koji je cilj MARPOL Convention?

	18. Koji je cilj Load Line Convention?

	19. Koji je osnovni princip sigurnosti plovidbe?

	20. Šta je brod u pravnom smislu?

	21. Koja je osnovna podjela brodova?

	22. Šta određuje kategoriju plovidbe?

	23. Koje su kategorije plovidbe?

	24. Šta znači individualizacija broda?

	25. Koji su osnovni elementi individualizacije broda?

	26. Šta je IMO broj?

	27. Šta je upisnik brodova?

	28. Ko vodi upisnik brodova u Crna Gora?

	29. Šta se upisuje u Upisnik brodova?

	30. Šta je upisni list?

	31. Šta je popis posade (crew list)?

	32. Šta su brodske isprave?

	33. Koje isprave potvrđuju sposobnost broda za plovidbu?

	34. Koji je najvažniji brodski dnevnik?

	35. Ko vodi brodski dnevnik?

	36. Koji dnevnik se koristi za evidenciju ulja?

	37. Koji dnevnik se koristi za evidenciju balasta?

	38. Koji je osnovni značaj brodskih isprava?

	39. Šta je straža na brodu?

	40. Ko je odgovoran za sigurnu plovidbu tokom straže?

	41. Ko ima vrhovnu odgovornost na brodu?

	42. Kada oficir straže mora obavijestiti kapetana?

	43. Koja je osnovna dužnost oficira straže?

	44. Šta podrazumijeva dobra pomorska praksa?

	45. Koja je dužnost posade prema naređenjima?

	46. Koja prava ima posada prema MLC 2006?

	47. Ko određuje raspored straže?

	48. Šta je straža u luci?

	49. Koja je odgovornost kapetana prema zakonu?

	50. Koja su ovlašćenja kapetana?

	51. Ko potvrđuje osposobljenost članova posade?

	52. Šta je pomorska knjižica?

	53. Koji je značaj pomorske knjižice?

	54. Ko vodi evidenciju o straži?

	55. Koji je osnovni princip organizacije posade?

	56. Podjela morskog prostranstva;

	57. Šta su unutrašnje morske vode?

	58. Koji je pravni status unutrašnjih voda?

	59. Kolika je širina teritorijalnog mora?

	60. Koji je pravni status teritorijalnog mora?

	61. Šta je neškodljiv prolazak?

	62. Kada prolazak NIJE neškodljiv?

	63. Šta je spoljni morski pojas (contiguous zonE)?

	64. Kolika je širina spoljneg morskog pojasa?

	65. Šta država može u spoljnjem pojasu?

	66. Šta je epikontinentalni pojas?

	67. Koja prava ima država na epikontinentalnom pojasu?

	68. Kolika je širina EEZ?

	69. Koja prava država ima u EEZ?

	70. Šta je otvoreno more?

	71. Koji je princip otvorenog mora?

	72. Ko ima jurisdikciju na otvorenom moru?

	73. Koji je cilj UNCLOS konvencije?

	74. Koji je značaj UNCLOS-a?

	75. Koji je osnovni princip podjele mora?

	76. Ko je vlasnik broda?

	77. Ko je brodar?

	78. Da li vlasnik i brodar moraju biti isto lice?

	79. Šta su ugovori o iskorišćavanju brodova?

	80. Koja je osnovna podjela charter ugovora?

	81. Ko je odgovoran za ukrcaj i slaganje tereta kod klasičnog ugovora?

	82. Šta znači pravilno slaganje tereta?

	83. Šta su stojnice (laytimE)?

	84. Koje vrste stojnice postoje?

	85. Šta su prekostojnice (demurragE)?

	86. Ko plaća demurrage?

	87. Šta je vremenska tablica (Statement of Facts)?

	88. Zašto je važna vremenska tablica?

	89. Šta je teretnica?

	90. Kome se predaje teret?

	91. Ko odgovara za djela posade?

	92. Šta je vozarina (freight)?

	93. Koje vrste vozarine postoje?

	94. Kada se vozarina plaća?

	95. Sta su pomorske havarije

	96. Kako se dijele pomorske havarije?

	97. Šta je generalna havarija?

	98. Koji su osnovni elementi generalne havarije?

	99. Ko snosi troškove generalne havarije?

	100. Koja pravila uređuju generalnu havariju?

	101. Šta je havarija štete (particular averagE)?

	102. Šta je sudar brodova?

	103. Koji akt reguliše sudar brodova?

	104. Kako se utvrđuje odgovornost kod sudara?

	105. Šta je spašavanje na moru?

	106. Šta znači princip “no cure – no pay”?

	107. Šta je posebna naknada (special compensation)?

	108. Šta je pomorsko osiguranje?

	109. Koja je svrha pomorskog osiguranja?

	110. Koji su osnovni elementi osiguranja?

	111. Koji je osnovni princip osiguranja?

	112. Šta su P&I klubovi?

	113. Koja je dužnost kapetana kod havarije?

	114. Klasifikaciju brodova obavlja?

	115. Lučka kapetanija vrši?

	116. Klasifikacija brodova je postupak utvrđivanja kvaliteta, odnosno klase broda prema tehničkim svojstvima i očuvanosti?

	117. Emergency pumpa morske vode ima pogon:

	118. Pregled koji se obavlja prije upisa broda u upisnik brodova je?

	119. Pregled određenih djelova trupa, mašinskih uređaja i opreme broda radi utvrđivanja da li se ti djelovi i oprema održavaju na zadovoljavajućem nivou prema namjeni broda je:

	120. Knjiga u kojoj se stalno upisuju važni radni parametri glavne mašine i pomoćnih mašina, svi radovi u mašinskom prostoru dok brod plovi i kad je u luci je:

	121. Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja sa brodova, nastala 1973 gopdine a koja je prihvaćena od Međunarodne konferencije o pomorskom zagađenju 1978 je:

	122. Zapaljivi metali (aluminijum, magnezijum, titanijum, cirkonijum, natrijum, kalijum) se gase?

	123. Zaokružite brodske knjige?

	124. Brod koji ima posadu pored ostalih mora imati:

	125. Fekalne odpadne vode se moraju skladištiti u posebne tankove. Te vode čine:

	126. Osnovni pregled obuhvata provjeru mašina, trupa, opreme i uređaja ugrađenih na brod?

	127. Zapovjednik nije dužan pregledati mašinski dnevnik već to čini upravitelj mašine?

	128. Klasifikacioni zavodi tokom eksploatacije broda vrše preglede u cilju obezbeđenja svih zahtijeva iz klasifikacionih propisa:

	129. Brod može izgubiti klasu I prije isteka roka važenja klasifikacionih isprava?

	130. Bacanje ostataka hrane neusitnjene ili nesamljevene dozvoljeno je samo ako se brod nalazi najmanje 12NM od kopna u svim područjima:

	131. Svaki član broda mora učestvovati najmanje jednom mjesečno u vježbi napuštanja broda i vježbi gašenje požara?

	132. Prilikom izlivanja ulja preko palube obavezno je izvjestiti lučke vlasti, brodara i obalnu radio stanicu?

	133. Koliko MARPOL konvencija ima aneksa?

	134. Anex I MARPOL konvencije se odnosi na?

	135. Sposobnost broda za plovidbu se utvrđuje?

	136. Upisivanje podataka o radnim satima dizel generatora u mašinski dnevnik od osobite su važnosti:

	137. Za bilo koji tank koji je sadržavao tečnost ili bio zapečaćen mora se pretpostaviti da u njemu postoji štetan vazduh, znači da je zabranjen ulaz u taj prostor bez korišćenja aparata za disanje.

	138. Tonaža broda se utvrđuje?

	139. Čišćenjem tankova ostaju velike količine mješavine goriva i morske vode koje treba odijeliti tj vodu ispumpati van broda, a talog odvesti u posebne tankove za otpadno gorivo tzv slop tankove. U tu svrhu ugrađuju se posebni: 

	140. Upis broda koji je u cjelini u svojini preduzeća ili drugog pravnog lica ili u svojini domaćih državljana ili pravnog lica sa sjedištem u Crnoj Gori je:

	141. Na brodovima u svojstvu parnih i plinovitih protivpošarnih sredstava koriste se u prvom redu vodena para, ugljen dioksid i lako isparljive tečnosti?

	142. Dnevnik mašine vodi?

	143. Svaki tanker od 200 BRT i više i svaki brod od 150 BRT i više mora imati knjigu o uljima - dio 1 u kome se unose podaci o važnim operacijama u mašinskom prostoru?

	144. Brodska isprava o identitetu broda je?

	145. Vanredni pregled broda je obavezan:

	146. Kojim se pregledom provjerava pravilno održavanje broda?

	147. Upisnik broda je javna knjiga koja se sastoji od?

	148. Konvencija UN o pravu mora je donijeta?

	149. U unutrašnjim morskim vodama država nema punu suverenost kao i u svom kopnenom dijelu?

	150. Kod ugovora o zakupu broda, zakupac ima obavezu da zakupodavac plaća:

	151. U takozvani "Sivi popis" nabrajaju se stvari koje je moguće potapati ali uz posebne mjere i uz posebnu dozvolu, to su: 

	152. U rešavanju problema sprječavanja zagađenja mora koje nastaju kao rezultat pomorskih havarija bavi se:

	153. Koji manevar se smije koristiti kad se uoči čovjek u moru?

	154. Brodovi imaju pravo neškodljivog prolaska u?

	155. Da li je zapovjednik broda zastupnik brodara što znači da se u ime i za račun brodara zaključuje pravne poslove:

	156. MLC konvencija se sastoji od 16 članova pravilnika (Kodeks) koji je podijeljen u:

	157. Uslovi zapošljavanja propisani MLC konvencijom sadržani su u?

	158. Sudar brodova je takav događaj u kojem jedan brod ili više brodova direktnim dodirom ili indirektno uzrokuju štetu drugom brodu ili imovini ili licima koja se na brodu nalaze.

	159. Vrste sudara brodova su?

	160. Najvažnija isprava o osiguranju koja predstavlja dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju je:

	161. Rizik je budući i neizvjestan događaj, što znači da se može dogoditi prije zaključenja ugovara o osiguranju?

	162. Jedan od osnovnih uslova za postojanje zajedničke havarije je da je šteta nastala?

	163. Pomorske havarije se dijele na?

	164. Konvencija o prevozu tereta morem (Hamburška pravilA) je povećala odgovornost prevoznika kod ugovora o prevozu morem i uspostavila princip:

	165. Kod ugovora o zakupu broda, zakupac postaje brodar?

	166. Brodski plan u slučaju opasnosti od zagađenja uljem - SOPEP plan mora imati:

	167. Znak za opštu uzbunu se sastoji od?

	168. Kojom se konvencijom obavezuje zapovjednik broda da pruži pomoć drugim osobama ili brodu?

	169. U lična sredstva za spašavanje spadaju?

	170. SOLAS konvencija kaže da se vježbe "napuštanja broda" i požara na brodu moraju održavati?

	171. Iz koliko priloga se sastoji MARPOL konvencija?

	172. Kod sudara brodova kao osnova odgovornosti primjenjuje se načelo?

	173. Po Konvenciji o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja (LLMC) pravo na ograničenje odgovornosti imaju:

	174. Dopunski rizici se odnose na?

	175. Udruženja preduzetnika u pomorskom prevozu koji se bave pokrićem onih šteta i troškova u vezi s brodom koje osiguravatelji obično ne pokrivaju su P&I klubovi.

	176. Brodski dnevnik mora voditi svaki brod:

	177. Dnevnik masine popunjava:

	178. Najvažnija od svih IMO-ovih konvencija je Konvencija o zastiti ljudskih života na moru, donijeta 1974. godine je: 

	179. Klasifikaciju broda obavija:

	180. Teritorijalno more je morski pojas širok 24 nautičke milje, računajući od polazne crte u smjeru mora.

	181. Aneks I MARPOL Konvencije se odnosi na:

	182. Pravila za prevenciju zagadenja vazduha sa brodova su sadzana u:

	183. Sredstvo za gašenja požara koje je potpuno neotrovno I neškodljivo u odnosu na čovjeka, ima sposobnost gašenja požara I pri najnižim temperaturama, kao I sposobnost gašenja skoro svih klasa požara sa većim I manjim uspjehom je?

	184. Sistem koji djeluje na principu usisavanja „masne mrlje" u sam sistem spada:

	185. Bacanje otpada: plastike, papira, metala i dr. dozvoljeno je bacati u more:

	186. Zapremina svih zatvorenih prostora broda- prostor za teret, za mašine i kotlove, prostorije za pomone ured za kuhinju, stambene prostorije spada u:

	187. Teretnica je isprava kojom brodar potvrđuje da je radi prevoza na brod primio teret i obavezuje se da će po završetku putovanja teret predati ovlašćenom imaocu teretnice.

	188. Međunarodna konvencija o sprječavanju zagađenja mora odlaganjem otpada i drugog materijala (LDC) se bavi zagadjenjem sa:

	189. Po Međunarodnoj Konvenciji o gradanskoj odgovornosti za štetu od zagađenja mora naftom, u slučaju nastanka štete odgovoran je:






















Stabilitet broda
	1. Plimsolova oznaka na oplati broda definiše njegovo?


	2. Slovo F na oznaci nadvođa znači?

	3. Tačka sistemnog težišta broda (engl centre of Gravity) obilježava se sa

	4. Metracentarska visina se obilježava sa:

	5. Kako definišemo brodski čučanj (engl squat)?

	6. Šta je trim broda?

	7. Negativna metacentarska visina (GM) označava:

	8. Brod sa velikom metacentarskom visinom se opisuje kao „tvrd“ brod i on :

	9. Slobodne površine djelimično punog tanka uzrokuju?

	10. Ukupna masa tereta koju brod može prevoziti (teret, gorivo, voda itd) naziva se:

	11. Ukupna težina broda je njegov:

	12. Brod je na ravnoj kobilici (engl. Even keel) kada je:

	13. Brod je inprovan (pretežan) kada je:

	14. Udaljenost metacentra od kobilice se obilježava sa:

	15. Udaljenost sistemnog težišta od kobilice se obilježava sa

	16. Šta je to nadvođe broda (engl. Freeboard)?

	17. Ako neka spoljna sila (vjetar talasi...) djeluje na brod koji ima dobru stabilnost; kako će se brod ponašati?

	18. Ako brod pređe iz slatke u slanu vodu:

	19. Da bi se smanjio efekat sinhronizovanog valjanja broda poželjno je da podesimo kurs i brzinu broda:

	20. Brod je inkrman (zatežan) kada je:

	21. Koje zahtjeve treba uzeti u obzir kod krcanja terete na glavnu palubu?

	22. Slovo S na oznaci nadvođa znači?

	23. Da li postoji neko ograničenje za ulazak u skladište dok je brod po moru?

	24. Koji od navedenih terete je sklon samozapaljenju?

	25. Negativna metacentarska visina (GM) označava:

	26. Kada je brod u stabilnoj ravnoteži, sistemno težište broda mora biti

	27. Slobodne površine djelimično punog tanka uzrokuju?

	28. Jedan kubni metar slatke vode je težak:

	29. Vrste i raspored brodskih tankova.

	30. Koji su osnovni uslovi koje brod mora ispuniti za određenu kategoriju plovidbe?

	31. Klasifikaciona društva, klasifikacija brodova.

	32. Koju funkciju imaju kobilica, rebra i palube u konstrukciji broda?

	33. Koji faktori najviše utiču na stabilitet broda tokom eksploatacije?

	34. Koji je značaj IMO Intact Stability Code za sigurnost plovidbe?

	35. Koja je razlika između LOA i LBP dužine broda?

	36. Koje podatke sadrži kapacitetni plan teretnog broda?

	37. Šta znači da su metacentar i težište u istoj tački?

	38. Šta označavaju pojedine linije na Plimsoll oznaci?

	39. Zašto je plan tereta važan za stabilitet i sigurnost broda?

	40. Vrste pregleda u cilju utvrđivanja sposobnosti broda za plovidbu.






Engleski jezik
	1. Engineers ____________ fuel consumption in the engine logbook.

	2. The fuel pump ____________oil to the main engine.

	3. Is the following sentence grammatically correct?
The chief engineer is testing the fuel transfer system now.                                                                                                                                                                       

	4. Complete the sentence with the correct form of the verb in brackets. (present simple or present continous)                                                                                                                              The purifier __________ (separate) sludge from the fuel at the moment.

	5. Complete the sentence with the correct form of the verb in brackets using past continuous.
The crew members ________________(repair) a leaking fuel pipe when the alarm sounded.

	6. While the technician __________ the coolant level, the engine shut down.

	7. Complete the sentence with the correct form of the verb in brackets using past simple tense.                                                                                                       They ___________ (notice) a leak while they were adding a coolant.                     

	8. Don’t worry, I ______ the message to the engine room.

	9. The pilot boat ______ alongside the vessel in five minutes.

	10. Look at the sky! It _________________(rain).

	11. Choose grammatically correct sentence.

	12. To grease means to:

	13. Lubricating oil has the ability to prevent impurities from clogging together.

	14. The lube oil doesn't serve as an anti-corrosive agent which means that it prevents the forming of rust.

	15. Space between the level of the oil and the top of the tank which allows for the expansion of the oil when the engine gets hot is called the ______________.

	16. The thickness of lubricating oil is indicated by the viscosity grade.

	17. When liquid is very "viscous", it resists the tendency to flow.

	18. A liquid of low viscosity, such as water, doesn't flow easily through pumps and piping systems.

	19. When the engine- temperature rises, the viscosity of the oil is _____________and the oil becomes less effective.

	20. Complete the gap with the correct type of a pump.

	21. Write the correct type of a pump in gap.

	22. Generators ___________________ electric power for cranes, winches and auxiliaries.

	23. Direct current excites the rotor.

	24. Which statement is correct?

	25. Which statement is correct?

	26. Choose the best passive form for the following sentence.                                                     ACTIVE: Commutator collects the induced current.
PASSIVE: The induced current _______________________by the commutator.

	27. The water in the boiler is turned _________ steam. This steam is used for heating purposes.

	28. Electric current is measured in ________________.

	29. Electrical resistance is measured in knots.

	30. Which statement is correct?

	31. The amount of electric current flowing through a circuit will partly depend on EMF of the electrical supply.                                                                        EMF stands for :

	32. Electrical power is indeed measured in watts (W).

	33. Which statement is correct?

	34. Piston is located in a :

	35. What is located in a cylinder head?

	36. Which statement is correct?

	37. There is a gap between pistons and cylinder walls.

	38. Two stroke cycle of a diesel engine is completed in two strokes of the piston and one revolution of the _______________.

	39. According to the cylinder arrangement, diesel engines are classified into      in line(L)  and _________________.

	40. Engine coolants are:

	41. Which statement is correct?

	42. Ash in a fuel refers to the amount of non-organic non- combustible materials present in a fuel, such as vanadium, sodium, calcium, zinc, lead, iron, nickel etc

	43. The _________point of a fuel indicates the lowest temperature at which the vapour above a liquid in closed surroundings can be ignited by means of a spark.

	44. Viscosity is most commonly measured in centistokes (cSt).

	45. Complete the sentence with a correct form of the verb in Present Simple Passive

	46. Complete the sentence with a correct form of the verb in Past Simple Passive

	47. Decide whether the following sentence is grammatically correct.                 The compressor was inspected last week.

	48. Choose grammatically correct solution for the following sentence in passive voice.                                                                                                         The spare parts ____________ in the workshop.

	49. Choose grammatically correct solution for the following sentence in passive voice.                                                                                                         The main engine __________ tomorrow. 

	50. Choose the most appropriate modal verb for the following statement.                                                                                          Crew memebers _____________ wear safety equipment while working near moving machinery.

	51. Decide whether the following sentence is grammatically correct.                The machinery is controlled from the engine control room every day.

	52. Complete the sentence with a correct form of the verb in Future simple(will+V-inf) passive. 

	53. Complete the sentence with a correct form of the verb in Present Continuous passive. 

	54. Decide whether the following statement is correct.

	55. Choose the most appropriate modal verb for the following statement.  The engineers __________ stop the engine in case of a serious failure.                                                                                         

	56. Choose the most appropriate modal verb for the following statement.  The fuel oil filters __________ be cleaned regularly.                                                                                      

	57. Choose the most appropriate modal verb for the following statement. Engineers____________work without protective equipment.

	58. Is the following sentence grammatically correct?
The pump can supplies fuel to the engine.                                                                                                                                                 

	59. Is the following sentence grammatically correct?
The engineers have to checking the oil pressure.                                                                                                                                              

	60. Complete the sentence with an appropriate form of the verb in PAST SIMPLE TENSE.

	61. Complete the sentence with an appropriate form of the verb in PAST SIMPLE TENSE.

	62. Which statement is grammatically correct?

	63. Is the following statement true?                                                                  Piston rings and crankshaft bearings do not require lubricating.

	64. Complete the sentence with an appropriate form of the verb in PAST CONTINUOUS.
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