Drugi oficir mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kW ili jačim

Motori sa unutrašnjim sagorijevanjem
	1. Prvi zakon termodinamike glasi: 

	2. Što je energija?

	3. Specifična toplota je:

	4. Adijabata je termodinamički proces pri kome je:

	5. Politropa je termodinamički proces pri kome je:

	6. Izobara je termodinamički proces pri kome je:  

	7. Izoterma je termodinamički proces pri kome je:

	8. Izohora je termodinamički proces pri kome je:

	9. Četvorotaktni motori su oni motori: 

	10. Otov kružni proces se sastoji od sledećih termodinamičkih procesa:

	11. Prvi takt rada četvorotaktnog dizel motora je:

	12. Kružni proces 4-taktnog dizel motora se sastoji od sledećih termodinamičkih promjena:

	13. Drugi takt četvorotaktnog motora je:

	14. Treći takt pri radu četvorotaktnog motora je:

	15. Četvrti takt pri radu četvorotaktnog motora je:

	16. Dvotaktni motori su oni motor kod kojih se:

	17. Prvi takt kod dvotaktnih dizel motora je:   

	18. Drugi takt kod dvotaktnih dizel motora je:   

	19. Dijagram toplotnog bilansa motora SUS:

	20. Srednji indicirani pritisak motora SUS pokazuje:

	21. Specifična indicirana potrošnja goriva motora SUS je:

	22. Indicirani stepen korisnog dejstva motora SUS predstavlja:

	23. Efektivna snaga motora je:

	24. Pretvaranje hemijske energije goriva a ove u toplotnu energiju se vrši u:

	25. Brodski motori se sastoje od: 

	26. Klip je dio motora koji se:

	27. Stapajica kod dvotaktnih dizel motora je:

	28. Križna glava kod dvotaktnih dizel motora:

	29. Klipni mehanizam čine sledeći djelovi dizel motora:

	30. Tačka samopaljenja je:

	31. Nepokretni dio motora je:

	32. Klipnjača je dio motora koji služi da:

	33. Kućište brodskog dvotaktnog motora služi:

	34. Blok ili kućište cilindra brodskog dvotaktnog motora služi:

	35. Šupernica ili brtvenica kod dvotaktnog dizel motora:

	36. Cilindarska košuljica je dio motora koji služi:

	37. Najveće dopušteno istrošenje košuljice je: 

	38. Maksimalno dopuštena ovalnost je: 

	39. Slivni tank glavnog motora je spremnik: 

	40. Kotvenim vijcima se kod velikih brodskih motora povezuju:

	41. Klipni prsteni kod motora služe za:

	42. Osovinica klipa je dio:

	43. Sastavni djelovi temeljnog ležaja su:

	44. Sile u klipnom mehanizmu su posledica:

	45. Poklopac cilindra ili glava motora služi da:

	46. Ispiranje dvotaktnog dizel motora ima za cilj:

	47. Najefikasniji sistem ispiranje dvotaktnih motora je:

	48. Za prednabijanje i ispiranje dizel motora se može koristiti samo jedan od sledećih uređaja:

	49. Prednabijanje motora je:

	50. Cetanski broj predstavlja:

	51. Instrument za mjerenje temperature izduvnih gasova motora se zove: 

	52. Ispitivanje brodskog pogonskog motora na probnom stolu i u toku probne vožnje se vrši:

	53. Upućivanje motora na probnom stolu se vrši u hladnom stanju sa temperaturom okoline:

	54. Temeljni ležaj motora: 

	55. Razvodnik uputnog zraka služi za:

	56. Za upućivanje glavniog motora postoji:

	57. Brodski motori se upućuju pevenstveno: 

	58. Razlika u odstupanja pritiska kompresije sagorijevanja goriva od cilindra do cilindra kod dizel motora smije biti:

	59. Kod četvorotaktnih motora se sagoreli gasovi istiskuju:

	60. Sigurnosni regulator broja okretaja motoru služi da:

	61. Za rashlađivanje nepokretnih djelova velikih brodskih motora se koristi: 

	62. Više izlazne temperature rashladne vode:

	63. Izlazna temperatura rashladne vode savremenih pogonskih brodskih motora je obično u rasponu od:

	64. Izrabljeno cilindrično ulje kod dvotaktnih glavnih dizel motora nakon podmazivanja košuljica se: 

	65. Automatski sistem upravljanja glavnim motorom podrazumijeva:

	66. Kalorična vrijednosti goriva je:

	67. Za regulaciju potrebnog viskoziteta goriva služi uređaj koji se zove:

	68. Jedinica za mjerenje kinematičkog viskoziteta je:

	69. Vrijednost kinematskog viskoziteta goriva na ulazu u motor treba biti:

	70. Dio razvodnika uputnog vazduha dizel motora je:

	71. Bregasto vratilo kod motora SUS je:

	72. Regulator broja okretaja kod dvotaknih dizel motora:

	73. Poznate vrste brodskih propulzora su:      

	74. Korak ili uspon propelera predstavlja:

	75. Skliz ili slip propelera je:

	76. Dinamički viskozitet fluida pa i pogonskog goriva (znak η) je

	77. Za mjerenje defleksija koljenastog vratila motora SUS služi mjerni instrument:

	78. Održavanje motora može biti: 

	79. Stepen savršenstva motora je:

	80. Stepen kompresije motora je:

	81. Nominalna snaga motora je:

	82. Maksimalna snaga motora je:

	83. Eksploataciona snaga motora je

	84. Torzione vibracije su

	85. Konus propelera i osovine propelera je:

	86. Brtveni sistem osovine propelera mora biti sposoban da ispuni sledeće radne uslove:

	87. Kvalitet ulja iz cirkulacionog sistema za podmazivanje motora:

	88. Sistem praćenja koncentracije uljnih para u karteru brodskog dizel motora služi:

	89. Požar u ispirnoj komori motora se može gasiti:

	90. Eksplozija u karteru brodskog motora nastupa: 

	91. Bezopasni sadržaj uljnih para u karteru motora iznosi:

	92. Što je bazni broj BN ulja za podmazivanje?

	93. Brodska goriva trenutno mogu imati u svom sastavu van specijalnih područja:

	94. Zatvoreni indikatorski dijagram služi:

	95. U proizvodnji dizel motora se primjenjuju:

	96. Procesom kovanja se izrađuju:

	97. Sile koje djeluju u procesu rada motora su:

	98. Inercione sile uzrokovane masama pravolinijskog kretanja klipa se poništavaju:

	99. Kritični brojevi okretaja nastaju kada:

	100. Zamajac motora služi za:

	101. Temeljni ležaji su smješteni:

	102. Cilindar motora je:

	103. Prolaskom kroz turbopuhalo usisani vazduh iz strojarnice se zagrije:

	104. Propulzor je uređaj koji:

	105. Srednji efektivni pritisak motora je:

	106. Mehanički stepen iskorišćenja predstavlja:

	107. Efektivni stepen iskorišćenja je:

	108. Specifična potrošnja goriva je: 

	109. Stehiometrijski broj kod motora sa unutrašnjim sagorijevanjem predstavlja:

	110. Klipnjača je dio motora koji:

	111. Koljenasto vratilo motora je njegov dio:

	112. Prekretni mehanizam motora služi da:

	113. Prostora za sagorijevanje cilindra motora je:

	114. Koja mjera se koristi za sprečavanje kontaminacije prostora ispirnog zraka cilindričnim uljem?

	115. Koji je glavni razlog za korištenje dvotaktnog dizel motora kao glavnog pogonskog motora na trgovačkim brodovima?

	116. Kako se u brodskim dvotaktnim motorima zadnje generacije (MAN B&W ME engine) obično upravlja radom ventila i ubrizgavanjem goriva?

	117. Koji je najefikasniji metod uklanjanja vode iz brodskog goriva tipa HFO (Heavy Fuel Oil)?

	118. Kod motora sa Alpha sistemom podmazivanja, kako se vrši distribucija maziva na klizne površine?

	119. Šta predstavlja “scavenge fire”?

	120. Koja opasnost postoji pri korišćenju ECA goriva kod motora koji nisu prilagođeni za to?

	121. U dizel motorima sa ''common rail'' sistemom, kakva je uloga akumulatora pritiska?

	122. Koji od sljedećih faktora najviše utiče na specifičnu potrošnju goriva (SFOC) glavnog motora?

	123. Koji je osnovna svrha indikatorskog pipca?

	124. Šta je funkcija Lambda kontrolnog sistema u brodskim motorima?

	125. Koji tip ispiranja je najčešći kod velikih dvotaktnih brodskih dizel motora?

	126. Koji dio motora omogućava protok ispranog zraka kroz cilindar kod istosmjernog sistema?

	127. Šta može izazvati pad pritiska ispirnog zraka u glavnom motoru?

	128. Šta se dešava ako ispušni ventil ne otvori u pravom trenutku tokom procesa ispiranja?

	129. Koja je optimalna temperatura zraka nakon hladnjaka zraka u ispirnom sistemu?

	130. Koja je osnovna funkcija rashladnog sistema kod brodskog dizel motora?

	131. Koji sistem rashlade se koristi kod velikih brodskih motora?

	132. Zašto se koristi ekspanziona posuda (ekspanzioni tank) u rashladnom sistemu?

	133. Šta bi mogao biti uzrok naglog pada temperature rashladne vode?

	134. Koji parametar je najvažniji za nadzor efikasnosti rashladnog sistema?

	135. Gdje se mjeri temperatura rashladne vode?

	136. Kako se sprečava korozija unutar rashladnog sistema?

	137. Koji problem može nastati ako dođe do curenja rashladne vode u cilindar?

	138. U sistemima rashlade pločastim rashladnicima, šta je važno redovno proveravati?

	139. Kako se reguliše količina ulja kod modernih sistema podmazivanja cilindara (Alpha lubricators)?

	140. Koji je glavni uzrok niskog pritiska ulja u sistemu?

	141. Koji parametar se prati da bi se procijenilo stanje ulja u sistemu podmazivanja?

	142. Šta može biti posljedica prekomjerne količine ulja u karteru?

	143. Koji je razlog korišćenja različita maziva za klipove i za ležajeve kod dvotaktnih motora?

	144. Koja mjera se preporučuje ako se otkrije prisustvo metalnih čestica u ulju glavnog motora?

	145. Da li je obavezna analiza ulja od eksterne laboratorije?

	146. U kojem periodu se ulje mora slati na analizu?

	147. Koja je glavna svrha grijavanja teških goriva (HFO) prije ulaska u motor?

	148. Koji je optimalni opseg viskoznosti za HFO pri ubrizgavanju u motor?

	149. Koja je funkcija recirkulacione linije kod sistema goriva?

	150. Šta je kritični problem pri prebacivanju sa HFO na MDO u ECA zonama?

	151. Koji dio motora najviše trpi oštećenja zbog nečistoća u gorivu?

	152. Koji je osnovni princip rada pumpe za ubrizgavanje goriva kod starijih brodskih motora?

	153. Koji je prvi znak kontaminacije goriva vodom?

	154. Što su ECA zone?

	155. Koja je gornja dozvoljena granica %S u gorivima u ECA zonma?

	156. Na koji način se upravlja otvaranjem uputnih ventila tokom starta starijih motora?

	157. Koja je uloga sigurnosnog ventila na sistemu uputnog zraka?

	158. Koji je tipični radni pritisak startnog zraka za veliki dvotaktni motor?

	159. Šta je uloga vremenskog ventila (time valve) u sistemu uputnog zraka?

	160. Zašto je važna funkcija hlađenja komprimiranog zraka?

	161. Koja je razlika između Bridge Control (komanda sa mosta) i Engine Control (komanda iz strojarnice)?

	162. Šta znači “Remote Control” u kontekstu glavnog motora?

	163. Koji sigurnosna procedura se koristi ako dođe do gubitka kontrole sa mosta?

	164. Šta omogućava "pitch control" kod brodova sa CPP (kontrolisanim korakom propelera)?

	165. Šta je osnovna svrha “dead man alarm” sistema u kontrolnim prostorijama?

	166. Šta znači izraz "shutdown" u kontekstu automatskog nadzora?

	167. Koji od sledećih parametara obavezno izaziva automatsko zaustavljanje (shutdown) motora?

	168. Koja je osnovna svrha trend monitoring sistema?

	169. Kako se klasifikuju alarmi u većini brodskih nadzornih sistema?

	170. Koji senzor se koristi kod automatsko praćenje temperature ispušnih plinova?

	171. Koja je funkcija “override” tastera u sistemu automatskog gašenja motora?

	172. Koja vrijednost predstavlja razliku između indikovane snage i efektivne (kočione) snage?

	173. Šta znači izraz "kontrolisani korak propelera" (CPP – Controllable Pitch Propeller)?

	174. Šta predstavlja “pitch” propelera u brodskoj propulziji?

	175. Šta predstavlja “slip” kod brodskog propelera?

	176. Šta prikazuje indikatorski dijagram klipnog motora?

	177. Za šta se koristi analiza indikatorskog dijagrama u praksi?

	178. Za koju analizu se najčešće koristi zatvoreni indikatorski dijagram?

	179. Koja je osnovna svrha NOx Technical File-a na brodu?

	180. Koji motor mora imati NOx Technical File?

	181. Ko je odgovoran za ažuriranje NOx Technical File-a kada se izvrše tehničke izmene na motoru?

	182. Koji se podaci upisuju u Nox Technical File?

	183. Da li je Nox File podležan eksternim inspekcijama?

	184. Koji je osnovni razlog za sprovođenje laboratorijske analize goriva pre upotrebe na brodu?

	185. Šta predstavlja "flash point" (tačka paljenja) goriva?

	186. Koja je osnovna funkcija scrubera u brodskom sistemu ispušnih gasova?

	187. Koji vrsta vode se koristi u tzv. "open loop" scrubber sistemu?

	188. Koji je potencijalni ekološki problem kod "open loop" scrubera?

	189. Koji je glavni razlog zbog kog se brodovi opremaju scruberima umesto da koriste gorivo sa niskim sadržajem sumpora?

	190. Koja dokumentacija mora biti ažurna i dostupna prilikom korišćenja scrubera?

	191. Koja je osnovna svrha Planned Maintenance System (PMS) na brodu?

	192. Ko je primarno odgovoran za ažuriranje i sprovođenje PMS-a na brodu?

	193. Šta može biti posledica nepravilnog vođenja PMS-a?

	194. Šta predstavlja kritični broj okretaja motora ili turbina?

	195. Kako se obično rešava problem vibracija pri dostizanju kritičnog broja okretaja?

	196. Koji je glavni cilj inspekcije karterskih ležaja u brodskim motorima?

	197. Koji alat se koristi za merenje defleksija koljenastog vratila?

	198. Šta treba učiniti ako se nađu znakovi oštećenja na karterskim ležajevima?

	199. Defleksijom koljenastog vratila kontrolišemo?

	200. Emergency manovra Glavnog motora se koristi?

	201. Tokom upotrebe Emergency manovre regulator broja okretaja je?

	202. Koji je maksimalni dozvoljeni postotak sumpora u gorivu prema MARPOL Annex VI za gorivo korišćeno na brodovima izvan posebnih zaštićenih oblasti (ECA) a bez sistema obrade ispušnih plinova?

	203. Koji dokument koristi za kontrola procenta sumpora u gorivu?

	204. Koje operacije moraju biti evidentiran u Knjizi ulja (Oil Record Book)?

	205. Kakve sankcije mogu nastati ako se knjiga ulja ne vodi ispravno?

	206. ECA zona prema MARPOL Annex VI predstavlja zonu u kojoj se primenjuju zahtevi za smanjenje emisije sumpora i azotnih oksida iz brodskih motora

	207. Šta je NOx Technical File prema zahtevima MARPOL Annex VI?

	208. Kako se obavlja podmazivanje plungera i barella visokotlačne pumpe tipa Bosch?

	209. Koje mere treba preduzeti kako bi se minimizirao negativni uticaj plitkih voda na rad motora?

	210. Koja je osnovna funkcija VIT sistema na brodskim motorima?

	211. Šta predstavlja pojam specifična potrošnja goriva (SFOC) na brodskom motoru?

	212. Kako obrasli trup broda utiče na SLIP motora?

	213. Odrivni ležaj ima ulogu preuzimanja radijalne sile potiska propelera spriječavalući radijano pomijeranje osovine motora

	214. TBN (Total Base Number) motornog ulja je količina alkalnih aditiva koji pokazuju sposbnost ulja da neutrališe kiseline nastale sagorijevanjem goriva i oksidacijom ulja.

	215. Odaberi tačnu tvrdnju:

	216. Defleksije karterskog mehanizma ukazuju na stanje?














Parni kotlovi i turbine
	1. Parni kotao je uređaj:

	2. Prema vrsti proizvedene vodene pare parni kotlovi se dijele na:

	3. Armaturu parnog kotla čine:

	4. Kao radni fluid za proizvonju pare u parnom kotlu se:

	5. Za sagorijevanje goriva u ložište parnog kotla je potrebno dovesti potrebnu količinu vazduha procesom koji se naziva:

	6. Proces dopreme vazduha ložištu parnog kotla se vrši:

	7. Brodske parne turbine se mogu po namjeni dijele na:

	8. Vještačka promaja se ostvaruje pomoću uredjaja koji se zove:

	9. U napojni sistem parnog kotla spadaju:

	10. Otpjenjivanje parnog kotla:

	11. Odmuljivanje parnog kotla se vrši:

	12. Ispuštanje vazduha prilikom punjenja praznog kotla vodom:

	13. Ekonomajzer je uređaj koji za proizvodnju pare na brodu koristi:

	14. Izradjenom parom u parnom postrojenju se naziva:

	15. Napojne pumpe parnog kotla su najčešće:

	16. Eksplozija parnog kotla može nastupiti kao posledica:   

	17. pH faktor napojne vode kotla odražava:

	18. Glavni uzročnici zagađenja napojne vode parnog kotla na brodu su:

	19. Brodske parne turbine se po broju stepeni dijele na:

	20. Parne turbine se prema mjestu ekspandiranja pare u turbini dijele na:

	21. Akcione parne turbine su one turbine:

	22. Prednost gasnih brodskih turbina je:

	23. Jedan od djelova gasne turbine je:

	24. Osnovne funkcije turbinskog ulja su:

	25. Prema pritisku pare na ulazu u turbinu parne brodske turbine se dijele na:

	26. Aksijalni-odrivni ležaj kod parne turbine ima ulogu da: 

	27. Gasna turbina je toplotna mašina koja spada u:

	28. Turbinske brtvenice kod parne turbine su najčešće:

	29. Tvrdoću napojne vode kotla uzrokuju:

	30. Zaštita brodskih parnih turbina se izvodi:

	31. Gasna turbina je:

	32. Brodske pogonske parne turbine su spojene sa osovinskim vodom:

	33. Vrijeme potrebno za pripremu i upućivanje parne turbine je:

	34. Stepen korisnog dejstva parne turbine se kreće u granicama:

	35. Gasno turbinsko postrojenje otvorenog procesa se sastoji od: 

	36. Godišnj pregled parnog kotla:

	37. Sagorijevanje goriva u ložištu parnog kotla može biti:

	38. Pregrijač pare je:

	39. Ako brod treba da bude raspremljen na neodređeno vrijeme, morska strana glavnog kondenzatora treba da bude:

	40. Kotao služi za proizvodnju?

	41. Ako se nivo vode ne vidi u donjem dijelu vodokaznog stakla kotla, koju od navedenih radnji treba odmah preduzeti?

	42. Vodovi povrata kondenzata sa grijača tankova goriva se vode ka:

	43. U kojem od navedenih elemenata se hemijska energija pretvara u toplotnu energiju u vezi sa radom kotla?

	44. Ako nivo vode u kotlu u radu brzo opada i ne može se održati standardnim postupcima, treba:

	45. Svrha „špijunskog“otvora (peep hole) na oplati kotla je da:

	46. Proces raspršivanja goriva u sitne kapljice radi boljeg sagorijevanja naziva se:

	47. Najveći gubitak toplote u brodskom kotlu nastaje zbog toplote koja je: 

	48. Tačka paljenja (flash point) rezidualnog goriva koristi se za određivanje: 

	49. Recirkulacija napojne vode obezbjeđuje protok vode kroz: 

	50. Nakon napuštanja turbine para ulazi u:

	51. Koja karakteristika goriva određuje temperaturu do koje residualno gorivo mora biti zagrijano za pravilnu atomizaciju?

	52. Svrha sigurnosnog ventila u sistemu goriva je da: 

	53. Test kotlovske vode na sadržaj hlorida pokazuje količinu:

	54. Para za zaptivanje šupernice (gland sealing steam) koristi se tokom rada parne turbine da spriječi gubitak:

	55. Vodokazno staklo kotla treba povremeno protiskivati da bi se:

	56. U većini brodskih kotlova, prvi redovi cijevi za generisanje pare (screen tubes) prave se većeg prečnika jer: 

	57. Vatrostalni materijali kotla koji su prethodno pečeni i korišćeni osjetljiviji su na:

	58. Jedinica mjere za sadržaj hlorida u kotlovskoj vodi je:

	59. Uzorci kotlovske vode treba da se rashlade kroz rashladni spiralni hladnjak prije analize jer: 

	60. Labirintske zaptivke koje smanjuju curenje oko osovine turbine izrađuju se od: 

	61. Koji vatrostalni materijal je poželjan za male popravke, posebno gdje standardna cigla ne može stati?

	62. Koji zapaljivi element u lož-ulju je glavni uzrok korozije kotla?

	63. Koja pumpa se obično koristi u sistemu goriva?

	64. Koja od navedenih funkcija opisuje ulogu sapnice (nozzle) u akcionoj (impulsnoj) turbini?

	65. Uzorak kotlovske vode se obično uzima:

	66. U vodocijevnom kotlu cirkulacija nastaje zbog razlike u:

	67. Nivo u atmosferskom kaskadnom tanku se obično održava pomoću:

	68. Osnovna funkcija kaskadnog inspekcionog tanka je da:

	69. Gotovo transparentni dim iz dimnjaka obično ukazuje na:

	70. Ako je potrebno napustiti prostor zbog velike opasnosti od curenja pare, najbolji put za izlaz je:

	71. Najveći pojedinačni ukupni gubitak efikasnosti cjelokupnog parnog postrojenja i kotla nastaje zbog:

	72. Kada test kotlovske vode pokaže pH vrijednost 6 ili manje, treba:

	73. Ako se pri otvaranju ventila na parovodu pojavi vodeni udar, potrebno je:

	74. Na automatski loženom kotlu, gubitak ventilatora prinudne promaje će izazvati:

	75. Koncentracija ukupnih rastvorenih materija u kotlovskoj vodi može porasti zbog:

	76. Filteri se ugrađuju u linije goriva kotla da bi:

	77. Na automatski loženom kotlu, regulator pritiska pare upravlja dovodom goriva prema gorionicima reagujući na promjene u:

	78. Ako smjesa zasićene pare sadrži 90% pare i 10% vlage, kvalitet pare je:

	79. Rastvorene i suspendovane materije u kotlovskoj vodi održavaju se na minimumu:

	80. Grijači napojne vode koriste se na brodovima da smanje termički šok na kotao i da:

	81. Kako procenat CO₂ u dimnim gasovima opada, može se pretpostaviti da:

	82. Zašto se u glavnim pogonskim turbinama koristi pregrijana para umjesto zasićene?

	83. Kada skener plamena registruje nestanak plamena tokom rada kotla, koji događaj se dešava PRVI?

	84. Prekomjeran vazduh za sagorijevanje u kotlu prepoznaje se po plamenu čiji krajevi izgledaju kao:

	85. Rasprskači goriva u gorionicima kotla služe da:

	86. Vodeni udar u parovodu najbolje se sprječava:

	87. Fotoćelija ugrađena u sigurnosni sistem automatskog kotla:

	88. Viskozitet goriva prema atomizeru može se smanjiti:

	89. Automatski sistemi kontrole sagorijevanja sprječavaju trenutno paljenje gorionika nakon normalnog ili sigurnosnog isključenja kako bi se omogućilo vrijeme za:

	90. Koja tvrdnja je tačna u vezi sa fotoćelijskim sistemom skeniranja plamena?

	91. Šta se dešava sa parom dok prolazi kroz pokretne lopatice u reakcijskoj turbini?

	92. Hemikalije se dodaju u napojnu vodu kotla da bi:

	93. Prljave cijevi ložišta mogu uzrokovati višu temperaturu u ložištu jer:

	94. Nepravilno raspršivanje goriva može biti uzrokovano:

	95. U akcionoj (impulsnoj) turbini, fiksne lopatice služe da:

	96. Bypass ventil glavnog parnog stop ventila služi da:  

	97. Nepravilno postavljen atomizer u gorionikuu može izazvati: 

	98. Unutrašnja napojna cijev u kotlu je perforirana da bi: 

	99. Za neutralisanje korozije, kotlovska voda treba da bude: 

	100. Najvažnije ispitivanje napojne vode normalno uključuje test na:

	101. Hemikalije se u kotlovsku vodu dodaju: 

	102. Zašto se ložište kotla mora pročistiti (produvati) prije paljenja prvog gorionika?

	103. Difuzor zraka gorionika:

	104. Prije paljenja gorionika na hladnom kotlu treba:

	105. Osnovna razlika između mulja i kamenca u cijevima kotla je:

	106. Ako nivo vode u vodokaznom staklu kotla kroz kojeg prolaze ispušni plinovi glavnog motora, ostaje stalan tokom manevrisanja glavnim motorom, najvjerovatniji uzrok je:

	107. Mogućnost povratnog plamena (flareback) smanjuje se ako:

	108. Odzračni pipac parnog doma se otvara pri hlađenju kotla da:

	109. Maksimalni prenos toplote u brodskom kotlu postiže se:

	110. Pravilan vakuum u glavnom kondenzatoru je potreban da bi se:

	111. Najbrži način da se kotlu isključi dovod goriva je:

	112. Pri podizanju pare pri zagrijavanju kotla, odzračni pipac se zatvara nakon što:

	113. Ako pritisak postane previsok, višak pare se odvodi u:

	114. Para koja se dovodi u glavne pogonske turbine je:

	115. Sigurnosni ventil kotla mora:

	116. Kod reakcione turbine statorske mlaznice:

	117. Nakupljanje ulja u kotlovskoj vodi bi:

	118. Pjenjenje u kotlu može biti uzrokovano:

	119. Prilikom pranja ložišta i cijevi kotla treba koristiti:

	120. Koji uslov zahtijeva prioritetnu pažnju?

	121. Senzor indikatora saliniteta nalazi se u:

	122. Zaslanjenje kondenzata može nastati u:

	123. Koja je osnovna razlika između vatrocjevnog i vodocjevnog kotla?

	124. Koji tip kotla se najčešće koristi na savremenim trgovačkim brodovima za prevoz tečnog tereta?

	125. Koji tip kotla se najčešće koristi na savremenim trgovačkim brodovima za prevoz rasutog tereta?

	126. Utilizacioni kotao koristi toplotu iz:

	127. Glavna prednost vodocjevnih kotlova je:

	128. Stepen iskorišćenja kotla predstavlja odnos između:

	129. Ekonomajzer (utilizacioni kotao) služi za:

	130. Koji oblik prenosa topline je dominantan u ložištu kotla?

	131. Prenos topline kroz cijevi kotla odvija se prvenstveno putem:

	132. Prirodna promaja u kotlu zavisi od:

	133. Prisilna promaja se ostvaruje pomoću:

	134. Kapacitet kotla je:

	135. Temperatura pregrijane pare zavisi od:

	136. Koji faktori utiču na efikasnost kotla?

	137. Koje vrste promaje se koriste kod brodskih kotlova?

	138. Koji su tipovi brodskih parnih kotlova?

	139. Kod akcione (impulsne) turbine, gdje se odvija najveći dio ekspanzije pare?

	140. Kod reakcione turbine, gdje dolazi do pada pritiska pare?

	141. Koja komponenta turbine preuzima aksijalni potisak?

	142. Zašto se u modernim brodskim turbinama koristi višestepena ekspanzija?

	143. Šta je funkcija regulacionog ventila na ulazu u turbinu?

	144. Šta se dešava sa specifičnom zapreminom pare tokom ekspanzije u turbini?

	145. Šta je glavna svrha kondenzatora u parno-turbinskom postrojenju? (više tačnih odgovora)

	146. U gasnoj turbini, energija ekspanzije gasova prvenstveno se koristi za:

	147. Kod gasne turbine sa otvorenim ciklusom, izduvni gasovi se:

	148. Koji sklop gasne turbine ima osnovnu funkciju povećanja pritiska zraka?

	149. U pogonskim konfiguracijama na brodovima, gasna turbina se najčešće koristi kao:

	150. Koja je glavna prednost gasnih turbina u odnosu na dizel motore u brodskoj primjeni?

	151. Osnovna funkcija komore za sagorjevanje u gasnoj turbini je:

	152. Koje su karakteristike gasne turbine sa zatvorenim ciklusom?

	153. Koji su glavni konstrukcijski djelovi tipične brodske gasne turbine?




















Pomoćna postrojenja
	1. Pomoćni uređaji su: 

	2. Pumpe su uređaju koji na brodu služe za:

	3. Jedan od kriterijuma podjele pumpi je:

	4. Prema namjeni se pumpe mogu podijeliti na:

	5. Stapne i klipne pumpe se prema načinu rada dijele na:    

	6. Razlika izmedju stapa i klipa kod istoimenih pumpi je:

	7. Diferencijalne klipne pumpe su: 

	8. Vazdušna komora kod klipnih i stapnih pumpi služi:

	9. Centrifugalne pumpe su one pumpe kod kojih:

	10. Podjela centrifugalnih pumpi po osnovu konstruktivnih rešenja je na:

	11. Gubici centrifugalne pumpe se dijele na:

	12. Paralelni rad centrifugalne pumpe:

	13. Rotirajuće radno kolo (rotor) centrifugalne pumpe služi da:     

	14. Samousisni uređaj se ugrađuje centrifugalnoj pumpi:

	15. Vakum pumpa je:

	16. Mjesta koja su najviše izložena kavitacionoj eroziji kod centrifugalne pumpe su:

	17. Šupernica centrifugalnih pumpi je dio koji:

	18. Uzrok grijanja osovine rotacione pumpe: 

	19. Vijčane pumpe se uglavnom koriste:

	20. Vijčana pumpa ima sljedeće karakteristike:

	21. Donji obrazac predstavlja:
            
 Q=hv x A x (h x s) x n x 1/60[m³/sec]

	22. Zupčaste pumpe:

	23. Zupčaste pumpe su:

	24. Mlazne pumpe su:

	25. Ejektori su: 

	26. Kompresori su uredjaji koji služe:   

	27. Kompresori se po konstrukciji dijele na:

	28. Po pritisku koji proizvode kompresori se dijele: 

	29. Klipni-stapni kompresor se na brodu:

	30. Nakon prvog stepena rada klipnog kompresora vazduha, vazduh ima sljedeće parametre:    
  

	31. Vazduh pod pritiskom se iz flaša na brodu koristi za: 

	32. Ventilatori na brodu su uređaji koji služe:    

	33. Krila ventilatora mogu biti:

	34. Freoni su: 

	35. U zavisnosti od smjera strujanja vazduha u radnom kolu, ventilatori se dijele na:

	36. Regulacija protoka vazduha ventilatora se vrši:

	37. Rashladni uređaji na brodu služe za:

	38. Freoni koji najmanje štete ozonskom omotaču:  

	39. Osnovne sirovine za proizvodnju freona su:

	40. Freon kao rashladno sredstvo:

	41. Odstranjivanje krutih nečistoca iz goriva tokom njegove pripreme se vrši:

	42. Centrifugalni separatori na brodu služe za:

	43. U separatorima, usled djelovanja centrifugalne sile se težina čvrstih čestica: 

	44. Filteri su elementi koji: 

	45. Automatski filter sa povratnim ispiranjem se upotrebljava:

	46. Gravitacioni prsten u separatoru goriva i ulja:

	47. Umeci filtera mogu konstruktivno biti:

	48. Filteri se konstruktivno i namjenski prave u zavisnosti od:

	49. Purifikator je

	50. Manjak radnog rashladnog fluida se utvrđuje





















Održavanje postrojenja, kvarovi i havarije
	1. [bookmark: _Hlk231381059][bookmark: _Hlk231381081]Starije metode provjere radnog stanja i radnih parametara uređaja su se zasnivale na:

	2. Metoda bezopasnih pregleda brodskog sistema uključuje:

	3. Upotreba mikroprocesora omogućava u procesu provjera i otkrivanja kvarova:

	4. Obavezni vizuelni nadzor obuhvata prije svega:

	5. Faze kontrole kvaliteta zavarenih spojeva se izvode:

	6. Nakon demontaže, brodski propeler se prenosi u radionicu gdje se:

	7. Radiografska kontrola zavarenih spojeva se:


	8. Pregled i čišćenje rashladnika ispirnog zraka obuhvata:


	9. Za korektivno, a često i održavanja po stanju:


	10. U brodski mašinski inventar se vode:


	11. Statutarna sertifikacija broda je postupak:

	12. Kvarovi koji se javljaju na brodu kao tehničkom sistemu se dijele:

	13. Demontaža bilo letećih ili temeljnih ležaja se vrši radi redovnog pregleda:

	14. Razlog zamjene šolje ležaja može biti:

	15. Sve cijevi parnom kotlu se mijenjaju ako je:

	16. Prevntivni pregledi se obavljaju u skladu sa pisanim zahtjevima proizvodjača i obuhvataju:


	17. Remont pumpi po metodi održavanje po stanju obuhvata:

	18. Pregled generatora obuhvata sljedeće radnje:

	19. Glavni plan održavanja broda obuhvata:

	20. Planirano održavanje kritičnih sigurnosneih sistema podrazumijeva:

	21. Dokovanje je tehnički zahvat kojim se brod izvlači na suvo:

	22. Pogonski el. motor pumpe je preopterećen:

	23. Redovni pregled parnog kotla obuhvata:

	24. U pravilno opsluživanje, što je uslov dobrog održavanja parnog kotla spada:

	25. U proceduru priprema zamjene košuljice glavnog motora spadaju i sledeće radnje:

	26. Korektivno održavanje je:

	27. Nadzor nad kvalitetom izvedenih radova, i pravljenje sopstvenih zapisa tokom boravka broda u brodogradilištu vrši:


	28. Najvažnija svjedodžba koja se izdaje brodu je:

	29. Zaštita brodske oplate od galvanske korozije se vrši:

	30. Pritisak testiranja nepropusnosti tankova je:

	31. Glavni cilj održavanja trgovačkog broda je:

	32. Za konstruktivne čelike koji se koriste u procesu gradnje broda, dopuštena maksimalna vrijednost sadržaja ugljenika je:


	33. Čelik koji se obrađuje kovanjem se prethodno mora:

	34. Zaštita materijala na brodu je redovni proces održavanja koji obuhvata:

	35. Međunarodna pravila upravljanja sigurnošću ili ISM code je:

	36. Zastupljeniji način preventivnog održavanja brodske opreme i uređaja je:

	37. Blagovremeno otkrivanje kvarova na brodskim uređajima ima za posledicu:

	38. Primjena planiranog sistema održavanja PMS-a u elektronskoj formi osigurava:

	39. Razvojem mikroprocesora omogućeno je neprekidno praćenje najosjetljivijih parametara kao što su:  


	40. Na motor djeluju vibracije i to:

	41. Oštećenje na parnim kotlovima može biti uzrokovano:

	42. Kvarovi kod centrifugalnih pumpi nastaju zbog:

	43. Defleksije motora se mjere uređajem koji se zove:

	44. Hidraulično ispitivanje parnog kotla se izvodi po pravilima registra:

	45. Separatori na brodu su:

	46. Najčešći uzrok eksplozije kotla je:

	47. Uzrok kvara kod parne turbine može biti:

	48. Sprečavanje oštećenja bilo kog uređaja se vrši:

	49. Osovina propelera se pravi od:

	50. Mašinski dnevnik se mora ispunjavati:





















Upravljanje postrojenjem
	1. Šta od niže navedenog nije normalni metod obuke na brodu:

	2. Šta od navedenog najprikladnije definiše Lanac grešaka?

	3. Šta od navedenog najprikladnije definiše Zamor / umor?

	4. Šta je MLC 2006?

	5. Sigurnosna kultura je okruženje na brodovima gdje brodsko osoblje / posada obavlja svaki zadatak uz potrebne mjere sigurnosti, čak i u situacijama gdje zaobilaženje sigurnosti izgleda da je mnogo povoljnija i brža opcija završetka zadatka


	6. Šta je lanac komande / zapovijedanja?

	7. Faktori koji utiču na profesionalnu efikasnost posade mogu se podijeliti na sljedeće kategorije:

	8. U svakoj komunikaciji mora postojati:

	9. Liderstvo je način da utičete na ljude izvan rutine poštovanja uputstava i naređenja, odnosno to je vještina da natjerate druge da urade ono što oni žele


	10. Šta je po definiciji Brodski menadžment?

	11. Odredbe kojih međunarodnih instrumenata su dale veliki doprinos u definisanju zapovjedničkih obaveza, prava i odgovornosti kao i za članove brodske posade?


	12. Međunarodna pomorska organizacija (IMO) osnovana je 1948. godine u Ženevi, stupila je na snagu 1958. godine, a prva skupština je bila 1959. godine. 


	13. Međunarodna konvencija o zaštiti života na moru (SOLAS), utvrđuje najmanje sigurnosne mjere u konstrukciji, opremi i radu trgovačkih brodova. SOLAS Konvencija je instrument IMO Organizacije


	14. Što je ISM kodeks ili Međunarodni kodeks upravljanja za siguran rad brodova i za
spriječavanje zagađivanja?


	15. Što je ISPS (International Ship and Port Facility Security) kodeks?

	16. Šta označava MARPOL?

	17. Šta sadrži MLC 2006 konvencija?

	18. STCW konvencija je organizovana u tri komponente: Članovi, Dodatak i STCW Kodeks. Ove tri komponente su međusobno povezane i nijedna se ne može čitati odvojeno od druge dvije.

	19. Šta znači efikasno sarađivati?

	20. Koji su uzroci ljudskih grešaka na brodovima?

	21. Važnost raspodjele, dodjele i prioritizacija resursa ne odnosi se na resurse koji se okupljaju i distribuiraju prema potrebi u odgovarajućem prioritetu za postizanje optimalnog efekta posla.


	22. Svjesnost situacije je sposobnost opažanja, razumijevanja i efikasnog reagovanja na vlastitu situaciju.


	23. Strukturirani program obuke na brodu pomaže:

	24. Koja od niže navedena faktora su najčešći razlozi za zamor/umor?

	25. Zapovjedni lanac može uključivati početnika koji odgovara/raportira nekom zaposlenom a koji odgovara oficiru koji podnosi izvještaj zapovjedniku/upravitelju broda koji zatim odgovara glavnom izvršnom direktoru firme.


	26. U komunikaciji je bitan:

	27. Koji kvaliet imaju dobri lideri:

	28. Navedite kome na kopnu je odgovoran menadžerski tim na brodu?

	29. Pored osnovnog zadatka o sigurnosti pomorske plovidbe, IMO vodi brigu i o:

	30. Koliko poglavlja ima SOLAS konvencija?

	31. Koji su ciljevi ISM Kodeksa?

	32. STCW konvencija je skraćenica za standarde obuke, sertifikacije i držanja straže.

	33. Koja je primarna prednost efikasnog timskog rada?

	34. Koja je uloga kompromisa u timskom radu?

	35. Što je kulturna svijest?

	36. Navedite komponente svijesti o situaciji (svjesnosti situacije)?

	37. Navedite šta je samozadovoljstvo (complacency)?

	38. Koji su uzroci ljudskih grešaka na brodovima?

	39. Komunikacija je proces razmjene informacija i ideja između dvije ili više osoba, a na brodu je komunikacija ključna za postizanje sigurnih, efikasnih i profitabilnih brodskih operacija:


	40. Upravljanje rizikom se može definisati kao:

	41. Brodsko Upravljanje na najbolji način koristi raspoloživa sredstva kao što su oprema, komunikacije, proces i ljude kako bi poboljšalo sigurnost i povećalo operativne aktivnosti unutar pomorske industrije?

	42. Koji je odnos između ljudskog faktora i ljudske greške?

	43. Šta je radno opterećenje?

	44. Koje se od niže navedenih metoda koriste za procjenu obuke na brodu?

	45. Da li se MCL 2006 direktno primjenjuje na brodovlasnike, brodove i pomorce?

	46. Pomorske nezgode se rijetko dešavaju kao rezultat jedne ljudske greške, već se dešavaju usled Lančanih grešaka više ljudi u organizaciji rada na brodu i nepažnje brodara čija je uloga izuzetno važna kada je u pitanju sigurnost plovidbe


	47. Navedite načina situacionog liderstva:

	48. Osnovni organ IMO-a je Skupština, koja se sastaje svake 5 godine?

	49. Na koja se plovna sredstva/brodove primjenjuju odredbe SOLAS Konvencije?

	50. Navedite certifikate/ svjedočanstva koja se izdaju prema ISM Code-u?





















Brodska elektrotehnika
	1. Invertor je sklop energetske elektronike koji transformiše:

	2. Ciklokonvertor je sklop energetske elektronike koji transformiše:

	3. Glavna razvodna tabla je:

	4. Električni luk između kontakata prekidača može se ugasiti:

	5. Prekostrujna zaštita djeluje:

	6. Relejna zaštita:

	7. Selektivnost relejne zaštite podrazumijeva svojstvo relejne zaštite da:

	8. Promjenom napona napajanja MJSS:

	9. Regulacija DC mašina na brodovima zahtijeva upotrebu:

	10. Prevalni moment AM (asinhronog motora) je:

	11. Frekventno upravljanje AM zahtijeva istovremenu promjenu:

	12. Realizacija frekventnog upravljanja se ostvaruje upotrebom:

	13. Neposredno nakon sinhronizovanja generatora na mrežu:

	14. Najbitniji dio rotirajuće pobude je: 

	15. Povećanje faktora snage dovodi do:

	16. Serijskim vezivanjem izvora električne struje dobijamo:

	17. Kod čeličnih akumulatora se kao elektrolit koristi:

	18. Promjenom broja okretaja rotora sinhronog generatora mijenja se:

	19. Promjenom struje uzbude (pobude) kod sinhronog generatora mijenja se:

	20. Kolikom brzinom se okreće rotor generatora?

	21. Sinhroni generator se na brodu pobudjuje (uzbudjuje):

	22. Osovinski generator na brodu proizvodi:

	23. Osovinski generator ne može da radi bez:

	24. Koliko je maksimalno vrijeme koje je potrebno generatoru u nuždi da počne da napaja potrošače?

	25. Prilikom sinhronizovanja generatora sijalice služe za provjeru:

	26. Kod kombinovanog spoja sijalica generator je u sinhronizmu kada:

	27. U postupku sinhronizovanja pomoću sinhronoskopa se provjerava:

	28. Na namotaj primara transformatora priključuje se:

	29. Oznaka Y na trofaznom transformatoru znači:

	30. Veći broj navojaka na sekundarnom namotaju nego na primarnom znači:

	31. Brzina sa kojom se okreće rotor asinhronog motora je:

	32. Klizanje kod asinhrone mašine pokazuje:

	33. U kojem od sledećih režima rada asinhrona mašina ne može da radi?

	34. Kako se zove rotor kod asinhrone mašine kod kojega nemamo mogućnost električnog kontakta?

	35. Problem direktnog starta asinhronog motora je:

	36. Zaštita od opasnog napona dodira ne postiže se:

	37. Maksimalno dozvoljeni napon za proizvodnju na brodu je:

	38. Na glavnoj razvodnoj tabli ne postoji polje:

	39. Oznaka IP XY kod motora označava:

	40. Bimetali štite električni uređaj od:

	41. OCR relej štiti električni uređaj od:

	42. Termistori štite od:

	43. Relej od povratne snage štiti:

	44. UV relej na brodu štiti generator od:

	45. Da bi se omogućila selektivnost zaštite u brodskoj električnoj mreži, vrijeme reagovanja zaštite je:

	46. Električni kablovi se na brodu polažu /postavljaju:

	47. Koja jačina električne struje je opasna po ljudski život?

	48. Mjere zaštite od opasnog djelovanja električne struje koje se koriste na brodu su:

	49. Dahlanderov spoj kod kaveznih aisnhronih elektromotora označava:

	50. Uslovi za paralelan rad transformatora su:

	51. Tranzistori su:

	52. Integrisani elektronski sklopovi sastoje se od:

	53. Uopšteno gledajući današnja električna propulzija broda se sastoji od sledećih osnovnih cjelina:

	54. Uređaji i sklopovi energetske elektronike:

	55. Ispravljač je sklop energetske elektronike koji transformiše:

	56. Glavni sistemi napajanja u električnom sistemu broda:

	57. Dozvoljeni naponi generatora za proizvodnju naizmjenične električne energije na brodovima su:

	58. Mehanička karakteristika sinhrone mašine:

	59. Upravljanje dodavanjem otpora u kolo rotora AM dolazi do:

	60. Prilikom mjerenja otpornosti izolacije sa megaometrom dobri rezultati su: 

	61. Kako se može smanjiti pad napona do potrošača?

	62. Instrument za mjerenje aktivne snage naizmjenične električne struje se zove?

	63. Klizni kolutovi kod sinhronog generatora se nalaze na:

	64. Prilikom sinhronizovanja generatora na mrežu dupli voltmetar mjeri:

	65. Pri direktnom uključenju velikog jednosmjernog motora na mrežu najprije može doći do oštećenja:

	66. Sekundarna razvodna tabla se napaja:

	67. Ukoliko se kod elektromotora ustanovi proboj medjuzavojne izolacije (kratak spoj između dvije faze), kvar se može otkloniti:

	68. Glavna razvodna tabla je podijeljena na:

	69. Za pogon palubnih i električnih uređaja na brodu se koriste:

	70. Osnovni djelovi digitalnih instrumenata su:

	71. Katodni osciloskop je isntrument koji ima:

	72. Digitalni multimetri mogu mjeriti:

	73. Katodnim osciloskopom se mogu mjeriti sledeće veličine:

	74. Zaokružite sve isntrumente koji mjere naizmjenični napon:

	75. Što je bipolarni tranzistor:

	76. Što je unipolarni tranzistor i kakav može biti:

	77. Tranzistori sa efektom polja (FET tranzistori) jesu tranzistori u kojima se :

	78. Tranzistor sa efektom polja i izoliranom upravljačkom elektrodom naziva se:

	79. Koje sve vrste pretvarača frekvencije koristimo u električnoj propulziji broda?

	80. Izjava o elektromagnetskoj kompatibilnosti je:

	81. Elektromagnetska interferencija je:

	82. Elementi energetske elektronike se koriste:

	83. Sa aspekta izvedbe visoko-naponska električna postrojenja na brodovima mogu biti:

	84. Prekidači u poljima u glavnoj razvodnoj tabli služe za:

	85. Sa aspekta izvedbe, visokonaponska električna postrojenja na brodovima mogu biti:

	86. Struja kratkog spoja:

	87. Najveća mana regulacije brzine MJSS dodavanjem otpora u kolo rotora je:

	88. Na regulaciju napona veliki uticaj imaju:

	89. Koji odgovor je tačan?

	90. Prenos energije pod visokim naponima se sprovodi zbog:

	91. Ispravljač kod samouzbudnog sinhronog generatora je vezan između:

	92. Sinhroni kompenzator kod osovinskog generatora:

	93. Prekid jedne faze prilikom rada motora izazvaće:

	94. Kada se preoptereti asinhroni motor dolazi do:

	95. Kod trofaznih asinhronih elektromotornih pogona palubnih uređaja, najčešće se koriste:

	96. Elektromagnetna kočnica elektromotornih palubnih uređaja/vitala se napaja sa:

	97. Navedite kako smo podijelili električnu propulziju broda u vezi sa izvorom električne energije:

	98. Prije postavljanja, odnosno ugradnje električne opreme na tankerima, navedite kako su sve zone, odnosno područja rizika na toj vrsti broda klasifikovane:

















Brodska automatizacija
	1. [bookmark: _Hlk231382079]Definišite sistem automatskog upravljanja?

	2. Senzori položaja služe za:

	3. Šta je senzor?

	4. Koje tri osnovne vrste elemenata senzora pomaka se koriste kod deformacionih mjernih pretvarača pritiska?


	5. Nivo se mjeri mjernim senzorima koji se nazivaju?

	6. Nivo se izražava, odnosno prikazuje u:

	7. Koja je oznaka za mjerni pretvarač momenta koji mjeri napon otklona-uvijanje osovine izložene djelovanju zakretnog momenta na osnovu promjene magnetskog polja        


	8. Penosni I fiksni detektori se koriste kod uredjaja za odredjivanje nivoa odvojenosti ulje-voda

	9. Navedite glavne djelove uredjaja za nadzor i upravljanje ispuštanjem ulja na brodovima (ODMCS)?


	10. Pod analizom SAU (sistema automatskog upravljanja) se podrazumijeva:

	11. Prema tipu regulacionog djelovanja, regulatori mogu biti:

	12. Sigurnosno-zaštitni sistem stroja/motora ima zadatak da u slučaju kvara stroja:

	13. Koja od navedenih eksperimentalnih metoda se najviše koristi kod optimizacije rada PID regulatora?


	14. Koji elemenat u sistemu automatske kontrole sagorijevanja otkriva grešku u paljenju kotla i grešku u plamenu u gorioniku kotla?  


	15. Automatska regulacija parnog kotla se u osnovi sastoji od tri glavna i medjusobno povezana funkcionalna sistema, i to:


	16. Šta čini upravljački sistem brodskog dizel-pogona?

	17. Termopar je:

	18. Mjerni pretvarači protoka se u osnovi svrstavaju u tri grupe, i to:

	19. Otpornički temperaturni senzori sa oznakom Pt 100 karakteriše promjena otpora od:

	20. Za mjerenje nivoa naročito viskoznih goriva na brodu pogodnije je koristiti pretvarače koji ne dolaze u direktni kontakt sa gorivom, navedite koji su to pretvarači?


	21. Mjerni davač viskoziteta goriva se sastoji iz?

	22. Na tankerima za ulje, uredjaj za odredjivanje nivoa odvojenosti ulje-voda se koristi

	23. Koliko iznose standardizovani izlazni električni strujni signali mjernog pretvarača,

	24. Aktuator je?

	25. Navedite glavne djelove uredjaja za nadzor i upravljanje ispuštanjem ulja na brodovima (ODMCS)?

	26. Uloga regulatora u automatskim sistemima:

	27. Na koje načine se može ispitivati stabilnost automatskih upravljačkih sistema?

	28. Za analizu stabilnosti sistema automatskog upravljanja kriterijumi mogu biti:

	29. Ako aktiviranjem sistema zaštite i blokade pogonskog motora postoji opasnost za brod ucjelini, konstruktivno mora biti predvidjena mogućnost za:


	30. Ziegler-Nicholsovi postupci odredjivanja parametara-optimalnosti regulatora zasnivaju se na dvije metode i to:


	31. Kod trokomponentne regulacije nivoa vode u kotlu, a radi još boljeg odziva regulacione staze u proces regulacije se uključuju tri parametra, i to:

	32. Upravljanje-regulacija okretaja glavnog motora sa fiksnim propelerom kod daljinskog automatskog upravljanja omogućava da se:

	33. Upravljanje-regulacija okretaja glavnog motora sa propelerom sa zakretnim krilima (automatsko daljinsko upravljanje) može biti izvedeno tako da se:

	34. Koja dva tipa alarma nivoa se mogu sresti kod brodskih parnih kotlova?

	35. Šta označava skraćenica CMOS?

	36. Opšte karakteristike mjernih pretvarača su:

	37. Na kojem principu funkcionišu otpornički uredjaji-senzori za mjerenje temperature:

	38. Za pojačanje pritiska ili protoka radnog sredstva, kao i za stvaranje potrebnih sila ili brzina izvršnog motora, u sistemima automatskog upravljanja se često koriste:

	39. Tri osnovna dijela aktuatora su pojačalo snage, pogon, izvršni član?

	40. Šta je elektromagnetski, odnosno solenoid ventil


Pomorsko pravo i sigurnosna zaštita na brodu
	1. [bookmark: _Hlk231384017]Klasifikaciju brodova obavlja?


	2. Lučka kapetanija vrši?

	3. Pregled koji se obavlja u upisnik brodova je?

	4. Zaokružite brodske knjige?

	5. Zapaljivi metali se gase?

	6. Fekalne odpadne vode se moraju skladištiti u posebne tankove. Te vode čine:

	7. Zapovjednik nije dužan pregledati mašinski dnevnik to već čini upravitelj mašine?

	8. Brod može izgubiti klasu I prije isteka roka važenja klasifikacionih isprava?

	9. Koliko MARPOL konvencija ima aneksa?

	10. Anex I MARPOL konvencije se odnosi na?

	11. Sposobnost broda za plovidbu se utvrđuje?

	12. Tonaža broda se utvrđuje?

	13. Dnevnik mašine vodi?

	14. Brodska isprava o identitetu broda je?

	15. Kojim se pregledom provjerava pravilno održavanje broda?

	16. Upisnik broda je javna knjiga koja se sastoji od?

	17. Unutrašnje morske vode su dio teritorijalnog mora?

	18. Konvencija UN o pravu mora je donijeta?

	19. Koji manevar se smije koristiti kad se uoči čovjek u moru?

	20. Brodovi imaju pravo neškodljivog prolaska u?

	21. Vrste sudara brodova su?

	22. Jedan od osnovnih uslova za postojanje zajedničke havarije je da je šteta nastala?

	23. Pomorske havarije se dijele na?

	24. Znak za opštu uzbunu se sastoji od?

	25. U lična sredstva za spašavanje spadaju?

	26. Iz koliko priloga se sastoji MARPOL konvencija?

	27. Dopunski rizici se odnose na?

	28. Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja mora odlaganjem otpada i drugog materijala (LDC) se bavi zagađenjem sa?


	29. Brodski dnevnik mora voditi svaki brod?

	30. Dnevnik mašine popunjava?

	31. Da li zapovjednik broda ima i neka javna ovlašćenja?

	32. Klasifikaciju broda obavlja?

	33. Upisnik brodova je javna knjiga koja se sastoji od?

	34. Izlivi I ostali otpaci iz svih zahoda, pisoara I zahodnih šolja spadaju u?

	35. Bacanje otpada: plastike, papira, metala i druge dozvoljeno je bacati u more?

	36. U zoni gdje je došlo do zagađenja mora zabranjuje se plovidba za sve brodove?

	37. Sredstvo za gašenja požara koje je potpuno neotrovno I neškodljivo u odnosu na čovjeka, ima sposobnost gašenja požara I pri najnižim temperaturama, kao I sposobnost gašenja skoro svih klasa požara sa većim I manjim uspjehom je?


	38. Sistem koji djeluje na principu usisavanja “masne mrlje” u sam sistem spada?

	39. Zapaljivi metali (aluminijum, magnezijum, titanijum, cirkonijum, natrijum, kalijum) se gase?

	40. Uslovi zapošljavanja propisani MLC konvencijom sadržani su u?





Stabilitet broda
	1. Plimsolova oznaka na oplati broda definiše njegovo?


	2. Slovo F na oznaci nadvođa znači?

	3. Tačka sistemnog težišta broda (engl centre of Gravity) obilježava se sa

	4. Metracentarska visina se obilježava sa:

	5. Kako definišemo brodski čučanj (engl squat)?

	6. Šta je trim broda?

	7. Negativna metacentarska visina (GM) označava:

	8. Brod sa velikom metacentarskom visinom se opisuje kao „tvrd“ brod i on :

	9. Slobodne površine djelimično punog tanka uzrokuju?

	10. Ukupna masa tereta koju brod može prevoziti (teret, gorivo, voda itd) naziva se:

	11. Ukupna težina broda je njegov:

	12. Brod je na ravnoj kobilici (engl. Even keel) kada je:

	13. Brod je inprovan (pretežan) kada je:

	14. Udaljenost metacentra od kobilice se obilježava sa:

	15. Udaljenost sistemnog težišta od kobilice se obilježava sa

	16. Šta je to nadvođe broda (engl. Freeboard)?

	17. Ako neka spoljna sila (vjetar talasi...) djeluje na brod koji ima dobru stabilnost; kako će se brod ponašati?

	18. Ako brod pređe iz slatke u slanu vodu:

	19. Da bi se smanjio efekat sinhronizovanog valjanja broda poželjno je da podesimo kurs i brzinu broda:

	20. Brod je inkrman (zatežan) kada je:

	21. Koje zahtjeve treba uzeti u obzir kod krcanja terete na glavnu palubu?

	22. Slovo S na oznaci nadvođa znači?

	23. Da li postoji neko ograničenje za ulazak u skladište dok je brod po moru?

	24. Koji od navedenih terete je sklon samozapaljenju?

	25. Negativna metacentarska visina (GM) označava:

	26. Kada je brod u stabilnoj ravnoteži, sistemno težište broda mora biti

	27. Slobodne površine djelimično punog tanka uzrokuju?

	28. Jedan kubni metar slatke vode je težak:

	29. Vrste i raspored brodskih tankova.

	30. Koji su osnovni uslovi koje brod mora ispuniti za određenu kategoriju plovidbe?

	31. Klasifikaciona društva, klasifikacija brodova.

	32. Koju funkciju imaju kobilica, rebra i palube u konstrukciji broda?

	33. Koji faktori najviše utiču na stabilitet broda tokom eksploatacije?

	34. Koji je značaj IMO Intact Stability Code za sigurnost plovidbe?

	35. Koja je razlika između LOA i LBP dužine broda?

	36. Koje podatke sadrži kapacitetni plan teretnog broda?

	37. Šta znači da su metacentar i težište u istoj tački?

	38. Šta označavaju pojedine linije na Plimsoll oznaci?

	39. Zašto je plan tereta važan za stabilitet i sigurnost broda?

	40. Vrste pregleda u cilju utvrđivanja sposobnosti broda za plovidbu.






Engleski jezik
	1. Engineers ____________ fuel consumption in the engine logbook.

	2. The fuel pump ____________oil to the main engine.

	3. Is the following sentence grammatically correct?
The chief engineer is testing the fuel transfer system now.    
i. 

	4. Complete the sentence with the correct form of the verb in brackets. (present simple or present continuous)                                                                                                                       The purifier __________ (separate) sludge from the fuel at the moment.


	5. Complete the sentence with the correct form of the verb in brackets using past continuous.
The crew members ________________(repair) a leaking fuel pipe when the alarm sounded.


	6. While the technician __________ the coolant level, the engine shut down.

	7. Complete the sentence with the correct form of the verb in brackets using past simple tense                                                                                                         They ___________ (notice) a leak while they were adding a coolant.   


	8. Don’t worry, I ______ the message to the engine room.

	9. The pilot boat ______ alongside the vessel in five minutes.

	10. Look at the sky! It _________________(rain).

	11. To grease means to:

	12. Lubricating oil has the ability to prevent impurities from clogging together.

	13. The lube oil doesn't serve as an anti-corrosive agent which means that it prevents the forming of rust.

	14. Space between the level of the oil and the top of the tank which allows for the expansion of the oil when the engine gets hot is called the ______________.


	15. The thickness of lubricating oil is indicated by the viscosity grade.

	16. When liquid is very "viscous", it resists the tendency to flow.

	17. A liquid of low viscosity, such as water, doesn't flow easily through pumps and piping systems.

	18. When the engine- temperature rises, the viscosity of the oil is _____________and the oil becomes less effective.

	19. Complete the gap with the correct type of a pump.
___________ pumps are used to trim the vessel.


	20. Write the correct type of a pump in gap.
Pumps used for fire extinguishing are called __________ pumps


	21. Generators ___________________ electric power for cranes, winches and auxiliaries.

	22. Direct current excites the rotor.

	23. Choose the best passive form for the following sentence                                                        ACTIVE: Commutator collects the induced current.
PASSIVE: The induced current _______________________by the commutator.


	24. The water in the boiler is turned _________ steam. This steam is used for heating purposes.

	25. Electric current is measured in ________________.

	26. Electrical resistance is measured in knots.

	27. The amount of electric current flowing through a circuit will partly depend on EMF of the electrical supply.                                                                        EMF stands for:

	28. Electrical power is indeed measured in watts (W).

	29. Piston is located in a:

	30. What is located in a cylinder head?

	31. There is a gap between pistons and cylinder walls.

	32. Two stroke cycle of a diesel engine is completed in two strokes of the piston and one revolution of the _______________.


	33. According to the cylinder arrangement, diesel engines are classified into      in line(L) and _________________.


	34. The _________point of a fuel indicates the lowest temperature at which the vapour above a liquid in closed surroundings can be ignited by means of a spark.


	35. Viscosity is most commonly measured in centistokes (cSt).




