# Prilog 2 – Lista standarda emisija izduvnih gasova

Korisnici kojima investicija u okviru IV Javnog poziva za Mjeru 1 uključuje nabavku traktora moraju izvršiti nabavku traktora koji ispunjavaja EU standarde po pitanju izduvnih gasova (nivo V):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raspon snage [kW] | Vrsta paljenja | CO[g/kWh] | HC [g/kWh] | NOx [g/kWh] | PM[g/kWh] | PN[#/kWh] |
| 0 < P < 8 | Kompresiono | 8.00 | (HC+NOx) ≤ 7.50 | 0.401 | - |
| 8 ≤ P < 19 | Kompresiono | 6.60 | (HC+NOx) ≤ 7.50 | 0.40 | - |
| 19 ≤ P < 37 | Kompresiono | 5.00 | (HC+NOx) ≤ 4.70 | 0.015 | 1×1012 |
| 37 ≤ P < 56 | Kompresiono | 5.00 | (HC+NOx) ≤ 4.70 | 0.015 | 1×1012 |
| 56 ≤ P < 100 | Sva | 5.00 | 0.19 | 0.40 | 0.015 | 1×1012 |

# 1 – 0.60 za vazdušno hlađene motore sa direktnim ubrizgavanjem koji se mogu paliti ručno

Uz zahtjev za isplatu, potrebno je dostaviti i dokaz o ispunjenosti navedenih EU standarda:

# - Sertifikat o pojedinačnoj homologaciji

**ili**

# - Sertifikat o tipskoj homologaciji.

Korisnici prilikom podnošenja zahtjeva za homologaciju **Ministarstvu kapitalnih investicija** obavezno da naznače da je nabavka traktora u okviru IPARD programa (IV Javni poziv).